**表1 广东省普通国省道中断总体情况表**

数据日期：截至2024年9月29日10时

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **路线编号** | **桩号范围** | **发生位置** | **中断发生时间** | **中断类型** | **中断原因** | **抢通措施** | **预计恢复时间** |
| \*1 | G228 | K6565+800-K6566+100 | 湛江市廉江市青平镇红江农场横江桥 | 2024年9月16日14时00分 | 灾损路段 | 由于横江桥病害发展加重，经批准双向封闭交通。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约38米，技术等级：四类，桥龄：64年） | 设置提醒标识牌；安排人员及机械应急抢通；采取交通管制； | 2025年5月15日 23时00分 |
| 2 | S526 | K17+900-K17+950 | 清远市英德市东华镇鸡斗窝村路段 | 2024年8月10日08时45分 | 灾损路段 | 因路基坍塌（该路段为沙石路段）。现场无人员伤亡，无车辆滞留，塌方量：4500立方米 | 为保障过往人民群众的安全，目前英德市公路事务中心已对该塌方路段实施采取封闭双向交通 | 2024年12月31日 18时00分 |
| \*3 | G235 | K1941+437-K1941+463 | 梅州市大埔县三河镇汇城村先觉桥 | 2024年7月26日19时25分 | 灾损路段 | 由于路基塌方等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约26米，技术等级：二类，桥龄：18年）塌方量：50立方米 | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制； | 2024年10月18日 22时00分 |
| 4 | S223 | K47+660-K47+870 | 梅州市梅县区桃尧镇显朝村路段 | 2024年6月17日09时20分 | 灾损路段 | 洪水冲刷路基，导致路基被掏空，出现路面坍塌等地质灾害。现场无人员伤亡，无车辆滞留，塌方量：3000立方米 | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制。因施工难度大，施工周期延长。 | 2024年9月30日 23时00分 |
| 5 | S223 | K266+350-K266+650 | 梅州市五华县华阳镇小拔村路段 | 2024年4月28日08时40分 | 灾损路段 | 路基下边坡坍塌，半幅路面坍塌，存在安全隐患。现场无人员伤亡，无车辆滞留，塌方量：2500立方米 | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制 | 2024年11月30日 10时00分 |
| 6 | S267 | K51+000-K52+400 | 广州市花都区炭步镇红峰村路段 | 2024年4月27日21时00分 | 灾损路段 | 省道S267线K51+350-K51+450段（智慧物流产业园）右侧高边坡受涉路施工开挖影响，导致高边坡受损，路面出现下沉开裂情况，经花都区住建局、炭步镇政府、交警部门及相关专家综合研判，于4月27日对该路段实施全封闭。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；采取交通管制 | 2024年10月31日 23时00分 |
| 7 | G358 | K757+300-K757+300 | 河源市连平县油溪镇金龙村路段 | 2023年9月16日11时21分 | 灾损路段 | 现场无人员伤亡，无车辆滞留，塌方量：1500立方米 | 设置提醒标识牌；采取交通管制 | 2024年12月30日 23时00分 |
| 8 | S380 | K1+168-K1+198 | 惠州市龙门县麻榨镇凤岗村路段 | 2024年9月30日17时00分 | 施工路段 | 由于施工工程，改建工程导致交通中断，实施设置提醒标识牌，安装交通疏导措施， | 采取道路全封闭施工方法，在封闭路段两端另装封闭施工交通管制牌，在封闭起点及终点100米采用水马及锥筒对车辆进行引导，并加装导向箭头牌及路明牌，绕行路段中间各路口两侧加装村口提示牌及限速20提示牌 | 2024年12月30日10时00分 |
| 9 | S233 | K109+100-K111+100 | 潮州市潮安区浮洋镇镇政府至炮浮路口路段 | 2024年9月20日20时00分 | 施工路段 | 由于粤东（潮州段）城际铁路建设等原因计划交通双向中断 | 实施设置提醒标识牌、采取交通管制、设置提示标志，媒体发布公告、制定绕行方案等措施 | 2025年1月10日20时00分 |
| \*10 | S266 | K121+140-K121+240 | 肇庆市封开县河儿口镇双枧村双简桥 | 2024年9月19日11时00分 | 施工路段 | 由于S266线双简桥（K121+188）实施危旧桥梁改造施工，进行双向封闭施工，导致交通中断，机动车和行人需从左侧便道通行。 | 当地部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施 | 2025年1月13日18时00分 |
| \*11 | G107 | K2488+455-K2489+415 | 广州市白云区江高镇广花二路江村大桥 | 2024年9月15日00时00分 | 施工路段 | 江村大桥进行换索及维修施工 | 实施采取交通管制措施，设置提醒标识牌，现场人员驻守 | 2024年9月21日6时00分 |
| \*12 | S260 | K2+017-K2+031 | 清远市阳山县杨梅镇坑尾村坑尾桥 | 2024年8月28日18时00分 | 施工路段 | 受汛期洪水冲刷影响导致1号桥台、2号桥台不同程度冲空，需要进行维修加固。 | 采取交通管制措施、设置提醒标识牌 交通管制期间采用锌铁皮围蔽桥梁，禁止一切车辆及行人通行，在S260线K0+000、K8+880阳山县境内起点和止点分别设置交通管制公告，在桥头两端设置锌铁皮门设置交通管制标志和公告。 | 2024年12月31日18时00分 |
| 13 | S232 | K73+240-K74+490 | 潮州市潮安区龙湖镇龙湖古寨路段 | 2024年8月15日19时00分 | 施工路段 | 因S232线A2标段建设需要，需对龙湖古寨段实施封闭道路施工 | 设置提醒标识牌、采取交通管制措施、现场人员驻守 | 2025年1月15日22时00分 |
| \*14 | S373 | K3+700-K3+800 | 湛江市吴川市塘尾街道春凡勇村路段人民大桥 | 2024年7月10日15时00分 | 施工路段 | （此路段属性桥梁，名称：人民大桥，长度：407米，技术等级：四类，桥龄：46年）由于施工工程导致交通中断 | 实施设置提醒标识牌，现场人员驻守 | 2025年7月5日15时00分 |
| \*15 | G205 | K2567+032-K2566+745 | 梅州市梅县区白渡镇沙坪村白渡大桥 | 2024年7月5日07时00分 | 施工路段 | 白渡大桥维修加固 | 采取交通管制措施 | 2024年9月30日 00时00分 |
| 16 | S291 | K147+350-K148+980 | 茂名市高州市云潭镇云潭村委会路段 | 2024年6月25日12时00分 | 施工路段 | 开始全封闭施工，对水毁路基、路面进行修复 | 当地公路部门已设置提醒标识牌，安排现场人员驻守，采取交通管制措施 | 2025年07月28日12时00分 |
| 17 | S380 | K4+450 - K5+950 | 惠州市龙门县麻榨镇下龙村路段 | 2024年6月23日00时00分 | 施工路段 | 由于施工工程，改建工程导致交通中断，实施设置提醒标识牌，安装交通疏导设施，采取道路全封闭施工方法 | 采取道路全封闭施工方法，在封闭路段两端另装封闭施工交通管制牌，在封闭起点及终点100米采用水马及锥筒对车辆进行引导，并加装导向箭头牌及路明牌，绕行路段中间各路口两侧加装村口提示牌及限速20提示牌 | 2024年12月30日10时00分 |
| 18 | S379 | K27+100-K28+680 | 广州市增城区宁西街永宁大道至路边幼儿园路段 | 2024年6月18日14时00分 | 施工路段 | 施工路段实施全封闭施工，禁止车辆、行人通行 | 设置提醒标识牌、采取交通管制措施 | 2024年12月31日23时00分 |
| 19 | G355 | K695+000-K695+430 | 梅州市五华县安流镇蓝田村蓝桥 | 2024年6月16日09时00分 | 施工路段 | 由于施工工程，计划抢修导致交通中断。（该桥长度：117米，技术等级：四类，桥龄：26年） | 实施设置提醒标识牌，采取交通管制措施 | 2024年12月30日8时00分 |
| 20 | S254 | K85+900-K86+500 | 龙门县麻榨凤岗村路段 | 2024年6月8日09时00分 | 施工路段 | 改扩建施工导致交通中断 | 设置提醒标识牌 放置交通导向牌、施工告知牌、雪糕筒等交通疏导措施，主要出入口S254省道路口设置交通诱导标志牌，进行交通引流。 | 2024年9月30日00时00分 |
| 21 | G205 | K2541+209-K2541+269 | 梅州市蕉岭县文福镇乌土村八驳桥路段 | 2024年6月3日09时00分 | 施工路段 | 由于施工工程导致交通中断 | 设置提醒标识牌、采取交通管制措施 | 2025年1月10日12时00分 |
| \*22 | S120 | K341+300-K341+550 | 梅州市五华县华城镇西林村华城大桥 | 2024年4月27日10时00分 | 施工路段 | 该桥承载结构存在较多结构性病害，已鉴定为危桥，存在严重安全隐患，进行拆除重建。(该桥桥长245米，技术等级：四类，桥龄34年) | 采取交通管制措施，设置提醒标识牌、信息牌公告，按沿线指示标志行驶，交通维护人员指挥 | 2025年5月30日23时00分 |
| \*23 | S380 | K25+660-K25+920 | 广州市增城区小楼镇庙潭桥 | 2024年1月18日14时00分 | 施工路段 | （此路段属性桥梁，名称：庙潭桥，长度：112米，技术等级：三类，桥龄：46年）由于施工工程导致交通中断 | 实施采取交通管制措施 | 2025年4月30日23时00分 |
| 24 | S256 | K112+260-K118+00 | 东莞市沙田齐沙福隆路至虎门白沙连升北路段 | 2023年12月20日00时00分 | 施工路段 | 因狮子洋跨江通道（上层高速，下层省道）施工，全封闭交通 | 禁止过境车辆通过，仅居民区路段保留两侧行人、非机动车及小汽车单向通行，沿线现状主要交叉口南北向交通维持畅通。 | 2025年4月30日23时00分 |
| \*25 | S291 | K75+342-K75+342 | 茂名市高州深镇镇深镇村沙蓝桥 | 2023年11月23日10时00分 | 施工路段 | 沙蓝桥，长度：74米，技术等级：四类，桥龄：27年，由于施工工程，高州市省道S291线沙蓝桥改建工程计划开工建设，为确保施工安全，减少车辆、行人对施工的影响，保证工程进度，沙蓝桥改建工程施工现场全封闭施工。导致交通中断 | 实施设置提醒标识牌，现场人员驻守，采取交通管制措施 | 2024年10月20日18时00分 |
| \*26 | S379 | K19+207- K19+587 | 广州市增城区仙村镇仙村立交桥 | 2023年11月18日14时00分 | 施工路段 | 此路段属性桥梁，名称：仙村立交桥，长度：380米，技术等级：三类，桥龄：29年）由于仙村上跨广深铁路立交拆建工程施工需要，需临时封闭双向交通中断。导致交通中断 | 实施设置提醒标识牌，采取交通管制措施 | 2024年12月31日23时00分 |
| 27 | S280 | K225+000-K226+230 | 电白区高地街道办那贞村路段 | 2023年7月31日00时00分 | 施工路段 | 由于茂名大道快速化改造工程（海洋大道立交）需全封闭施工 | 进行全封闭施工，采取交通管制措施 | 2024年12月15日12时00分 |
| 28 | G228 | K5440+000-K5443+090 | 汕头市澄海区莲上镇至莲下镇 | 2023年6月21日15时30分 | 施工路段 | 为满足粤东城际铁路澄海段建设需要，澄海区实施汕樟排渠改建工程，因项目地下管涵施工需要较宽的施工工作面，故需对道路进行施工围蔽，单向(北行)封闭 | 半幅封闭半幅单向(南行)通行，已采取交通管制措施 | 2024年12月31日18时00分 |
| 29 | G324 | K493+874-K496+964 | 汕头市澄海区莲上镇至莲下镇路段 | 2023年6月21日00时00分 | 施工路段 | 为满足粤东城际铁路澄海段建设需要，澄海区实施汕樟排渠改建工程，故需对道路进行施工围蔽，单向(往南行方向)封闭 | 往汕头方向右幅车道实施围蔽封闭施工，采取交通管制措施 | 2024年10月31日23时00分 |
| 30 | S545 | K4+250-K4+750 | 湛江市麻章区太平镇后坑村路段 | 2023年6月5日00时00分 | 施工路段 | 因建设湛海铁路太平铁路道口平改立工程的需要，为确保施工期间道路交通安全畅通，结合当前S545城月镇至太平镇段及周边路网交通流量变化状况，湛江市交通运输局、湛江市公安局交通警察支队决定对该路段及周边道路采取临时交通管制措施 | 已采取交通管制措施，实施设置提醒标识牌 ，除现场施工、救援应急车辆外，禁止一切车辆和行人通过S545太平铁路道口段 | 2025年3月1日00时00分 |
| 31 | G358 | K781+300-K793+600 | 连平县元善镇密溪村路段 | 2023年2月15日08时00分 | 施工路段 | 由于施工工程导致交通中断 | 实施现场人员驻守，设置提醒标识牌，采取交通管制措施 | 2024年12月31日23时00分 |
| \*32 | S112 | K8+990-K10+209 | 佛山市南海区五斗大桥 | 2022年11月1日00时00分 | 施工路段 | 因出现桥梁病害，桥梁技术状况为四类，需对桥梁进行拆除重建,对路段实施全封闭施工，实施交通管制期间禁止所有车辆通行。 | 已采取交通管制措施 | 2025年10月31日23时59分 |
| \*33 | S340 | K176+767-K177+183 | 河源市江东新区古竹东江大桥 | 2021年6月17日00时00分 | 施工路段 | 经第三方检测公司鉴定为四类危桥，加上近期雨天不断，为保障当地群众安全出行，经领导班子讨论决定联合交通办、交警、公安及执法部门对该桥采取封闭措施 | 已采取交通管制措施，只允许摩托车和行人通过，汽车需要绕道通行 | 2024年12月31日23时59 |
| 34 | G355 | K1097+300 -K1102+650 | 清远市清城区站前路行善二村路段 | 2021年1月8日10时30分 | 施工路段 | 由于施工工程，计划抢修导致交通中断 | 设置提醒标识牌； | 2024年12月30日8时00分 |
| 35 | S379 | K30+100-K31+300 | 广州市增城区宁西街道办事处路段 | 2020年6月22日15时52分 | 施工路段 | 路段处于增城区国家经济技术开发区内，应增城区国家经济技术开发区管委会要求，对该路段进行全封闭，禁止非项目施工车辆通行，并以就近原则引导社会车辆绕行其他道路通行，绕行里程约2.5公里。待项目建设完工后，同步对原道路进行按规划升级改造。 | 已采取交通管制措施 | 2024年12月31日23时59分 |

(备注：1.以上中断信息分为灾损路段和施工路段，按中断发生最新时间先后排序；2.序号带“\*”为桥梁)