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前言

为规范和指引我省公路水运工程平安工地建设，厅于2020年印发了《广东省交通运输厅关于公路水运工程平安工地建设的管理办法》（粤交﹝2020﹞5号），并配套出台了《广东省交通运输厅关于公路水运工程平安工地建设考核评价的标准》（以下简称《建设标准》）。通过5年来的工程实践，有力推动了我省公路水运工程安全管理标准化、规范化水平的提升。目前，平安工地建设已成为我省公路水运工程安全管理的重要载体。

为落实交通运输部办公厅《关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见》（交办安监﹝2023﹞64号），省交通运输厅组织修订并发布了《广东省交通运输厅关于公路水运工程平安工地建设的管理办法》（粤交﹝2025﹞7号，以下简称《管理办法》），于2025年9月15日起施行。《管理办法》明确对《建设标准》同步进行修订，另行发布。《建设标准》修订工作由省交通运输厅组织省交通集团有限公司等单位具体实施。

为做好《建设标准》的修订工作，标准编写组系统梳理了有关法律法规和《管理办法》等文件的新要求，充分调研了省内外公路水运工程平安工地建设现状以及安全管理的创新经验做法，深入分析了新形势下我省公路水运工程存在的施工安全风险，并以适用、合理、可控为原则对《建设标准》进行了修订，经广泛征求省内各级交通运输主管部门和从业单位意见，完善形成《广东省公路水运工程平安工地建设评估标准》。
本文件贯彻落实习近平总书记对安全生产工作的重要论述精神，坚持安全第一、预防为主，着力于构建“建设有标准、过程有控制、结果有评估”的平安工地建设管理机制，进一步规范我省公路水运工程平安工地建设，推动建设项目参建单位牢固树立安全发展理念，压实安全生产责任，严格安全生产条件核查，强化风险防控和隐患排查治理，推动安全治理模式向事前预防转型，不断提升我省公路水运工程建设安全保障能力。

本文件共分十章，包括适用范围、规范性引用文件、基本要求、评估内容、评估程序、评估方法、评估结果、公路水运工程建设项目等级划分标准、大中型公路水运工程评估表格、小型公路水运工程评估表格等内容。
请各有关单位在实践中注意总结经验，将发现的问题和意见及时函告广东省交通集团有限公司（地址：广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场；联系人：刘琦；邮政编码：510623），以便修订时参考。
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省交通运输厅提出并组织实施。

本文件由广东省交通运输标准化技术委员会公路工程分技术委员会（GD/TC133/SC1）归口。
主 编  单 位：广东省交通集团有限公司
参 编  单 位：广东华路交通科技有限公司

广东湾区交通建设投资有限公司
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广东省公路水运工程平安工地

建设评估标准
1 适用范围

本文件规定了公路水运工程平安工地建设基本要求、评估内容、评估程序、评估方法、评估结果等内容。

本文件主要适用于广东省行政区域内公路水运工程建设项目参建单位、县级以上交通运输主管部门开展平安工地建设、评估及监督管理等工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6722 爆破安全规程

GB 26469 架桥机安全规程

GB 55037 建筑防火通用规范

GB/T 40112 地质灾害危险性评估规范 

GB/T 50720 建设工程施工现场消防安全技术标准

JTG F90 公路工程施工安全技术规范

JTG B01 公路工程技术标准

JTS 205-1 水运工程施工安全防护技术规范

JT/T 1375 公路水运工程施工安全风险评估指南

JT/T 1404 公路水运工程安全生产条件通用要求

JT/T 1405 公路水运工程项目生产安全事故应急预案编制要求

JT/T 1495 公路水运危险性较大工程专项施工方案编制审查规程

JT/T 1499 公路水运工程临时用电技术规程

JT/T 1507 公路工程施工安全标志设置规范

JT/T 1508 公路工程施工现场安全防护技术要求

JT/T 1509 水运工程通用作业安全技术规程

JT/T 1510 水运工程水下隐蔽工程施工安全管理规范

JTT 1514 公路水运工程施工安全标准化技术要求

JT/T 1515 公路隧道工程施工应急抢险救援技术指南

JT/T 1516 公路工程脚手架与支架施工安全技术规程
3 基本要求

3.1  市级以上市交通运输主管部门、建设项目管理单位可根据本辖区或者所在工程特点和监管重点，在本文件基础上，制订相应的评估标准体系，在不改变相对权重的前提下，可对评估表格中不带“*”的评估内容适当增减或细化，删减内容原则上应为本地区或所在工程项目不包含的施工环节或单位工程等。

3.2  建设单位负责工程项目开工前的安全生产条件核查；监理单位负责施工合同段开工前的安全生产条件核查，危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查；施工单位负责危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件的自查，自查结果报监理单位。

3.2.1  安全生产条件核查包括工程项目开工前的安全生产条件核查（附表B.1、C.1）、大中型公路水运工程项目施工合同段开工前安全生产条件核查（附表B.2），以及危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件核查（附表B.3）。

3.2.2  安全生产条件是公路水运工程建设项目施工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。

3.2.3  分阶段施工的危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查，需按照施工进度分阶段经监理单位核查，并将结果报建设单位备案。

3.3  平安工地建设评估主要针对施工阶段进行评估，评估期限自合同段开工后到实际完工期间。

3.4  鼓励利用信息化手段开展平安工地建设和建设评估。

4 评估内容

平安工地评估内容主要包括安全生产条件、安全生产责任、安全标准化、安全风险管控、隐患排查治理、安全培训、费用管理、设备设施管理、驻地管理、工艺工法管理、应急管理等相关内容。依据施工单位基础管理评估表、施工现场评估表、监理单位评估表、建设单位评估表等评估标准开展具体评估工作。

5 评估程序

5.1  施工单位应当按照评估标准，每月至少开展一次平安工地建设情况自查自纠，每季度至少组织一次自我评估，对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，应当采取针对性措施加以完善，及时消除安全管理中的薄弱环节，并于每季度第一个月5日前将上季度自评结果报监理单位审核，审核通过后报建设单位。

5.2  施工过程中，监理单位应当对照评估标准，每季度对自身安全监理行为进行自评自纠并记录，并对监理范围内的合同段平安工地建设管理情况进行一次检查和评估，发现问题应当及时督促合同段整改，并抄送建设单位，整改后仍不符合要求的合同段应当责令停工，并报告建设单位，情节严重的还应当向县级以上交通运输主管部门书面报告。

5.3  建设单位应当按照评估标准要求，在项目开工前组织开展安全生产条件核查，每半年对项目所有施工、监理合同段组织一次平安工地建设评估，并对自身安全管理行为进行自评自纠，建立相应评估记录并及时存档。

6 评估方法

6.1  公路水运工程建设项目平安工地建设评估标准应按附录A的要求分为大中型和小型两类。

6.2  平安工地建设评估，主要包括施工、监理、建设等从业单位评估，大中型公路水运工程应按附录B评估，小型公路水运工程应按附录C评估。

6.3  施工单位评估包括施工单位基础管理评估以及施工现场评估两部分。

6.3.1  施工单位基础管理评估：大中型公路水运工程应符合表B.4的要求，小型公路水运工程应符合表C.2的要求。

6.3.2  施工现场评估分为通用部分及专业部分：

通用部分：大中型公路水运工程应符合表B.5的要求，小型公路水运工程应符合表C.3的要求；

专业部分：大中型公路工程和小型公路工程应分别符合表B.6和C.4的要求；大中型水运工程和小型水运工程应分别符合表B.7和表C.5的要求。
6.4  监理单位评估：大中型公路水运工程应符合表B.8的要求，小型公路水运工程应符合表C.6的要求。

6.5  建设单位评估：大中型公路水运工程应符合表B.9的要求，小型公路水运工程应符合表C.7的要求。
6.6  评估计分采取扣分制，扣分上限为各评估项总赋分值。
6.6.1  评估周期内，对省、部、国家层面安全生产监督管理部门采取明察暗访通报的安全问题，在评估中也应纳入对应扣分项进行扣分。

6.6.2  各评估表中，应得分为除去不涉及项后评估表剩余总分，实得分为在应得分评估范围内开展评估后最终得分。

6.7  施工单位的评估得分计算方法见公式（1）、公式（2）、公式（3）。
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其中：
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式中：

PB——施工单位评估得分；

PM——施工单位基础管理评估得分；
PO——施工单位施工现场评估得分；
AM——施工单位基础管理评估内容实得分之和；
DM——施工单位基础管理评估内容应得分之和；
AO——施工单位施工现场评估内容实得分之和；
DO——施工单位施工现场评估内容应得分之和。
注：施工单位施工现场实得分，指通用作业评估表实得分和专业评估表实得分之和；施工单位施工现场应得分，指通用作业评估表应得分和专业评估表应得分之和。

6.8  监理单位的评估得分计算方法见公式（4）。
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式中：

PS——监理单位评估得分；

AS——监理单位评估内容实得分之和；

DS——监理单位评估内容应得分之和。

6.9  建设单位的评估得分计算方法见公式（5）。
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式中：

PC——建设单位评估得分；

AC——建设单位评估内容实得分之和； DC——建设单位评估内容应得分之和。
6.10  工程项目半年度评估得分计算方法见公式（6）；工程项目年度评估结果按照工程项目在本年度评估周期内评估结果累计的平均值计算，计算方法见公式（7）；工程项目施工过程评估得分按照工程项目在评估周期内评估结果累计的平均值计算，计算方法见公式（8）。
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式中：
PH——项目半年度评估得分；

PC——建设单位评估得分；

PSi——项目每个监理单位的评估得分；
NS——项目监理单位的数量；
PBi——项目每个施工单位的评估得分；NB——项目施工单位的数量；
Ai——项目每个施工单位的合同价；
PY——项目年度评估得分；

YH——项目年度评估次数；
PA——项目施工过程评估得分；
PHi——项目施工过程每次评估得分；NH——项目施工过程评估次数。
7 评估结果

7.1  平安工地评估结果划分为合格、不合格两个等级，分级标准见表1。

表1 平安工地评估结果分级标准

	评估结果
	分级标准

	
	合格
	不合格

	施工单位评估得分（PB）
	PB ≥70且PM ≥70，PO ≥70
	PB＜70或PM＜70或PO＜70

	监理单位评估得分（PS）
	PS ≥70
	PS＜70

	建设单位评估得分（PC）
	PC ≥70
	PC＜70

	项目（半年度）评估得分（PH）
	PH ≥70且PBi ≥70，PSi ≥70
	PH＜70或PBi＜70或PSi＜70

	项目（年度）评估得分（PY）
	PY ≥70且PBi ≥70，PSi ≥70
	PY＜70或PBi＜70或PSi＜70

	项目（施工过程）评估得分（PA）
	PA ≥70且PBi ≥70，PSi ≥70
	PA＜70或PBi＜70或PSi＜70


7.2  平安工地建设评估计算得分精确到小数点后1位。

7.3  施工单位评估结果即为施工合同段的评估结果，监理单位评估结果即为监理合同段的评估结果。以施工总承包、PPP模式等方式组织项目建设、施工、监理工作的，按照项目管理机构内部岗位定位及分工，开展平安工地建设管理评估工作。

7.4  所有的施工、监理合同段评估结果均合格，工程项目总体评估结果方为合格。

7.5  评估周期内，因安全生产问题被交通运输主管部门警示、约谈、挂牌督办、行政处罚的项目，施工单位、监理单位和建设单位评估得分在各自评估总分的基础上视情况扣5-10分；施工合同段发生1起一般及以上生产安全责任事故，施工单位直接评为不合格等级，评估得分扣30分，监理单位和建设单位评估得分扣15分；施工合同段发生2起一般及以上生产安全责任事故或者1起较大及以上生产安全责任事故，监理单位和建设单位直接评为不合格等级，评估得分扣30分。

7.6  施工单位、监理单位评估不合格的应针对存在问题，及时整改，整改完成后建设单位应组织复评，直至合格为止。因生产安全责任事故评定为不合格的，整改完成后不再复评。

附  录  A

（规范性）
公路水运工程建设项目等级划分标准

	工程

类型
	建设项目
	单位
	等级

	
	
	
	大中型
	小型

	公路 

工程
	公路工程
	/
	高速公路、一级公路、二级公路
	三级及以下等级公路

	
	桥梁工程

（独立项目）
	/
	特大桥、大桥、中桥
	小桥、涵洞

	
	隧道工程

（独立项目）
	/
	特长隧道、长隧道、中隧道、短隧道
	—

	水运 

工程
	港口工程
	集装箱码头
	沿海
	吨级
	≥10000
	<10000

	
	
	
	内河
	吨级
	全 部
	

	
	
	散货码头
	沿海
	吨级
	≥10000
	<10000

	
	
	
	内河
	吨级
	≥500
	<500

	
	
	件杂货、滚装、客运等多用途码头
	沿海
	吨级
	≥3000
	<3000

	
	
	
	内河
	吨级
	≥500
	<500

	
	
	原油码头
	沿海
	吨级
	≥10000
	<10000

	
	
	
	内河
	吨级
	全 部
	—

	
	
	化学品、成品油、气等危险品码头
	吨级
	全 部
	—

	
	
	舾装码头
	吨级
	≥10000
	<10000

	
	
	防波堤、导流堤、海上人工岛等

水上建筑
	最大水深（米）
	全部
	—

	
	
	护岸、引堤、海墙等建筑防护
	最大水深（米）
	≥3
	<3

	
	
	船坞
	船舶吨位
	≥10000
	<10000

	
	
	船台、滑道
	船体重量（吨）
	≥1000
	<1000

	
	
	港区堆场
	沿海
	万平方米
	≥10
	<10

	
	
	
	内河
	万平方米
	≥5
	<5

	
	
	港口装卸工艺
	港口项目规模
	大中型港口工程中相应装卸工艺
	小型港口工程中相应装卸工艺

	
	航道工程
	沿海航道整治
	通航吨级
	≥10000
	<10000

	
	
	内河航道整治
	通航吨级
	≥500
	<500

	
	
	疏浚与吹填
	工程量（万方）
	≥50
	<50

	
	
	渠化枢纽、船闸
	通航吨级
	≥500
	<500

	
	
	升船机
	通航吨级
	≥500
	<500

	
	
	航标工程
	投资（万元）
	全 部
	—

	
	
	船舶交通管理系统工程
	投资（万元）
	全 部
	—

	注1：本表主要依据《公路水运工程监理企业资质管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2022年第12号）和《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）。

注2：天然河流港口与航道工程中，潮汐河口的河口潮流段和口外海滨段的工程为沿海工程。


附  录  B
（规范性）

大中型公路水运工程评估表格

表B.1 大中型公路水运工程项目开工前安全生产条件核查表                                 

	项目名称
	

	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明（可另附页）

	1
	项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。
	附施工图审批文件复印件。
	项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。
	
	

	2
	公路水运工程施工招标文件及施工合同中应当载明安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产信用情况、专职安全生产管理人员配备的标准、施工安全以及施工安全防护设施标准化等要求。
	附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。
	施工招（投）标文件的安全管理要素符合法律法规要求，招标文件、投标文件及施工合同所对应的内容相一致。
	
	

	3
	建设单位分别与施工、监理单位签订合同或安全生产协议，明确各方安全生产责任和义务。
	附安全生产协议书复印件。
	建设单位按要求与施工、监理分别签订了合同或安全生产协议，合同或安全生产协议中双方责任、义务明确。
	
	

	4
	建设单位应按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
监理单位按规定配备专职安全监理工程师。

	附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等。
	建设单位设置了独立的安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。监理单位按规定配备了专职安全监理工程师。
	
	

	5
	建设单位按规定开展施工安全总体风险评估，编制项目施工安全总体风险评估报告。
	附总体风险评估报告。
	按规定开展了项目施工安全总体风险评估，编制施工安全总体风险评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际，可指导后期施工。
	
	


表B.1 大中型公路水运工程项目开工前安全生产条件核查表（续）

	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明（可另附页）

	6
	建设单位按规定组织编制项目生产安全事故综合应急预案。
	附项目综合应急预案。
	按规定编制了项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。
	
	

	建设单位（盖章）
	
	核查人（签名）
	
	核查日期
	 年  月  日 

	注1：本表由建设单位负责核查，核查结论不应有不符合项。
注2：核查工作完成后，应将核查结果向直接监管的交通运输主管部门报送，并附相关证明材料。
注3：分期招标的工程项目，后续合同段的相关资料应在合同段开工之前报送给建设单位。


表B.2 大中型公路水运工程项目施工合同段开工前安全生产条件核查表      

	项目名称
	
	施工合同段名称
	

	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明

（可另附页）

	1
	施工单位建立健全安全生产保障体系，按规定设置独立的安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员；项目部负责人和专职安全生产管理人员持有有效安全生产考核合格证书。
	附安全保障体系文件、组织机构图、相关证书复印件、相关人员任命文件及考核合格证书等。
	施工单位建立健全安全生产保障体系，按规定设置安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员；安全管理机构有成立文件，人员有任命文件，项目部负责人和专职安全生产管理人员持有有效安全生产考核合格证书。
	
	

	2
	施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效，在资质证书范围内承揽工程。
	附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。
	施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。
	
	

	3
	按规定开展施工安全专项风险评估工作，编制施工安全专项风险评估报告、安全风险清单。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
	附专项风险评估报告、安全风险清单和双重预防机制建设材料。
	按规定开展施工安全专项风险评估，编制施工安全专项风险评估报告，评估程序规范、评估深度符合实际，编制安全风险清单。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
	
	

	4
	按要求编制实施性施工组织设计文件，明确安全技术措施和保障措施，并按规定报批。
	附实施性施工组织设计文件及报批意见。
	编制实施性施工组织设计文件，明确安全技术措施和保障措施，并按规定报批。
	
	

	5
	按规定建立危险性较大工程清单。
	附危险性较大工程清单。
	按规定建立危险性较大工程清单。
	
	

	6
	劳务合作、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件，证照真实有效。在资质范围内承揽工程。
施工单位与劳务合作、专业分包等单位签订分包协议，明确双方安全管理责任义务。
	附劳务分包、专业分包等单位的资质文件和分包协议。
	劳务合作、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件，证照真实有效。签订了分包协议，明确双方安全管理责任义务。
	
	


表B.2 大中型公路水运工程项目施工合同段开工前安全生产条件核查表（续）

	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明

（可另附页）

	7
	按规定编制合同段专项应急预案和现场处置方案，建立健全应急救援组织，配备现场兼职的具有一定专业能力的应急救援人员和应急救援设备、器材、物资。
	附专项应急预案、现场处置方案、应急救援组织机构图、应急人员名单、应急物资及装备清单。
	按规定编制合同段专项应急预案和现场处置方案，应急管理要素齐全；建立了应急救援组织，明确了现场应急救援人员，配备了应急救援设备、器材、物资。
	
	

	8
	施工单位依法参加工伤保险、安全生产责任保险，为从业人员交纳保险费。
	附相关保单复印件。
	相对固定的职工按用人单位参加工伤保险，短期雇用的农民工按项目参加工伤保险；投保安全生产责任保险。
	
	

	9
	办公、生活区与作业区选址和设置符合安全性和相关规范文件要求，并按规定组织验收。
	附验收资料。
	办公、生活区与作业区选址和设置符合安全性和相关规范文件要求，经勘察及安全评估，按规定组织了验收。
	
	

	监理单位（盖章）
	
	核查人（签名）
	
	核查日期
	年  月  日

	注1：本表由监理单位负责核查，核查结论不应有不符合项。

注2：核查工作完成后，应将核查结果向建设单位报送，并附相关证明材料。


表B.3 大中型公路水运工程危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

	项目名称
	
	施工合同段
	
	危险性较大的分部分项工程名称
	

	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明

（可另附页）

	1
	按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字审批后实施；超过一定规模的危险性较大分部分项工程，专项施工方案应通过施工单位审核和项目总监理工程师审查后，再组织专家对专项施工方案进行论证；根据论证报告修改完善专项施工方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字。
	附专项施工方案，施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字和专家论证、审查意见。
	按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果，按程序履行了签字确认手续；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案按程序履行审查、论证、签字确认手续。
	
	

	2
	施工单位按规定对分部分项工程施工人员进行安全技术交底和风险告知等。
	附安全技术交底记录和风险告知书。
	施工单位按规定分工种、工序组织了安全技术交底；针对不同工种进行针对性的风险告知。
	
	

	3
	涉及本分部分项工程施工的特种设备操作人员和特种作业人员按规定取得相应作业资格。
	附特种设备操作人员和特种作业人员资格证书复印件、身份证复印件。
	特种设备操作人员和特种作业人员资格证书真实有效、符合作业要求，人数满足作业要求，人员已实际到岗就位。
	
	

	4
	施工机械设备、机具以及安全防护产品等按规定具有产品合格证或者法定检验检测合格证明。
特种设备应依法取得使用登记证书，使用前应检验合格，并定期进行安全检验。
翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行或者专业单位（厂家）设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等专用设备设施在投入使用前，施工单位应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，验收合格后方可使用。
	附机械设备、机具和安全防护用品的产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件；特种设备使用登记证复印件和技术档案；各类专用设施设备的验收材料。
	各类施工机械设备、机具及安全防护用品按规定取得产品合格证或法定检验检测合格证明；特种设备取得使用登记证书；各类专用设施设备通过了专项验收。
	
	


表B.3 大中型公路水运工程危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表（续）
	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明

（可另附页）

	5
	应按规定编制危大工程应急处置措施。
	附专项应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资、设备、器材等清单。
	按规定编制了危大工程应急处置措施。
	
	

	6
	按规定办理涉路施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。
	附相关手续材料。
	编制了专项施工方案、交通疏导方案，委托编制了安全技术评价报告，由施工企业技术负责人审核并组织专家论证审查，按照专家意见修改完善，经有关管理部门批准，再由总监理工程师批复同意后实施。
	
	

	监理单位（盖章）
	
	核查人（签名）
	
	核查日期
	年  月  日

	注1：本表由施工单位自查，自查结果报监理单位。监理单位负责核查，核查结果报建设单位备案。

注2：表中的安全生产条件核查内容不得有不符合项。
注3：危险性较大的分部分项工程范围划分可按照JT/T 1495予以明确。


表B.4 大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表
	项目名称
	
	施工合同段
	
	施工单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	安全目标

方案

（4分）
	1.1安全管理目标

（2分）
	*制定安全策划，明确安全管理目标，明确“零死亡”要求。
	文件查阅、资料查阅
	*未制定安全策划，或未明确安全管理目标，扣2分。

未明确“零死亡”目标要求，扣1分。
	
	

	
	
	1.2建设

方案

（2分）
	编制平安工地建设方案，明确建设内容、实施主体和工作要求。
	文件查阅、资料查阅
	未编制平安工地建设方案，扣2分。

平安工地建设方案可操作性不强，扣1分。
	
	

	2
	安全生产责任（8分）
	2.1全员责任制

（2分）
	*建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
	文件查阅、资料查阅
	*未建立安全生产责任制，扣2分；未覆盖全员，扣1分。

未明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准，视情节扣1-2分。
	
	

	
	
	2.2责任

签认

（2分）
	项目部、各部门、班组及作业人员签订责任书。
	资料查阅
	责任书的内容不符合《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》（第一册）的规定，扣1-2分。

未进行全员安全责任签认，每缺1人扣1分。
	
	

	
	
	2.3考核

奖惩

（2分）
	开展全员安全生产责任制考核、奖惩等工作。

安全生产责任考核结果应在本单位公示，并向从业人员通报。
	文件查阅、资料查阅
	未开展全员安全生产责任制考核，扣2分。

安全责任制考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续，视情节扣1-2分。

考核结果未应用、未实施奖惩，视情节扣1-2分。

未将考核结果进行公示和通报，扣1分。
	
	

	
	
	2.4网格化管理

（2分）
	将工程现场按照作业面分解为若干单元网格，明确单元网格管理员及岗位职责。
	文件查阅、资料查阅
	未按工程现场作业面分解为若干单元网格，扣1分；

未明确单元网格管理员及岗位职责，扣1分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	安全生产管理制度（8分）
	3.1建立制度体系

（6分）
	识别收集适用的国家、行业有关安全法律法规形成汇编，并建立清单，每半年更新。

*建立安全生产管理制度体系，安全管理制度应包括但不限于以下内容：全员安全生产责任制、专业（劳务）分包单位安全管理、特种作业人员管理、安全生产会议、安全教育培训、项目主要负责人带班生产、施工组织设计与专项施工方案编制、安全技术交底、安全生产检查、安全风险管理、事故隐患排查治理、平安工地建设、临时设备与设备安全管理、临时用电管理、劳动防护用品管理、危险品管理、消防安全管理、安全生产奖惩、安全生产费用管理、职业健康管理、生产安全事故报告、应急管理、动火作业安全管理制度等。

制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，且定期更新。

编制安全操作规程，包括但不限于爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间、消防安全等。
安全管理制度须发文公布和宣贯。
	文件查阅
	未识别收集适用的国家有关安全法律法规并建立清单，扣2分；法律法规漏项多或未定期更新，扣1分。

*未建立安全生产管理制度体系的，每缺一项内容扣1分。

制度不符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，视情节扣1-2分。

制度落实执行不到位，视情节扣1-2分。

若涉及爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间、消防安全等作业，未编制操作规程的，扣1分。

制度没有发文公布和宣贯扣1分。
	
	

	
	
	3.2安全会议（2分）
	定期召开月度安全生产会议，总结上一阶段安全管理工作，部署落实下一阶段安全管理工作。

安全会议资料清晰完善、真实可查。
	文件查阅、资料查阅

	未定期召开安全生产会议，扣1分。

无安全会议资料或者会议记录不完整、不连续，资料真实性、完整性存疑，发现一次扣1分。
	
	

	4
	安全管理机构和人员（18分）
	4.1安全组织机构

（3分）
	设置独立的安全生产管理机构，成立安全生产领导小组，安全组织机构框图悬挂明显位置。
	文件查阅
	未成立安全生产领导小组，扣2分。

未设置独立的安全生产管理机构，扣2分。
安全组织机构框图未悬挂在明显位置，扣1分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	安全管理机构和人员（18分）
	4.2安全管理人员

（3分）
	*按照《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》要求，配备专职安全生产管理人员。
*项目部负责人和专职安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符，依法履行安全生产管理职责。

安全生产管理人员工作记录完善。
	查证件，

查台账，同时对现场在岗人员对应检查
	*未按《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》要求足额配备专职安全生产管理人员，发现少一人扣1分。

*项目部负责人和专职安全生产管理人员未持有效证书，或证书与对应岗位人员身份不相符，发现一例扣1分。

安全生产管理人员无工作记录或记录不连续或记录流水账、无实质内容，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	4.3特种作业人员

（8分）
	汇总施工现场特种作业人员的相关资格证书，并建立特种作业人员台账。

*特种作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。
	查证件，查台账，同时对现场在岗人员对应检查
	*每发现一例特种作业人员、爆破相关人员等未持有效证书，扣5分。

未建立特种作业人员台账，扣2分。

*持证人在岗情况不明，扣3分。
	
	

	
	
	4.4从业人员劳动保护

（4分）
	全员劳动实名用工登记，签订劳动合同。

对特殊环境作业人员按规定进行体检。

为作业人员配备合格的劳动防护用品。

按规定投保工伤保险和安全生产责任保险。


	查合同花名册、领用记录、保单
	未与从业人员签订劳动合同，发现一人次扣1分。

未按规定投保工伤保险和安全生产责任保险的，扣1-2分。
未按规定对特殊环境作业人员进行体检，发现一人次扣1分。

未对作业人员配备合格的劳动防护用品，发现一人次扣1分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	安全风险管控（20分）
	5.1风险

评估

 （10分）
	*按规定开展施工安全风险辨识和风险评估，明确不同风险等级的防范措施及责任部门、责任人。

根据风险辨识和评估结果编制施工安全风险清单。

施工单位应及时关注风险（危险）源变化情况，每年至少开展一次全面的安全风险（危险）辨识与评估。

*按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作。

	查文件，现场核对
	*未按规定开展施工安全风险评估，扣5分。

*未按规定开展施工安全风险辨识，扣3分。
专项风险评估报告中缺少风险等级、主控因素清单、重大风险控制措施和专项风险评估对象建议，视情节扣2-4分。

未编制施工安全风险清单，扣2分。

*未按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作的，扣3分。
	
	

	
	
	5.2风险

控制

（10分）
	*编制重大风险管控清单。

*按照风险分级管控要求，制定风险管控措施，对重大风险制定安全管控方案。

*作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，按规定告知作业人员。

*较大及以上风险区域设置安全警戒以及风险告知牌，做好风险提示和风险区域隔离措施，并指定专人进行安全检查。

*重大风险按规定向属地和行业负有监管职责的安全监督管理部门进行报备。

建立重大风险动态监控机制和台账，按规定进行监测、检查、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。
	查文件，查资料，现场核对
	*未编制重大风险管控清单扣2分。

*未对风险进行分级管控，或未制定重大风险安全管控方案，扣5分。
安全管控方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，视情节扣2-4分。

*作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未按规定告知作业人员，发现一次扣3分。

*未按规定设置安全警戒以及风险告知牌，未做好风险提示和风险区域隔离措施，发现一次扣2分；未指定专人检查扣1分。

*风险较大及以上区域未严格管控人员进出，发现一次扣1分。

*未按规定报备重大风险的，扣4分；报备时间延误导致重大风险演变为重大事故隐患的，扣10分。

未建立重大风险动态监控机制，或未建立台账的，扣2分。

未开展重大风险动态监测、检查、预警和控制的，扣2分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	6
	事故隐患治理（20分）
	6.1隐患

排查

（10分）
	*建立健全并落实事故隐患排查治理制度，明确事故隐患排查、告知（预警）、整改、评估验收等内容。

*定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日开展安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。

隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

企业安全管理部门应定期对项目安全生产情况开展检查。

单元网格管理员配合现场施工负责人及专职安全管理人员参与隐患排查治理，落实重大事故隐患排查整治要求。
	查文件，查检查记录
	*未制定或未落实事故隐患排查治理制度，或制度未明确事故隐患排查、告知（预警）、整改、评估验收等内容的，扣3分。

*未定期开展安全检查，或安全检查不连续，或检查发现的问题未及时整改，或问题整改不闭合，视情节扣3-6分。

安全检查记录缺失、不连续、不闭合，视情节扣2-4分。

未向从业人员通报隐患排查治理情况，扣1分。

企业安全管理部门未定期对项目安全生产情况开展检查，扣1分。

单元网格管理员未配合现场负责人及专职安全管理人员参与隐患排查治理，无排查记录，扣1分。
	
	

	
	
	6.2隐患排查治理

（10分）
	*建立并定期统计分析隐患治理清单或台账。

一般事故隐患应当立即排除，不能立即排除的事故隐患应当限期整改，做好复查验证，确保闭合。

事故隐患排查治理情况应向现场作业人员通报。

*重大事故隐患整改应当制定专项方案，明确责任、措施、资金、时限、预案五到位。


	查文件，查隐患清单或台账
	*未建立隐患治理清单或台账，或清单、台账不全面、不闭合，视情节扣2-3分。

事故隐患未及时整改闭合，或隐患反复出现，发现一处视情节扣1分。

未定期统计分析事故隐患治理情况，扣1分。

未针对隐患多发部位或环节制定相应的管理措施，扣1分。

*重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣2-5分。

*未制定重大事故隐患整改专项方案，或重大事故隐患整改专项方案中责任、措施、资金、时限、预案（五到位）未落实的，视情节扣2-4分。

施工单位未制定工程项目重大事故隐患基础清单，扣2-3分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	7
	施工设备、设施、机具及防护用品管理（15分）
	7.1机械设备设施及防护用品管理

（7分）
	建立机械设备分类管理台账。

自有或租赁的施工机械设备、设施、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。

施工现场的机械设备、施工机具及配件，必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

*大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，应组织专家论证和专项验收。


	查台账,现场核对
	未建立机械设备分类管理台账，扣2分；台账不全、不连续，视情节扣1-2分。

设备租赁合同未明确安全责任，或未提供生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，发现一台扣2分。

机械设备、施工机具及配件未配备专职管理人员，或没有定期检查、维修和保养记录的，或无管理档案，或未按规定及时更新的，发现一处视情节扣1-2分。

*大型模板、承重支架、非标设备等未组织专项验收的，发现一台扣1分；应当组织专家论证，但实际未组织的，发现一台扣1分。
	
	

	
	
	7.2特种设备管理

（8分）
	*特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。
*特种设备投入使用前经法定检验合格，按规定办理使用登记，将登记标志置于该特种设备的显著位置。

*特种设备投入使用后应按规定定期进行安全检验。
建立特种设备“一机一档”管理档案，日常检查、维修、保养记录齐全。

	查台账,现场核对
	*特种设备安装、拆除无方案，或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣5分。
*特种设备未经法定检验合格即投入使用，或特种设备未办理使用登记手续即投入使用，每发现一台扣3分。

*未将登记标志置于特种设备显著位置的，每发现一台扣1分。

无日常检查、维修保养记录，每发现1台扣2分；记录不全面，视情节扣1-2分。

*特殊设备投入使用后未按规定进行定期安全检验的，发现一台扣3分。

特种设备“一机一档”管理档案不规范，发现一台扣1分。
	
	

	8
	安全技术管理（15分）
	8.1施工组织设计

（3分）
	施工组织设计应结合风险评估结论，制定有针对性的安全技术保障措施，并经施工企业技术负责人审核、签认，企业内部审批手续齐全。
	查资料
	施工组织设计未结合施工风险评估结论完善安全技术保障措施，或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足，发现一项视情节扣1-3分。

施工企业内部审批手续不完善，或未根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见不详细，发现一项视情节扣1-3分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	8
	安全技术管理（15分）
	8.2专项施工方案

（5分）
	*对风险等级较高的分部分项工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案，审核、审批程序履行到位。

按规定程序对专项施工方案组织评审。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证，附专家论证审查意见和意见采纳情况，并按照合同约定和有关法规规定在论证审查前委托具有设计资质的单位进行结构受力复核。

严格按专项施工方案落实到位。

因施工工艺、周边环境发生重大变化，需要调整专项施工方案的，应当按照原论证审查程序办理相关手续。
	查台账、文件，现场核对
	*风险等级较高的分部分项工程、危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案的，扣5分。
*专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，发现一项视情节扣1-3分。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证的，发现一份扣3分。

专项施工方案未报批或未经评审通过，施工现场已经实施的，导致重大事故隐患的，扣3分。

未按专项施工方案实施的，发现一次扣5分。
未按规定程序擅自变更专项施工方案的，发现一项扣1分。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案在论证审查前未委托具有设计资质的单位进行结构受力复核的，发现一项扣1分。
	
	

	
	
	8.3交通组织方案

（2分）
	按规定编制、审核、审查不中断交通的公路改扩建工程交通组织方案，不得擅自施工。
	查文件，现场核对
	未按规定编制交通组织方案的，扣2分。

交通组织方案未报批或未审查通过的，扣2分。

擅自施工的，扣2分。
	
	

	
	
	8.4安全技术交底

（3分）
	施工单位项目部应当在施工组织设计和施工方案批复后、分部分项工程开工前，开展施工技术及安全技术交底。交底内容须与批复的施工组织设计或者施工方案内容一致，并做好交底记录，由交底人和接受交底人签字确认。
当公路水运工程危险性较大或者技术较复杂时，应当分级交底。分部分项工程开工前，由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员向参与施工的技术、管理人员以及班组长进行交底，再由施工技术人员或者班组长向施工作业人员进行交底；当公路水运工程规模较小或者施工技术较简单时，可由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员直接向参与施工的技术、管理人员和作业人员进行交底。

建立安全技术交底台账。
	查文件、台账及记录
	未开展安全技术交底，发现一项扣1分。

安全技术交底人不符合分级交底要求，发现一项扣1分。

安全技术交底资料不全，或内容缺乏针对性，发现一处扣1分。

未建立安全技术交底台账或记录不真实，扣1分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	8
	安全技术管理（15分）
	8.5临时用电方案

（2分）
	按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计）。

标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。

施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。
	查方案、记录
	未按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计），扣2分；由非电气工程师编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣1-2分。

临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣1-2分。

未标注用电平面布置图，扣2分。

无专职电工巡视，维修保养记录或记录不连续，视情节扣1-2分。
	
	

	9
	安全教育培训（12分）
	9.1岗前

教育

（4分）


	*制定年度安全教育培训计划并实施。
对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，考核合格后方可上岗。

新职工上岗前必须进行三级安全教育，三级教育时间满足有关要求，从业人员不少于24学时；主要负责人和安全管理人员不少于32学时，并考核合格，每年再培训时间不得少于12学时。

转岗、复岗人员应重新接受教育，并考核合格。
	查资料
	*未建立年度教育培训计划，扣2分。

*未按计划对相关人员进行教育培训，或未组织教育培训考核，或未建立班组实名登记台账的，或登记台账不齐全的，视情节扣1-2分。

培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一次扣2分。

安全教育培训学时不足，发现一人扣1分。

转岗、复岗人员未重新接受教育，发现一人扣1分。
	
	

	
	
	9.2经常性培训和警示教育（2分）
	开展现场作业人员班前教育，结合季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。
	查资料
	未及时开展班前教育或记录不真实的，扣1分；未开展经常性教育和警示教育，扣2分。
	
	

	
	
	9.3“四新”培训（2分）
	采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。
	查资料
	采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，未对从业人员进行专门的安全生产培训，扣2分。
	
	

	
	
	9.4安全文化建设（2分）
	设置安全文化走廊、宣传栏等，并定期更新。
	查资料、现场核对
	未设置安全文化走廊或宣传栏，扣2分；未定期更新有关内容扣1分。
	
	

	
	
	9.5班组

管理

（2分）
	建立健全施工班组管理制度，严格班组人员实名制和档案记录管理。
	查资料
	未建立施工班组管理制度的，扣2分。
未见班组人员档案记录的，扣1分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	10
	应急预案及演练（14分）
	10.1应急

预案

（5分）
	编制本合同段应急预案和现场处置方案，并按照法律法规有关规定组织评审。

应急预案经评审或论证后，应由施工单位项目经理（项目负责人）签署发布。
	查文件、记录
	未按规定编制或修订合同段应急预案和现场处置方案，扣2分。

应急预案应急管理要素不全、操作性不强，视情节扣1-3分。

未评审或未按规定发布应急预案，扣1分。
	
	

	
	
	10.2应急

演练

（4分）
	有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结评估。
施工单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	查文件、记录
	未按规定开展应急培训及预案演练，视情节扣2-4分。

应急演练后未总结评估，视情节扣2-3分。
	
	

	
	
	10.3应急

保障

（5分）
	建立应急管理组织，配备兼职、具有一定专业能力的应急队伍。
编制应急资源清单,配备必要的应急救援器材、设备和物资，应急物资不得随意使用，并进行经常性维护、保养和更新。

建立消防设施和灭火器材等消防器材设备清单，定期检查维护。

建立施工现场临灾预警“叫应”机制，做好工程防灾减灾准备。
	查台账，现场核对
	未按规定配置兼职的应急管理人员，扣2分。

应急救援器材、设备、物资配备不足或台账不清晰，视情节扣1-2分。

应急救援器材、设备、物资未实施单独管理，与日常物资混用，扣2分。

应急救援器材、设备、物资清单与现场应急救援物资不对应，发现一项扣1分。

未对应急物资进行定期检查，或未见应急物资经常性维护、保养和更新的记录，扣1分。

未建立消防设备和灭火器材等清单，扣2分；无定期检查、维护、更新台账，视情节扣1-2分。

未建立施工现场临灾预警“叫应”机制，扣2分。
	
	

	11
	安全生产费用（6分）
	11.1安全生产费用提取

（3分）
	*按照合同约定，编制季度、月度安全生产费用使用计划，并按规定报监理单位审批，同意后实施。


	查文件
	*未制定安全生产费用使用计划，扣3分。

季度、月度安全生产费用使用计划与施工计划不相符，扣2分。
*未明确安全生产费用使用范围，视情节扣1-3分。

安全生产费用使用计划未报监理单位审查审批，扣1分。
	
	

	
	
	11.2安全生产费用使用

（3分）
	按规定提取使用年度安全生产费用，建立使用台账。
	查文件、资料
	未按规定使用的，发现一次视情节扣2-3分。

未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一次视情节扣1-3分。
	
	


表B.4大中型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	12
	事故管理（5分）
	12.1事故

管理

（5分）
	建立事故报告、应急救援和调查处理制度。发生事故，及时进行事故现场处置，并及时、如实向有关部门报告。
	查文件、资料
	未建立事故报告、应急救援和调查处理制度扣1分。

发生事故，未及时进行事故现场处置扣4分，未及时、如实向有关部门报告扣4分。
	
	

	13
	专项

活动（5分）
	13.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况（3分）
	严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。

制定具体的落实方案或行动计划。

严格按方案或计划执行。
	查文件、记录，现场核对
	未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。

安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣1-3分。
	
	

	
	
	13.2评估

（2分）
	*按照平安工地建设评估标准，定期开展自我评估。

评估资料真实、准确。
	查文件、资料
	*未按规定开展平安工地自我评估的，扣2分。

自我评估走过场或不及时的，评估资料欠真实、不准确，或未根据评估情况进行自我纠正的，视情节扣1-2分。

平安工地自我评估结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣1分。
	
	

	应得分
	
	实得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年   月   日

	注：此表用于施工单位每季度自我评估、监理单位季度评估，建设单位每半年评估，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织评估（或监督抽查）、谁负责盖章签认。本表第1类安全管理目标策划、第3类安全生产管理制度等，在项目开工后第一次评估中已评估，后续如无变化，再评估时可沿用第一次评估结果，但需注明。


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表
	项目名称
	
	
	施工合同段
	
	施工单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（64分）
	1.1办公、生活、生产区域

（10分）
	*科学合理布置施工现场，施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并与作业区、易燃易爆物品存储区、架空明设的用电线路等保持安全距离，严禁设置在危险区域，距离集中爆破区应不小于500m。
*办公区、生活区严禁设置在门式起重机、塔式起重机、拌合罐体等高耸设备倾覆范围内。

*生活区严禁存放易燃易爆等危险品。

*装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。

办公、生活区与作业区封闭管理，设置满足紧急疏散要求的通道。

*按规定开展施工驻地选址初筛及安全评估，将驻地设置在地质良好的地段，严禁在已发现的滑坡体、泥石流或山洪影响区等危险区域设置驻地。
	查看现场、核查资料
	*办公、生活区设置在危险区域，扣8分。

*生活区内存放易燃易爆危险品，发现一处扣4分。

*未与架空明设的用电线路等保持安全距离，发现一处扣2分。
办公区、生活区设置在门式起重机、塔式起重机、拌合罐体等高耸设备倾覆范围内，扣8分。
*装配式房屋不满足安全使用要求的，发现一处扣4分。

*办公、生活区与作业区未分开设置、布局不合理，发现一处扣2分。
办公、生活区与作业区有条件封闭的未封闭管理，未安排专人值班，发现一处扣2分。

办公、生活、生产区布置不满足防火防爆要求，发现一处扣1分。

*未按规定开展施工驻地选址初筛及安全评估，扣5分，将驻地设置危险区域，视情况扣6-10分。
	
	

	
	
	1.2拌合站

（8分）
	*拌合站排水系统完善，实施封闭管理。

*拌合站应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。

*拌合站施工过程应进行检验，验收后方可投入使用。

*拌合设备、罐体、料棚等应设置防倾覆措施。

*罐体等高耸建筑按规定设置防雷接地设施。
拌合主机人孔门设置联锁开关。

LNG气站应经过专项设计，由有资质的单位和人员负责管理，安全设施齐全有效，站内设置事故切断系统，用电设备满足防爆要求，现场配备防静电装置。
	查看现场、核查资料
	*场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。
*拌合站未进行专项设计与验算，扣2分。
*拌合站未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。

*拌合站施工过程未进行检验，未验收投入使用，扣2分。

*拌合设备、罐体、料棚等未设置防倾覆设施，发现一处扣1分；应设而未设置防雷设施的，发现一处扣1分。
*拌合及起重设备未设置防倾覆设施，发现一处扣2分。
拌合主机人孔门未设置联锁开关，扣1分；LNG气站未进行专项设计，扣1分。

负责管理LNG气站的单位和人员没有相应资质，扣1分。

LNG气站安全设施失效或不齐全，视情节扣1-2分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（64分）
	1.3预制场

（6分）
	*预制场应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。

*构件存放场、场区道路地基应进行处理，排水顺畅。

*大型构件存放位置、层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。

*张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。
	查看现场、核查资料
	*预制场未进行专项设计与验算，扣1分。

*预制场未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。

*场区道路存梁场存在开裂下沉、排水不畅，扣2分。

*梁板堆放支点、层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣2分。

*张拉作业没有设警戒区或者安全防护措施，发现一处扣2分。
	
	

	
	
	1.4钢筋加工场

（6分）
	*钢筋加工场应进行专项设计与验算，明确安全验收标准，并应编制安装、使用、维护和拆除的作业方案。

*钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。

场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。

钢筋加工场消防设施配备齐全。
*禁止利用卷扬机拉直钢筋
	查看现场、
核查资料
	*钢筋加工场未进行专项设计与验算，扣2分。

*钢筋加工场未编制安装、使用、维护和拆除的作业方案，扣1分。

*钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣2-3分。

场内未设置明显的安全警示标志及操作规程，发现一处扣1分。

不满足每50m2 配备2具4kg干粉灭火器，发现一处扣1分。
*利用卷扬机拉直钢筋，扣5分。
	
	

	
	
	1.5临时

用电

（8分）
	*施工现场临时用电应采用“TN-S接零保护系统”，按“三级配电，二级漏电保护”（总配电箱、末级配电箱）设置。

*每台用电设备应设独立的隔离开关及短路、过载、漏电保护器。末级配电箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路，但不应频繁操作。容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制，操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。
	查看现场
	*未采用“TN-S接零保护系统”，未按“三级配电、二级漏电保护”设置的，发现一处扣2分。

*需经防水处理的电缆未做防水处理的，发现一处扣2分。

*用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣1分。

*开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣1分。

*配电箱、开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣1分。

电缆线敷设不规范的，发现一处扣1分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（64分）
	1.5临时

用电

（8分）
	电缆应采用架空或埋地敷设。

*水上或潮湿地带电缆线应绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头应经防水处理；临时电缆线不应布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。

施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。

在全部停电和部分停电的用电设备上工作时悬挂“有人工作、禁止合闸”标示牌，并采取安全措施。

*电工作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。

分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过30m。

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路供电中间用隔板分离。

动力末级配电箱与照明末级配电箱应分别设置。

当一个末级配电箱控制多台用电设备或插座时，每个控制回路应各设独立的剩余电流动作保护器。

末级配电箱中的剩余电流动作保护器的额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0.1s。

分配电箱中装设剩余电流动作保护器时，其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.3s。

总配电箱中装设剩余电流动作保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.5s。

拌合、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。
	查看现场
	*水上和潮湿地带的电缆线不具有防水功能，或电缆接头未进行防水处理，或电缆线敷设在船舶进出的航行通道、抛锚区和锚缆摆动区等危险区域，扣3分。

施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录缺失或者不完整，发现一处扣1分。

在全部停电和部分停电的用电设备上工作时未悬挂“有人工作、禁止合闸”标示牌，未采取安全措施，扣2分。

*电工作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动保护用品，发现一人次扣1分。

分配电箱与末级配电箱的距离超过30m，扣2分。

动力配电箱与照明配电箱合并设置为同一配电箱时，动力和照明未应分路供电，中间未用隔板分离，扣2分。

动力末级配电箱与照明末级配电箱未分别设置，扣2分。

当一个末级配电箱控制多台用电设备或插座时，每个控制回路未设独立的剩余电流动作保护器，扣2分。

末级配电箱中的剩余电流动作保护器的额定动作电流、分断时间不符合规定，扣2分。

分配电箱中装设剩余电流动作保护器时,其额定动作电流、分断时间不符合规定，扣2分。

总配电箱中装设剩余电流动作保护器时,其额定动作电流、分断时间不符合规定，扣2分。
未按要求设置避雷设施的，发现一处扣1分；未测试防雷接地电阻或防雷接地电阻不符合要求的，发现一处扣1分。

	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（64分）
	1.6消防

安全

（6分）
	*施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。
明确消防责任人，悬挂责任铭牌，定期对消防器材进行检查。

室内燃气管道采用软管时，软管与家用燃具连接时，其长度不应超过2m，并不得有接口。

橡胶软管不得穿墙、顶棚、地面、窗和门。

厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。

安装燃气灶的房间净高不宜低于2.2m；燃气灶与墙面的净距不得小于10cm。

放置燃气灶的灶台应采用不燃烧材料，当采用难燃材料时，应加防火隔热板。
	查看现场
	*施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处视情节扣1-3分。

*消防通道不满足要求，扣2分。

未明确消防责任人，未悬挂消防责任铭牌，扣1分。

未定期对消防器材进行检查，扣1分。

室内燃气管道采用软管时，软管与家用燃具连接时，其长度超过2m，扣1分；有接口，扣1分。
橡胶软管穿墙、顶棚、地面、窗和门，扣2分。

厨房内未设置排气装置和燃气浓度检测报警器，扣2分。

安装燃气灶的房间净高低于2.2m，扣1分；燃气灶与墙面的净距小于10cm，扣1分。

放置燃气灶的灶台未采用不燃烧材料，扣1分；当采用难燃材料时，未加防火隔热板，扣1分。
	
	

	
	
	1.7施工便道便桥

（6分）
	*便桥应进行专项设计，并组织验收，按设计荷载使用。

*施工便桥应设置限宽、限速、限载标志，以及救生设施。跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。

*根据便桥规模、周围环境等开展定期检查、维护。

便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，临水临崖侧应设置防撞设施。
	查看现场
	*便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣5分。

*便桥施工过程未检验的，超限超载使用的，发现一处扣2分。

*跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发现一处扣1分，施工便桥未设置限宽、限速、限载标志，以及救生设施的，扣1分。
*未对便桥开展定期检查、维护，发现一处扣2分。

便道应当硬化未硬化、临水临崖侧未设置防撞设施的， 发现一处视情节扣1-2分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（64分）
	1.8临时码头与栈桥

（6分）
	*临时码头与栈桥应进行专项设计，并组织检验、验收，按规定荷载使用。

*栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。

*长距离栈桥应设置会车、掉头区域，间隔不宜大于500m。

开展码头或栈桥的沉降位移观测，及时检查、维护。

栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。

*在临时码头设置临边防护和水上救生等设施。

	查看现场、

核查资料
	*临时码头及栈桥未开展专项设计，未组织验收即投入使用的，扣5分。

*施工过程未检验的，或未按设计荷载使用，扣2分。

*临时码头和栈桥未进行专人管理，扣2分。

*长距离栈桥未设置会车、掉头区域，扣2分，间隔太大，扣1分。

未对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连续的，视情节扣2-4分。

栈桥未按规定设置照明设施的，视情节扣1-2分。

*栈桥未设置独立的船舶停泊系缆装置的，扣1分。

*未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣1分。
	
	

	
	
	1.9临时作业平台

（8分）
	*大型水上临时作业平台搭设及拆除应编制专项施工方案并按方案组织实施，同时开展定期观测、检查维护。

作业平台应设置船舶靠泊系统和人员上下通道，临边应设置防护栏杆，挂设安全网和救生设施，四周应设置警示标志和夜间航行警示灯光。

平台功能区域合理划分，明确荷载。

通航水域作业平台取得海事审批手续。
	查看现场、

核查资料
	*大型水上临时作业平台搭设及拆除未编制专项施工方案，扣5分，未按照方案组织实施，扣3分。
*对大型水上临时作业平台未开展定期观测、检查维护，扣3分。

平台未设置船舶靠泊系统、人员上下通道、救生设施、夜间航行警示灯光，每发现一处视情节扣1-2分。

平台未进行功能区域划分，未明确荷载，视情节扣1-2分。

通航水域作业平台未取得海事审批手续，扣2分。
	
	

	2
	安全防护（36分）
	2.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施

（16分）
	*高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。

*深基坑四周距基坑边缘不小于1m处应设立钢管护栏，挂密目式安全网，靠近道路侧应设置安全警示标志和夜间警示灯带。
*下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、踢脚板、安全防护棚或安全通道等。

*跨越既有公路、铁路施工时，应设置防护棚架、防抛网、桥梁防撞等安全设施。棚架应进行专项设计。
	查看现场、

核查资料
	*未按规定设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣1分。

*在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣2分。

*扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工区域，未设置安全告知牌的，发现一处扣1分。
*防护设施设置不规范，安全防护棚或安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。

*跨越既有公路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣3-5分。

*棚架应进行专项设计而未设计的，扣5分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	2
	安全防护（36分）
	2.2安全警示标志、标牌

（14分）
	*区域分区标牌合理。重大风险、重大事故隐患应在明显位置公示。

*施工工点应设置“网格化监管责任牌”。
*对风险较高区域设置隔离区或警戒区，设置安全风险标识以及风险告知牌，严格进出管控。

*施工现场与危险作业区域设置安全警示标志、标牌。
*施工现场应按规定设置封闭围挡，并在明显位置设置“五牌一图”。
*交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。

*施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。

施工机械、设备按规定设置安全操作规程牌。
	查看现场
	*施工现场未设置封闭围挡，或无五牌一图，或未公示重大风险、重大事故隐患的，发现一处扣3分。

*未在重要施工工点设置网格化监管责任牌，发现一处扣1分。
*对风险较高区域未按规定设置隔离区或警戒区，未设置安全风险标识以及风险告知牌，发现一次扣1分。

*施工现场与危险作业区域未设置安全警示标志、标牌，发现一次扣1分。
*未按规定设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程牌的，发现一处扣1分。

*施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣1分。

*有高度限制未设置限高架，发现一处扣1分。

施工机械、设备未按规定设置安全操作规程牌，发现一处扣1分。
	
	

	
	
	2.3个体

防护

（6分）
	*进入施工现场的人员及作业人员应按规定配置和正确使用防护用品。

*防护用品应有产品合格证或安全标志。
	查看现场、

核查资料
	*未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一人次扣1分。

*使用无产品合格证或无安全标志的产品，扣4分。

*使用假冒伪劣的防护用品，或使用超过使用合格期的防护用品，发现一人次扣2分。
	
	

	3
	施工作业（100

分）
	3.1高处

作业

（12分）
	*墩柱及盖（系）梁施工、跨越式支架搭设、围堰拼装、设备安装等高处作业施工按规定设置作业平台，作业平台按规定进行设计验算。

*作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。配备必须的消防器材。

*高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。
	查看现场
	*高处作业未按规定设置作业平台；大型高处作业平台 未按规定进行设计验算；高处作业平台超载使用；有上述任意一种或多种情形的，扣4分。

*高处作业未按规定设置人员上下专用通道，发现一处扣2分。
*高处作业平台脚手板未铺满或搭设不牢固，发现一处扣2分。
*作业平台有翘头板或漏洞，发现一处扣2分。

*未按规定挂置安全网，发现一处扣1分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（100

分）
	3.2支架

脚手架

（16分）
	*承重支架搭设应制定专项施工方案，并对地基基础进行承载力验算。

*承重支架搭设完毕应按规定进行预压、验收，验收通过后应挂牌公示及告知。

*施工现场搭设和拆除支架、脚手架应满足方案要求。

*拆除作业应设置警戒区。

*支架和脚手架基础牢固，支垫规范，排水设施完善。

*脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。

*夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。

*搭设支架和脚手架的材料应有产品性能检验报告、产品质量合格证，并按规定进行抽样检验。

*搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。

*禁止采用竹（木）脚手架。
*禁止采用门式钢管架搭设满堂承重支撑架。
*具有以下任一情况的混凝土模板支撑工程不得使用扣件式钢管满堂支撑架、普通碗扣式钢管满堂支撑架：

    搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上；集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
*危险性较大工程的支架支撑体系的基础承载力、结构形式、预压程序、拆除顺序应满足专项施工方案要求，施工荷载不得超过设计值。

	查看现场、 核查资料
	*承重支架搭设未制定专项施工方案，扣8分。

*承重支架搭设前未对地基基础进行承载力验算，扣8分。

*承重支架搭设完未组织专项验收扣4分，验收完未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。

*承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。

*未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣4-8分。

*拆除作业未设置警戒区的，扣4分。
*支架脚手架基础处理不符合要求或者缺少验收资料，扣2分；支垫不规范，扣1分；排水设施不完善，扣2分；

*支架和脚手架的材料无产品性能检验报告、产品质量合格证，或抽检质量不合格，每发现一处，扣5分。
*搭设高度大于10m的脚手架未按规定设置缆风绳或固定措施，发现一处扣1分。

*缆风绳搭设不规范，发现一处视情节扣1-2分。
*采用竹（木）脚手架，每发现一处，扣5分。

*采用门式钢管架搭设满堂承重支撑架的，每发现一处，扣5分。
*具有以下任一情况的混凝土模板支撑工程使用扣件式钢管满堂支撑架、普通碗扣式钢管满堂支撑架，每发现一处，扣5分。

搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上；集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

*危险性较大工程的支架支撑体系的基础承载力、结构形式、预压程序、拆除顺序不满足专项施工方案要求，扣8分；施工荷载超过设计值，扣8分。
*脚手架与建筑结构物未拉结或拉结不牢的，发现一处扣3分；夜间进行支架脚手架拆除作业的，发现一次扣1分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（100

分）
	3.3模板

工程

（10分）
	模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。

大型模板使用前应组织验收。
*大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并按规定设置工作平台和符合规范要求的爬梯。
*模板吊环不得采用螺纹钢筋。

*翻模、爬（滑）模系统应经验收合格后方可投入使用。

*挂篮、移动模架应经设计制作、验收，并按专项施工方案预压合格后方可投入使用。

*预应力应按设计要求张拉。
	查看现场、 核查资料
	模板制作安装、使用、拆除、存放等不符合方案要求，发现一处扣2分。

大型模板验收程序不规范、验收记录不完善，视情节扣3-6分。
*大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，视情节扣2-6分。

*大型模板安装和拆除未按规定设置工作平台和爬梯，发现一处扣1分。

*模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣2分。

*翻模、爬（滑）模系统未经验收合格投入使用的，扣10分。

*挂篮、移动模架未经设计制作、验收，或未按专项施工方案预压合格投入使用，扣8分。

*预应力未按设计要求张拉，扣8分。
	
	

	
	
	3.4动火

作业

（10分）
	*建立健全施工现场动火作业安全管理制度，明确动火作业的安全责任人和现场监护人；施工现场进行动火作业时，必须严格遵守操作规程和安全防范措施，作业前要对作业区域进行清理确保无易燃易爆物品残留，作业过程中要加强对火源的管理和控制防止火花飞溅引发火灾事故，作业后要对作业区域进行全面检查确保无火灾隐患后方可离开施工现场。

*焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。

不宜使用交流电焊机。使用交流电焊机时，除应在开关箱内装设一次侧漏电保护器外，尚应安装二次侧空载降压触电保护器。电焊机的裸露导电部分（如接线端子等）应装设安全防护罩。
气割作业氧气瓶与可燃气瓶之间的距离不应小于5m，气瓶与明火之间的距离不应小于10m。
气瓶安全附件（如压力表、防回火阀、管箍等）有效。
	查看现场、 核查资料
	*未建立动火作业安全管理制度，扣2分；未明确动火作业的安全责任人和现场监护人，扣2分。
*现场作业未遵守操作规程和安全防范措施，每发现一处扣2分。

*焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动保护用品，发现一人次扣2分。

使用交流电焊机时，未安装二次侧空载降压触电保护器，发现一台扣1分。

电焊机的裸露导电部分未装设安全防护罩，发现一台扣1分。

氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣1分。

气瓶安全附件失效，发现一处扣1分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（100

分）
	3.5机械设备作业

（12分）
	大型机械设备作业场地地基承载力及平整度满足作业要求。
*龙门吊应设置夹轨器、缆风绳、尾端止挡、行程限位器等。

*塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。

*垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。

*缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。

*起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。检验合格铭牌悬挂于明显位置。

*大型起重机械应安装智能化安全监控系统。

桥式、门式起重机应同时安装两种不同形式的高度限位装置。

吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。

吊装作业现场应当配备专门人员现场管理。
高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。
吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。
	查看现场、
核查资料
	大型机械设备作业场地地基承载力及平整度不满足作业要求，扣1分。
*龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、缆风绳、行程限位器等，发现一处扣1分。

*垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣5分。

*缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验不合格便投入使用的，发现一处扣8分；私自改装且未进行受力验算、未经检验的，发现一处扣8分。

轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。

*起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣1分。铭牌未按规定悬挂，发现一处扣1分。

*大型起重机械未安装智能化安全监控系统，发现一台扣1分。

桥式、门式起重机未同时安装两种不同形式的高度限位装置，发现一台扣1分。

吊装作业未设置警戒区的，未配备专门人员现场管理，发现一处扣3分。
大、重、新构件吊装未试吊，或吊装大、重构件未在构件上设溜绳，发现一处扣1分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（100

分）
	3.6有限空间作业

（8分）
	*建立健全施工现场有限空间作业安全管理制度，有限空间作业履行“作业审批制度”，对施工人员进行专项安全教育培训，执行“先通风、再检测、后作业”原则；有限空间作业时现场安排专人负责监护工作。

*有限空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。
	查看现场、

核查资料
	*未建立有限空间作业安全管理制度，扣2分；现场作业未遵守作业审批制度，每发现一处扣2分；

*有限空间作业前未对施工人员进行专项安全教育培训，每发现一次，扣1分；现场未安排专人监护，每发现一处扣2分。

*密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备等，发现一处扣2分。
	
	

	
	
	3.7基坑

施工

（10分）
	*深基坑施工应编制专项施工方案需专家论证应专家论证并经审批通过，严格按方案施工。

*降排水系统合理可靠。

*深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。

基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足要求。

*深基坑监测达到预警值应采取措施。

*侧壁出现局部滑塌、大量漏水或流土，基坑底部出现涌水或涌砂等情况，应停工撤人。
	查看现场、

核查资料
	*无专项施工方案或方案未经审批通过即施工，扣6分。
施工方案内容不全、操作性差，视情节扣2-4分。
*基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。

*未对深基坑开展沉降、位移和变形观测，扣6分；或观测不规范、不连续，视情节扣2-4分。

*基坑临时降排水系统失效，发现一处扣3分。

基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足要求，发现一处扣1分。
*深基坑监测达到预警值未应采取措施，扣8分。

*侧壁出现局部滑塌、大量漏水或流土，基坑底部出现涌水或涌砂等情况，未停工撤人，扣8分。
	
	

	
	
	3.8拆除

工程

（12分）


	*按专项施工方案组织拆除工程施工。

*拆除工程应由相应资质单位实施，施工前办理相关审批手续。

*拆除工程可能对相邻建筑物或管线等产生危险时，应采取相应保护措施。

*拆除工程施工应采取封闭施工，专人指挥。

*挂篮移动、承重模板或支撑体系拆除时，结构混凝土强度和弹性模量应达到设计要求。
	查看现场、

核查资料
	*未按拆除方案组织施工，扣8分。

*拆除工程未由相应资质单位实施，扣2分。

*拆除工程对毗邻建筑物或管线构成危险时未采取保护措施，发现一处扣1分。

*拆除工程施工区域未采取封闭措施，或未安排专人指挥，扣1分。

防尘、防噪音的措施不到位，扣1分。

*挂篮移动、承重模板或支撑体系拆除时，结构混凝土强度和弹性模量未达到设计要求，扣8分。
	
	


表B.5 大中型公路水运工程施工单位施工现场（通用作业）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（100

分）
	3.9边通车边施工

（10分）
	*边通车边施工按照审批的交通组织方案实施，交通组织方案应按规定编制、审核和审查，不得擅自施工。需专家论证应专家论证。

*施工区域实行交通管制，应采取限速、导流及渠化等措施。

*交通协管员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡

施工区域与通车区域之间应设置警示和硬隔离措施。

对既有桥涵、隧道等重要构造物在改扩建施工中采取监测和安全保护措施。

对沿线既有电力、燃气、通信管线等隐蔽设施落实保护措施。
	查看现场、

核查资料
	施工区域未实行交通管制或交通封闭管理不严，扣2分。

*交通组织方案未按规定编制、审核和审查，扣4分。
*在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速、导流 及渠化等措施，发现一处扣1分。

*交通协管员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣1分。

施工区域与通车区域之间未设置警示和硬隔离措施，发现一处扣1分。

对既有桥涵、隧道等重要构造物未开展监测和安全保护措施发现一处扣2-3分。
对沿线既有电力、燃气、通信管线等隐蔽设施未落实保护措施，发现一处扣2-3分。
	
	

	注：此表用于施工单位每季度自我评估，监理单位季度评估，建设单位每半年评估，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织评估（或监督抽查）、谁负责盖章签认。本表第1类施工场地布设中第1.1、1.2、1.3、1.4等评估项目，评估后如无变化，再评估时可沿用上一次评估结果，但需注明。


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表

	项目名称
	
	施工合同段
	
	施工单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	桥梁

工程

 （70分）
	4.1基础（20分）
	*桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。

挖孔桩施工应对有害气体进行监测，保持通风；孔内采用安全特低电压照明；起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。

挖孔桩孔口应设置防坠落器。
*在地下水丰富、孔内空气污染物超标准、软弱土层等不良地质条件的区域以及机械成孔设备可以到达的区域严禁采用人工开挖进行基桩成孔。

*人工挖孔桩禁止采用人工手摇井架吊装出渣。

*施工船舶和设备证书齐全，检验合格，安全防护、消防设施和消防器具配备满足要求；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。

*施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。

*船舶不得超载或偏载。

*工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业应按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等，并经有资质的第三方单位验证后才可投入使用。船上施工作业稳固措施有效、作业符合安全要求。

工程船舶应制定防台风防汛防突风应急预案，定期进行演练。

交通船持相关证书，配备救生设备、严禁超员。
	查看现场、
核查资料
	*桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工无方案的扣10分；未严格按施工方案实施，发现一处视情节扣4-6分。

挖孔桩施工未按规定对有害气体进行监测，并保持通风，孔内未采用安全特低电压照明的，发现一处扣2分。

起吊设备未安装限位器和防脱钩装置，或拆除了上述装置的，发现一处扣2分。

挖孔桩孔口未设置防坠落器的，发现一处扣1分。

*在地下水丰富、孔内空气污染物超标准、软弱土层等不良地质条件的区域以及机械成孔设备可以到达的区域采用人工开挖进行基桩成孔，扣5分。

*人工挖孔桩采用人工手摇井架吊装出渣，扣5分。
施工作业区域未设置警戒区，泥浆池安全围护不到位、孔口安全防护不到位等，发现一处扣1-2分。
*施工船舶未办理水上水下施工作业许可，施工船舶和设备证书不齐全，施工船舶和特种设备未经检验或验收不合格便投入使用，船舶与陆用设备组合作业未按规定验算便投入使用，施工船舶、设备配员不符合要求，人员资格证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。
*施工船舶和设备安全防护、消防设施和消防器具配备不符合要求，视情节扣1-3分。
*船员证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。
*船舶存在超载或严重偏载现象，发现一次扣5分。
*工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等，视情节扣4-6分；未经有资质的第三方单位验证，扣2分。
*交通船超员，发现一次扣4分。

*施工船舶不在规定航区或水域作业，在未成型码头、栈桥、墩台、水上作业平台等系靠施工船舶，发现一处扣4分。

工程船舶无防台防汛防突风应急预案，扣2分。
交通船未持相关证书，或未核定人数，或未配备足够救生设备，发现一艘扣2分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	桥梁

工程

（70分）
	4.2下部

结构

（20分）
	*高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。

墩身钢筋绑扎高度超过6m应采取临时固定措施。

模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。

*钢围堰应按照设计及专项施工方案组织实施；有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时及时采取措施。
*严禁使用塔吊、汽车吊载人上下墩台。

*墩身高度超过40m宜设施工电梯，电梯司机应按照有关规定经过专门培训，取得相应资格证书。
*钢套（吊）箱内部支撑出现杆件碰撞变形、随意拆除、擅自削减、堆载重物等情形应及时处理修复。
*围堰施工，严禁结构混凝土强度未达到设计要求即开始排水或超过设计水头差进行抽水施工。
*通航水域围堰应设置船舶防撞警示措施，施工船舶严禁系泊在围堰上。
	查看现场、
核查资料
	*高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。

墩身钢筋绑扎高度超过6m未采取临时固定措施，发现一处扣1分。

模板螺栓连接不规范，发现一处扣2分。

*发现使用起重设备载人上下墩台，发现一处扣6分。

*施工电梯未经检验合格投入使用的，扣8分；电梯超员、超重运行的，扣6分。

*钢围堰未按设计及专项施工方案实施，视情节扣6-10分。

*钢围堰未有效开展监测、监控和预报、预警，视情节扣6-10分。工况发生变化或超过预警值时未及时采取措施，扣10分。

*钢套（吊）箱内部支撑出现杆件碰撞变形、随意拆除、擅自削减、堆载重物等情形未及时处理修复，扣10分。
*围堰施工，结构混凝土强度未达到设计要求即开始排水或超过设计水头差进行抽水施工，扣10分。
*通航水域围堰未设置船舶防撞警示措施，扣4分；施工船舶系泊在围堰上，扣6分。
大型围堰施工，未采用远程监控和信息化管理技术手段，扣,2分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	桥梁

工程

（70分）
	4.3上部

结构
（30分）


	*桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。

*挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。

*架桥机应有行程限位开关、联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。

*架桥机应安装安全监控管理系统。
架桥机垫木应使用硬杂木，一般不多于三层。

梁板吊装就位后及时进行稳固。

*不应采用将梁、板吊挂在架桥机后部配重的方式进行过孔作业。
*悬浇挂篮结构应满足强度、刚度和稳定性要求;混凝土应对称浇筑，两端悬臂荷载不平衡偏差不超过设计或规范规定;按规定设置有效锚固;施工荷载不超过挂篮设计的允许荷载；严格控制行走速度。

挂篮悬臂浇筑桥梁0号块及边跨现浇段支架、托架稳固。

连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置满足设计要求。

*盖梁或系梁施工时禁止底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑，通过液压千斤顶卸压脱模。
*存在以下任一条件，桥梁悬浇挂篮上部与底篮不得使用精轧螺纹钢吊杆连接：

    1.前吊点连接。2.其他吊点连接：上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；与底篮连接未采用活动铰；吊杆未设外保护套。
*桥梁悬浇严禁采用桥梁悬浇配重式挂篮设备。

*穿跨越公路、航道、铁路、轨道交通等既有线路进行梁板安装或架桥机移动过孔期间，应严格按照专项施工方案采取安全保障措施。

*斜拉桥施工中，塔端挂索施工平台应严格按专项施工方案设置。
	查看现场、

核查资料
	*桥梁上部结构施工未按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。

*未按要求对挂篮进行静载试验，或无检查记录，视情节扣3-6分。

*架桥机安全防护装置缺失或失效的，发现一项扣2分。

*架桥机未安装安全监控管理系统，扣2分。

架桥机支垫材质不符合要求或者支垫层数大于三层的，扣2分。

梁板吊装就位后，未及时进行稳固，或稳固措施不足，发现一处扣2分。

*采用将梁、板吊挂在架桥机后部配重的方式进行过孔作业，扣3分。

*悬浇挂篮结构不满足强度、刚度和稳定性要求;混凝土未对称浇筑，两端悬臂荷载不平衡偏差超过设计或规范规定;未按设计要求设置有效锚固;施工荷载超过挂篮设计的允许荷载。有上述任意一种或多种情形的，视情况扣15-30分。

*盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑，通过液压千斤顶卸压脱模，扣5分。
*存在以下任一条件，桥梁悬浇挂篮上部与底篮使用精轧螺纹钢吊杆连接，扣5分。
    1.前吊点连接；2.其他吊点连接：上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；与底篮连接未采用活动铰；吊杆未设外保护套。
*桥梁悬浇采用桥梁悬浇配重式挂篮设备，扣5分。

*穿跨越公路、航道、铁路、轨道交通等既有线路进行梁板安装或架桥机移动过孔期间，未按照专项施工方案采取安全保障措施，扣10分。

*斜拉桥施工中，塔端挂索施工平台未按专项施工方案设置，扣10分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	桥梁

  工程

 （70分）
	4.3上部

结构
（30分）


	*悬索桥施工中，猫道应严格按照专项施工方案要求架设或拆除，采取抗风稳定措施，猫道使用的承重索及其他钢丝绳投入使用前应经验收合格。

*拱桥施工中，拱圈结构强度应按设计要求实施拱架拆卸，拱架应对称均衡卸落。
拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求。
斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工规范，节段连接合理。施工支架（托架）结构稳固。

应对缆索吊机、桥面吊机、铰接设备、吊索牵引机具、片架运输台车、行走轨道铰点过渡梁和移动操作平台等设备做专项设计、加工及试验。桥面吊机应满足拼装过程中顺桥向坡度变化的要求，底盘应设止滑保险装置。
	查看现场、

核查资料
	*悬索桥施工中，猫道未按照专项施工方案要求架设或拆除，未采取抗风稳定措施，扣10分；猫道使用的承重索及其他钢丝绳投入使用前未经验收合格，扣10分。

*拱桥施工中，拱圈结构强度未按设计要求实施拱架拆卸，扣10分；拱架未对称均衡卸落扣10分。
拱桥施工顺序及工艺不满足设计及规范要求，扣5分。

斜拉桥、悬索桥的斜拉索、主缆安装、架设及防护施工不规范的，节段连接不合理的，施工支架（托架）结构稳定性不足的，视情节扣4-8分。

缆索吊机主缆连接、锚固不可靠，扣3分。

跨缆吊机、桥面吊机、铰接设备、吊索牵引机具、片架运输台车、行走轨道铰点过渡梁和移动操作平台等设备未做专项设计、加工及试验，视情节4-8分；桥面吊机底盘未设止滑保险装置，扣1分。
	
	

	5
	 隧道

工程

（80分）
	5.1基本

要求

（10分）
	*长、特长及高风险隧道施工应设置稳定可靠的视频监控系统、门禁系统和人员识别定位系统。

*严格执行隧道洞口值班登记制度。

*洞口工程严格按施工方案组织实施。

*双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15m，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50m。

*按照施工方案开挖，严禁擅自变更开挖方法，严格控制超欠挖。

*隧道内严禁存放汽油､柴油､煤油､变压器油､雷管､炸药等易燃易爆物品。

*必须严格控制现场作业人数，开挖作业面不宜超过9人，掘进作业面应实施机械化作业。

洞口工程、洞内施工排水系统完善。

隧道内照明充足，作业地段采用不大于36V安全电压。
	查看现场、
核查资料
	*长、特长及高风险隧道施工未设置稳定可靠的视频监控系统、门禁系统和人员识别定位系统，视情节扣1-2分。

*隧道值班登记制度执行不严格，发现一次扣4-8分。

*洞口施工与方案不符，扣2-4分。

*双侧壁导坑法施工距离不满足要求，发现一次扣2-3分。

*未按方案组织开挖，发现一次视情节扣4-6分。

*超欠挖超标，发现一次视情节扣1-2分。

*隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处视情节扣4-6分。
*开挖作业面人数超过9人，扣3分。

洞口工程、洞内施工排水系统不完善，视情节扣2-4分。

隧道内照明不足，或作业地段未采用安全电压的，发现一处扣1分。

施工作业台架、台车未经专项设计和验收，扣1分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	隧道

  工程

 （80分）
	5.1基本

要求

（10分）
	施工作业台架、台车需要经过专项设计，并验收合格，防坠设施设置齐全，安全可靠。

洞口设置应急物资库，应急物资配备齐全。

*隧道钻爆法施工开挖方法、支护参数严格按设计要求或专项施工方案实施，未经审批不得擅自改变开挖方法、支护参数。
*施工中出现涌水突泥、高压喷水、出水量突然增大、局部坍塌、支护结构扭曲变形或出现裂缝掉块等突发性异常情况，应及时停工撤人。

隧道洞口、开关箱、配电箱、台车、台架、坑洞和仰拱开挖等危险区域应设置醒目的安全警示标志；洞内施工机械、设备、设施均应设反光标识；台车和移动台架应设灯带轮廓标识。
	查看现场、
核查资料
	应急设施设置不到位，扣1分。

*隧道钻爆法施工开挖方法、支护参数严格未设计要求或专项施工方案实施，扣10分；未经审批擅自改变开挖方法、支护参数，扣10分。
*施工中出现涌水突泥、高压喷水、出水量突然增大、局部坍塌、支护结构扭曲变形或出现裂缝掉块等突发性异常情况，未及时停工撤人，扣10分。

隧道洞口、开关箱、配电箱、台车、台架、坑洞和仰拱开挖等危险区域未设置醒目的安全警示标志，视情况扣1-2分；洞内施工机械、设备、设施未设反光标识，视情况扣1-2分；台车和移动台架未设灯带轮廓标识，扣2分。
	
	

	
	
	5.2初期支护及二衬

（10分）
	*在专项施工方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离并严格执行。

*钢架拱脚必须放在牢固的基础上。

*初期支护和二衬必须按施工方案组织实施。
	查看现场、
核查资料
	*专项施工方案中未明确软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离IV级围岩大于90m，V级及以上围岩大于70m，发现一处扣6分。

*仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制，发现一处视情节扣4-6分。

*拱脚基础不牢固，发现一处视情节扣1-2分。

*初期支护和二衬施工与方案不符，视情节扣6-8分。

*隧道初期支护，在非富水围岩地质条件下使用混凝土“潮喷”工艺，扣5分。
	
	

	
	
	5.3隧道

施工

（30分）
	*洞口边仰坡施工应按设计进行加固、防护和监测，应及时施作截、排水系统。

*施工安全步距应符合规范要求。

*开挖循环进尺符合方案及规范要求。

*拱架施工锁脚锚杆应按设计实施，拱脚应支垫严实;锚杆应按规范和设计要求施工。
	查看现场、

核查资料
	*隧道洞口边、仰坡未按设计及时进行加固、防护，未及时施作截、排水系统的，扣15分。

*施工安全步距不符合规范要求或开挖循环进尺不符合方案及规范要求的，扣15分。

*拱架施工锁脚锚杆未按设计实施，拱脚脱空或支垫不牢固的，扣15分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	隧道

工程

（80分）
	5.3隧道

施工

（30分）
	单洞Ⅲ级及以上围岩累计长度超过2km的隧道应使用多臂凿岩机施工。

*下台阶左右侧应错开开挖，同一榀钢架两侧不应同时悬空。

隧道对向开挖两工作面距离达到要求临界值时应加强联系，改为单向开挖。

无轨运输斜井内运输道路应硬化，并应采取防滑措施。

斜井应每隔一定距离设置防冲撞设施；单车道的斜井，每隔一定距离应设置错车道。

仰拱栈桥应经过强度、刚度和稳定性验算。

相邻钢架之间应用纵向钢筋连接，钢架拱脚应放在牢固的基础上。

仰拱开挖宽度应符合规范要求。

*非全工序机械化作业的Ⅳ级及以上围岩地段仰拱与掌子面的距离、二次衬砌与掌子面的距离应按专项施工方案或技术规范控制。

*隧道盾构始发反力架应经专项设计，反力架按设计实施，盾构始发参数调节适当。

*隧道盾构盾尾密封失效应及时采取有效措施。

*实际地质条件与勘察设计文件严重不符或围岩级别跨等级变化时，应按规定进行动态设计。

沉管隧道节段浮运与沉放过程中应采取安全措施确保稳定性，并按要求开展浮运航道疏浚、沉放精度监测等工作。

沉管隧道水下焊接与密封作业应采取防渗漏措施，并落实潜水员资质核查、焊缝检测记录等工作。

沉管隧道管节对接后应采取灌浆压力控制、沉降观测等措施。
	查看现场、
核查资料
	*锚杆未按规范和设计要求施工，导致存在重大质量安全隐患的，扣15分。

单洞Ⅲ级及以上围岩累计长度超过2km的隧道未使用多臂凿岩机施工，扣1分。

*下台阶左右侧未错开开挖，同一榀钢架两侧同时悬空的，视情节扣4-8分。

隧道对向开挖两工作面距离达到要求临界值时未及时改为单向开挖，扣2分。

无轨运输斜井内运输道路未硬化，未采取防滑措施，扣1分。

斜井防冲撞设施设置不规范，视情节扣1-2分。

仰拱栈桥未经过强度、刚度和稳定性验算，扣1分。

相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣1分；拱脚基础不牢固，发现一处视情节扣1-2分。

仰拱开挖宽度不满足规范要求，扣3分。

*非全工序机械化作业的Ⅳ级及以上围岩地段仰拱与掌子面的距离、二次衬砌与掌子面的距离未按专项施工方案或技术规范控制，扣10分。

*隧道盾构始发反力架未专项设计，扣10分；反力架未按设计实施，盾构始发参数调节不当，扣10分。

*隧道盾构盾尾密封失效未及时采取有效措施，扣10分。

*实际地质条件与勘察设计文件严重不符或围岩级别跨等级变化时，未按规定进行动态设计，扣10分。

沉管隧道节段浮运与沉放过程中未采取安全措施确保稳定性，扣3-5分；未按要求开展浮运航道疏浚、沉放精度监测等工作，扣3-5分。

沉管隧道水下焊接与密封作业未采取防渗漏措施，扣3-5分；未开展潜水员资质核查、焊缝检测记录等工作，扣3-5分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	隧道

工程

（80分）
	5.3隧道

施工

（30分）
	*隧道施工过程中，有毒有害气体监测应按专项施工方案或技术规范实施，有毒有害气体浓度达到或超过限值后应暂定作业，采取有效措施。
	查看现场、
核查资料
	沉管隧道管节对接后未采取灌浆压力控制、沉降观测等措施，扣3-5分。
*隧道施工过程中，有毒有害气体监测未按专项施工方案或技术规范实施，扣10分；有毒有害气体浓度达到或超过限值后未暂定作业，采取有效措施，扣10分。
	
	

	
	
	5.4监测

预报

（10分）
	*施工应进行超前地质预报。

*制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施，监控量测超过预警值及时采取有效措施。
*岩溶、采空区等不良地质隧道、瓦斯隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质，地质预报必须进行地质扫描。

*对隧道有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。

*监控量测数据应当真实、准确，数据出现异常时应当及时报告。对量测数据定期进行分析，编写分析报告，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。
	查看现场、
核查资料
	*隧道未进行超前地质预报，扣6分。

*未制定监控量测及超前地质预报专项施工方案的，扣2分；方案不完善，或未按照方案实施，发现一处扣2分。

*未按规定配备超前地质钻机进行预报地质，扣3分；地质预报没有地质扫描，扣3分。

*未对隧道有毒有害气体进行监测的，扣10分。

*监控量测数据出现异常时未及时报告，监测量测数据不真实的，扣4分。

*量测数据未定期分析，或未编写分析报告，视情节扣2-4分。

报告签字不齐全，发现一处扣1分。
	
	

	
	
	5.5逃生

通道

（5分）
	*软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道。
逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。
	查看现场
	*软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间未按要求设置逃生通道，扣5分。

逃生通道设置不合理，或距离超标的，发现一处扣2分。
	
	

	
	
	5.6通风防尘照明、排水及消防、应急管理

（5分）
	*隧道施工必须采用机械通风。 

*隧道内应定期清扫、冲洗，保持干净整洁。隧道掘进50m后应进行供风，在进入隧道150m以后须以设计风量全速通风。
	查看现场
	*隧道内施工未按要求通风，或通风管送（吸）风口距掌子面距离不足，视情节扣2-4分。

*隧道内未定期清扫、冲洗，粉尘超标，发现一次视情节扣1-3分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	隧道工程（80分）
	5.7瓦斯

隧道

（10分）
	*瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。

*瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。

*瓦斯隧道的防爆供配电系统、瓦斯检测系统、通风系统应按技术规范设置，系统功能失效，瓦斯浓度达到或超过限值时应采取有效处理措施。

*高瓦斯工区和煤（岩）与瓦斯突出工区的作业机械应采用矿用防爆型。
*瓦斯隧道应建立预警机制，对有毒有害气体进行监测。
*按规定使用炸药和雷管，按规定实施动火作业管理。

*掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。

*瓦斯隧道通风用电必须进行专项设计，性能满足规范要求。
*瓦斯隧道瓦斯检测人员应经培训考核合格持证上岗，检测、监测设备设施配备齐全，监测与预警应有效开展，监测数据严禁弄虚作假。


	查看现场、
核查资料
	*瓦斯隧道施工未编制专项施工方案，或方案未经专家评审的，扣6分。

*瓦斯隧道施工不按方案实施的，视情节扣2-4分。

*瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，发现一处扣2分。

*瓦斯隧道的防爆供配电系统、瓦斯检测系统、通风系统未按技术规范设置，系统功能失效，扣8分；瓦斯浓度达到或超过限值时未采取有效处理措施，扣10分。

*高瓦斯工区和煤（岩）与瓦斯突出工区的作业机械未应采用矿用防爆型，扣8分。
*瓦斯隧道未建立预警机制，未对有毒有害气体进行监测,视情况扣6-10分。监测数据不连续，发现一次扣2分。

*未使用煤矿许用炸药和雷管，扣10分；未按规定实施动火作业管理，视情节扣4-8分。

*掌子面瓦斯浓度超标继续施工，扣10分。

*瓦斯隧道通风未进行专项设计，扣5分；通风设备性能不满足设计要求，扣5分。
*瓦斯隧道瓦斯检测人员未经培训考核合格持证上岗，检测、监测设备设施不齐，监测与预警未有效开展，或监测数据弄虚作假。有上述任意一种或多种情形的，视情况扣5-10分。
	
	

	6
	路基工程（25分）
	6.1边

坡工程

（15分）
	*高边坡施工应设置截、排水设施，靠近交通要道作业时需要设置隔离、防护措施。不良地质边坡开挖前应提前施作排水设施。

*高边坡、滑坡体、危石段应设置风险告知牌，并设置必要的安全防护措施，严禁设置施工驻地。

*高边坡施工自上而下，开挖一级防护一级，严禁多级坡同时立体交叉作业。不良地质边坡在雨后或雪融后不应直接开挖。

*高边坡施工需要开展边坡稳定性监测、变形监测。

爆破开挖满足相关要求。
	查看现场、
核查资料
	*未设置截、排水设施或者设置不完善的，扣5分。

*靠近交通要道作业时未设置隔离、防护措施的，扣5分。

*边坡施工未实行开挖一级防护一级，或存在多级坡同时立体交叉作业，发现一处扣2分。
*边坡施工未按要求设置风险告知牌，扣1分。

*在高边坡、滑坡体、危石段设置施工驻地，发现一处扣5分。
*雨后或雪融后，对不良地质边坡直接开挖的，发现一次扣3分。

*高边坡施工未开展边坡稳定性监测、变形监测的，扣10分。

爆破开挖未满足相关要求，视情况扣3-5分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	6
	路基工程（25分）
	6.2抗

滑桩

工程

（10分）
	*滑坡地段路堑高边坡开挖和修筑抗滑支挡构筑物，应当分段跳槽开挖。

*抗滑桩未施工完毕，下级边坡严禁开挖。

抗滑桩开挖过程中应设置观测点。
	查看现场
	*孔桩未采取间隔跳槽开挖方式的，发现一处扣2分。

*抗滑桩施工中上、下级边坡同时交叉开挖，发现一处扣3分。

抗滑桩开挖过程中未设置观测点，发现一处扣2分。
	
	

	7
	路面工程（10分）
	7.1路面

施工

（10分）
	已完工区域与施工区域之间应设置警示和硬隔离。

*交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡

严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。

路面摊铺机、压实机械等设备设置防触碰装置、设置倒车影像、倒车雷达等安全设施。
路面停放设备、存放材料等应设置反光装置，并做好提前警示、防撞措施。

摊铺施工应安排专人负责指挥。
	查看现场、
核查资料
	已完工区域与施工区域之间封闭管理不严，扣2分。

*交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣1分。

用施工车辆违规载人，或在施工区域超速行驶，发现一次扣5分。

路面摊铺机、压实机械等设备安全设施缺少或失效，发现一处扣1分。

路面停放设备、存放材料未设置警示防撞措施，发现一处扣1分。

摊铺施工期无专人指挥的，发现一次扣2分。
	
	

	8


	交安工程（40分）


	8.1 施工基本要求

（10分）
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。

施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。

隧道内施工时，应安排专人在洞内作业区指挥车辆，做好作业区的照明和通风工作。
	查看现场
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分。
施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣1分。
隧道内施工时，没有安排专人在洞内作业区指挥车辆的每发现一处扣2分。
隧道内施工作业区的照明和通风不满足要求的，视情况扣1-3分。
	
	

	
	
	8.2标志、标线、突起路标、轮廓标施工

（10分）
	标志基坑开挖时，基坑边缘应设置防护栏杆或围挡，夜间应加设红色警示灯。

安装门架、悬臂标志时，作业人员确需高处作业则应使用高空平台作业车。

高空平台作业车的使用应符合相关安全操作规程的规定。
	查看现场
	标志基坑开挖时，基坑边缘没有设置防护栏杆或围挡，夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。

标志安装等高处作业过程中，没有使用高空平台作业车，每发现一处扣2分。

高空平台作业车的使用不符合相关安全操作规程的规定，操作人员未经过专门培训并持证上岗或作业现场没有专人指挥的，每发现一处扣1分。

标线涂料等易燃材料的运输工作、存放仓库没有配备相应消防设施每发现一处扣2分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	8
	交安工程（40分）
	8.2 标志、标线、突起路标、轮廓标施工

（10分）
	热熔作业时，热熔釜及作业人员应有安全防护设施。

标线施工机械应随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）。
	查看现场
	热熔釜罐口没有盖板或在罐口没有加装防落网、罐身悬挂高温警示标志的，每发现一处扣1分。

标线施工用的燃料气瓶未经特种设备检验合格的，每个扣1分。

燃料气瓶没有安装回火防止器、防震圈或燃料气瓶没有放置在保护架内，每发现一处扣1分。

标线施工机械没有随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）的，每发现一处扣1分。
	
	

	
	
	8.3护栏（10分）
	桥上现浇混凝土护栏施工、金属护栏安装施工时，应使用专用工作台车，防止人员坠落。同时须对工作台车进行验算、合理确定配重。

护栏立柱及护栏板堆放应符合要求。
	方案与现场比对检查，查资。
	护栏施工过程中，作业人员未在桥上护栏内侧施工，在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，现场无工作台车的，发现一处扣2分。
工作台车设置不合理或未进行验算的，每处扣2分。
立柱及护栏板没有成捆绑扎的视情况扣1-3分。
材料在路面临时堆放时，应靠路面一侧单侧堆放，不得随意摆放，堆叠层数不应超过三层，且高度不大于1.5m，否则视情况扣1-3分。
	
	

	
	
	8.4防眩设施、隔离栅、防落物网             （10分）
	防抛网、防眩板等施工过程中，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止人员高处坠落。防抛网安装等需跨线作业时，应封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人。
	查看现场
	在桥上护栏外侧施工，没有使用高处作业车或专用工作台车进行高处作业的，每发现一处扣2分。

桥梁防抛网安装，没有封闭桥下通道，禁止无关人员及车辆进入跨线施工下方空间或没有在作业区车道上设置防护棚的，每发现一处扣2分。

隔离栅作业人员没有佩戴防穿刺手套等个人防护用品的，每发现一人扣1分。
	
	

	9
	机电工程（25分）
	9.1机电工程施工

（25分）
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。

施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。

隧道内施工时，应安排专人在洞内作业区指挥车辆，做好作业区的照明和通风工作。
	查看现场、
核查资料
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分。
施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣1分。
隧道内施工时，没有安排专人在洞内作业区指挥车辆的每发现一处扣2分。
隧道内施工作业区的照明和通风不满足要求的，视情况扣1-3分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	9
	机电工程（25分）
	9.1机电工程施工

（25分）
	隧道内进行高处作业时，应使用专用移动工作台架，并在台架体上粘贴反光膜及LED灯带进行警示；高处作业使用的工作台架应编制专项搭设方案，台架必须配备有上下步梯，投入使用前应组织验收，验收记录应归档。

外场监控及可变标志、高杆灯安装等高处作业过程中，施工人员不得站在标志横梁等结构物上作业；需高处作业时应使用高空平台作业车。

桥上通讯管道安装等施工时，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止高处坠落；需跨线作业时，应封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人。

材料堆放高度应不高于1.5m，且堆放整齐、稳固，防止滚落或倒塌。
	查看现场
	光纤熔焊机进行激光熔焊时，工人没有佩戴护目镜等安全防护用具，每发现一人扣1分。
供配电作业人员没有持有效资格证件上岗，或没穿戴绝缘靴、绝缘手套等防护用品，每发现一人扣1分。

外场监控及可变标志等基础基坑开挖时没有沿边缘设防护栏杆或围挡，或夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。

高处作业过程中，没有使用高空平台作业车或专用工作台架的；或人员违规操作的，每发现一处扣2分。

跨线作业时，没有封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人的，每发现一处扣2分。

材料堆放高度超过1.5m，或堆放不整齐、不稳固的，视情况扣1-2分。
	
	

	10
	房建工程（50分）
	10.1钢筋工程施工（8分）
	钢筋工程施工时材料搬运、安装及张拉作业时应规范。
	查看现场
	绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，没有搭设脚手架或操作平台，或脚手架上没有满铺脚手板，每发现一处扣1分。
在高处(2m及以上)、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架，脚手架或操作平台临边没有设置防护栏杆，每发现一处扣1分。
成型的钢筋没有按规格及形状分类、分捆堆放，或没有采取上盖下垫措施防止受潮的，每发现一处扣1分。
张拉钢绞线或钢筋时，两端没有设置张拉防护挡板，或在正面站人的，每发现一处扣2分。
	
	

	
	
	10.2模板工程施工（10分）
	模板支撑系统须经过施工单位设计计算、审核，监理单位批复同意后方可实施。

模板安装过程中，不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后，作业人员才允许离开。模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆，不得与门窗等的不牢靠和临时物件相连接。支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。组装立柱模板时，四周必须设牢固支撑，如柱模在6m以上，应将几个柱模连成整体。
	查看现场、
核查资料
	模板支撑系统没有经过施工单位设计计算、审核，每发现一处扣2分。

模板的立柱顶撑与门窗等的不牢靠和临时物件相连接，或支撑、牵杠等搭在门窗框和脚手架上发现一处扣1分。

通路中间的斜撑、拉杆等设置高度不足1.8m的，发现一处扣1分。

组装立柱模板时，如柱模在6m以上，没有将几个柱模连成整体，发现一处扣2分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	10
	房建

工程

 （50分）
	10.2模板工程施工（10分）
	梁模板安装时，安装上下锁口楞及外竖楞，应附以斜撑，其间距不宜大于75cm；当梁高超过60cm时，需另行加固。侧梁模上口应拉线找直并加以固定。支设独立梁模应搭设临时操作平台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁边坡稳定状况，基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送模板构件时，严禁抛掷，应使用溜槽或起重机械运送，下方操作人员必须远离危险区域。

拆除的模板支撑等材料，应边拆、边清、边运、边码，楼层高处拆下的材料，严禁向下抛掷。组合钢模板装拆时，上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。高空拆模时，应有专人指挥及监护，并在下面标出工作区进行围蔽，暂停人员过往。
	查看现场、
核查资料
	梁模板安装不符合要求，发现一处视情况扣1-3分。

基坑上口边沿1m以内堆放模板及材料，发现一处扣1分。向槽(坑)内运送模板构件时，没有使用溜槽或起重机械运送或下方操作人员位于危险区域内，发现一处扣1分。

拆除的模板支撑等材料，没有边拆、边清、边运、边码，或楼层高处拆下的材料采用向下抛掷，发现一处扣1分。

组合钢模板装拆时，上下没有人接应或钢模板及配件没有随装拆随运送、从高处掷下，发现一处扣1分。

高空拆模时，没有专人指挥及监护、没有在下面标出工作区进行围蔽、没有暂停人员过往的，发现一处扣1分。

模板拆除时混凝土强度未满足规范和设计规定的强度要求，发现一处扣1分。
	
	

	
	
	10.3混凝土工程施工

（10分）
	楼梯混凝土浇筑过程中，应有专人观察模板及其支架、钢筋、预埋件及预留孔洞的情况，当出现不正常的变形、位移时，应及时采取措施处理。

混凝土泵管出口前方严禁站人，以防混凝土喷出伤人。

混凝土输送泵机运行时，机手不得离岗，并经常观察压力表、油温等是否正常；泵管连接应由专人操作，其他人不得随意搭接；混凝土泵送过程中定时、定人检查连接件及卡具有无松动现象。

混凝土作业人员应正确使用护目镜、防护手套等安全用品。
	查看现场
	楼梯混凝土浇筑过程中，没有专人观察模板及其支架等的变形、位移情况，发现一处扣1分。

作业人员站于混凝土泵管出口前方的，发现一处，扣1分。

混凝土输送泵机运行时，机手擅自离岗的，发现一处扣1分。

混凝土作业人员没有正确使用护目镜、防护手套等安全用品的，发现一人扣1分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	10
	房建

工程

 （50分）
	10.4砌筑工程施工

（8分）
	砌筑作业时不得站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙或检查大角垂直等工作。不得用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，严禁在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不得有探头现象，也不得用50mm×l00mm木料或钢模板作立人板。

脚手架上堆放料量不得超过规定荷载（均布荷载每1m2不得超过3KN，集中荷载不超过1.5KN）。

送料、砂浆要设有溜槽；用起重机吊砖应用砖笼。往楼板上放砖时要均匀分布，并预先在楼板底下加设支撑；砖笼严禁直接吊放在脚手架上，严禁向下猛倒和抛掷物料和工具等。
	查看现场
	砌筑作业工人违规操作的，发现一次，扣1分。

脚手架上堆放的荷载不合理的，发现一处扣1分。

送料、砂浆没有设溜槽或用起重机吊砖没有用砖笼，发现一处扣1分。

同一垂直面内上下交叉作业时，没有设置安全隔板或人工垂直向上、向下传递砌块时没有搭设脚手架，发现一处扣1分。

作业人员没有正确佩戴、使用安全防护用品的，发现一人扣1分。
	
	

	
	
	10.5装修工程施工

（8分）
	脚手架使用前应检查脚手架是否牢固，脚手板是否有破损、空隙、探头板，护身栏、挡脚板、拉结等是否符合规定要求，确认合格，方可使用。吊篮架子升降由架子工负责，非架子工不得擅自拆改或升降。

施工中不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如妨碍施工必须经项目部负责人批准后，方能拆除妨碍部位。

不得攀登剪力撑、大横杆上脚手架，上脚手架必须走规定的斜道或安全通道。

贴面使用的预制件、大理石、面砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运。安装时要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。废料、边角料严禁随意抛掷。

所有电动工具应设置可靠的接地接零装置，必须在使用前由电工做防漏电测试，不得带病或超负荷运作。
	查看现场
	脚手架、吊篮架子安装、使用不满足要求的，发现一处扣1分。

贴面材料没有堆放整齐、平稳，边用边运或拆除临时支撑时没有待灌浆凝固稳定后，或废料、边角料随意抛掷，发现一处视情况扣1-3分。

所有电动工具没有设置可靠的接地接零装置，发现一处扣1分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	10
	房建

工程

（50分）
	10.6其他（6分）


	现场入口处等醒目位置应设置安全警示镜及安全防护用品正确佩戴示意图，以助作业人员正确使用安全防护用品，警示镜应牢固、抗风、防雨；同时还应设置重大风险源告知牌及指示标牌。建筑施工区域应设置围挡设施，围挡主体宜采用角钢或砖砌体制作，高度不小于2m，单块围挡顶部宜设置一个LED射灯，射灯照射重点作业区域。洞口、临边安全防护应满足要求：

（1）在进入建筑物入口处，或建筑物物体坠落半径范围内的人行通道处应采用Φ48钢管搭设安全通道，通道宽度应宽于出入通道两侧各1m，高度宜为3m，进尺深度应符合高处作业安全防护范围。通道外侧挂设密目安全网及警示标志，上方采用双层防护，两层之间间距不应小于700mm，棚顶应满铺不小于50mm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封闭严密。

（2）建筑物楼层邻边四周，无围护结构时，必须设三道防护栏杆，或立挂安全网加一道防护栏杆。

（3）楼梯踏步及休息平台处，必须设三道牢固防护栏杆或用立挂安全网作防护。回转式楼梯间应支设首层水平安全网，每隔四层设一道水平安全网，立杆间距不大于1.2m。

（4）对于边长小于250mm的洞口，必须用坚实的木板盖严，盖板应固定防止挪动移位，并进行标识警示。对于边长大于250mm，小于l500mm的洞口，采用钢筋和水板防护，在洞口上加螺纹Φ12钢筋网片，钢筋间距200mm，在钢筋上覆盖15mm木模板，用铁丝和钢筋绑扎牢固，铁丝的连接扣向下放置，防止绊人，模板和钢筋超出洞口300mm。在木板边用水泥砂浆做成斜坡。1.5×1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。
	查看现场
	建筑施工区域没有设置围挡设施，或现场入口处等醒目位置没有设置安全警示镜及安全防护用品正确佩戴示意图，或没有设置重大风险源告知牌及指示标牌的每发现一处扣1分。

洞口、临边安全防护不满足要求，每发现一处扣1分。
	
	


表B.6 大中型公路水运工程施工单位施工现场（公路工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	10
	房建

工程

（50分）
	10.6其他（6分）
	（5）下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。

（6）防护栏杆底部设置高为180mm的挡脚板，栏杆表面涂刷红白或黄黑相间的反光漆；立杆须与建筑物牢固连接，宜采用冲击钻钻孔，打入Ф18钢筋，深度不小于200mm，外露150mm，与立杆焊接。

（7）电梯井口必须设高度不低于1.2m的金属防护门，电梯井内每隔两层且不超过10m设一道水平安全网，安全网应封闭严密。未经上级主管技术部门批准，电梯井内不得作垂直运输通道和垃圾通道。
	查看现场
	
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年   月   日

	注：此表用于施工单位每季度自我评估、监理单位季度评估，建设单位每半年评估以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织评估（或监督抽查）、谁负责盖章签认。


表B.7 大中型公路水运工程施工单位施工现场（水运工程）评估表
	项目名称
	
	
	施工合同段
	
	施工单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	施工船舶、设备（25分）
	4.1施工船舶、设备

（25分）
	*施工船舶和设备证书齐全，检验合格，安全防护、消防设施和消防器具配备满足要求；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。

*施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。

*船舶不得超载或偏载。

*工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业应按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等。船上施工作业稳固措施有效、作业符合安全要求。

工程船舶应制定防台风防汛防突风应急预案，定期进行演练。

交通船持相关证书，配备救生设备、严禁超员。


	查看现场、核查资料
	*施工船舶未办理水上水下施工作业许可，施工船舶和设备证书不齐全，施工船舶和特种设备未经检验或验收不合格便投入使用，船舶与陆用设备组合作业未按规定验算便投入使用，施工船舶、设备配员不符合要求，人员资格证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。
*施工船舶和设备安全防护、消防设施和消防器具配备不符合要求，视情节扣1-3分。
*船员证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。 

*船舶存在超载或严重偏载现象，发现一次扣5分。

*工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等，视情节扣4-6分。

*交通船超员，发现一次扣4分。

*施工船舶不在规定航区或水域作业，在未成型码头、栈桥、墩台、水上作业平台等系靠施工船舶，发现一处扣4分。
工程船舶无防台防汛防突风应急预案，扣2分。
交通船未持相关证书，或未核定人数，或未配备足够救生设备，发现一艘扣2分。
	
	

	5
	水上水下作业（15分）
	5.1水上水下作业

（15分）
	*大型水上临时作业平台搭设及拆除应编制专项施工方案并按方案组织实施，同时开展定期观测、检查维护。

*水上人行通道应符合安全要求。

*水上吊装作业应按专项方案施工，现场应有专人指挥。
	查看现场、

核查资料
	*作业平台搭设及拆除与方案不符，扣8分。

*对作业平台观测、检查维护不及时，发现一次扣3分。

*水上人行通道不牢固，发现一处视情节扣1-3分。

*水上构件吊装与专项施工方案不符，视情节扣5-10分。
	
	


表B.7 大中型公路水运工程施工单位施工现场（水运工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	水上水下作业（15分）
	5.1水上水下作业

（15分）
	*吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。

*起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。

*构件起吊强度应满足设计要求，构件吊装就位后及时进行稳固。
小型临时作业平台应牢固并满足安全作业条件。

*潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。

在通航水域施工应申请发布“航行通告”，并设置警戒船只。

乘潮施工应编制专项施工方案。
	查看现场、

核查资料
	*吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣5分。

*起重机械基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣5分。

*起重机械保险、限位等装置不齐全或失效，发现一处扣5分。

*构件起吊强度不满足设计要求的，发现一次扣5分。

*构件吊装就位后未及时进行稳固，发现一处扣3分。

小型临时作业平台不牢固，视情节扣1-2分。

*潜水员无证上岗，发现一人扣5分。
通航水域作业，未按规定发布航行通告，或未按规定配备警戒船只，发现一次扣1分。

乘潮施工未编制专项施工方案，或方案内容不全或与实际不符、缺乏操作性，视情节扣3-5分。
	
	

	6
	疏浚吹填作业（5分）
	6.1疏浚吹填作业

（5分）
	*放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。

*水上建筑物附近疏浚作业时，应根据设计要求编制专项施工方案，并按照要求施工。

受潮水影响，斜坡段或坝顶上的排泥管线应进行固定。

水上拼接排泥管线应设专人指挥。
	查看现场、

核查资料
	*放射源测量装置检定不符合要求，扣5分。

*使用记录不符合要求，或未定期自测，发现一次扣1分。
*水上建筑物附近疏浚作业时，未制定专项施工方案或未按照方案组织实施，扣1分。

斜坡段或坝顶上的排泥管线未按要求进行固定，发现一处扣1分。

拼接排泥管线时，未设专人指挥或未安排起锚艇配合，发现一次扣1分。
	
	

	7
	防波堤工程

（5分）
	7.1防波堤

（5分）
	砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。

吊运混凝土连锁块排体应使用专用吊架，排体与吊架连接牢固。

采用陆上推进施工时，堤顶路面应满足重车通行、会车安全要求。

当采用斜坡式堤身结构时，应依规范及时进行堤头防护，护面防护，保证结构安全。
	查看现场
	砂袋或砂枕沉放前，未按要求检查沉放架的制动装置等，扣3分。

吊运混凝土连锁块排体未使用专用吊架或排体与吊架连接不牢固，扣3分。

堤顶路面不满足重车通行、会车安全要求，扣2分。堤顶路面条件不满足安全要求，扣2分。

未及时进行堤头防护，护面防护，扣2分。
	
	


表B.7 大中型公路水运工程施工单位施工现场（水运工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	8
	码头

工程

（40分）
	8.1打入桩基施工

（16分)
	作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。
*桩基施工的沉桩区域应设置明显的安全警示标志。

*水上沉桩前应进行水下探查，并清除水下障碍物，按要求先削坡再施工。
沉桩后，应及时夹桩。

*高桩码头结构应按设计要求的“先削坡后沉桩”工序施工，接岸结构不得超负荷堆载。
	查看现场，核查资料
	未对沉桩设备、安全装置进行检查，扣5分。
*未按要求设置安全警示标志，发现一处扣2分

*水上沉桩前，未进行水下探查，扣1分；未清除水下障碍物，扣1分；未按规定进行削坡，扣1分。
沉桩后未及时夹桩，发现一处扣2分。

*高桩码头结构未按设计要求的“先削坡后沉桩”工序施工扣10分；接岸结构超负荷堆载，扣10分。
	
	

	
	
	8.2构件出运与安装

（24分）
	*沉箱浮运前，对吃水、压载、浮游进行验算。

*沉箱、方块、预制梁等大型结构件安装起重机严禁超限运行。

海上临时存放沉箱应制定专项施工方案，对存放点进行评估，必要时还应进行地基处理，存放后应及时布设警示标志。

沉箱拖带时，顶部应设置信号灯，沉箱上不应载人。

构件装车、装驳应按照方案布置图装放在指定位置，并对构件进行封固。

*严禁采用沉箱气囊直接移运下水工艺。

*严禁采用沉箱、船闸闸墙混凝土木模板（普通胶合板）施工工艺。

*沉箱牵引上船作业应符合专项施工方案或技术规范要求。

*沉箱浮运应验算吃水深度、压载和浮游稳定性。

	查看现场，

核查资料
	*沉箱浮运前未对吃水、压载、浮游进行验算，视情节扣4-8分。

*沉箱、方块、预制梁等大型结构件安装起重机超限运行的，扣24分。
海上临时存放沉箱未制定专项施工方案，或专项施工方案未进行审核，或存放后未及时布设警示标志，视情节扣2-5分。

沉箱移运前未按要求划定作业区或布设警戒线，扣3分。
沉箱拖运过程中，沉箱顶部未设置航行标志，扣3分。
构件装车、装驳布置不合理或未对构件进行封固，扣1分。

*采用沉箱气囊直接移运下水工艺，扣5分。

*采用沉箱、船闸闸墙混凝土木模板（普通胶合板）施工工艺，扣5分。

*未同时具备以下条件使用沉箱预制滑模施工工艺，扣5分。

1.正规或固定的沉箱预制场;2.专业施工班组（50%及以上工人施工过类似工程）；3.施工单位具有三个项目以上施工及管理经验。
*沉箱牵引上船作业不符合专项施工方案或技术规范要求，扣10分。

*沉箱浮运未验算吃水深度、压载和浮游稳定性，扣10分。
	
	


表B.7 大中型公路水运工程施工单位施工现场（水运工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	9
	航道

工程

（30分）
	9.1爆破船作业

（10分）
	*爆破作业应符合GB 6722的有关规定。

*投药船离开投放药包的地点前，潜水员应严格检查船底、船舵、螺旋桨、缆绳和其他附属物是否挂有药包、导线等。
水下爆破施工应经常对钻爆船的杂散电流进行监测。当爆破区的杂散电流大于30mA或爆破区在高压线射频电源影响范围内时，严禁采用普通电雷管起爆。

*采用钻孔爆破船施工时，临时存放的炸药和雷管必须分仓放置，专人监管。

*按规定进行工序检查、设置水上警戒线、公布警戒时间。
	查看现场，核查资料
	*爆破作业不符合GB 6722的有关规定，视情节扣4-8分。

*投药船离开投放药包的地点前,未严格检查船底、船舵、螺旋桨、缆绳和其他附属物是否挂有药包、导线等，视情节扣4-8分。

水下爆破施工未经常对钻爆船的杂散电流进行监测。扣1分。

*按规定严禁采用普通电雷管起爆而仍然采用的，扣1分。
	
	

	
	
	9.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业

（10分）
	抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。

铺排船上的起重设备吊装及展开排布应有专人指挥；沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。

砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。
	查看现场
	抛石后或船舶拖航过程中，未对船上的施工机械进行封固，发现一次扣6分。

铺排船上起重机械吊装等施工无专人指挥，发现一次扣4分。

人员站立于正在溜放的软体排上方。发现一次扣4分。

沉排、铺排不符合规程要求，发现一次视情节扣3-5分。

砂袋或砂枕沉放前，未按要求进行有关设备检查，发现一次视情节扣3-5分。
	
	

	
	
	9.3护岸

墙身

（10分）


	老护岸加固施工，墙前水下清基应分段进行，制定防止老护岸墙体坍塌的措施。

采用预制桩进行老护岸加固，振动沉桩时需对老护岸进行监测和保护。老护岸出现裂缝及变形和位移时应及时采取安全措施。

*采用围堰工程施工，围堰的结构型式选择合理且安全可靠。

土围堰迎水侧应设置可靠防冲刷措施。木桩围堰应有可靠的防撞措施。
	查看现场、

核查资料
	护岸清基未分段进行或分段过长，或与方案不符，扣2分。

老护岸加固，振动沉桩时未对护岸进行监测，扣1分。振动沉桩时未对老护岸采取必要的保护措施，扣1分。沉桩时老护岸出现裂缝或位移未采取有效的安全措施，扣1分。

*围堰的结构型式选用不合理，扣3分。

土围堰迎水侧未设置可靠的防冲刷措施，扣1分。

木桩围堰未设置可靠的防撞措施，扣1分。
	
	


表B.7 大中型公路水运工程施工单位施工现场（水运工程）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	10
	船闸

工程

（30分）
	10.1围堰

（6分）
	*围堰施工应按专项施工方案组织实施，并组织检验与验收。

围堰施工布置与断面尺寸应满足挡水、度汛、交通等安全要求。

*围堰应开展沉降和变形监测、监控及预报、预警，工况发生变化时及时采取措施。
	查看现场，核查资料
	*围堰的结构型式选用不合理或现场与方案不符，扣3分。

围堰施工未严格按照方案实施，扣1分。

围堰填筑完成后，没有进行验收或无验收记录，扣1分。

未定期开展围堰监测、监控及预报、预警的，视情节扣1-2分。
	
	

	
	
	10.2底板

（6分）
	侧模的支立加固、钢筋绑扎及砼浇筑严格按方案实施。

支撑顶层钢筋的排架材料、间距、稳定加固措施应按方案执行，上层钢筋绑扎前应对排架稳定性进行检查。

顶层钢筋网片上不应堆放超过设计或方案规定的集中荷载，砼浇筑时泵车布料管不应直接架设在顶层钢筋网片上。
	查看现场、核查资料
	侧模的支立加固、钢筋绑扎及砼浇筑未按方案实施，发现一处扣2分。

支撑顶层钢筋的排架不稳定，扣2分。

顶层钢筋绑扎前未对支撑排架进行检查验收，扣1分。

顶层钢筋集中荷载超过规定或砼浇筑布料管直接架设在顶层钢筋网片上，扣1分。
	
	

	
	
	10.3闸

室墙

（6分）
	固定滑移下节墙身模板的小型模架应安全可靠，使用前应进行验收并记录。

墙身大型模板应进行专项设计，船闸模板和关键设备按有关要求进行验收。
	查看现场、核查资料
	小型滑移模架不符合要求或使用前未进行验收，或验收不全面，扣2分。

墙身大型模板未进行专项设计，扣2分。

大型模板未按关键设备组织验收，扣2分。
	
	

	
	
	10.4闸首

（6分）
	空箱浇筑的侧模应固定可靠。

闸首钢板贴面的吊装及浇筑前的临时锚固应符合方案要求。
	查看现场、核查资料
	空箱模板的侧向支撑直接支撑在操作平台脚手架上，扣3分。

闸首钢板吊装和临时固定方法不符合方案规定，扣3分。
	
	

	
	
	10.5闸阀门安装

（6分）
	闸门拼装时具有可靠的防倾倒措施。确保闸门安装稳固后方可进行调试。
	查看现场
	闸门拼装时未采取安全可靠的防倾倒措施，扣3分。

对已安装的闸门未进行全面检查即进行调试，扣3分。
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年  月  日

	注：此表用于施工单位每季度自我评估、监理单位季度评估，建设单位每半年评估以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织评估（或监督抽查）、谁负责盖章签认。


表B.8 大中型公路水运工程监理单位评估表
	项目名称
	
	监理合同段
	
	监理单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	责任落实（20分）
	1.1责任

落实

（5分）
	明确监理各岗位的安全管理职责。

*全员签订安全生产责任书。
按照合同文件配置安全监理人员。
专职安全监理工程师应当持有（专业）监理工程师资格证书或者注册安全工程师资格证书。

安全监理员应当持有生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书。

编制监理人员名册。
	查文件
	无监理各岗位职责，扣2分。

监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣1-2分。

监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣1-2分。

*安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣1分。

安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。

未提供监理人员名册，扣1分。

未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣2分。

专职安全监理工程师未持有（专业）监理工程师注册证书或者注册安全工程师注册证书的，发现一人扣1分。
安全监理员未持有生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书的，发现一人扣1分。
	
	

	
	
	1.2规章

制度

（5分）
	按规定建立健全安全管理制度体系并宣贯，安全管理制度应包括但不限于以下内容：全员安全生产责任制、安全生产会议、安全教育培训、施工组织设计与专项施工方案审查、安全生产费用审查、船机设备、人员进（退）场审核、特种设备复核检查、安全生产检查、事故隐患排查治理、平安工地建设现场监督管理、生产安全事故报告、应急管理等。
	查文件
	安全管理制度内容不健全，每缺一项扣1分。

安全管理制度针对性不强、可操作性差，视情节扣1-2分。
	
	

	
	
	1.3监理计划、细则

（5分）
	*监理单位应当编制项目监理计划。

*对专业性较强、危险性较大的工程，按规定编制监理实施细则。
	查文件
	*未按规定编制监理计划，扣2分。

*未按规定编制监理实施细则，扣2分。

监理计划或实施细则中缺乏安全管理内容，扣2分。
监理计划或实施细则中安全管理内容的针对性不强，视情节扣2分。
	
	


表B.8 大中型公路水运工程监理单位评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	责任落实（20分）
	1.4交底及会议

（5分）
	开工前组织召开总监办安全生产技术交底。定期主持召开安全生产专题会议。
	查文件
	开工前未组织召开安全生产技术交底，扣2分。

无安全技术交底资料或资料不完善，视情节扣1-2分。

未定期主持召开安全生产专题会议，少一次扣2分。

无安全生产会议资料或资料不完善，视情节扣1-2分。
	
	

	2
	审查审批（50分）
	2.1风险

预控

（10分）
	按规定对风险评估报告进行审核。

*按规定督促施工单位开展风险辨识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实；总监理工程师应当参与管理和检查危险性较大的分部分项工程的风险管控措施。

对合同段应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。
	查文件、

查记录
	*未对风险评估报告进行审核，无审核记录的，视情节扣2-5分。

未督促施工单位根据风险评估结论完善施工组织设计和专项施工方案，视情节扣1-3分。

*未审核施工单位提交的重大风险管控措施，未督促落实的，视情节扣1-2分。

*总监理工程师未参与危险性较大分部分项工程风险管控措施检查的，扣2分。
未审查合同段应急预案和现场处置方案，无审查记录的，扣2分。

未对应急演练进行监督检查的，或无检查记录的，扣2-4分。

审核（审查）不认真或不及时，或意见过于笼统、缺乏指导性，扣1分。
	
	

	
	
	2.2施工组织设计

（5分）
	*按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。
	查文件
	*未审查施工组织设计的安全技术措施，扣5分。

审核不严格，或审查意见不具体，或未按照规定时间及时回复，视情节扣1-3分。
	
	

	
	
	2.3专项施工方案

（10分）
	*审核危险性较大的分部分项工程清单。

*对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。
	查文件、

现场核对
	*未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣5-8分。

审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣5-8分。

危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，发现一项扣5分。
	
	


表B.8 大中型公路水运工程监理单位评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	2
	审查审批（50分）
	2.4安全生产条件核查
（10分）
	*施工前对危险性较大的分部分项工程的安全生产条件进行核查，核查结果报建设单位。

对分包单位安全生产管理体系进行审查，并检查施工单位和劳务合作、专业单位之间的施工安全生产协议书，检查施工单位对劳务合作、专业分包单位的安全管理情况。
	查文件、

现场核对
	*未对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件进行核查，扣10分。

*安全生产条件核查结果不报或迟报，视情节扣2-4分。

未对劳务合作、专业分包单位安全生产管理体系进行审查，扣1分。

未检查施工单位与劳务合作、专业分包单位之间的施工安全生产协议书，扣1分。

未检查施工单位对劳务合作、专业分包单位的安全管理情况，扣1分。
	
	

	
	
	2.5安全生产费用

（7分）
	按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。

建立安全生产费用管理的监理台账。

监理单位应当对施工单位安全生产费用的使用进行监理，监理情况应纳入监理季（月）报。
	查记录
	未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，扣3分。

安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣1-3分。

未对施工单位安全生产费用使用情况进行检查，未将监理情况纳入监理季（月）报的，扣1-2分。
未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣2-4分。
	
	

	
	
	2.6人员和设备

（8分）
	审查施工单位进场的特种设备、非标设备等验收情况。

审查进场的项目部负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗情况。
	查文件、

现场核对
	未对施工单位进场的特种设备、非标设备进行审查，扣3分。

未对进场的项目部负责人、安全管理人员、特殊作业人员进行审查，扣3分。

对施工单位进场的机械设备、人员审查不严，扣2分。
	
	

	3
	安全检查与督促整改（15分）
	3.1安全

检查

（15分）
	*定期组织安全检查及事故隐患排查，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应及时向有关监管部门报告。
	查文件、

查记录
	对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣3分。

未建立安全检查台账、或台账不清晰，可追溯性差，视情节扣1-2分。
	
	


表B.8 大中型公路水运工程监理单位评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	安全检查与督促整改（15分）
	3.1安全

检查

（15分）
	*发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。

对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改到位。

对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改到位。

认真填写安全监理日志。

按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。
	查文件、

查记录
	*对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣5分

*对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣3分。
*未履行重大事故隐患报告义务的，扣15分。
对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣3分。

监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣2分。

未对专项施工方案实施情况进行分析评估，扣2分。

对有关部门通报施工单位存在的问题，未督促整改到位的，发现一次扣1分。
对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改到位的，发现一次扣5分。

安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监或副总监定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。

发现安全问题或事故隐患未及时记录的，视情节扣1-3分。
	
	

	4
	监理人员管理（5分）
	4.1监理人员内部培训教育

（5分）
	监理人员上岗前应经培训考核合格。

建立安全培训教育计划，对监理人员定期组织安全培训教育。
	查资料、

查记录
	监理人员上岗前未经培训考核合格，发现一人扣1分。

未制定安全培训教育计划扣1-2分。

未定期组织安全培训教育，扣2分。
	
	

	5
	专项

活动

（15分）
	5.1行业主管部门安全生产专项工作

（5分）
	严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。

制定相应的工作方案或行动计划。

按方案或计划执行。
	查文件、

查记录
	未制定安全生产工作方案或行动计划，或未督促施工单位落实安全生产专项工作的，发现一次扣2分。

安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-5分。
	
	

	
	
	5.2评估

（10分）
	*每季度开展平安工地建设情况自评。

*每季度对施工单位平安工地建设情况进行评估。
	查文件、

查资料
	*未开展平安工地建设情况自评，扣2分。

*未对施工单位平安工地建设情况进行评估，或者评估走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣5-10分。

未根据评估结果督促施工单位整改的，或无督促整改记录的，视情节扣4-8分。

评估资料欠真实、不准确，发现一次视情节扣3-5分。
	
	


表B.8 大中型公路水运工程监理单位评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	6
	档案管理（5分）
	6.1安全档案资料

（5分）
	安全资料归档及时、齐全，台账明晰。
	查台账、文件、资料及记录
	安全档案资料不真实，发现一份扣2分。

管理台账不全、或不明晰，视情节扣1-2分。

应当存档的资料不齐全，视情节扣1-2分。
	
	

	7
	监理工作效能（40分）
	7.1所监理的施工单位评估情况（40分）
	所监理的各施工合同段评估得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。
	查评估资料
	各施工合同段（施工单位）评估得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位(盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年  月  日

	注：此表用于监理单位每季度对自身安全监理行为进行自评自纠，建设单位每半年评估，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。


表B.9 大中型公路水运工程建设单位评估表
	项目名称
	
	建设单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	安全管理责任落实

（20 分）
	1.1安全管理目标

（5分）
	*制定安全管理目标，明确“零死亡”要求。
	查文件、资料
	*未制定安全管理目标，扣5分。

未明确“零死亡”目标要求，扣2分。

安全管理目标未分解到各部门，扣1-2分。
	
	

	
	
	1.2组织机构配备

（5分）
	依法设置独立的安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
制定项目全员安全生产责任制度，各岗位人员熟知自身岗位职责，履行安全岗位职责到位。

*全员签订安全责任书。
高速公路、含有特大桥梁或者特长隧道的公路工程项目，建安投资在30亿元及以下时，应配备不少于2名专职安全生产管理人员；建安投资超过30亿元时，每增加20亿应增加1人，一般不超过7人。

大型水运工程项目配备专职安全生产管理人员的总人数视工程项目建设规模和专业技术要求确定，但至少配备2人。
建设（代建）单位专职安全生产管理人员应当持有生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书或者注册安全工程师资格证书。
	查文件，现场抽查、问询相关人员
	未按规定设置独立的安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣5分。

安全生产管理机构不健全，扣1分。

岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣1-3分。

*安全生产责任书签订未覆盖全员，发现一人扣1分。

专职安全生产管理人员配备不足的，每少1人扣2分。
专职安全生产管理人员未持有生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书或者注册安全工程师资格证书的，每少1人扣2分。
	
	

	
	
	1.3规章

制度

（5分）
	建立健全项目安全生产管理制度，包括但不限于以下内容：全员安全生产责任制、安全生产会议、安全教育培训、安全生产检查、安全风险管理、事故隐患排查治理、平安工地建设、安全生产奖惩、安全生产费用管理、生产安全事故报告、应急管理等。

制定平安工地建设方案，明确建设内容、实施主体和工作要求。
	查文件
	未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣2分。

安全管理制度不齐全，每缺一项内容扣1分。

安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣2-3分。

未制定平安工地建设方案，扣1分。

平安工地建设方案不满足目标要求，视情节扣1-2分。

平安工地建设方案可操作性不强，视情节扣 1-2分。
	
	


表B.9 大中型公路水运工程建设单位评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	安全管理责任落实

（20分）
	1.4责任落实情况

（5分）
	制定安全工作计划，督促落实。

制定工程项目安全生产管理策划或方案。
	查文件、资料及会议记录等
	未制定安全工作计划的，扣2分。

未督促落实安全工作计划的，视情节扣3分。
	
	

	2
	安全生产费用管理（10分)
	2.1安全生产费用管理

（10分）
	*安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，港口与航道工程、公路工程提取标准为1.5%，房屋建筑工程提取标准为3%。
明确安全生产费用的具体使用范围和计量办法。

按规定及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。

定期检查施工单位安全生产费用投入使用情况。
	查招标文件及相关账目
	*港口与航道工程、公路工程提取标准不满足1.5%，房屋建筑工程提取标准不满足3%，扣10分。

未确定安全生产费用的具体使用范围和计量办法，扣2分。
安全生产费用未及时支付，发现一次扣5分。

未对安全生产费用使用情况进行检查，视情节扣1-2分。
	
	

	3
	安全生产条件管理（20分）
	3.1安全生产条件管理

（20分）
	*将有关规范标准制定的工程项目安全生产条件、施工安全标准写入招标文件和监理合同、施工合同，其中高速公路需要将《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》的有关要求写入招标文件和监理合同、施工合同。
*工程项目开工前按照要求开展项目安全生产条件核查。

*督促监理单位提交施工合同段开工前、危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查结果。
	查资料、

查记录
	*未将有关规范标准制定的工程项目安全生产条件、施工安全标准写入招标文件和监理合同、施工合同的，扣10分；高速公路未将《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》的有关要求写入招标文件和监理合同、施工合同的，扣5分。
*项目开工前安全生产条件未审核，或审核不严，存在明显问题的，视情节扣5-10分。

*未督促监理提交施工合同段开工前、危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查结果的，发现一处扣5分。
	
	

	4
	风险管控（20分）
	4.1 风险

管控

（20 分）
	*按规定开展施工安全风险总体评估。

督促施工单位开展施工安全风险专项评估，并督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。

*按规定督促施工单位开展涉路、涉航等安全评价工作。

*建立安全风险分级管控机制，对危险性较大的分部分项工程的风险管控，建设单位主要负责人应当参与管理和检查。
	资料查阅
	*未按规定组织开展施工安全风险总体评估，扣3-6分。

未督促施工单位开展施工安全专项风险评估，扣5分。

未督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案，或风险评估与施工组织设计、专项施工方案存在“两张皮”现象，视情节扣3-5分。

*未督促施工单位开展涉路、涉航等安全评价工作的，扣5分。

*未建立安全风险分级管控机制，建设单位主要负责人未参与管理和检查，视情节扣1-3分。
	
	


表B.9 大中型公路水运工程建设单位评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	安全检查及隐患排查（20分）
	5.1安全检查及隐患排查

（20分）
	制定安全检查及隐患排查计划，并严格落实。

特殊季节和时段及时安排检查。

按计划实施各类安全检查并建立台帐。

*对施工单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，发现一般问题及隐患应及时督促整改到位，对发现的重大事故隐患跟踪督办，实行闭合管理。
	资料查阅
	未制定项目安全检查、隐患排查计划，视情节扣4-10分。
安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣3分。

特殊季节和时段没有安排安全检查，视情节扣1-3分；或者没有检查及整改记录的，发现一次扣1分。

未对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣5-8分。

*未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣5分。
	
	

	6
	应急处置（10分）
	6.1应急

预案

（6分）
	编制项目综合应急预案，按照有关规定组织评审，并组织应急演练。
	查文件、

查记录
	未编制项目综合应急预案，扣5分。

未按照有关规定组织评审的，扣2分。
未组织应急演练，扣3分。

预案针对性差、缺项多或演练不及时，视情节扣1-3分。
	
	

	
	
	6.2事故报告及处理

（4分）
	制定事故快报制度。事故发生后应当及时报送。
	查台账、资料
	未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣4分。

未执行事故月报制度，扣2分。

未建立事故管理档案，扣2分。
	
	

	7
	专项

活动

（20
分）
	7.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况

（10分）
	严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。

制定落实方案或行动计划。

按方案或计划执行到位。
	资料查阅
	未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣5分。

安全生产专项工作落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣2-5分。
	
	


表B.9 大中型公路水运工程建设单位评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	7
	专项

活动

（20
分）
	7.2评估

（10分）
	*定期开展平安工地建设情况自评。

*定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况进行评估。
	资料查阅
	*未定期开展平安工地建设情况自评，扣2分。

*未定期对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行评估的，扣2分。

对施工和监理单位平安工地建设管理情况评 估工作不连续，或评估走过场或不及时，或未及时向负有监管职责的交通运输主管部门报送评估结果的，视情节扣1-2分。

未根据评估结果督促施工、监理单位整改，或未提供整改记录的，视情节扣1-2分。
评估资料欠真实、不准确，发现一次扣1-2分。
	
	

	8
	建设单位工作效能（30分）
	8.1监理单位和施工单位评估情况

（30分）
	监理单位各合同段评估得分平均值×0.1+施工单位各合同段评估得分平均值×0.2即为建设单位工作效能得分。
	查考评估资料
	监理单位各合同段评估得分平均值×0.1+施工单位各合同段评估得分平均值×0.2即为建设单位工作效能得分。
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年   月   日

	注：此表用于项目建设单位每半年自评，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施，谁负责盖章签认。


附  录  C

（规范性）

小型公路水运工程评估表格
表C.1 小型公路水运工程项目开工前安全生产条件核查表                                    

	项目名称
	

	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明

（可另附页）

	1
	项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。
	附施工图审批文件复印件。
	项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。
	
	

	2
	项目主要施工安全风险已辨识评估，编制安全风险清单。
	附安全风险清单或风险评估报告。
	按规定对项目主要施工安全风险进行辨识评估，编制安全风险清单或风险评估报告。
	
	

	3
	施工招（投）标文件中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。
	附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。
	施工招（投）标文件中的安全管理要素符合法律法规要求，招标文件、投标文件或施工合同所对应的内容相一致。
	
	

	4
	施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效，在资质证书范围内承揽工程。
	附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。
	施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。
	
	

	5
	建设单位分别与施工、监理单位签订合同或安全生产协议，明确各方安全生产责任和义务。
	附安全生产协议书复印件。
	建设单位按要求与施工、监理分别签订了合同或安全生产协议，合同或安全生产协议中双方义务、责任明确。
	
	

	6
	建设单位按要求配备安全生产管理人员。
监理单位按合同要求配备安全监理人员；
施工单位，按规定设置安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员，且持有有效安全生产考核合格证书。
	附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件，相关考核合格证书复印件等。
	建设单位按要求配备安全生产管理人员，施工单位按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，监理单位按合同要求配备了安全监理人员。机构有成立文件，岗位责任明确，人员有任命文件，符合岗位任职条件。
	
	


表C.1 小型公路水运工程项目开工前安全生产条件核查表（续）

	序号
	安全生产条件核查内容
	需附资料
	评判标准
	核查结论

（符合、不符合）
	存在问题说明

（可另附页）

	7
	按要求编制实施性施工组织设计文件，并按规定报批。
	附实施性施工组织设计文件及报批意见。
	编制实施性施工组织设计文件，并按规定报批。
	
	

	8
	建设单位按规定编制项目生产安全事故综合应急预案。

施工单位按规定编制合同段专项应急预案和现场处置方案。
	附项目生产安全事故综合应急预案、合同段专项应急预案和现场处置方案。
	按规定编制了项目生产安全事故综合应急预案、合同段专项应急预案和现场处置方案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足。
	
	

	9
	施工单位临时场站、驻地选址等符合安全性要求，施工单位根据规定组织了验收。
	附验收材料。
	施工单位临时场站、驻地选址符合安全性要求，项目部根据企业规定组织了验收。
	
	

	建设单位（盖章）
	
	核查人（签名）
	
	核查日期
	年  月  日

	注1：本表由建设单位负责核查，核查结论不应有不符合项。

注2：核查完成后向直接监管的交通运输主管部门报送，并附相关证明材料。


表C.2 小型公路水运工程施工单位基础管理评估表
	项目名称
	
	施工合同段
	 
	施工单位名称
	

	序号
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	安全目标方案（5分）
	1.1安全管理目标

（3分）
	*制定安全管理目标，明确“零死亡”要求
	文件查阅、
资料查阅
	*未制定安全管理目标，扣2分。

未明确“零死亡”目标要求，扣1分。
	
	

	
	
	1.2建设方案

（2分）
	编制平安工地建设方案，明确建设内容、实施主体和工作要求。
	文件查阅、
资料查阅
	未编制平安工地建设方案，扣1分。

平安工地建设方案可操作性不强，扣1-2分。
	
	

	2
	安全生产责任（5分）
	2.1全员责

任制

（3分）
	*建立全员安全生产责任制，并落实到位。
	文件查阅、
资料查阅
	*未建立安全生产责任制，或未覆盖全员，扣3分。
	
	

	
	
	2.2网格化

管理

（2分）
	将工程现场按照作业面分解为若干单元网格，明确单元网格管理员及岗位职责。


	文件查阅、
资料查阅
	未按工程现场按照作业面分解为若干单元网格，扣1分；

未明确单元网格管理员及岗位职责，扣1分。
	
	

	3
	安全生产管理制度（10分）
	3.1建立制度体系

（8分）
	*建立安全生产管理制度体系，安全管理制度应包括但不限于以下内容：全员安全生产责任制、专业（劳务）分包单位安全管理、特种作业人员管理、安全生产会议、安全教育培训、项目主要负责人带班生产、施工组织设计与专项施工方案编制、安全技术交底、安全生产检查、安全风险管理、事故隐患排查治理、平安工地建设、临时设备与设备安全管理、临时用电管理、劳动防护用品管理、危险品管理、消防安全管理、安全生产奖惩、安全生产费用管理、职业健康管理、生产安全事故报告、应急管理、动火作业安全管理制度等。制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，且定期更新。

编制安全操作规程，包括但不限于爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间、消防安全等。

安全管理制度须发文公布和宣贯。
	文件查阅、
资料查阅
	*未建立健全安全生产管理制度体系，每缺一项内容扣1分。

制度不符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求，视情节扣1-2分。

制度落实执行不到位，视情节扣1-2分。

未定期对制度进行修订，视情节扣1-2分。

若涉及爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间、消防安全等作业，未编制操作规程的，扣1分。

制度没有发文公布和宣贯扣1分。
	
	


表C.2  小型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）

	序号
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	安全生产管理制度（10分）
	3.2安全会议（2分）
	定期召开安全生产会议，总结上一阶段安全管理工作，部署落实下一阶段安全管理工作。

安全会议资料清晰完善、真实可查。
	文件查阅、
资料查阅
	未定期召开安全生产会议，扣1分。

无安全会议资料或者会议记录不完整、不连续，资料真实性、完整性存疑，发现一次扣1分。
	
	

	4
	安全管理机构和人员（12分）
	4.1安全组织机构

（2分）
	设置独立的安全生产管理机构，成立安全生产领导小组，安全组织机构框图悬挂明显位置。
	文件查阅
	未成立安全生产领导小组，扣1分。

未设置独立的安全生产管理机构，扣1分

安全组织机构框图未悬挂在明显位置，扣1分。
	
	

	
	
	4.2安全管理人员

（3分）
	按规定足额配备专（兼）职安全管理人员。项目部负责人和专职安全管理人员应持有效安全生产资格证书。
	查证件，

查台账，同时对现场在岗人员对应检查
	未足额配备专职安全管理人员，每少1人，扣2分。
项目部负责人和专职安全管理人员未持证上岗或证书过期未复审，每发现1人，扣1分。
	
	

	
	
	4.3特种作业人员

（3分）
	汇总施工现场特种作业人员的相关资格证书，并建立特种作业人员台账。

*特种作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。
	查证件，查台账，同时对现场在岗人员对应检查
	*每发现一例特种作业人员、爆破相关人员等未持有效证书，扣1分。

未建立特种作业人员台账，扣1分。

*持证人在岗情况不明，扣1分。

*租赁设备自带人员未持证上岗，扣2分。
	
	

	
	
	4.4教育培训（2分）
	按照有关要求开展岗前安全教育培训，经考核合格方可上岗。

开展班前教育。
	文件查阅

资料查阅
	未对新进场人员开展岗前教育培训或未经考核合格即上岗，每发现1人，扣1分。
未开展班前讲话，每发现1次，扣1分。
	
	

	
	
	4.5从业人员劳动保护

（2分）
	全员劳动实名用工登记，签订劳动合同。
按规定投保工伤保险和安全生产责任保险。
	文件查阅

资料查阅
	未与从业人员签订劳动合同，发现一人次扣1分。

签订劳动合同的人员未覆盖所有从业人员，视情节扣1-2分。

未按规定投保工伤保险和安全生产责任保险的，扣1-2分。
	
	


表C.2 小型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）

	序号
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	风险分级管控与隐患排查治理（18分）
	5.1风险辨识与控制

（8分）
	开展施工安全风险辨识评估，形成施工安全风险清单。
将施工风险及采取的控制措施及时告知作业人员；并按规定设置风险告知牌。

*按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作。


	查文件，查资料，现场核对
	未编制施工安全风险清单，扣3分；风险辨识管控清单不全面，每发现1处，扣1分。
作业人员不清楚作业风险及控制措施，每发现1人次，扣1分；未按规定设置风险告知牌，每发现1处，扣1分。
*未按规定组织开展涉路、涉航等风险评估工作的，扣2分。
	
	

	
	
	5.2隐患排查与治理

（10分）
	定期开展安全检查，项目部按规定开展日常安全隐患排查治理，隐患处置实行闭环管理，并做好记录。

建立并定期统计分析隐患治理清单或台账。

一般事故隐患应当立即排除，不能立即排除的事故隐患应当限期整改，做好复查验证，确保闭合。

*重大事故隐患整改应当制定专项方案，明确责任、措施、资金、时限、预案五到位。
	查文件，查隐患清单或台账
	未对项目开展安全检查，扣2分；项目部未开展日常安全隐患排查治理或隐患未整改闭环或记录不全，每发现1次，扣1分。
*未建立隐患治理清单或台账，扣2分；清单、台账不全面、不闭合，视情节扣1-3分。

事故隐患未及时整改闭合，或隐患反复出现，发现一处视情节扣2分。

*重大事故隐患未挂牌整改或整改不到位，视情节扣2-5分。

未制定重大事故隐患整改专项方案，或重大事故隐患整改专项方案中责任、措施、资金、时限、预案（五到位）未落实的，视情节扣2-4分。
	
	

	6
	施工设备设施管理（10分）
	6.1设备设施管理

（5分）
	大型机械设备、大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备，使用前应组织验收。
加强设备日常维护，确保吊索具及安全保险装置齐全有效。
	文件查阅

资料查阅
	大型机械设备、大型模板、承重支架、非标设备等使用前未组织验收，每发现1台设备或1套设施，扣3分；

设备吊索具及安全保险装置失效或缺失，每发现1处，扣2分。
	
	

	
	
	6.2特种设备管理

（5分）
	*特种设备投入使用前经法定检验合格，按规定办理使用登记，将登记标志置于该特种设备的显著位置。

*特种设备投入使用后应按规定定期进行安全检验。
	查台账，现场核对
	*特种设备未经法定检验合格即投入使用，或特种设备未办理使用登记手续即投入使用，每发现一台扣5分。

未将登记标志置于特种设备显著位置的，每发现一台扣2分。

*特殊设备投入使用后未按规定进行定期安全检验的，发现一台扣2分。
	
	


表C.2  小型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）

	序号
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	7
	安全技术管理（24分）
	7.1专项施工方案

（14分）
	对较大及以上风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案，审核、审批程序履行到位。

按规定程序对专项施工方案组织评审。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证，附专家论证审查意见和意见采纳情况，并按照合同约定和有关法规规定在论证审查前委托具有设计资质的单位进行结构受力复核。

严格按专项施工方案落实到位。

因施工工艺、周边环境发生重大变化，需要调整专项施工方案的，应当按照原论证审查程序办理相关手续。
	查台账、文件，现场核对
	*较大及以上风险的工程和危险性较大的工程未编制专项施工方案的，扣4分。

*专项施工方案不齐全，或内容不完善，或针对性不强，发现一项视情节扣1-2分。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案不按规定组织专家论证的，发现一份扣2分。

专项施工方案未报批或未经评审通过，施工现场已经实施的，导致重大事故隐患的，发现一处扣2分。

未按专项施工方案实施的，发现一次扣6分。

未按规定程序擅自变更专项施工方案的，扣3分。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案在论证审查前未委托具有设计资质的单位进行结构受力复核的，发现一项扣2分。
	
	

	
	
	7.2安全技术交底

（4分）
	安全技术交底由项目部技术负责人负责组织实施，实行逐级交底，并做好交底记录，由双方签字确认。

安全技术交底应按照施工方案涵盖工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等内容。

建立安全技术交底台账。
	查文件、台账及记录
	未开展安全技术交底，发现一项扣1分。

安全技术交底人不是工程技术人员，发现一项扣1分。

安全技术交底资料不全，或未按岗位层级设置交底内容，或内容缺乏针对性，发现一处扣1分。

未建立安全技术交底台账或记录不真实，扣1分。
	
	

	
	
	7.3临时用电方案

（6分）
	按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计）。

标注临时用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。

施工现场临时用电的巡视、维修、保养记录完整。
	查方案、记录
	未按规定制定临时用电方案（临时施工用电组织设计），扣2分，由非电气工程师编制方案或未按规定履行审批手续的，视情节扣1-2分。

临时用电方案中的用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，发现一处视情节扣1-2分。

未标注用电平面布置图，扣1分。

无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣1-2分。
	
	


表C.2 小型公路水运工程施工单位基础管理评估表（续）

	序号
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	8
	安全生产费用（6分）
	8.1安全生产费用提取

（3分）
	*按照合同约定，编制季度、月度安全生产费用使用计划，并按规定报监理单位审批，同意后实施。
	查文件
	*未制定安全生产费用使用计划，扣2分。

*未明确安全生产费用使用范围，视情节扣1-3分。

安全生产费用使用计划未报监理单位审查审批，扣1分。
	
	

	
	
	8.2安全生产费用使用

（3分）
	按规定提取使用年度安全生产费用，建立使用台账。
	查文件、

资料
	未按规定使用的，发现一次扣2分。

未建立安全生产费用使用台账，或台账所附证明不齐全、不真实，发现一次视情节扣1-3分。
	
	

	9
	应急与事故管理

（6分）
	9.1应急管理（4分）
	制定合同段生产安全事故施工专项应急预案或现场处置方案.
配备必要的应急物资。
开展应急培训和演练；施工单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	查文件、

记录
	未制定合同段生产安全事故施工专项应急预案或现场处置方案，扣2分。

未配备必要的应急物资，扣2分。

未按规定开展应急培训和演练，扣2分。
	
	

	
	
	9.2事故管理（2分）
	发生事故，及时进行事故现场处置，并及时、如实向有关部门报告。
	查文件、

记录
	发生事故，未及时进行事故现场处置，未及时、如实向有关部门报告，扣2分。
	
	

	10
	专项活动工作（4分）
	10.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况

（2分）
	严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。

制定具体的落实方案或行动计划。

严格按方案或计划执行。
	查文件、

记录，现场核对
	未按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。

安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣1-2分。
	
	

	
	
	10.2评估

（2分）
	*按照平安工地建设评估标准，定期开展自我评估。

评估资料真实、准确。
	查文件、

资料
	*未按规定开展平安工地自我评估的，扣2分。

自我评估走过场或不及时的，评估资料欠真实、不准确，或未根据评估情况进行自我纠正的，扣1分。

平安工地自我评估结果未按要求及时上报监理单位审核的，扣1分。
	
	

	应得分
	
	实得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=
	
	

	评估（或监督抽查）单位(盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年   月   日

	注：此表用于施工单位每季度自我评估、监理单位季度评估，建设单位每半年评估，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织评估（或监督抽查）、谁负责盖章签认。本表第1类安全管理目标方案、第3类安全生产管理制度等，在项目开工后第一次评估中已评估，后续如无变化，再评估时可沿用第一次评估结果，但需注明。


表C.3 小型公路水运工程施工单位施工现场（通用部分）评估表 

	项目名称
	
	施工合同段
	
	施工单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（45分）
	1.1办公、生活、生产区域以及临时生产、堆存场地布设

（8分）
	*办公、生活区与作业区、易燃易爆物品存储区、架空明设的用电线路等保持安全距离，严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于500m。

*办公区、生活区严禁设置在门式起重机、塔式起重机、拌合罐体等高耸设备倾覆范围内。

装配式房屋应有材料合格证或验收证明，满足安全使用要求。
施工现场临时用电应采用符合要求的接零保护系统，每台用电设备应设独立保护电器。
按规定在施工现场配备消防器材，及时维护保养。
*两区三场应进行山洪灾害和地质灾害评估，在无有效防护措施情况下，不得设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等灾害影响区域。
*禁止利用卷扬机拉直钢筋。

	查看现场
	*生活区内存放易燃易爆危险品，每发现一处扣4分。
*办公、生活区设置在危险区域，扣8分。
*办公、生活区距离集中爆破区小于500m，扣8分。

*办公区、生活区设置在门式起重机、塔式起重机、拌合罐体等高耸设备倾覆范围内，扣8分。
装配式房屋无材料合格证或验收证明，每发现一处扣2分。
混凝土拌合、构件预制、钢筋加工未推行工厂化管理，扣1分。

临时用电未采用符合要求的接零保护系统，或未安装漏电保护器，每发现1处，扣1分。

未按规定配备消防器材或消防器材失效，每发现1处，扣1分。

*两区三场未进行山洪灾害和地质灾害评估，扣5分。
*利用卷扬机拉直钢筋，扣4分。
	
	

	
	
	1.2拌合站（5分）
	*拌合站基础按照方案施工并经验收合格，排水系统完善，实施封闭管理。

*拌合及起重设备应设置防倾覆和防雷设施。
	查看现场
	*场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。

*拌合及起重设备未设置防倾覆设施，发现一处扣2分；应设而未设置防雷设施的，发现一处扣2分。
	
	

	
	
	1.3预制场（6分）
	*预制场地面应进行硬化处理。

*构件存放场地基应进行处理，排水顺畅，满足存放要求。

*大型构件存放层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。

*张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。

*龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。
	查看现场
	*预制场地面未进行硬化处理，扣2分。

*存梁场排水不畅，扣2分。

*梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，发现一处扣2分。

*张拉作业没有安全防护措施，扣2分。

*龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。

*龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。

轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。

安全警示标志标牌不足的，视情节扣1-2分。
	
	


表C.3 小型公路水运工程施工单位施工现场（通用部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（45分）
	1.4钢筋加工场

（5分）
	*钢筋加工场应设置加工区与材料存放区。材料存放应按照成品、半成品、原材料进行区分。

*龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。

场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。
	查看现场
	*钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，视情节扣2-3分。

*龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，或龙门吊有行程限位器但失效、或停止作业时未夹轨，发现一处扣2分。

*龙门吊轨道地基下沉、轨道松动，视情节扣1-3分。

轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。

安全警示标志、标牌不足的，视情况扣1-2分。
	
	

	
	
	1.5临时

用电

（5分）
	*施工现场临时用电应采用“TN-S 接零保护系统”，按 “三级配电，二级漏电保护”（总配电箱、末级配电箱） 设置。

*水上或潮湿地带电缆线应绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头应经防水处理。临时电缆线不应布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。

*每台用电设备应设独立的隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。
电焊机的裸露导电部分（如接线端子等）应装设安全防护罩。

拌合、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。

*电工作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。
	方案与现场比对检查
	*未采用“TN-S接零保护系统”，未按“三级配电、二级漏电保护”设置的，发现一处扣2分。
*水上和潮湿地带的电缆线不具有防水功能，电缆接头未进行防水处理;在船舶进出的航行通道、抛锚区和锚缆摆动区架设或布设临时电缆线。有上述任意一种或多种情形的，扣3分。

*需经防水处理的电缆未做防水处理的，发现一处扣2分。

*用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣1分。

*开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣1分。

*开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣1分。

电焊机裸露导电部分未装设安全防护罩，发现一台扣1分。

未按要求设置避雷设施的，发现一处扣1分；未测试防雷接地电阻或防雷接地电阻不符合要求的，发现一处扣1分。

*电工作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动保护用品，发现一人次扣1分。
	
	

	
	
	1.6消防

安全

（5分）
	*施工生产、生活、办公区域消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。
办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等应当达到A级。
	查看现场
	*施工生产、生活、办公区域的消防设施配备不足，或配备不正确，或维护、更新不及时，发现一处视情节扣2-3分。

*消防通道不满足要求，扣5分。

办公、生活区建筑构件使用的材质燃烧性能等未达到A级或未注明等级的，扣5分。
	
	


表C.3 小型公路水运工程施工单位施工现场（通用部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	施工现场布设

（45分）
	1.7施工便道便桥

（6分）
	*便桥应进行专项设计，并对隐蔽工程应组织验收，按设计荷载使用。

*施工便桥应设置限宽、限速、限载标志，以及救生设施，并有验收手续。跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。
	查看现场
	*便桥未开展专项设计或未经验收即投入使用，扣5分。便桥超限超载使用的，发现一处扣2分。
*便桥未设限宽、限速、限载标志以及救生设施，发现一处扣1分。

*跨航道便桥缺少防撞设施和警示标志的，发现一处扣1分。
	
	

	
	
	1.8临时码头与栈桥（5分）
	*临时码头与栈桥应进行专项设计，并对隐蔽工程组织验收，按设计荷载使用。

*应设置安全警示标志，配备相应的安全防护及救生设施。

*栈桥和临时码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入或靠泊。

按经审批的方案开展码头或栈桥的沉降位移观测，及时检查、维护。

通过栈桥的电缆应绝缘良好，并应固定在栈桥的一侧。

栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。
	查看现场
	*栈桥及平台施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣5分。

*未配备安全防护及救生设备的，发现一处扣2分。

*未设置或未合理设置安全警示标志的，视情节扣1-2分。

*未进行专人管理，扣2分。

未按方案对码头、栈桥开展观测、检查和维修，或相关工作不规范、不连续的，视情节扣2-4分。
	
	

	2
	安全防护（30分）
	2.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施

（12分）
	*高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。
*下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。

*跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架。棚架应进行专项设计。

*防护棚防护半径满足要求，具备较强的防砸、抗冲击能力，防护棚及周边的导行路段内，安全设施齐全，标志明显。
	查看现场
	*高处、临边、临水作业及孔洞未设置防护栏杆安全网，发现一处扣1分。

*防护设施搭设不规范，发现一处扣1分。

*安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。

*跨越既有公路施工时，未搭设防护棚架或搭设不规范的，视情节扣3-5分。

*棚架应进行专项设计而未设计的，扣5分。
*防护棚长度小于自由坠落半径的，扣2分。
*防护棚及周边导行路段内，安全设施和标志不全，扣3分。
	
	

	
	
	2.2文明施工、安全警示标志、标牌（10分）
	*交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。

*施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。

施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。
	查看现场
	*未按规定设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程牌的，发现一处扣1分。

*施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣1分。

*有高度限制未设置限高架，发现一处扣1分。
	
	


表C.3 小型公路水运工程施工单位施工现场（通用部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	2
	安全防护（30分）
	2.3个体

防护

（8分）
	*进入施工现场的人员及作业人员应按规定配置和正确使用防护用品。
	查看现场
	*未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一人次扣1分。

*使用假冒伪劣的防护用品，或使用超过使用合格期的防护用品，发现一人次扣3分。
	
	

	3
	施工作业（75分）
	3.1高处

作业

（10分）
	*高处作业应设置人员上下专用通道并搭设作业平台。
*作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。配备必须的消防器材。
	查看现场
	*高处作业未按要求设置人员上下专用通道，未搭设作业平台，发现一处扣5分。
*作业平台脚手板未满铺或搭设不牢固，发现一处扣3分。

*作业平台有翘头板或漏洞，发现一处扣2分。

*未按规定挂置安全网，发现一处扣1分。
	
	

	
	
	3.2支架脚手架

（12分）
	*施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。拆除作业应设置警戒区。

*支架和脚手架基础牢固。

*排水设施完善。

*脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。

*搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。

*搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。

*承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示和公告。

*危险性较大工程的支架支撑体系的基础承载力、结构形式、预压程序、拆除顺序应满足专项施工方案要求，施工荷载不得超过设计值。
	方案与现场比对检查
	*未按方案搭设和拆除支架脚手架，视情节扣4-8分。

*拆除作业未设置警戒区的，扣4分。
*基础处理不符合方案要求，扣2分。

*排水设施不完善，扣2分。

*脚手架与建筑结构物未拉结或拉结不牢的，发现一处扣3分。

*夜间组织拆除支架脚手架的，发现一次扣5分。
*对支架和脚手架的材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处，扣5分。

*承重支架搭设未制定专项施工方案，视情节扣4-6分。

*对搭设的承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。

*未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。

*承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。

*未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣2分。

*缆风绳搭设不规范，发现一处视情节扣1-2分。
*危险性较大工程的支架支撑体系的基础承载力、结构形式、预压程序、拆除顺序不满足专项施工方案要求扣10分；施工荷载超过设计值，扣10分。
	
	


表C.3 小型公路水运工程施工单位施工现场（通用部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（75分）
	3.3模板

工程

（8分）
	*大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。

*模板吊环不得采用螺纹钢筋。

模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。

大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查并予以记录。
	方案与现场比对检查
	*大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，或方案内容有缺项、操作性不强，视情节扣2-6分。

*模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣2分。

模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除等不符合方案要求，发现一处扣2分。

爬模、滑模安装及提升施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作，否则扣6分。
	
	

	
	
	3.4动火

作业

（8分）
	*建立健全施工现场动火作业安全管理制度，明确动火作业的安全责任人和现场监护人；施工现场进行动火作业时，必须严格遵守操作规程和安全防范措施，作业前要对作业区域进行彻底清理确保无易燃易爆物品残留，作业过程中要加强对火源的管理和控制防止火花飞溅引发火灾事故，作业后要对作业区域进行全面检查确保无火灾隐患后方可离开施工现场。

*焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。

不宜使用交流电焊机。使用交流电焊机时，除应在开关箱内装设一次侧漏电保护器外，尚应安装二次侧空载降压触电保护器。电焊机的裸露导电部分（如接线端子等）应装设安全防护罩。
气割作业氧气瓶与可燃气瓶之间的距离不应小于5m，气瓶与明火之间的距离不应小于10m。
气瓶安全附件（如压力表、防回火阀、管箍等）有效。
	查看现场
	*未建立动火作业安全管理制度，扣2分；未明确动火作业的安全责任人和现场监护人，扣2分。
*现场作业未遵守操作规程和安全防范措施，每发现一处扣2分。
*焊接与热切割作业人员未持证上岗，或未佩戴、使用劳动保护用品，发现一人次扣1分。

使用交流电焊机时，未安装二次侧空载降压触电保护器，发现一台扣1分。

电焊机的裸露导电部分未装设安全防护罩，发现一台扣1分。

氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，发现一处扣1分；气瓶安全附件失效，发现一处扣1分。
	
	

	
	
	3.5机械设备作业

（16分）
	*吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。

*高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。

*垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。

*塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。
	查看现场与资料比对检查
	*吊装作业未设置警戒区的，扣3分。
*垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣5分。

*轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。

*起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等损坏或不规范的，发现一处扣1分。
	
	


表C.3 小型公路水运工程施工单位施工现场（通用部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（75分）
	3.5机械设备作业

（16分）
	采用双机抬吊施工的，应符合起重吊装作业规范要求。
施工船舶和设备证书齐全，检验合格；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。

船舶不应在超过核定航行和作业条件的情况下作业。吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。

起重机严禁吊人。
作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。

起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。

检验合格铭牌悬挂于明显位置。

操作人员持证上岗。
	查证件、查看现场与资料比对检查
	采用双机抬吊施工的，违反起重吊装作业规范要求，发现一次扣1分。
施工船舶和设备证书不齐全、无检验合格资料，施工船舶、设备配员不符合要求，人员资格证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。

船舶超过核定航行和作业条件作业，发现一次扣2分。
起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分，铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。

特种设备未报验即投入使用，扣10分。

塔吊基础施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作，否则扣5分。
	
	

	
	
	3.6有限空间作业

（8分）
	*建立健全施工现场有限空间作业安全管理制度，有限空间作业履行“作业审批制度”，对施工人员进行专项安全教育培训，执行“先通风、再检测、后作业”原则；有限空间作业时现场安排专人负责监护工作。

*有限空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。
	查证件、查看现场与资料比对检查
	*未建立有限空间作业安全管理制度，扣2分；现场作业未遵守作业审批制度，每发现一处扣2分；

*有限空间作业前未对施工人员进行专项安全教育培训，每发现一次，扣1分；现场未安排专人监护，每发现一处扣2分。

*密闭空间焊接，未实施通风、绝缘、照明等措施，或无应急装备等，发现一处扣2分。
	
	

	
	
	3.7基坑

施工

（8分）
	*深基坑施工应编制专项施工方案并经审核通过。

*严格按方案开挖和支护。

*降排水系统合理可靠。

*深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。

基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足设计或相关技术规范要求。

*深基坑监测达到预警值应采取措施。

*侧壁出现局部滑塌、大量漏水或流土，基坑底部出现涌水或涌砂等情况，应停工撤人。
	查看现场与资料比对检查
	*未编制专项施工方案，或方案未经审批通过，扣6分。施工方案内容不全、操作性差，视情节扣2-4分。

*基坑开挖和支护与施工方案不符，视情节扣2-4分。

*未按方案要求进行基坑沉降和位移观测，或观测不规范、不连续，视情节扣2-4分。

*基坑临时降排水系统失效，发现一处扣3分。

基坑边坡堆载安全间距及安全防护措施不满足设计或相关技术规范要求，发现一处扣1分。
*深基坑监测达到预警值未采取措施，扣8分。

*侧壁出现局部滑塌、大量漏水或流土，基坑底部出现涌水或涌砂等情况，未停工撤人，扣8分。
	
	


表C.3 小型公路水运工程施工单位施工现场（通用部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	施工作业（75分）
	3.8边通车边施工

（5分）
	*边通车边施工按照审批的交通组织方案实施，交通组织方案应按规定编制、审核和审查，不得擅自施工。

*施工作业应按照审批的路段和时间范围开展占道施工作业。
*施工区域实行交通管制，应采取限速、导流及渠化等措施。

施工区域与通车区域之间应设置警示和隔离措施。

对沿线既有电力、燃气、通信管线等隐蔽设施落实保护措施。
	查看现场与资料比对检查
	*交通组织方案未按规定编制、审核和审查，扣3分。
*施工作业未在审批的路段和时间范围开展占道施工作业，扣3分。

*在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速、导流及渠化等措施，发现一处扣1分。

施工区域与通车区域之间未设置警示和隔离措施，发现一处扣1分。

对沿线既有电力、燃气、通信管线等隐蔽设施未落实保护措施，发现一处扣2-3分。
	
	

	注：此表用于施工单位每季度自我评估，监理单位季度评估，建设单位每半年评估，谁组织评估（或监督抽查）、谁负责盖章签认。监理单位在施工单位评估基础上进行评估，建设单位在监理单位评估基础上进行评估。


表C.4 小型公路水运工程施工单位施工现场（公路部分）评估表
	项目名称
	
	施工合同段
	 
	施工单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	桥梁工程

（60分）
	4.1基础

施工

（10分）
	*桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。

施工区域应设置警戒设施或警示灯。

作业人员不得将安全带系于钢筋笼上。

深基坑四周距基坑边缘不小于1m处应设立钢管护栏，挂密目式安全网，靠近道路侧应设置安全警示标志和夜间警示灯带。

桩机设备安设应平稳牢固。

桩基钢筋笼下放采用专用吊具。
	方案与现场比对检查
	*桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工无方案的扣10分；未严格按施工方案实施，发现一处视情节扣4-6分。

在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣2分。

扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工区域，未悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣1分。

桩机设备安设不稳固，发现一台扣1分。

桩基钢筋笼下放未采用专用吊具，发现一次扣1分。
	
	

	
	
	4.2墩台

施工

（20分）
	*高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。

*高处作业必须设置人员上下专用通道。

*严禁使用塔吊、汽车吊载人上下墩台。

*墩身高度超过40m宜设施工电梯，电梯司机应按照有关规定经过专门培训，取得相应资格证书。
墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。

模板之间连接螺栓应全部安装到位。模板吊环不应采用螺纹钢筋。

多次周转使用的模板应检查验收合格之后才能投入使用。
	方案与现场比对检查
	*高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。

*未按规定搭设高处作业平台、或未设置人员上下通道，或高处作业空间严重不足的，发现一处扣6分。

*发现使用起重设备载人上下墩台，发现一处扣6分。

*施工电梯未经检验合格的，扣8分；电梯超员、超重运行的，扣6分。

墩台作业出入口未设置防护措施，发现一处扣3分。

模板之间连接螺栓未全部安装到位，发现一次扣3分；模板吊环采用螺纹钢筋，发现一处扣3分。

多次周转使用的模板未经检查验收合格即投入使用，发现一次扣2分。
	
	


表C.4 小型公路水运工程施工单位施工现场（公路部分）评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	桥梁工程

（60分）
	4.3桥梁上部结构及桥面系施工

（30分）
	*桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。

*挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。

*架桥机应有限制运动行程和工作位置的装置、锚定、防风和防滑移的装置，联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。

梁板吊装就位后及时进行稳固。

架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。

桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。

现浇支架基础处理良好，排水系统完善，支架材料有出厂合格证，且经检测检验合格；架体搭设规范，按规定进行了预压、验收。

挂篮悬臂浇筑桥梁0号块及边跨现浇段支架、托架稳固。

连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置满足设计要求。

*禁止采用竹（木）脚手架。

*禁止采用门式钢管架搭设的满堂承重支撑架。
*具有以下任一情况的混凝土模板支撑工程不得使用扣件式钢管满堂支撑架、普通碗扣式钢管满堂支撑架。

搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上；集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

*翻模、爬（滑）模系统应经验收合格后方可投入使用。
	方案与现场比对检查
	*桥梁上部结构施工未按专项施工方案组织实施，视情节扣4-8分。

*未按要求对挂篮进行静载试验，或无检查记录，视情节扣3-6分。

挂篮安装、前移施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。

*架桥机安全防护装置缺失的，发现一项扣2分。

梁板吊装就位后，未及时进行稳固，或稳固措施不足，发现一处扣2分。

人员违规作业，发现一人次扣2分。

吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。

起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。

桥面系施工时未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现一处扣2分。

支架基础施工应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣2分。

支架搭设及预压应按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作。否则扣3分。

连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置不满足设计要求，扣5分。

挂篮锚固不规范，扣2分。
*采用竹（木）脚手架，扣5分。

*采用门式钢管架搭设的满堂承重支撑架，扣5分。
	
	


表C.4 小型公路水运工程施工单位施工现场（公路部分）评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	桥梁工程

（60分）
	4.3桥梁上部结构及桥面系施工

（30分）
	*挂篮、移动模架应经设计制作、验收，并按专项施工方案预压合格后方可投入使用。

*预应力应按设计要求张拉。

*挂篮移动、承重模板或支撑体系拆除时，结构混凝土强度和弹性模量应达到设计要求。

拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求，拱架基础处理良好，搭设规范。缆索吊机主缆连接锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。
	方案与现场比对检查
	*具有以下任一情况的混凝土模板支撑工程使用扣件式钢管满堂支撑架、普通碗扣式钢管满堂支撑架，扣5分。
    搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上；集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
*危险性较大工程的支架支撑体系的基础承载力、结构形式、预压程序、拆除顺序不满足专项施工方案要求扣10分；施工荷载超过设计值，扣10分。

*翻模、爬（滑）模系统未经验收合格投入使用，扣10分。

*挂篮、移动模架未经设计制作、验收，扣10分；未按专项施工方案预压合格投入使用，扣10分。

*预应力未按设计要求张拉，扣10分。

*挂篮移动、承重模板或支撑体系拆除时，结构混凝土强度和弹性模量未达到设计要求，扣10分。
拱桥的施工顺序及工艺不满足设计及规范要求，或搭设不规范，扣5分。

架桥机安装及过孔施工未按照专控工序的安全验收表进行自检及监理单位复检工作，扣3分。
	
	

	5
	路基工程（25分）
	5.1边坡

施工

（10分）
	*边坡施工开挖一级防护一级。

*高边坡、滑坡体、危石段应设置风险告知牌，并设置必要的安全防护措施，严禁设置施工驻地。

*高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。
	查看现场，查方案
	*边坡施工未实现开挖一级防护一级，发现一处扣3分；未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。

*边坡施工未按要求设置风险告知牌，扣1分。

*在高边坡、滑坡体、危石段设置施工驻地，发现一处扣5分。

*雨后或雪融后，对不良地质边坡直接开挖的，发现一次扣3分。
	
	


表C.4 小型公路水运工程施工单位施工现场（公路部分）评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	路基工程（25分）
	5.1边坡

施工

（10分）
	挡土墙施工排水设施完善。不良地质边坡开挖前应提前施作排水设施。

*高边坡施工需要开展边坡稳定性监测、变形监测。
	查看现场
	挡土墙排水不完善，发现一处扣2分。

不良地质边坡开挖前未施作排水设施或排水设施不完善的，发现一次扣2分。

*高边坡施工未开展边坡稳定性监测、变形监测，扣10分。
	
	

	
	
	5.2抗滑桩施工

（5分）
	*孔桩开挖应当间隔跳槽开挖。

*抗滑桩未施工完毕下级边坡严禁开挖。

抗滑桩开挖过程中应设置观测点。
	查看现场
	*孔桩开挖未采取间隔跳槽开挖方式的，发现一处扣2分。

*抗滑桩施工中上、下级边坡同时交叉开挖，发现一处扣3分。

抗滑桩开挖过程中未设置观测点，发现一处扣2分。
	
	

	
	
	5.3爆破

作业

（5分）
	*路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。

*炸药库应当远离村庄、驻地等人员聚集区域。

*民爆器材设置专人负责，严格执行出库、入库和退库手续管理。

*爆破前应设置警戒区。

爆破后应先进行排险，方可进行下步施工。
	查看现场，查方案
	*路基土石方爆破作业与方案不符，视情节扣3-5分。

*炸药库位置与村庄、驻地等人员聚集区域的距离不符合要求，扣5分。

*施工作业未严格按照施工方案实施，视情节扣3-5分。

*民爆器材未设置专人管理，未严格执行出库、入库、退库管理手续，发现一次扣2分。

*爆破前未设置警戒区，扣5分。

爆破后未进行排险就进行下步施工，发现一次扣2分。
	
	

	
	
	5.4锚固工程施工

（5分）
	作业平台应稳固，防护栏杆、安全通道设置规范。

张拉作业千斤顶后方不得站人。
	查看现场
	锚固作业未按规定搭设作业平台，或作业平台不稳固，发现一处扣3分。

张拉作业时有人站在千斤顶后方，每发现一人次扣2分。
	
	

	6
	路面工程（15分）
	6.1路面

施工

（15分）
	*在通车道路上施工或夜间作业时，应采取限速､导流及渠化等措施，交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡

施工区域实行交通管制。

严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。

路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置，并做好提前警示、防撞措施。

摊铺施工应安排专人负责指挥。
	查看现场
	*在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速､导流及渠化等措施，扣5分。

*交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人次扣1分。

施工区域交通封闭管理不严，发现一次扣2分。

发现用施工车辆违规载人，或在施工区域超速行驶，发现一次扣5分。

路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣1分。
	
	


表C.4 小型公路水运工程施工单位施工现场（公路部分）评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	7
	交安工程（25分）
	7.1施工基本要求

（5分）
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。

施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。
	查看现场
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分。
施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣1分。
	
	

	
	
	7.2标志、标线、突起路标、轮廓标施工

（10分）
	标志基坑开挖时，基坑边缘应设置防护栏杆或围挡，夜间应加设红色警示灯。

安装门架、悬臂标志时，作业人员确需高处作业则应使用高空平台作业车。

高空平台作业车的使用应符合相关安全操作规程的规定。

标线施工机械应随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）。
	查资料、查看现场
	标志基坑开挖时，基坑边缘没有设置防护栏杆或围挡，夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。

标志安装等高处作业过程中，没有使用高空平台作业车，每发现一处扣2分。

高空平台作业车的使用不符合相关安全操作规程的规定，操作人员未经过专门培训并持证上岗或作业现场没有专人指挥的。每发现一处扣1分。

标线施工用的燃料气瓶未经特种设备检验合格的，每个扣1分。

燃料气瓶没有安装回火防止器、防震圈或燃料气瓶没有放置在保护架内，每发现一处扣1分。

标线施工机械没有随车配备大容量灭火器（宜35kg以上）的，每发现一处扣1分。
	
	

	
	
	7.3护栏

（5分）
	桥上现浇混凝土护栏施工、金属护栏安装施工时，应使用专用工作台车，防止人员坠落。同时须对工作台车进行验算、合理确定配重。

护栏立柱及护栏板堆放应符合要求。
	方案与现场比对检查，查资料
	护栏施工过程中，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，现场无工作台车的，发现一处扣2分。
工作台车设置不合理或未进行验算的，每处扣2分。
立柱及护栏板没有成捆绑扎的视情况扣1-3分。
材料在路面临时堆放时，应靠路面一侧单侧堆放，不得随意摆放，堆叠层数不应超过三层，且高度不大于1.5m，否则视情况扣1-3分。
	
	

	
	
	7.4防眩设施、隔离栅、防落物网（5分）
	防抛网、防眩板等施工过程中，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止人员高处坠落。防抛网安装等需跨线作业时，应封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人。
	查看现场
	在桥上护栏外侧施工，没有使用高处作业车或专用工作台车进行高处作业的，每发现一处扣2分。

桥梁防抛网安装，没有封闭桥下通道，禁止无关人员及车辆进入跨线施工下方空间或没有在作业区车道上设置防护棚的，每发现一处扣2分。
	
	


表C.4  小型公路水运工程施工单位施工现场（公路部分）评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	8
	机电工程（25分）
	8.1机电工程施工

（25分）
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域须设置警示围蔽设施。

施工现场指挥人员和作业人员应穿着反光衣，高处作业人员佩戴安全带。

外场监控及可变标志、高杆灯安装等高处作业过程中，施工人员不得站在标志横梁等结构物上作业；需高处作业时应使用高空平台作业车。

桥上通讯管道安装等施工时，作业人员应在桥上护栏内侧施工，不得在无防护的条件下站立护栏顶或外侧施工，防止高处坠落；需跨线作业时，应封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人。

材料堆放高度应不高于1.5m，且堆放整齐、稳固，防止滚落或倒塌。
	查看现场
	施工区域、材料堆放及车辆设备停放区域没有设置警示围蔽设施的，每发现一处扣2分。
施工现场指挥人员和作业人员没有穿反光衣的，或高处作业人员没有佩戴安全带的，每发现一人扣1分。
外场监控及可变标志等基础基坑开挖时没有沿边缘设防护栏杆或围挡，或夜间没有加设红色警示灯，发现一处扣1分。

高处作业过程中，没有使用高空平台作业车或专用工作台架的；或人员违规操作的，每发现一处扣2分。

跨线作业时，没有封闭作业区下方通道，防止物件跌落伤人的，每发现一处扣2分。

材料堆放高度超过1.5m，或堆放不整齐、不稳固的，视情况扣1-2分。
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年   月   日

	注：此表用于施工单位每季度自我评估、监理单位季度评估，建设单位每半年评估，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。


表C.5 小型公路水运工程施工单位施工现场（水运部分）评估表
	项目名称
	
	施工合同段
	
	施工单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估标准
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	施工船舶、设备及临时电缆（40分）
	4.1施工船舶、设备（30分）
	*施工船舶和设备按合同约定进场，证书齐全，检验合格，安全防护和应急物资配备满足要求；施工船舶、设备配员符合要求，人员资格证书齐全、有效。

*运输材料、设备或构配件的船上应附配载图。

*工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业应按规定验算船舶稳定性、水密性和结构强度等。船上施工作业稳固措施有效、作业符合安全要求。设备操作符合要求。

工程船舶应制定防台防汛防突风应急预案，定期进行演练。

交通船持相关证书，配备救生设备、严禁超员。
	查看现场、证件及文件资料
	*施工船舶未办理水上水下施工作业许可、施工船舶和特种设备未经检验或验收不合格便投入使用、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算便投入使用、工程船舶无防台防汛防突风应急预案、特种设备作业人员无证上岗或证书造假等，发现一项扣4分。

*船员证书不齐全或过期失效，视情节扣2-4分。
船舶应急预案未及时更新，或未按规定组织演练，发现一次扣2分。

交通船未持相关证书，或未核定人数，或未配备足够救生设备，发现一艘扣2分。
	
	

	
	
	4.2临时电缆敷设

（10分）
	*禁止临时电缆线布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。

水上或潮湿地带作业的施工电缆应绝缘良好且具有防水功能，接头部分应进行防水处理。
	查看现场
	*在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区布设电缆线，发现一次扣5分。

施工电缆防水处理不符合要求，发现一处扣2分。
	
	

	5
	码头工程（50分）
	5.1打入桩基施工

（10分）
	*桩基施工的沉桩区域应设置明显的安全警示标志。

*作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。

*水上沉桩前应进行水下探查，并按设计要求先削坡再施工。

沉桩后，应及时夹桩。
吊桩绳扣、索具等应经计算后选用。

陆域沉桩后，应及时夹桩，低于地面的桩孔或不高于地面0.8m的管桩应设置安全护栏或盖板，并设置安全警示标志。

灌注桩施工应设置泥浆池，废浆处理应满足环保规定，泥浆池周围应设安全防护栏和安全警示标志

*高桩码头结构应按设计要求的“先削坡后沉桩”工序施工，接岸结构不得超负荷堆载。
	查看现场，

核查资料
	*未按要求设置安全警示标志，发现一处扣2分。

*未对沉桩设备、安全装置进行检查，扣5分。

*水上沉桩前未进行水下探查，或未按规定进行先削坡，发现一处扣5分。

沉桩后未及时夹桩，发现一次扣1分。

*水下障碍物清除不规范，扣2分。

*削坡不规范，扣2分。

使用的吊桩绳扣、索具等未经计算，发现一次扣5-8分。

灌注桩施工未设置泥浆池，或废浆处理不满足环保规定，或泥浆池周围未设置安全防护栏和安全警示标志，发现一处扣2分。
	
	


表C.5 小型公路水运工程施工单位施工现场（水运部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估标准
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	码头工程（50分）
	5.1打入桩基施工

（10分)
	*板桩码头在锚锭与拉杆结构完成前，不得进行码头前沿停泊水域开挖。

*临时码头使用前应按专项施工方案或技术规范要求验收。
	查看现场，

核查资料
	低于地面的桩孔、或管桩口未按要求设置安全护栏或盖板，发现一处扣2分。

*高桩码头结构应未按设计要求的“先削坡后沉桩”工序施工，扣10分；接岸结构超负荷堆载，扣10分。

*板桩码头在锚锭与拉杆结构完成前，进行码头前沿停泊水域开挖，扣10分。

*临时码头使用前未按专项施工方案或技术规范要求验收，扣10分。
	
	

	
	
	5.2沉箱出运与安装（10分）
	*采用气囊进行沉箱移运时，沉箱移运前应对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行检查或试验，按规定划定作业区，设置安全警戒线和安全防护挡板。

*沉箱浮运前，对吃水、压载、浮游进行验算。

*沉箱牵引上船作业应符合专项施工方案或技术规范要求。


	查看现场，

核查资料
	*沉箱气囊移运前未按规定对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行试验或检查，或无试验或检查记录的，视情节扣4-8分。
*沉箱浮运前未对吃水、压载、浮游进行验算，视情节扣4-8分。

*未设置安全防护挡板，扣5分。

*沉箱拖运过程中，沉箱顶部未设置航行标志，扣3分。

*沉箱移运前未按要求划定作业区或布设警戒线，扣3分。

*沉箱牵引上船作业不符合专项施工方案或技术规范要求，扣10分。
	
	

	
	
	5.3水上水下作业

（15分）
	*水上临时作业平台搭设及拆除应编制专项施工方案并按方案组织实施，平台应牢固并满足安全作业条件，同时开展定期观测、检查维护。

*水上人行通道应符合安全要求。

潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。

乘潮施工应编制专项施工方案。
	方案与现场比对检查
	*作业平台搭设及拆除与方案不符，扣8分。

*对作业平台观测、检查维护不及时，发现一次扣3分。

*平台搭设不稳固，未配备救生设施，或作业空间不足，发现一处扣3分。

*水上人行通道不牢固，发现一处视情节扣1-3分。

潜水员无证上岗，扣5分。

潜水作业时无专人指挥，扣5分。

乘潮施工未编制专项施工方案，或方案内容不全或与实际不符、缺乏操作性，视情节扣3-5分。
	
	


表C.5 小型公路水运工程施工单位施工现场（水运部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估标准
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	5
	码头工程（50分）
	5.4水上构件吊装

（15分）
	*水上吊装作业应按专项方案施工，现场应有专人指挥。

*吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。

*起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。

*构件起吊强度应满足设计要求，构件吊装就位后及时进行稳固。
	方案与现场比对检查
	*使用未经检验或验收不合格的起重机械，扣10分。
*水上构件吊装与专项施工方案不符，视情节扣5-10分。

*吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣5分。

*起重机械基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣5分。

*起重机械保险、限位等装置不齐全或失效，发现一处扣5分。

*构件起吊强度不满足设计要求的，发现一次扣5分。

*构件吊装就位后未及时进行稳固，发现一处扣3分。
	
	

	6
	航道工程（30分）
	6.1爆破船作业

（15分）
	*采用钻孔爆破船施工时，临时存放的炸药和雷管必须分仓放置，专人监管。

*按规定进行工序检查、设置水上警戒线、公布警戒时间，

*水下爆破作业应符合专项施工方案或技术规范要求。
	查看现场、核查资料
	*未按要求临时存放炸药和雷管，扣15分。

*未按要求进行工序检查，或未设置警戒线和公布警戒时间，或工后未按规定检查哑炮，发现一次视情节扣5-10分。

未按要求制定炸药、雷管的管理制度，或措施落实不力，扣5分。

*水下爆破作业不符合专项施工方案或技术规范要求，扣10分。
	
	

	
	
	6.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业（10分）
	抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。

铺排船上的起重设备吊装及展开排布应有专人指挥；沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。

砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。


	查看现场
	拖航过程中，未对船上的施工机械进行封固，发现一次扣6分。

铺排船上起重机械吊装等施工无专人指挥，发现一次扣4分。

人员站立于正在溜放的软体排上方，发现一次扣4分。

沉排、铺排不符合规程要求，发现一次视情节扣3-5分。

砂袋或砂枕沉放前，未按要求进行有关设备检查，发现一次视情节扣3-5分。
	
	

	
	
	6.3疏浚吹填作业

（5分）
	放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。
	查设备档案，查记录
	放射源测量装置检定不符合要求，扣5分。

使用记录不符合要求，或未定期自测，发现一次扣1分。
	
	


表C.5 小型公路水运工程施工单位施工现场（水运部分）评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估标准
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	7
	船闸工程（30分）
	7.1围堰

（15分）
	围堰施工应编制专项施工方案并按批准的方案组织实施。围堰施工布置与断面尺寸应满足挡水、度汛、交通等安全要求。

围堰填筑方式满足安全要求。深基坑施工应定期开展监测监控，工况变化时应及时调整措施。

围堰防护措施等满足安全要求。深基坑周边1m范围内不得随意堆载、停放设备。

老护岸加固施工，墙前水下清基应分段进行。围堰填筑应进行专项设计验算；土围堰迎水侧应设置可靠防冲刷措施。木桩围堰应有可靠的防撞措施。
	查看现场、核查资料
	围堰施工没有编制专项施工方案，或不按方案施工，或无降（排）水措施，或工况变化未及时调整措施的，视情节扣8-10分。

围堰断面尺寸不能满足挡水、度汛、交通要求的，或未定期开展监测监控，视情节扣5-8分。

围堰填筑碾压方式不符合要求的，扣3分。

围堰防护措施不符合要求的，发现一处扣2分。

围堰填筑未进行专项设计、结构型式选用不合理，扣2分；土围堰迎水侧未设置可靠的防冲刷措施，扣1分；木桩围堰未设置可靠的防撞措施，扣1分。
	
	

	
	
	7.2船闸混凝土浇筑（15分）
	闸室墙施工使用的模板、支架应当具有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝平顺、严密，按规定验收后使用。使用成套的高大模板支架体系的应编制专项施工方案，附安全验算资料并经审核后使用。

采用吊罐浇筑混凝土时，应指派专人指挥起吊、运料和卸料，吊罐下严禁作业人员逗留。

采用泵送混凝土时，布料臂下不得站人。

吊运混凝土连锁块排体应使用专用吊架。

船闸工程闸门拼装时具有可靠的防倾倒措施；确保闸门安装稳固后方可进行调试。
	查看现场、核查资料
	闸室墙施工使用成套的高大模板支架体系未编制专项施工方案，或未经安全验算，或未经审核的，视情节扣8-10分。

搭设支架和脚手架的钢管等材料无出厂合格证，或未经检验，或检验不合格，或进场未按规定抽查，发现一次视情节扣5-8分。

支架未按方案要求搭设、预压、验收的，发现一次扣5-8分。
采用吊罐浇筑混凝土，未指派专人指挥起吊、运料和卸料的，发现一次扣3分。

吊罐下有作业人员逗留，每发现一次扣2分。

采用泵送混凝土时，布料臂下站人，每发现一次扣2分。

吊运混凝土连锁块排体未使用专用吊架，发现一次扣1分。

闸门拼装时未采取安全可靠的防倾倒措施，扣1分；对已安装的闸门未进行全面检查即进行调试，扣1分。
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	  实施日期
	年   月   日

	注：此表用于施工单位每季度自我评估、监理单位季度复核，建设单位每半年评估，以及交通运输主管部门监督抽查等，谁组织实施、谁负责盖章签认。


表C.6 小型公路水运工程监理单位评估表
	项目名称
	
	监理合同段
	
	监理单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估标准
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	责任落实（10分）
	1.1责任

落实

（5分）
	明确监理各岗位的安全管理职责。

按规定建立健全安全管理制度体系，安全管理制度应包括但不限于以下内容：全员安全生产责任制、安全生产会议、安全教育培训、施工组织设计与专项施工方案审查、安全生产费用审查、船机设备、人员进（退）场审核、特种设备复核检查、安全生产检查、事故隐患排查治理、平安工地建设现场监督管理、生产安全事故报告、应急管理等。

按照合同文件配置安全监理人员。

编制监理人员名册。

专职安全监理工程师应当持有（专业）监理工程师资格证书或者注册安全工程师资格证书。

安全监理员应当持有生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书。
	核查文件
	无监理各岗位职责，扣2分。

监理各岗位职责缺少安全管理职责，或安全管理内容不全，视情节扣1-2分。

监理各岗位安全管理责任针对性不强，视情节扣1-2分。

安全管理制度内容不健全的，每缺一项扣1分。

安全管理制度针对性不强、可操作性差，扣1分。

安全监理人员不满足合同文件要求，缺一人扣1分。

未提供监理人员名册，扣1分。
未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。
	
	

	
	
	1.2监理

计划

（5分）
	*监理单位应当编制项目监理计划和监理实施细则。
	核查文件
	*未按规定编制监理计划，扣2分。

*未按规定编制监理实施细则，扣2分。

监理计划或实施细则中缺乏安全管理内容，扣2分。

监理计划或实施细则中安全管理内容的针对性不强，视情节扣1-2分。
	
	

	2
	审查审批（30分）
	2.1风险

清单

（5分）
	按规定对风险清单进行审核。

*按规定督促施工单位开展风险辨识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实；总监理工程师应当参与管理和检查危险性较大的分部分项工程的风险管控措施。

对合同段应急预案和现场处置方案进行审查，监督检查演练情况。
	核查文件、

查记录
	*未督促施工单位提交风险辨识清单，未对风险辨识清单进行审核，无审核记录的,视情节扣1-2分。
未督促施工单位根据风险辨识结论完善施工组织设计和专项施工方案，视情节扣1-3分。

*未审核施工单位提交的重大风险管控措施，未督促落实的，视情节扣1-2分。

*总监理工程师未参与危险性较大分部分项工程风险管控措施检查的，扣2分。
未审查合同段应急预案和现场处置方案，无审查记录的，扣2分。
	
	


表C.6 小型公路水运工程监理单位评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估标准
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	2
	审查审批（30分）
	2.2施工组织设计

（5分）
	按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。
	核查文件、

查记录。
	未审查施工组织设计的安全技术措施，扣2分。

审核不严格，或审查意见不具体，或未按照规定时间及时回复，视情节扣1-2分。
	
	

	
	
	2.3专项施工方案（10分）
	审核危险性较大的分部分项工程清单。

*对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查、审批，并监督实施情况。
	核查文件，

现场核对
	*未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，视情节扣5-8分。

*审批的专项施工方案不符合有关要求，视情节扣5-8分。

*危险性较大的分部分项工程专项施工方案未经审查同意已实施，监理未及时纠正的，每发现一项扣5分。
	
	

	
	
	2.4安全生产费用

（5分）
	按规定对安全生产费用提取、使用情况进行核对、计量和审批。

建立安全生产费用管理的监理台账。

监理单位应当对施工单位安全生产费用的使用进行监理，监理情况应纳入监理季（月）报。
	查记录
	未按规定核对、计量和审批安全生产费用的，视情节扣3-5分。

安全生产费用的核对、计量和审批不认真或不及时，视情节扣2-3分。

未建立安全生产费用管理的监理台账、或台账不清晰，视情节扣1-2分。

未对施工单位安全生产费用使用情况进行检查，未将监理情况纳入监理季（月）报的，扣1-2分。
	
	

	
	
	2.5人员和设备

（5分）
	审查进场的项目部负责人、安全管理人员、特殊作业人员的持证上岗情况。

审查施工单位进场的特种设备、非标设备等验收情况。
	核查文件、

现场核对
	未对施工单位进场的特种设备、大型设备等进行审查，扣5分。

未对进场的项目部负责人、安全管理人员、特殊作业人员进行审查，扣5分。

对施工单位进场的机械设备、人员审查不严，扣3-5分。
	
	

	3
	安全检查与督促整改（25分）
	3.1安全

检查

（25分）
	定期组织安全检查及事故隐患排查，对检查发现的问题，及时督促施工单位整改到位。

*发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。
	核查文件、记录，现场检查核对
	对应该检查而未全面、及时检查的，或安全检查、隐患排查等走过场，或对检查所发现的问题没有采取监理措施，或问题整改后没有组织复查的，发现一次扣3分。

*对重大事故隐患未发监理指令，发现一次扣5分。
	
	


表C.6 小型公路水运工程监理单位评估表（续）

	序号
	类别
	评估项目
	评估标准
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	3
	安全检查与督促整改（25分）
	3.1安全

检查

（25分）
	对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改到位。

对有关部门检查通报的监理管理问题，积极整改到位。

认真填写安全监理日志。

按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。
	核查文件、记录，现场检查核对
	*对发现重大事故隐患未跟踪督办的，发现一次扣3分。
*未履行重大事故隐患报告义务的，扣15分。
对重大事故隐患的检查和复查未附影像资料，发现一次扣3分。

监理指令、通知记录不闭合，发现一份扣2分。

对有关部门检查通报的监理管理问题未及时整改的，发现一次扣5分。

安全监理日志不连续、签字不全，或未经总监或授权其他人员定期审查，旁站巡视未记录或不准确，发现一处（次）扣1分。

发现安全问题或事故隐患未及时记录的，视情节扣1-3分。
	
	

	4
	监理人员管理（5分）
	4.1监理人员内部培训教育

（5分）
	监理人员上岗前应经培训考核合格。

建立安全培训教育计划，对监理人员定期组织安全培训教育。
	核查资料、

记录
	监理人员上岗前未经培训考核合格，发现一人扣1分。

未制定安全培训教育计划，扣1分。
	
	

	5
	专项活动（10分）
	5.1行业主管部门安全生产专项工作

（5分）
	严格部署落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。
	核查文件、记录，现场核对
	安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次视情节扣2-5分。
	
	

	
	
	5.2评估

（5分）
	*每季度开展平安工地建设情况自评。

*每季度对施工单位开展平安工地建设情况进行评估。
	核查文件、

资料
	*未开展平安工地建设情况自评，扣2分。

*未定期对施工单位平安工地建设情况进行评估，或者评估走过场，或不及时组织实施，发现一次视情节扣2-5分。

未根据评估结果督促施工单位整改的，或无督促整改记录的，视情节扣2-3分。

评估资料欠真实、不准确，发现一次视情节扣2-3分。
	
	

	6
	监理工作效能（20分）
	6.1所监理的施工单位评估情况（20分）
	所监理的各施工合同段评估得分平均值×0.2即为监理工作效能得分。
	查评估资料
	各施工合同段（施工单位）评估得分平均值×0.2即为监理工作效能得分。
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人（签名）
	
	实施日期
	年  月  日

	注：此表用于监理单位每季度自我评估，建设单位每半年评估，谁组织实施、谁负责盖章签认。建设单位在监理单位评估基础上进行评估。


表C.7 小型公路水运工程建设单位评估表
	项目名称
	
	建设单位名称
	

	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	1
	安全管理责任落实（15）
	1.1安全管理目标

（5分）
	*制定安全管理目标，明确“零死亡”要求。

建立健全全员安全生产责任制。
	文件查阅
	*未制定安全管理目标，扣5分。

未明确“零死亡”目标要求，扣2分。

安全管理目标未分解到各部门，扣1-2分。

岗位安全管理责任不明确，或未落实，视情节扣1-3分。
	
	

	
	
	1.2组织机构及人员配备

（5分）
	配备安全生产管理人员。


	核查文件，现场抽查、问询相关人员
	未配备安全生产管理人员扣5分。
	
	

	
	
	1.3规章制度

（5分）
	建立健全项目安全生产管理制度，包括但不限于以下内容：全员安全生产责任制、安全生产会议、安全教育培训、安全生产检查、安全风险管理、事故隐患排查治理、平安工地建设、安全生产奖惩、安全生产费用管理、生产安全事故报告、应急管理等。

制定平安工地建设方案，明确建设内容、实施主体和工作要求。
	核查文件
	未按规定建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，扣2分。

安全管理制度内容不齐全，每缺一项扣1分。

安全管理制度的针对性不强、可操作性差，或未及时更新、与上位法不符，或用上级部门制度代替项目管理制度，视情节扣1-3分。

未制定平安工地建设方案，扣1分。

平安工地建设方案不满足目标要求，扣1分。

平安工地建设方案可操作性不强，扣1分。
	
	

	2
	安全生产费用管理（5

分)
	2.1安全生产费用列支情况

（5分）
	*安全生产费用以建筑安装工程造价为依据，港口与航道工程、公路工程提取标准为1.5%，房屋建筑工程提取标准为3%。
按规定及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。

定期检查施工单位安全生产费用投入使用情况。
	资料查阅、文件查阅
	*港口与航道工程、公路工程提取标准不满足1.5%，房屋建筑工程提取标准不满足3%，扣5分。
安全生产费用未及时支付，发现一次扣3分。

未对安全生产费用使用情况进行检查，视情节扣1-2分。
	
	

	3
	风险管控（15分）
	3.1风险管控

（15分）
	*按规定开展施工安全风险辨识评估。
督促施工单位开展施工安全风险辨识评估。

*按规定督促施工单位开展涉路、涉航等安全评价工作。

建立安全风险分级管控机制，对危险性较大分部分项工程的风险管控，项目负责人应当参与管理和检查。
	资料查阅、查看现场
	*未按规定开展施工安全风险辨识评估的，扣10分。

未督促施工单位开展施工安全风险辨识评估的，扣5分。

*未督促施工单位开展涉路、涉航等安全评价工作，发现一项扣3分。

未建立安全风险分级管控机制，对危险性较大分部分项工程的风险管控，项目负责人未参与管理和检查，视情节扣2-4分。
	
	


表C.7 小型公路水运工程建设单位评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	4
	安全检查考核（15
分）
	4.1安全检查及隐患排查

（15分）
	对施工单位、监理单位合同人员履约情况进行不定期检查。
定期组织安全检查及隐患排查，发现一般问题及隐患应及时督促整改到位。
*对发现的重大事故隐患跟踪督办，实行闭合管理。发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。
	核查文件，查回复资料
	未对施工单位、监理单位合同人员履约情况进行不定期检查的，扣5分。
未定期开展安全检查及隐患排查，视情节扣2-5分；

安全检查或隐患排查没有记录，或记录不连续、不闭合，发现一次扣2分。

未对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查，或无检查记录，视情节扣2-4分。

*未督促施工单位专项治理已发现的重大事故隐患，或缺乏相应记录，发现一次扣5分。
	
	

	5
	应急处置（10
分）
	5.1应急预案（5分）
	编制项目综合应急预案，按照有关规定组织评审，并组织应急演练。
	资料查阅
	未编制项目综合应急预案，扣3分。

未按照有关规定组织评审的，扣2分。
未组织应急演练，扣3分。

预案针对性差、缺项多或演练不及时，视情节扣1-2分。
	
	

	
	
	5.2事故报告及处理

（5分）
	制定事故快报制度，事故发生后应当及时报送。
	资料查阅
	未执行事故快报或存在瞒报、迟报事故情形的，扣5分。

未执行事故月报制度，扣2分。
	
	

	6
	行业主管部门安全生产专项工作（10分）
	6.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况

（2分）
	严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。
	资料查阅
	未制定安全生产专项工作方案或行动计划，发现一次扣1分。

安全生产专项工作落实不到位，或未督促施工、监理单位落实工作方案或行动计划的，或无相关落实记录的，发现一次扣1-2分。
	
	


表C.7 小型公路水运工程建设单位评估表（续）
	序号
	类别
	评估项目
	评估内容
	评估方法
	扣分标准
	扣分说明
	得分

	6
	行业主管部门安全生产专项工作（10分）
	6.2评估

（8分）
	*定期开展平安工地建设情况自评。

*定期对施工和监理单位开展平安工地建设情况评估。
	资料查阅
	*未定期开展平安工地建设情况自评，扣3分。

*未定期对施工、监理单位平安工地建设管理情况进行评估的，扣3分。

对施工和监理单位平安工地建设管理情况评估工作不连续，或评估走过场或不及时，或未及时向负有监管职责的交通运输主管部门报送评估结果的，视情节扣1-2分。

评估资料欠真实、不准确，发现一次扣1分。
	
	

	7
	建设单位工作效能（30
分）
	7.1监理单位和施工单位评估情况

（30分）
	监理单位各合同段评估得分平均值×0.1+施工单位各合同段评估得分平均值×0.2即为建设单位工作效能得分。
	查评估资料
	监理单位各合同段评估得分平均值×0.1+施工单位各合同段评估得分平均值×0.2即为建设单位工作效能得分。
	
	

	实得分
	
	应得分
	
	本表评估得分=（实得分/应得分）×100=

	评估（或监督抽查）单位（盖章）
	
	评估（或监督抽查）人
	实施日期
	年  月  日

	注：此表用于建设单位每半年评估，谁组织实施，谁负责盖章签认。
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