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2026年第十六届全国交通运输行业“广州港杯”
电动港口装卸机械司机职业技能大赛广东省选拔赛理论题库



1、 单选题（561题）

1．【单选题】＃题目：企业员工素质主要包含（  ）、能力、责任心三个方面，其中责任心是最重要的。
A、认识
B、技术
C、知识
D、职业道德
答案: C
2．【单选题】＃题目：职业道德是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的（  ）、道德情操与道德品质的总和，是指人们在职业生活中应遵循的基本道德。
A、职业品德
B、道德准则
C、职业纪律
D、职业责任
答案: B
3．【单选题】＃题目：职业道德水平高的从业人员其（  ）是极强的，因此，职业道德能促进本行业的发展。
A、学习
B、责任心
C、技术
D、能力
答案: B
4．【单选题】＃题目：下列选项中属于企业文化功能的是（  ）。
A、整合功能
B、技术培训功能
C、科学研究功能
D、社交功能
答案: A
5．【单选题】＃题目：以下关于职业道德的说法，错误的是（  ）。
A、职业道德必须通过从业者在职业活动中体现
B、职业道德具有自我约束、控制的作用
C、学习职业道德，是为了更好地践行职业道德
D、职业道德是一种强制性的约束机制
答案: D
6．【单选题】＃题目：职业道德对企业起到（  ）的作用。
A、决定经济效益
B、促进决策科学化
C、增强竞争力
D、树立员工守业意识
答案: C
7．【单选题】＃题目：职业道德是一种（  ）的约束机制。
A、强制性
B、非强制性
C、自愿的
D、随意的
答案: B
8．【单选题】＃题目：职业道德通过（  ），起到增强企业凝聚力的作用。
A、协调员工之间的关系
B、增加职工福利
C、调节企业与社会的关系
D、为员工创造发展空间
答案: A
9．【单选题】＃题目：（  ）是为人民服务和集体主义精神的具体体现，是社会主义职业道德一切基本规范的基础。
A、爱岗敬业
B、诚实守信
C、办事公道
D、服务群众
答案: A
10．【单选题】＃题目：爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工（  ）。
A、热爱自己喜欢的岗位
B、热爱有钱的岗位
C、强化职业责任
D、不应多转行
答案: C
11．【单选题】＃题目：职业道德活动中，对客人做到（  ）是符合语言规范的具体要求的。
A、言语细致，反复介绍
B、语速要快，不浪费客人时间
C、用尊称，不用忌语
D、语气严肃，维护自尊
答案: C
12．【单选题】＃题目：下列选项中，关于职业道德与人的事业成功的关系的正确论述是（  ）。
A、职业道德是人事业成功的重要条件
B、职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功
C、缺乏职业道德的人也会获得事业的成功
D、人的事业成功与否与职业道德无关
答案: A
13．【单选题】＃题目：《公民道德建设实施纲要》明确提出，要大力提倡以（  ）为主要内容的职业道德。
A、爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献
B、爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义
C、爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会
D、尊老爱幼、反对迷信、不随地吐痰、不乱扔垃圾
答案: C
14．【单选题】＃题目：《公民道德建设实施纲要》提出，必须在全社会大力倡导（  ）的道德规范。
A、爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义
B、爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献
C、社会公德、职业道德、家庭美满
D、五讲、四美、三热爱
答案: B
15．【单选题】＃题目：《公民道德建设实施纲要》提出，要充分发挥社会主义市场经济体制的积极作用，人们必须增强（  ）。
A、个人意识、协作意识、效率意识、物质利益观念、改革开放意识
B、个人意识、竞争意识、公平意识、民主法治意识、开拓创新意识
C、自立意识、竞争意识、效率意识、民主法治意识、开拓创新意识
D、自立意识、协作意识、公平意识、物质利益观念、改革开放意识
答案: C
16．【单选题】＃题目：下面关于以德治国与依法治国的说法中，正确的是（  ）。
A、依法治国就是不讲道德或少讲道德
B、倡导以德治国，要淡化法律的强制性
C、德治是目的，法治是手段
D、以德治国与依法治国相辅相成，相互促进
答案: D
17．【单选题】＃题目：社会主义市场经济条件下的诚信，（  ）。
A、只是一种法律规范
B、只是一种道德规范
C、既是法律规范，又是道德规范
D、既不是法律规范，也不是道德规范
答案: C
18．【单选题】＃题目：下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的是（  ）。
A、诚实守信与市场经济规则相矛盾
B、诚实守信是市场经济应有的法则
C、是否诚实守信，要视具体对象而定
D、诚实守信应以追求物质利益最大化为准则
答案: B
19．【单选题】＃题目：下列没有违反诚实守信要求的是（  ）。
A、保守企业秘密
B、派人打进竞争对手内部，增强竞争优势
C、根据服务对象来决定是否遵守承诺
D、凡有利于增大企业利益的行为都努力为之
答案: A
20．【单选题】＃题目：要做到诚实守信，应该（  ）。
A、按合同办事
B、绝不背叛朋友
C、按领导的要求去做
D、始终把企业现实利益放在第一位
答案: A
21．【单选题】＃题目：企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是（  ）。
A、互利互惠，加强协作
B、加强交流，平等对话
C、只要合作，不要竞争
D、人心叵测，谨慎行事
答案: B
22．【单选题】＃题目：职业道德是指从事一定职业劳动的人们在长期的职业活动中形成的（  ）。
A、行为规范
B、操作程序
C、劳动技能
D、思维习惯
答案: A
23．【单选题】＃题目：下列选项中属于职业道德作用的是（  ）。
A、增强企业的凝聚力
B、增强企业员工的独立性
C、决定企业的经济效益
D、增强企业的离心力
答案: A
24．【单选题】＃题目：在职业活动中，一个人尽职尽责的基础是（  ）。
A、钻研业务，提高技能
B、文明礼貌
C、遵守职业道德
D、具有较高的职业道德水平
答案: A
25．【单选题】＃题目：职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有（  ）的特点。
A、明确的规定性
B、高度的强制性
C、普遍性
D、自愿性
答案: A
26．【单选题】＃题目：正确阐述职业道德与人的事业关系的选项是（  ）。
A、没有职业道德的人不会获得成功
B、要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德
C、事业成功的人往往并不需要有较高的职业道德
D、职业道德是人获得成功的重要条件
答案: D
27．【单选题】＃题目：职业道德是指人们在（  ）中应遵循的基本道德，是一般社会道德在职业生活中的具体体现。
A、职业生活
B、组织生活
C、日常生活
D、工作过程
答案: A
28．【单选题】＃题目：良好的职业道德氛围，可以有效地促进人们自觉地遵守职业道德，实现（  ）。
A、共同进步
B、互相监督
C、推陈出新
D、普法教育
答案: B
29．【单选题】＃题目：奉献社会是（  ）和集体主义精神的最好体现。
A、利己主义
B、为人民服务
C、个人英雄主义
D、经济效益最大化
答案: B
30．【单选题】＃题目： （  ）是奉献社会的前提。
A、保持个人自由
B、追求个人财富
C、实现自我价值
D、忠于国家
答案: D
31．【单选题】＃题目：一个人不论从事什么行业的工作，不论在什么岗位，都可以做到（  ）。
A、奉献社会
B、成为行业领袖
C、实现财务自由
D、获得国际认可
答案: A
32．【单选题】＃题目：专业技术人员要自觉加强拒腐防变的意识，做到坚守政治底线、（  ）。
A、提升个人技能
B、扩大人脉关系
C、增加经济效益
D、维护国家利益
答案: D
33．【单选题】＃题目：车床的丝杠与螺母组成（  ）。
A、移动副
B、转动副
C、螺旋副
D、高副
答案: C
34．【单选题】＃题目：火车轮子与轨道的接触组成（  ）的运动副。
A、移动副
B、转动副
C、螺旋副
D、高副
答案: D
35．【单选题】＃题目：机构必须至少有一个（  ）的机构才能成为高副机构。
A、低副
B、高副
C、运动副
D、移动副
答案: B
36．【单选题】＃题目：低副是（  ）接触的运动副。
A、点
B、线
C、面
D、以上都是
答案: C
37．【单选题】＃题目：V带安装时，正确的做法是（  ）。
A、带轮轴线可以不平行
B、带轮槽的对称面重合
C、带可以不加防护罩
D、V带可以落到槽底
答案: B
38．【单选题】＃题目：V带传动，张紧轮的正确安装方式是（  ）。
A、靠近大轮内侧
B、靠近小轮内侧
C、靠近大轮外侧
D、靠近小轮外侧
答案: C
39．【单选题】＃题目：在V带传动中，带的根数是由所传递的（  ）大小确定的。
A、速度
B、功率
C、转速
D、效率
答案: B
40．【单选题】＃题目：在相同条件下，普通V带横截面尺寸越大，其传递功率也（  ）。
A、越大
B、越小
C、无关
D、相同
答案: A
41．【单选题】＃题目：轮系（  ）。
A、不能获得很大的传动比
B、不适宜作较远距离的传动
C、可以实现运动的合成但不能分解运动
D、可以实现变向和变速要求
答案: D
42．【单选题】＃题目：定轴轮系的传动比与轮系中惰轮的齿数（  ）。
A、有关
B、无关
C、成正比
D、成反比
答案: B
43．【单选题】＃题目：轮系中采用惰轮的主要目的是使机构具有（  ）功能。
A、变速
B、变向
C、变速和变向
D、调速
答案: B
44．【单选题】＃题目：轮系中，既有定轴轮系又有行星轮系的称为（  ）。
A、周转轮系
B、定轴轮系
C、混合轮系
D、差动轮系
答案: C
45．【单选题】＃题目：如果实心件上有些结构和装配关系需要表达，可采用（  ）加以表达，如配合中的键。
A、局部剖视图
B、向视图
C、斜视图
D、局部放大图
答案: A
46．【单选题】＃题目：无论是外螺纹还是内螺纹，在剖视图中的剖面线，其线型应为（  ），且应画至牙顶处。
A、虚线
B、点画线
C、粗实线
D、细实线
答案: D
47．【单选题】＃题目：在装配图的某一视图中，若要表达某些被一个或几个零件遮挡的装配关系或其他零件，可假想拆去一个或几个遮挡零件，只画出所表达部分的视图，这种画法称为（  ）。
A、局部视图
B、假想视图
C、拆卸画法
D、展开画法
答案: C
48．【单选题】＃题目：在剖视图中，相邻两零件剖面线方向应相反或方向相同间隔不等，同一零件在各剖视图中剖面线方向和间隔均应（  ）。
A、一致
B、不同
C、放大
D、缩小
答案: A
49．【单选题】＃题目：看零件图的方法是由概括了解到细致分析，以分析视图、（  ）为核心，联系尺寸和技术要求来进行。
A、组合视图
B、组合结构
C、想象形状
D、联想结构
答案: C
50．【单选题】＃题目：读零件图的目的是弄清零件图所表达零件的结构、形状、尺寸和技术要求，以便指导生产和解决有关的（  ）。
A、数学问题
B、形状问题
C、结构问题
D、技术问题
答案: D
51．【单选题】＃题目：对于简单的组合体常用的看图步骤是（  ）。
A、看视图→想形状→想整体
B、想形状→看视图→想整体
C、想整体→看视图→想形状
D、看视图→想整体→想形状
答案: A
52．【单选题】＃题目：看零件图一般采用（  ）分析法分析零件各部分的结构形状。
A、线面
B、点面
C、结构
D、形体
答案: D
53．【单选题】＃题目：一张完整的装配图包括以下几项基本内容：一组图形、必要的尺寸、（  ）、标题栏、零件序号和明细栏。
A、加工过程
B、材料分析
C、技术要求
D、外形尺寸
答案: C
54．【单选题】＃题目：装配图中的一组图形用来表达机器(或部件)的（  ）、装配关系和结构特点。
A、工作原理
B、材料
C、受力情况
D、用途
答案: A
55．【单选题】＃题目：装配图的技术要求是用文字或符号注写机器(或部件)的（  ）、装配检验、使用等方面的要求。
A、质量
B、性能
C、作用
D、工作原理
答案: A
56．【单选题】＃题目：装配图中，每种零件或部件（  ）序号。
A、只编一个
B、可编多个
C、可编一个或多个
D、可无
答案: A
57．【单选题】＃题目：读装配图时要了解装配体的（  ）、用途、性能、结构和工作原理。
A、名称
B、加工方法
C、受力分析
D、润滑情况
答案: A
58．【单选题】＃题目：读装配图时要明确各零件之间的（  ）、连接方式，了解装拆的先后顺序。
A、装配关系
B、使用要求
C、加工方法
D、材料性质
答案: A
59．【单选题】＃题目：读装配图要读懂各主要零件的（  ）及其在装配体中的功用。
A、加工方法
B、结构形状
C、受力情况
D、材料特点
答案: B
60．【单选题】＃题目：为了减少不必要的画图工作，有的视图可以假想将某个或几个零件拆卸后画出。这种画法称为（  ）。
A、局部画法
B、假想画法
C、拆卸画法
D、展开画法
答案: C
61．【单选题】＃题目：轴力（  ）。
A、是杆件轴线上的载荷
B、是杆件截面上的内力
C、与杆件截面积有关
D、与杆件材料有关
答案: B
62．【单选题】＃题目：当圆轴的两端受到一对等值、反向且作业面垂直于圆轴轴线的力偶作用时，圆轴将发生（  ）变形。
A、扭转
B、弯曲
C、拉压
D、剪切
答案: A
63．【单选题】＃题目：当横向外力作用在梁的纵向对称面内时，梁将发生（  ）。
A、拉压变形
B、扭转变形
C、平面弯曲
D、剪切变形
答案: C
64．【单选题】＃题目：胡克定律的应用条件是（  ）。
A、只适用于塑性材料
B、只适用于轴向拉伸
C、应力不超过比例极限
D、应力不超过屈服极限
答案: C
65．【单选题】＃题目：结构简单、定位可靠、能承受较大轴向力的轴向固定形式是（  ）。
A、轴肩或轴环固定
B、弹性挡圈固定
C、轴套或圆螺母固定
D、圆锥销固定
答案: A
66．【单选题】＃题目：为了便于加工，在车削螺纹的轴段上应有（  ）。
A、砂轮越程槽
B、键槽
C、螺纹退刀槽
D、齿槽
答案: C
67．【单选题】＃题目：（  ）花键形状简单，加工方便，应用较广泛。
A、矩形
B、渐开线
C、三角形
D、锯齿形
答案: A
68．【单选题】＃题目：矩形齿花键连接要求定心精度高时，应采用（  ）。
A、大径定心
B、小径定心
C、齿侧（键宽）定心
D、自动调心
答案: B
69．【单选题】＃题目:负荷较大设备的润滑在润滑脂中都加入一定的极压或抗磨添加剂，以提高润滑脂的（  ）。
A、极压抗磨性能
B、润滑
C、拉伸性能
D、吸附性能
答案: A
70．【单选题】＃题目:梯姆肯试验是将润滑脂以一定流量加在一定负荷一定转速的金属环与金属块的摩擦副之间，经过一定时间的运转后观察金属块的（  ）来判断润滑脂的极压性能。
A、润滑脂黏度
B、大小
C、研磨
D、重量
答案: C
71．【单选题】＃题目:关于润滑脂和润滑油说法不正确的是（  ）。
A、润滑脂是半固体状，润滑油是液体状
B、润滑脂的流动性比润滑油好，更适合高速设备
C、润滑脂的密封性能优于润滑油，能更好地隔绝灰尘和水分
D、润滑油的冷却效果通常比润滑脂更出色
答案: B
72．【单选题】＃题目:变速箱内部应加入（  ），起到润滑、冷却、防锈的作用。
A、汽油
B、润滑油
C、润滑脂
D、柴油
答案: B
73．【单选题】＃题目：所谓（  ），是指在没有人直接参与的情况下，利用控制装置使整个生产过程或工作机械自动地按预先规定的规律运行，达到要求的指标，或使它的某些物理量按预定的要求变化。
A、自动控制
B、手动控制
C、闭环控制
D、开环控制
答案: A
74．【单选题】＃题目：由系统(或元件)输出端取出并反向送回系统(或元件)输入端的信号称为（  ）。
A、输入信号
B、输出信号
C、反馈信号
D、控制信号
答案: C
75．【单选题】＃题目：自动控制系统的结构形式多种多样，若通过某种装置使系统的输出量反过来影响系统的输入量，这种作用称为（  ）。
A、反馈作用
B、叠加作用
C、衰减作用
D、增强作用
答案: A
76．【单选题】＃题目：（  ）利用了负反馈获取偏差信号，利用偏差产生控制作用去克服偏差，这种控制原理称为反馈控制原理。
A、开环控制系统
B、闭环控制系统
C、恒值控制系统
D、随动控制系统
答案: B
77．【单选题】＃题目：在电气控制中，利用接触器的触点实现联锁控制称为（  ）。
A、电气联锁
B、机械联锁
C、物理联锁
D、触点联锁
答案: A
78．【单选题】＃题目：正、反转控制电路必须保证正转、反转接触器不能同时动作。在同一时间内，两个接触器只允许一个通电工作的控制作用，称为（  ）。
A、自锁
B、保护
C、联锁
D、锁定
答案: C
79．【单选题】＃题目：在电气控制中，利用复合按钮的触点实现联锁控制称为（  ）。
A、电气联锁
B、机械联锁
C、物理联锁
D、触点联锁
答案: B
80．【单选题】＃题目：以下能够起到过载保护的器件是（  ）。
A、接触器
B、热继电器
C、熔断器
D、时间继电器
答案: B
81．【单选题】＃题目：交流接触器吸合后的线圈电流与未吸合时的电流之比（  ）。
A、大于1
B、等于1
C、小于1
D、无法确定
答案: C
82．【单选题】＃题目：热继电器用作电动机的过载保护，适用于（  ）。
A、重载间断工作的电动机
B、频繁起动与停止的电动机
C、连续工作的电动机
D、任何工作制的电动机
答案: C
83．【单选题】＃题目：速度继电器的作用是（  ）。
A、限制运行速度用
B、测量运行速度用
C、电动机反接制动用
D、控制电动机转向用
答案: C
84．【单选题】＃题目：交流接触器短路环的作用是（  ）。
A、短路保护
B、消除铁心振动
C、增大铁心磁通
D、减少铁心磁通
答案: B
85．【单选题】＃题目：三相异步电动机延边三角形启动时，（  ）一部分接成△形，另一部分接成Y形。
A、转子绕组
B、定子绕组
C、电枢绕组
D、励磁绕组
答案: B
86．【单选题】＃题目：异步电动机的常见电气制动方法有反接制动、能耗制动、（  ）。
A、抱闸制动
B、回馈制动
C、液压制动
D、自然停车
答案: B
87．【单选题】＃题目：不属于直流电动机励磁的自励方式的是（  ）。
A、并励
B、串励
C、复励
D、他励
答案: D
88．【单选题】＃题目：三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入（  ）。
A、直流电
B、单相交流电
C、三相交流电
D、逆序交流电
答案: A
89．【单选题】＃题目：电气图符号包含（  ）和文字符号两种。
A、电气符号
B、系统符号
C、图形符号
D、示意符号
答案: C
90．【单选题】＃题目：读图的基本步骤有:（  ），看电路图，看安装接线图。
A、图样说明
B、看技术说明
C、看图样说明
D、组件明细表
答案: C
91．【单选题】＃题目：电气图的构成包括（  ）、图框线、标题栏和会签栏。
A、全框线
B、边框线
C、中心线
D、导线
答案: B
92．【单选题】＃题目：系统是由（  ）和自动控制装置按一定方式连接起来的，以完成某种自动控制任务的有机整体。
A、输入信号
B、被控对象
C、输出信号
D、反馈信号
答案: B
93．【单选题】＃题目：PLC梯形图中的继电器、定时器、计数器是（  ）。
A、物理器件
B、存储器中的存储位
C、数字器件
D、逻辑器件
答案: B
94．【单选题】＃题目：PLC常用的编程语言有四种，即（  ）、指令语句表编程语言、控制系统流程图编程语言以及高级语言。
A、C语言
B、梯形图编程语言
C、汇编语言
D、VB语言
答案: B
95．【单选题】＃题目：PLC的输出有（  ）、晶体管输出、晶闸管输出三种形式。
A、接触器输出
B、三极管输出
C、继电器输出
D、二极管输出
答案: C
96．【单选题】＃题目：PLC梯形图中的继电器、定时器、计数器是（  ）器件。
A、物理
B、输出
C、输入
D、程序虚拟
答案: D
97．【单选题】＃题目：使用电烙铁产生“（  ）”的原因是焊件表面未清除干净或焊剂太少，使得焊锡不能充分流动，造成焊件表面挂锡太少，焊件之间未能充分固定。
A、夹生焊
B、虚焊
C、开焊
D、气焊
答案: B
98．【单选题】＃题目：电动机绕组发生接地的检查，一般采用的工具是（  ）。
A、兆欧表
B、千分表
C、秒表
D、电压表
答案: A
99．【单选题】＃题目：（  ）是一种电工工具，用来测试导线等是否带电。
A、试电笔
B、万用表
C、电流表
D、电压表
答案: A
100．【单选题】＃题目：以下不属于常用电工测量仪表的是（  ）。
A、万用表
B、试电笔
C、兆欧表
D、钳形电流表
答案: B
101．【单选题】＃题目：因为隔离开关（  ），所以隔离开关禁止带负荷拉合。
A、没有灭弧装置
B、有灭弧装置
C、部分有灭弧装置
D、部分没有灭弧装置
答案: A
102．【单选题】＃题目：（  ）下列哪项属于断路器的日常维护工作？
A、断路器触头检查
B、操作机构调整
C、配合其他设备的停电机会进行传动部位检查
D、分、合闸线圈检查
答案: C
103．【单选题】＃题目：断路器技术参数必须满足装设地点（  ）的要求。
A、运行工况
B、环境温度
C、运行管理人员的素质
D、气候条件
答案: A
104．【单选题】＃题目：交流高压真空接触器采用机械自保持方式是利用（  ）实现自保持的。
A、合闸线圈
B、合闸锁扣装置
C、分闸弹簧
D、分闸锁扣装置
答案: B
105．【单选题】＃题目：变频器的干扰有：电源干扰、地线干扰、串扰、公共阻抗干扰等。尽量缩短电源线地线是竭力避免（  ）。
A、电源干扰
B、地线干扰
C、串扰
D、公共阻抗干扰
答案: D
106．【单选题】＃题目：变频器种类很多，其中按滤波方式可分为电压型和（  ）型。
A、电流
B、电阻
C、电感
D、电容
答案: A
107．【单选题】＃题目：FR-540变频器操作面板上的MON指示灯在（  ）发光。
A、模式切换
B、监视模式
C、参数设定模式
D、运行模式
答案: B
108．【单选题】＃题目：由于在闭环控制系统中采用了（  ），因而被控制量对于外部或内部扰动所引起的误差能够自动调节，这是闭环控制的突出优点。
A、正反馈
B、补偿
C、负反馈
D、回馈
答案: C
109．【单选题】＃题目：压力控制阀用来控制液压系统中的油液压力，它不包括（  ）。
A、顺序阀
B、卸荷阀
C、溢流阀
D、节流阀
答案: D
110．【单选题】＃题目：能作为锁紧用的中位机能是（  ）。
A、M型机能
B、P型机能
C、0型机能
D、H型机能
答案: C
111．【单选题】＃题目：下列结构原理与其他三个阀门不同的是（  ）。
A、溢流阀
B、卸荷阀
C、减压阀
D、顺序阀
答案: C
112．【单选题】＃题目：下列结构原理相同的是（  ）。
A、溢流阀、流量阀
B、溢流阀、减压阀
C、卸荷阀、减压阀
D、溢流阀、卸荷阀、顺序阀
答案: D
113．【单选题】＃题目：摆动式液压缸的结构特点包括（  ）。
A、可用于高压系统中
B、输出转矩大
C、泄漏小
D、可以在高压下工作
答案: B
114．【单选题】＃题目：活塞与活塞杆的连接形式不包括（  ）。
A、螺纹连接
B、法兰式连接
C、半环连接
D、整体式结构
答案: D
115．【单选题】＃题目：液压传动系统混入空气后不会引起（  ）。
A、系统工作不稳定
B、泄漏
C、振动
D、爬行
答案: B
116．【单选题】＃题目：对缸体组件的要求不包括（  ）。
A、足够的强度
B、较高的表面硬度
C、较高的表面精度
D、可靠的密封性
答案: B
117．【单选题】＃题目：常用的调速回路不包括（  ）。
A、节流调速回路
B、变截面调速回路
C、容积调速回路
D、容积节流调速回路
答案: B
118．【单选题】＃题目：下列关于泵—马达式容积调速回路的说法错误的是（  ）。
A、液压马达的转速与泵的排量成反比
B、液压马达可以获得较低的工作速度，调速范围较宽
C、这种调速为恒转矩调速
D、输出功率是随液压泵排量的改变呈线性变化
答案: A
119．【单选题】＃题目：节流阀串联在（  ），用它来控制进入液压缸的流量从而达到调速的目的，称为旁油路节流调速回路。
A、泵和缸之间
B、控制油路上
C、执行元件的回油路上
D、旁路上
答案: D
120．【单选题】＃题目：关于进油路调速回路，下列说法错误的是（  ）。
A、在进油节流调速回路中，液压缸的运动速度υ与节流阀通流面积A成正比
B、调节节流阀通流面积A可实现无级调速
C、液压缸速度还与负载F有关
D、节流阀的前后压差会因载荷F的增加而增加
答案: D
121．【单选题】＃题目：如果个别元件需得到比主系统油压低得多的压力时，可采用（  ）。
A、调压回路
B、增压回路
C、减压回路
D、顺序回路
答案: C
122．【单选题】＃题目：为了使工作机构在任意位置可靠地停留，且在停留时其工作机构在受力的情况下不发生位移，通常采用（  ）。
A、卸荷回路
B、调压回路
C、锁紧回路
D、顺序回路
答案: C
123．【单选题】＃题目：卸载回路（  ）。
A、可使系统获得最低的工作压力，延长液压泵寿命
B、可采用滑阀机能为“O”或“M”型换向阀来实现
C、不可采用换向阀来实现卸载
D、采用顺序阀卸荷
答案: A
124．【单选题】＃题目：下列不属于常见卸荷方式的有（  ）。
A、液压缸卸荷、液压泵卸荷
B、液压阀卸荷、液压管路卸荷
C、液压泵卸荷、液压阀卸荷、液压管路卸荷
D、液压缸卸荷、液压泵卸荷、液压阀卸荷
答案: B
125．【单选题】＃题目：液压基本回路分为压力控制、速度控制和（  ）。
A、流量控制
B、方向控制
C、调压回路
D、平衡回路
答案: B
126．【单选题】＃题目：换向回路可以控制油缸中活塞的左右（  ）。
A、运动速度
B、移动方向
C、运动推力
D、载荷大小
答案: B
127．【单选题】＃题目：换向回路可以采用（  ）来控制。
A、节流阀
B、溢流阀
C、二位二通阀
D、顺序阀
答案: C
128．【单选题】＃题目：能使液压缸锁紧的换向阀应选用（  ）中位机能。
A、O型
B、H型
C、Y型
D、P型
答案: A
129．【单选题】＃题目：钳工锯削时，左手拇指靠着锯条侧面，使锯条能正确地锯在所需的位置上，施加压力要适当，行程要短，速度要慢，起锯角不要超过（  ）。
A、20°
B、30°
C、15°
D、45°
答案: C
130．【单选题】＃题目：整削挥锤方法不包括（  ）。
A、腕挥
B、肘挥
C、手挥
D、臂挥
答案: C
131．【单选题】＃题目：较大锉刀的握法为:用右手握紧锉刀柄，柄部顶住（  ）放在柄的上部，其余手指满握锉刀柄;左手（  ）握住锉刀的前部，协同右手一起推送锉刀。
A、掌心、拇指
B、掌心、食指
C、拇指及掌心、食指
D、食指及掌心、拇指
答案: A
132．【单选题】＃题目：锉削加工精度可达（  ）mm。
A、0.1
B、0.01
C、0.05
D、0.02
答案: B
133．【单选题】＃题目：关于台钻使用注意事项，下列说法不正确的是（  ）。
A、认真检查钻孔机具，工作现场要保持整洁，安全防护装置要妥当
B、操作者衣袖要扎紧，严禁戴手套，女工必须戴工作帽，以防止发生事故
C、工件夹持要牢固，一般不可用手直接拿工件钻孔，以防止发生事故
D、钻孔过程中，可以用棉纱擦拭切屑或用嘴吹切屑
答案: D
134．【单选题】＃题目：台钻是零件加工、装配和修理工作中常用的设备之一，不适用于（  ）加工。
A、低速（≤1000r/min）
B、中低速（1000r/min~3000r/min）
C、中高速（3000r/min~6000r/min）
D、高速（＞6000r/min）
答案: D
135．【单选题】＃题目：麻花钻工作部分由切削部分和（  ）组成。
A、柄部
B、颈部
C、钻头尾部
D、导向部分
答案: D
136．【单选题】＃题目：麻花钻直径大于（  ）mm的钻头尾部为圆锥形。
A、13
B、12
C、11
D、10
答案: A
137．【单选题】＃题目：下列关于选择钻削用量原则的说法，错误的是（  ）。
A、对钻孔生产率的影响，切削速度和进给量是相反的
B、对钻头使用寿命的影响，切削速度比进给量大
C、对孔的表面粗糙度的影响，进给量比切削速度大
D、当进给量受到表面粗糙度和钻头刚度的限制时，再考虑较大的切削速度
答案: A
138．【单选题】＃题目：钻削用量包括切削速度、（  ）和切削深度三要素。
A、切削程度
B、送给量
C、进给量
D、切削尺寸
答案: C
139．【单选题】＃题目：麻花钻一般由（  ）制成。
A、合金钢
B、高速钢
C、特种钢
D、低速钢
答案: B
140．【单选题】＃题目：切削深度指已加工表面与待加工表面之间的垂直距离。直径小于（  ）mm的孔应一次钻出。
A、15
B、20
C、25
D、30
答案: D
141．【单选题】＃题目：机械设备拆卸时，一般规律是先从（  ）拆到内部，从上部拆到下部，先拆成组件，再拆成零件的顺序进行。
A、外部
B、顶部
C、底部
D、电器部件
答案: A
142．【单选题】＃题目：对操作者应正确地操作、检查和保养的基本要求描述错误的是（  ）。
A、严格按操作规程使用机械，在运行中要经常检视其运转情况
B、要保持机械完整无损，安全防护装置完备有效
C、可以不填写“运行日志”
D、按规定对机械进行清洁
答案: C
143．【单选题】＃题目：检验轴颈，将轴置于铸铁平板上用（  ）支承，用千分表指针接触与轴承配合的轴颈，然后缓慢转动轴，观察千分表指针在轴颈上的摆动。
A、V型铁
B、O型铁
C、A型铁
D、C型铁
答案: A
144．【单选题】＃题目：不属于检验轴承常用工具的是（  ）。
A、塞尺
B、千分表
C、游标卡尺
D、万用表
答案: D
145．【单选题】＃题目：下列有关齿轮油和润滑脂的说法，错误的是（  ）。
A、齿轮润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成
B、高黏度齿轮油的润滑性能好
C、润滑油能吸附在零件表面，防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触
D、与齿轮油相比，润滑脂不需要很复杂的密封配置
答案: B
146．【单选题】＃题目:关于润滑脂和润滑油说法不正确的是（  ）。
A、润滑脂粘度强
B、润滑油为液体状
C、两者都可用于润滑，但用途有所差别
D、都起润滑作用，并无区别
答案: D
147．【单选题】＃题目：关于齿轮油的说法，错误的是（  ）。
A、不要误认为高黏度齿轮油的润滑性能好
B、绝不能用普通齿轮油代替准双曲面齿轮油
C、严禁向齿轮油中加入柴油等进行稀释
D、低的分级标号用于齿轮油，高的分级标号用于机油
答案: D
148．【单选题】＃题目：齿轮油是以精制润滑油为基础油，加入多种添加剂调和而成的，下面（  ）不是添加剂的作用。
A、抗氧化
B、防腐蚀
C、调剂
D、防锈
答案: C
149．【单选题】＃题目：起重机械由于作业时间长，减速器的润滑油和轴（  ）都有不同程度的升高。
A、温度
B、长度
C、高度
D、宽度
答案: A
150．【单选题】＃题目：属于擦伤磨损的是（  ）。
A、主轴与轴瓦
B、减速器齿轮表面
C、齿轮副
D、缸套与活塞环
答案: D
151．【单选题】＃题目：损坏原因是粘着结合强度比任一基体金属的剪切强度都高，且粘着区域大，切应力低于粘着结合强度的磨损类别是（  ）。
A、咬死
B、撕脱
C、涂抹
D、擦伤
答案: A
152．【单选题】＃题目：剪切破坏发生在摩擦副一方或两方金属较深处的磨损类别是（  ）。
A、撕脱
B、涂抹
C、擦伤
D、咬死
答案: A
153．【单选题】＃题目：下列对轴承安装过程描述不正确的是（  ）。
A、对内、外圈可分离的轴承，不要把外圈互相调换弄错，以免影响接触质量
B、对内、外圈可分离的轴承，不要把内圈互相调换弄错，以免影响接触质量
C、对调心球轴承和调心滚子轴承，可以任意把轴承中的滚动体取出混放混装
D、对调心球轴承和调心滚子轴承，不得把轴承中的滚动体取出混放
答案: C
154．【单选题】＃题目：下面对调心滚子轴承描述不正确的是（  ）。
A、调心滚子轴承不具有自动调心功能
B、调心滚子轴承能承受两个方向的轴向负荷
C、调心滚子轴承能承受重大荷重及冲击负荷
D、调心滚子轴承内圈有双列滚道，外圈滚道设计为球面滚道
答案: A
155．【单选题】＃题目：下列关于造成轴承疲劳的原因的描述错误的是（  ）。
A、轴承过载，使承载区的油膜破裂，局部产生应力集中或局部接触形成裂纹，裂纹扩展后即产生疲劳破坏
B、轴承异常磨损
C、轴承工作时的摩擦和咬结
D、轴瓦松动，轴承间隙过大、过小以及机器振动，在轴承上产生交变载荷
答案: B
156．【单选题】＃题目：滑动轴承装配工艺主要包括清洗、（  ）、刮研、装配、间隙调整等。
A、检查
B、设计
C、安装
D、研究
答案: A
157．【单选题】＃题目：钢丝绳在卷筒上的缠绕单层容易控制，而（  ）就比较难控制。
A、多位
B、多根
C、多个
D、多层
答案: D
158．【单选题】＃题目：为了防止钢丝绳过载，可以采取很多措施，但不包括（  ）。
A、降低被吊装物的重量
B、正确选用安全系数，力求减少静载荷以外的其他载荷对钢丝绳的影响
C、严格遵守安全操作规程，杜绝人为的超负荷现象
D、在起重机上安装负荷指示器或超负荷限制器或报警器，消除过载现象
答案: A
159．【单选题】＃题目：绳芯是钢丝绳的重要组成部分之一，下面对其描述不正确的是（  ）。
A、增加挠度与弹性
B、用于润滑
C、增加钢丝绳的强度
D、降低成本
答案: D
160．【单选题】＃题目：倾角被证明是对钢丝绳缠绕影响最大的一个因素，通常定义为两条（  ）的夹角。
A、曲线
B、直线
C、抛物线
D、波浪线
答案: B
161．【单选题】＃题目：根据结构特性，下列不属于起重机常用的制动器的是（  ）。
A、块式制动器
B、带式制动器
C、盘式制动器
D、方形制动器
答案: D
162．【单选题】＃题目：盘式制动器主要由（  ）、液压泵、制动钳、油管等部件组成。
A、飞盘
B、轮盘
C、制动盘
D、沙盘
答案: C
163．【单选题】＃题目：盘式制动器主要分为电磁式和（  ），在港口装卸设备中被广泛采用。
A、机械式
B、机电式
C、液压式
D、电液式
答案: C
164．【单选题】＃题目：调整主弹簧的工作长度即可改变闸瓦抱紧制动轮的松紧程度，主弹簧工作长度越短，则弹簧张力越大，抱闸抱得越（  ）。
A、紧
B、松
C、大
D、小
答案: A
165．【单选题】＃题目：联轴器的故障产生是因为两轴（  ）误差太大，超过了联轴器所能补偿的范围。
A、同轴
B、尺寸
C、平行度
D、平面度
答案: A
166．【单选题】＃题目：联轴器的正确安装能改善设备的运行情况，（  ）设备的振动，延长联轴器的使用寿命。
A、减少
B、增加
C、扩大
D、避免
答案: A
167．【单选题】＃题目：对于应用在高速旋转机械上的联轴器，一般在制造厂都做（  ）。
A、静平衡试验
B、静定试验
C、超静定试验
D、动平衡试验
答案: D
168．【单选题】＃题目：弹性联轴器由于其固有的弹性特性，使得它在下列哪种工作条件下可能不是最佳选择？（  ）
A、启动频繁
B、经常正反转
C、高速运转
D、固定载荷且需要高刚性的场合
答案: D
169．【单选题】＃题目：下列对减速器开箱检查的描述错误的是（  ）。
A、减速器开箱检查时，应将各接合面上的残余封胶清除干净
B、减速器开箱检查时应防止接合面碰伤和粘有污物
C、装箱前应均匀地涂上新的液态密封胶，待胶液稍聚合后再合箱
D、在开盖时可以使用蛮力强行开盖
答案: D
170．【单选题】＃题目：关于减速器的拆卸，下面说法不正确的是（  ）。
A、一般规律是先从外部拆到内部，从下部拆到上部
B、对不易拆卸或拆卸后会降低连接质量的部分应避免拆卸
C、拆卸时，用力应适当，特别是要保护主要结构件，不使其损伤
D、先搞清内部结构后，再着手拆卸
答案: A
171．【单选题】＃题目：下列有关减速器箱体振动的描述不正确的是（  ）。
A、减速器产生振动通常是因为螺栓未紧固
B、减速器产生振动通常是因为主动轴、被动轴轴线不同轴
C、安装减速器的底座和支架刚度不够或松动，也会引起减速器振动
D、如果箱体振动强烈，可以等作业完成后再停机检査
答案: D
172．【单选题】＃题目：下列对减速器齿轮装配描述错误的是（  ）。
A、齿轮传动机构的装配要求是传动平稳
B、齿轮传动机构的装配要求是传动可以有噪声
C、齿轮传动机构的装配要求是无冲击
D、齿轮传动机构的装配要求是无振动
答案: B
173．【单选题】＃题目：下列对定滑轮描述不正确的是（  ）。
A、省力
B、不省力
C、改变方向
D、定滑轮的实质是等臂杠杆
答案: A
174．【单选题】＃题目：块式制动器一般布置在（  ）上。
A、低速轴
B、高速轴
C、以上均对
D、以上均错
答案: B
175．【单选题】＃题目：（  ）是用来限制起吊货物的重量在额定载荷之内。
A、力矩限制器
B、超负荷限制器
C、高度限位器
D、接近开关
答案: B
176．【单选题】＃题目：关于钢丝绳和卷筒，下列说法不正确的是（  ）。
A、当卷筒上有几层钢丝绳时，上层钢丝绳有可能挤压下层钢丝绳
B、钢丝绳在卷筒上的缠绕无非单层和多层的区别，多层的容易控制
C、钢丝绳卷绕在卷筒上的理想形式是一定要开始于卷筒的一端
D、螺旋式绳槽有助于引导钢丝绳整齐地卷绕在卷筒上，避免钢丝绳的损坏
答案: B
177．【单选题】＃题目：（  ）是用来保证起重机的旋转部分和不旋转部分对中，并把旋转部分的力(包括垂直力、水平力和倾翻力矩)传递给起重机不旋转部分的装置。
A、旋转驱动装置
B、旋转支承装置
C、旋转传动装置
D、旋转制动装置
答案: B
178．【单选题】＃题目：旋转驱动装置必须满足的要求不包括（  ）。
A、起重机低速正反转
B、无级调速
C、制动平稳
D、安全可靠
答案: B
179．【单选题】＃题目：（  ）是实现起重机旋转部分相对于不旋转部分转动的执行机构。
A、旋转驱动装置
B、旋转支承装置
C、旋转传动装置
D、旋转制动装置
答案: A
180．【单选题】＃题目：下列有关旋转机构的说法，不准确的是（  ）。
A、旋转机构只能在水平面内运移货物
B、由旋转支承装置和旋转驱动装置组成
C、旋转驱动装置要能实现无极调速
D、旋转驱动装置是实现电动装卸机械旋转部分相对于不旋转部分转动的执行机构
答案: C
181．【单选题】＃题目：对工作性变幅机构的要求包括（  ）。
A、载重水平位移，臂架力矩平衡
B、载重水平位移，臂架自重平衡
C、载重竖直位移，臂架自重平衡
D、载重竖直位移，臂架力矩平衡
答案: B
182．【单选题】＃题目：载重水平位移的起升绳补偿法不包括（  ）。
A、补偿滑轮组法
B、组合臂架法
C、补偿滑轮法
D、补偿卷筒法
答案: B
183．【单选题】＃题目：臂架自重平衡的补偿方法不包括（  ）。
A、利用活配重使臂架系统合成重心位置在变幅过程中不变
B、利用活配重使臂架系统合成重心位置在变.幅过程中沿接近水平线的轨迹移动
C、依靠臂架系统结构特点，保证其合成重心位置在变幅过程中沿水平线或接近于水平线的轨迹移动
D、利用补偿滑轮组使臂架系统合成重心位置在变幅过程中不变
答案: D
184．【单选题】＃题目：绳索滑轮组变幅驱动机构传动的优点不包括（  ）。
A、构造简单
B、自重轻
C、效率高
D、布置方便
答案: C
185．【单选题】＃题目：无轨式运行机构的优点不包括（  ）。
A、运行阻力小
B、可以在普通路面上沿任意方向运行
C、调度性好
D、有较大的牵引力和爬坡能力
答案: A
186．【单选题】＃题目：下列对起重机行走轨道描述不正确的是（  ）。
A、鱼尾板不得有裂纹、松脱和腐蚀
B、轨道不得有裂纹、松脱和腐蚀
C、轨道上不得有疤痕，轨面和单侧面磨损量不应超过3mm
D、采用鱼尾板连接的轨道要紧固，连接螺栓可以用1个
答案: D
187．【单选题】＃题目：下列对于起重机车轮描述不正确的是（  ）。
A、起重机车轮多用铸钢制造
B、起重机车轮用来支承自重及所承受载荷，有单轮缘、双轮缘、无轮缘之分
C、为了防止车轮在轨道上运行时脱轨，通常车轮制成带轮缘的
D、车轮不论怎么安装，都不会出现啃道的情况
答案: D
188．【单选题】＃题目：（  ）轨道一般只用在中小型起重机的小车运行机构上。
A、铁路
B、方钢
C、起重机专用
D、工字钢
答案: B
189．【单选题】＃题目：门座式起重机上常见的起升安全保护装置不包括（  ）。
A、起升变频器
B、起升电机热继电器
C、起升凸轮（超低）限位
D、起升超高限位
答案: A
190．【单选题】＃题目：门座式起重机防风安全保护装置不包括（  ）。
A、夹轨器
B、锚定器
C、铁楔
D、清轨器
答案: D
191．【单选题】＃题目：操作电动装卸机械时，下列情况中不属于安全保护装置动作的是（  ）。
A、小车到终点
B、大车电缆过松？
C、夹轮器限位检测故障
D、吊具到地面停止
答案: C
192．【单选题】＃题目：当限力矩联轴器发生过载故障时，扭矩限制器便会（  ），从而有效保护了驱动机械。
A、闭合
B、连接
C、分离
D、紧闭
答案: C
193．【单选题】＃题目：采取适当的措施，使燃烧因缺氧气助燃而熄灭，这种方法称作（  ）。
A、隔离灭火法
B、窒息灭火法
C、冷却灭火法
D、结合法
答案: B
194．【单选题】＃题目：如各种逃生的路线被切断，最直接的做法应当（  ）。同时，可向室外扔出小东西。在夜晚则可向外打手电，发出求救信号。
A、大声呼救
B、强行逃生
C、退居室内，关闭门窗
D、跳楼
答案: C
195．【单选题】＃题目：宿舍内起火成灾后，第一行为应该（  ）。
A、赶紧逃生
B、抢救电脑和物品
C、自己行动灭火
D、躲到床底下
答案: A
196．【单选题】＃题目：装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿（  ）。
A、易产生静电的工作服
B、白帆布材料的工作服
C、蓝帆布材料的工作服
D、A和B都不对
答案: A
197．【单选题】＃题目：低压照明灯在潮湿场所、金属容器内使用时应采用（  ）安全电压。
A、380伏
B、220伏
C、等于或小于36伏
D、大于36伏
答案: C
198．【单选题】＃题目：（  ）的交流电对人体危害最大。
A、10～200Hz
B、50～180Hz
C、100～220Hz
D、30～300Hz
答案: D
199．【单选题】＃题目：在遇到高压电缆断落地面时，导线断落点（  ）米内，禁止人员进入。
A、10
B、20
C、30
D、40
答案: B
200．【单选题】＃题目：在雷雨天气里使用手机，尤其在空旷的环境中会引发（  ）。
A、感应雷
B、直击雷
C、雷电波
D、爆炸
答案: A
201．【单选题】＃题目：在易燃易爆场所穿（  ）最危险。
A、布鞋
B、胶鞋
C、皮鞋
D、带钉鞋
答案: D
202．【单选题】＃题目：操作旋转机械时，佩戴（  ）是错误的。
A、护发帽
B、手套
C、防异物伤害护目镜
D、袖套
答案: B
203．【单选题】＃题目：下列关于防静电鞋的错误表述是（  ）。
A、防静电鞋可以当绝缘鞋使用
B、防静电鞋应与防静电服配套使用
C、使用防静电鞋的场所应是防静电的地面
D、三者都错误
答案: A
204．【单选题】＃题目：触电事故中，绝大部分是由于（  ）导致人身伤亡的。
A、人体接受电流遭到电击
B、烧伤
C、电休克
D、电压
答案: A
205．【单选题】＃题目：按照《国际危规》中危险货物隔离表中的要求，“隔离3”是指（  ）。
A、用一个完整的舱室或货舱隔离
B、远离
C、用一个介于中间的完整舱室或货舱纵向隔离
D、隔离
答案: A
206．【单选题】＃题目：装卸可移动罐柜时，必须防止罐柜在搬运过程中因内装液体晃动而产生的（  ）等不安全因素。
A、温度变动
B、溢漏
C、静电
D、压力变化
答案: C
207．【单选题】＃题目：装卸第4类、易燃液体、氧化性物质危货时，不得使用（  ）的工具，装卸机械需设置（  ）。
A、铜质/灭火器
B、容易产生火花/火星熄灭器
C、铁质/灭火器
D、钢制/火星熄灭器
答案: B
208．【单选题】＃题目：遇水或受潮时有危险反应的货物发生火灾时，禁止用（  ）扑救。
A、干燥沙土
B、干粉灭火器
C、窒息类物品
D、水或者泡沫
答案: D
209．【单选题】＃题目：重点城市空气质量周报，目前主要有污染指数、首要污染物、空气质量级别三项内容。当污染指数在（  ）之间时，空气质量为3级，属轻度污染。
A、50以下
B、50～100
C、101～200
D、201～300
答案: C
210．【单选题】＃题目：塑料在自然界可停留（  ）。
A、20年
B、100～200年
C、30年
D、50年
答案: B
211．【单选题】＃题目：依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（  ）制度。
A、审批
B、监管
C、淘汰
D、登记
答案: C
212．【单选题】＃题目：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和（  ）等内容。
A、考核标准
B、培训要求
C、技能水平
D、能效指标
答案: A
213．【单选题】＃题目：根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员资格证书应在有效期满前（  ）向发证部门申请复审。
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
答案: C
214．【单选题】＃题目：职业病危害因素是指在（  ）存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他危害劳动者健康，能导致职业病的有害因素。
A、生产过程中、劳动过程中、作业环境中
B、生产、劳动过程中
C、生产过程中、工艺过程中、作业环境中
D、生产过程中、作业环境中
答案: A
215．【单选题】＃题目：《中华人民共和国劳动法》规定，禁止用人单位招用未满（  ）周岁的未成年人。
A、14
B、16
C、18
D、20
答案: B
216．【单选题】＃题目：《中华人民共和国劳动法》规定，劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（  ）。
A、3个月
B、6个月
C、12个月
D、24个月
答案: B
217．【单选题】＃题目：《中华人民共和国劳动法》规定，劳动者在同一用人单位连续工作满（  ）年以上，当事人双方同意续延劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。
A、3
B、5
C、8
D、10
答案: D
218．【单选题】＃题目：《中华人民共和国劳动法》规定，劳动者依照法律规定，通过职工大会、（  ）或者其他形式，参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商。
A、职工代表大会
B、工会
C、车间大会
D、中层大会
答案: A
219．【单选题】＃题目：（  ）应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同，并与用人单位建立集体协商机制，维护劳动者的合法权益。
A、工会
B、部门负责人
C、企业负责人
D、政府相关部门
答案: A
220．【单选题】＃题目：订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、（  ）的原则。
A、合规
B、公开
C、诚实信用
D、满足双方
答案: C
221．【单选题】＃题目：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（  ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
答案: D
222．【单选题】＃题目：已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（  ）内订立书面劳动合同。
A、半月
B、一个月
C、两个月
D、三个月
答案: B
223．【单选题】＃题目：《中华人民共和国环境保护法》规定，国家促进清洁生产和资源（  ）利用。
A、合理
B、循环
C、有效
D、开放
答案: B
224．【单选题】＃题目：《中华人民共和国环境保护法》规定，未依法进行环境影响（  ）的建设项目，不得开工建设。
A、投资
B、预算
C、评估
D、评价
答案: D
225．【单选题】＃题目：环境保护坚持（  ）、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。
A、保护优先
B、经济优先
C、环境优先
D、社会优先
答案: A
226．【单选题】＃题目：为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进（  ），促进经济社会可持续发展，制定《中华人民共和国环境保护法》。
A、经济建设
B、环境建设
C、生态文明建设
D、政治建设
答案: C
227．【单选题】＃题目：特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、（  ）、综合治理的原则。
A、节能环保
B、循环利用
C、促进经济
D、升级换代
答案: A
228．【单选题】＃题目：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应（  ），方可从事相关工作。
A、经验
B、操作规程
C、资格
D、证明
答案: C
229．【单选题】＃题目：特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、（  ）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。
A、事故处理
B、奖惩措施
C、定期维修
D、应急救援
答案: D
230．【单选题】＃题目：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（  ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
A、一周
B、三十日
C、三个月
D、半年
答案: B
231．【单选题】＃题目：《中华人民共和国大气污染防治法》第三十五条规定，单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止（  ）。
A、酸雨排放
B、扬尘量
C、二氧化碳排放
D、大气污染
答案: D
232．【单选题】＃题目：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在（  ）或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
A、室内环境
B、无风环境
C、微风环境
D、密闭空间
答案: D
233．【单选题】＃题目：禁止侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施和（  ）。
A、大气污染物自动净化设备
B、大气污染物排放自动监测设备
C、大气环境质量自动警报设备
D、大气污染物鉴别监测设备
答案: B
234．【单选题】＃题目：两瓣抓斗抓取吨位大，不易洒漏和扬尘，便于清舱，用于（  ）货物。
A、大块的
B、粘度大的
C、硬度大的
D、松软的
答案: D
235．【单选题】＃题目：六瓣抓斗深挖量大，抓取均匀，常用于（  ）货物的装卸。
A、煤炭
B、矿石
C、废钢
D、原木
答案: C
236．【单选题】＃题目：矿石作业中抓斗设定十分必要。在起重量一定的情况下，采用（  ）的抓斗抓取矿石就多，效率就高。
A、下沉量和抓取比大
B、下沉量和抓取比小
C、下沉量大，抓取比小
D、下沉量小，抓取比大
答案: A
237．【单选题】＃题目：对于硬度大、块大的矿种，应使用六瓣抓斗作业；应（  ）。
A、尽量使用抓斗多抓
B、尽早排出舱底，下清舱机械
C、减少深挖量
D、减少抓取比
答案: B
238．【单选题】＃题目：关于集装箱堆放原则，错误的是（  ）。
A、空箱和重箱要分开堆放
B、20尺、40尺箱要分开堆放
C、集装箱必须严格按照箱位线堆放
D、重箱和空箱堆高高度没有差别
答案: D
239．【单选题】＃题目：件杂货船舱卸货的顺序是（  ）。
A、逐层逐排卸货
B、逐行卸货
C、逐层卸货
D、从两边向中间
答案: A
240．【单选题】＃题目：对于纸浆等方正货物，当堆到第四层高时，为了增加堆叠安全性，更安全可行的方法是（  ）。
A、增加加固绳
B、加盖防尘网
C、四周收半件，骑缝堆放
D、四周收2件，骑缝堆放
答案: C
241．【单选题】＃题目：对于钢材堆叠十字堆的说法，正确的是（  ）。
A、十字堆堆存量同比一字堆大得多
B、十字堆对工属具摘钩相对有利
C、能提高货物堆放品质
D、不利于作业效率提高
答案: B
242．【单选题】＃题目：标准集装箱的英文缩写是（  ）。
A、TUE
B、TEU
C、TUF
D、UET
答案: B
243．【单选题】＃题目：常见的标准集装箱的规格型号为（  ）。
A、20尺货柜
B、40尺货柜
C、20尺和40尺货柜
D、20尺和20尺加高柜货柜
答案: C
244．【单选题】＃题目：常见钢材的比重为（  ）吨/立方米。
A、5.6
B、6.5
C、8.7
D、7.8
答案: D
245．【单选题】＃题目：不同种类的煤炭比重是不同的。我国煤炭共划分为无烟煤、烟煤和（  ）三大类。
A、褐煤
B、焦煤
C、肥煤
D、瘦煤
答案: A
246．【单选题】＃题目：散货清舱时，正确使用的是（  ）。
A、六瓣抓斗
B、木材抓斗
C、两瓣抓斗
D、液压抓斗
答案: C
247．【单选题】＃题目：与船舱底机械混合作业时，要（  ）运作；即当吊具运行至柜口时，舱底的机械必须停靠在不与吊具运行路线同一方向的舱底内档里。
A、集中
B、错开
C、间隙
D、连续
答案: B
248．【单选题】＃题目：以下关于闲置设备的封存和处理的说法，错误的是。（  ）
A、封存半年以上的设备，应作闲置设备处理
B、设备封存后，必须做好防尘、防锈、防潮工作
C、封存分为原地封存和退库封存
D、封存设备零部件均不得移作他用
答案: A
249．【单选题】＃题目：散货清舱使用集装斗作业时，将其（  ）方向调整到合适位置，以减少清舱机械的倒货路程。
A、舱角
B、顺着清舱机械运行
C、舱底
D、臂架运行
答案: B
250．【单选题】＃题目：重物吊运时要保持（  ），应尽可能避免振动和揺摆。
A、平行
B、平衡
C、合理
D、平缓
答案: B
251．【单选题】＃题目：遇紧急情况避险时，要沉着冷静，坚持什么样的处理原则？（  ）
A、先避人后避物
B、先避物后避车
C、先避车后避人
D、先避物后避人
答案: A
252．【单选题】＃题目：大风天气行车，由于风速和风向不断地发生变化，当感到转向盘突然难以控制时，驾驶人要怎样做？（  ）
A、逆风向转动转向盘
B、顺风向转动转向盘
C、采取紧急制动
D、双手稳握转向盘
答案: D
253．【单选题】＃题目：司机在上机作业前还需检查码头（  ）是否正常。
A、轨道
B、路面
C、堆场
D、工属具
答案: A
254．【单选题】＃题目：司机在发现码头轨道存在（  ）问题时应停止使用。
A、轨道螺丝松一颗
B、卡板松一个
C、扭曲变形严重
D、存在轻微高低差
答案: C
255．【单选题】＃题目：轨道存在高低差会导致机械设备在走机时存在（  ）安全隐患。
A、无影响
B、走不动
C、倾翻
D、倒塌
答案: C
256．【单选题】＃题目：下列项目中，不属于码头起重机械轨道日常运行检查主要内容的是（  ）。
A、轨顶平顺度与局部高低差
B、轨道接头错位及间隙
C、压板、螺栓等紧固状态
D、钢丝绳磨损与断丝情况
答案: D
257．【单选题】＃题目：下列属于防撞装置的是（  ）。
A、防撞缓冲胶
B、行走锚定插销
C、防爬器
D、防爬铁楔
答案: A
258．【单选题】＃题目：下列哪种是通过缓冲动能的方式起到防护作用的（  ）。
A、防撞行程限位
B、激光限位
C、防撞缓冲胶
D、端部止挡
答案: C
259．【单选题】＃题目：在船舶靠码头时是通过哪个装置防止船碰码头的（  ）。
A、系缆桩
B、护弦
C、防撞杆
D、缆绳
答案: B
260．【单选题】＃题目：两台门座式起重机发生碰撞时的减速度不应超过（  ）m/s²。
A、6
B、10
C、8
D、5
答案: D
261．【单选题】＃题目：司机作业完下机前检查大车（  ）。
A、防爬铁楔是否塞好
B、防风拉索是否拉好
C、行走锚定有没放好
D、旋转锚定有没放好
答案: A
262．【单选题】＃题目：当所在港区挂3号风球时，需要（  ）。
A、继续作业
B、可以有条件作业
C、停止作业
D、停止作业，将设备做好防风措施
答案: D
263．【单选题】＃题目：在台风袭击过程中下列哪项防风装置的作用最大（  ）。
A、夹轮器
B、电机刹车
C、防风拉索与行走锚定插销
D、电动防爬器
答案: C
264．【单选题】＃题目：作业中门座式起重机防阵风的装置主要是（  ）。
A、行走锚定
B、防风拉索
C、夹轮器
D、旋转锚定
答案: C
265．【单选题】＃题目：下面哪项不是司机在给门座式起重机通电前应确认好的事项。（  ）
A、确认后要通电门座式起重机的电缆
B、确认防爬铁楔有无放下
C、确认此机没有维修
D、确认电缆插头以及电缆表面完好
答案: B
266．【单选题】＃题目：司机一个人是不能擅自对以下部位检查（  ）。
A、旋转电气柜
B、起升电气柜
C、变幅电气柜
D、中心集电环
答案: D
267．【单选题】＃题目：司机在通电时发现开关挂有维修牌时，应如何做（  ）。
A、拿掉维修牌，然后通电
B、直接通电
C、联系当班管理人员，了解此机状况
D、检查电缆插头是否完好，挂上维修牌，然后走开
答案: C
268．【单选题】＃题目：司机应主要检查哪个供电装置（  ）。
A、高压变压器
B、低压变压器
C、动力电缆供电箱
D、高压滑环箱
答案: C
269．【单选题】＃题目：遇到大风时，抓斗作业要（  ），避免扬尘过大而造成环境污染和货损。
A、高开斗
B、低开斗
C、抛斗作业
D、停止作业
答案: B
270．【单选题】＃题目：遇到大风天气时，应着重检查（  ）和行走防爬器是否有效。
A、起升起动器
B、旋转制动器
C、变幅制动器
D、行走制动器
答案: D
271．【单选题】＃题目：如遇台风警报，不作业的起重机，应该（  ）。
A、远离作业机械
B、停在空挡位置
C、收紧臂架
D、大车尽量锚定
答案: D
272．【单选题】＃题目：大雨大雾天气时，要预防（  ）。
A、雷击
B、电伤
C、雷击电伤
D、漏雨
答案: C
273．【单选题】＃题目：大雨大雾天气时，能见度低时，应视情况及时（  ）。
A、继续作业
B、报告相关人员
C、停止作业
D、应停止作业，报告相关人员
答案: D
274．【单选题】＃题目：大雨大雾天气时，能见度低时，采取的措施，不包括（  ）。
A、应停止作业，报告相关人员
B、切断总电源、关好门窗
C、做好其他防水措施
D、打开照明，提醒作业人员注意
答案: D
275．【单选题】＃题目：门座式起重机更换插井电源时，应由门吊司机或在门吊司机监护下进行。雨天作业时，（  ）移动电缆线插头。
A、可以
B、不可以
C、用工具可以
D、技术人员在场可以
答案: B
276．【单选题】＃题目：夜间作业，由于视线不良，司机作业中要注意（  ），确认无误后再动作。
A、看清甲板面
B、看清作业机械
C、看清作业人员
D、看清指挥手势
答案: D
277．【单选题】＃题目：夜间作业，由于长时间连续作业而出现倦困时，（  ），严禁疲劳作业。
A、应打起精神，继续作业
B、应坚持克服疲倦
C、可适当休息调整
D、可直接离开睡觉
答案: C
278．【单选题】＃题目：夜间照明不良（  ）作业。
A、可以
B、不可以
C、听指挥
D、盲目
答案: B
279．【单选题】＃题目：晨昏作业时，因阳光（  ）而造成炫目，应放下遮阳板。
A、平射
B、照射
C、折射
D、漫射
答案: A
280．【单选题】＃题目：电动港机作业中，通常风速达到几级时需停止起升、变幅等高危作业？（  ）
A、4 级
B、6 级
C、8 级
D、10 级
答案: B
281．【单选题】＃题目：蒲福风力等级表中，8级风的典型特征是？（  ）
A、烟柱直上，树叶不动
B、树枝摇动，电线有声
C、大树摇动，举伞困难
D、树木折断，步行困难
答案: D
282．【单选题】＃题目：电动港机防风装置（如夹轨器、锚定装置）通常在几级风时需启动？（  ）
A、5 级
B、6 级
C、8 级
D、10 级
答案: C
283．【单选题】＃题目：下列风力等级中，对电动港机结构威胁最大的是？（  ）
A、5 级
B、7 级
C、9 级
D、11 级
答案: D
284．【单选题】＃题目：对于重大件货物，描述正确的是（  ）。
A、质量大的、较长的货物
B、单件质量过大的、单件尺寸过长的
C、单件质量过大的、单件尺寸过宽的
D、单件质量过大的、单件尺寸过长、过高或过宽的
答案: D
285．【单选题】＃题目：当吊具下需要安装钢丝绳吊装集装箱吊装非集装箱重大件货物时，应查明货物的重量、重心和（  ）。
A、形状
B、大小
C、起吊标志
D、货种
答案: C
286．【单选题】＃题目：以下货物不属于重大件的是（  ）。
A、25米长路轨
B、18米长钢结构
C、60吨成套设备
D、2吨纸浆
答案: D
287．【单选题】＃题目：下列物品，不属于重大件货物的是（  ）。
A、2吨盘圆
B、25米盾构机
C、45吨钢板
D、地铁车厢
答案: A
288．【单选题】＃题目：在重大件设备装卸作业前，必须认真查看（  ），弄清实际货件质量、尺寸和特性，以便做好充分准备，谨慎作业。
A、重大件货物清单
B、船舶配载清单
C、船舶提货清单
D、重大件理货单
答案: A
289．【单选题】＃题目：重大件货物的重心位置往往不在体积中心位置，起吊前必须查明货件（  ），切忌盲动。
A、体积
B、总质量
C、中间位置
D、重心位置
答案: D
290．【单选题】＃题目：对于吊装重大件货物，描述不准确的是（  ）。
A、重大件货物惯性大
B、吊点一般选择体积中心位置
C、吊装时严防成套设备中的个别货件损坏或丢失
D、绝大多数重大件货物由金属构成
答案: B
291．【单选题】＃题目：关于重大件货物装卸、运输、绑扎，下列说法错误的是（  ）
A、作业前应核查货物重量、重心、尺寸、吊点
B、绑扎时货物与结构间应加防滑垫、护角等
C、绑扎时应合理设置绑扎角度，确保受力均匀
D、为保证绑扎牢固，绑扎索具应直接接触货物锐角部位
答案: D
292．【单选题】＃题目：重大件物件在吊运过程中，有足够的（  ），以免事故发生。
A、效率
B、速度
C、稳定性
D、安全性
答案: C
293．【单选题】＃题目：重大件物件在吊运过程中，在无吊点标示的情况下，一般采用估计重心位置，采用（  ）的方法来逐步找到重心。
A、低位试吊
B、高位试吊
C、中位试吊
D、任意位试吊
答案: A
294．【单选题】＃题目：当长形物件采用一个吊点时，吊点位置应在距离起吊端（  ）处（L为物件长度）。
A、0.1L
B、0.2L
C、0.3L
D、0.4L
答案: C
295．【单选题】＃题目：当长形物件采用二个吊点时，吊点位置应在距离两端的距离为（  ）（L为物件长度）。
A、0.1L
B、0.2L
C、0.3L
D、0.4L
答案: B
296．【单选题】＃题目：重大件及重心不规则货物吊运的现场管理，作业前调度部门应召集作业司机工人召开碰头会，根据作业方案和安全技术措施，说明（  ）。
A、作业技术要求
B、作业安全注意事项
C、作业顺序
D、作业技术要求和安全注意事项
答案: D
297．【单选题】＃题目：为确保作业现场的秩序，调度部门应检查全体参与作业人员分工，明确各岗位作业人员责任，并熟悉（  ）。
A、操作规程
B、安全规程
C、作业流程
D、注意事项
答案: C
298．【单选题】＃题目：重大件及重心不规则货物吊运的现场管理纪律，不正确的是（  ）。
A、听从指挥
B、正确操作
C、不得擅自离开工作岗位
D、按自己的判断操作
答案: D
299．【单选题】＃题目：重大件及重心不规则货物吊运的作业现场，应划分好作业（  ），设置好警戒标志，并派专人做好现场监督工作，严禁无关人员入内。
A、警告区域
B、警示区域
C、提示区域
D、警戒区域
答案: D
300．【单选题】＃题目：危险品港口作业，企业应当划分作业区域，明确责任人并实行（  ）。
A、严格管理
B、开放式管理
C、封闭式管理
D、半开放式管理
答案: C
301．【单选题】＃题目：危险品作业区域应当设置明显标志，禁止（  ）和无关船舶停靠。
A、人员
B、无关人员
C、作业人员
D、管理人员
答案: B
302．【单选题】＃题目：危险品作业期间严禁烟火，杜绝（  ）。
A、一切火源
B、吸烟
C、动火作业
D、机械进入
答案: A
303．【单选题】＃题目：装卸运输危险物品时，装卸人员应严格按（  ）要求进行装卸。
A、安全
B、相关
C、配比
D、配载
答案: D
304．【单选题】＃题目：在危险货物作业前，调度人员应根据危险货物的（  ）编号和实际情况，详细布置危险程度、操作要求，和防护措施。
A、国际
B、联合国
C、国家
D、类别
答案: B
305．【单选题】＃题目：危险货物作业前，应先开舱作业，通风时间一般在（  ）小时以上。
A、0.5
B、1
C、5
D、2
答案: B
306．【单选题】＃题目：在装卸运输危险货物前，根据该货物的（  ），落实装卸作业中的安全防护措施、急救方案和注意事项。
A、危险性
B、易燃性
C、易爆性
D、特性
答案: D
307．【单选题】＃题目：有些货物本身不具有（  ）性，但在一定条件下也会发生燃烧和爆炸，因而也视为危险品。
A、燃烧
B、危险
C、爆炸
D、有害
答案: B
308．【单选题】＃题目：危险货物装卸作业人员要（  ）进行体检。
A、每月
B、每季
C、每年
D、定期
答案: D
309．【单选题】＃题目：参加危险货物装卸作业人员，必须经过专业培训机构进行培训，并经考试合格，取得（  ）。
A、特种设备操作证书
B、安全操作证书
C、危险货物作业证书
D、安全上岗证书
答案: C
310．【单选题】＃题目：作业人员应根据危险货物的特殊性穿戴好相应的（  ）。
A、工作证
B、安全帽
C、安全带
D、劳动保护用品
答案: D
311．【单选题】＃题目：皮肤破损的人员，（  ）参与危险品装卸作业。
A、可以
B、不能
C、经领导同意可以
D、光线不足不能
答案: B
312．【单选题】＃题目：危险货物装卸机械及工属具要求：保持装卸机械及工属具（  ）。
A、清洁
B、干燥
C、润滑
D、清洁干燥
答案: D
313．【单选题】＃题目：危险货物装卸机械及工属具不得沾有与所卸危险品货物相（  ）的物品。
A、接触
B、融合
C、抵触
D、反应
答案: C
314．【单选题】＃题目：危险货物装卸机械及工属具负荷按额定（  ）使用。
A、60%
B、70%
C、80%
D、90%
答案: C
315．【单选题】＃题目：危险货物装卸机械及工属具使用过后，应（  ）。
A、直接归还工具库
B、保养后归还工具库
C、冲洗干净后归还工具库
D、放在原地
答案: C
316．【单选题】＃题目：在装卸运输危险货物前，由调度部门根据（  ）所列的危险货物清单，提前通知技术人员和安全管理人员，制定装卸作业工艺。
A、船舶危险货物申报单
B、船舶载运危险货物申请单
C、船舶危险货物申请单
D、船舶载运危险货物申报单
答案: D
317．【单选题】＃题目：装卸危险货物现场应有相应的（  ），无安全防护措施不准进行装卸作业。
A、灭火器
B、消防车
C、救护车
D、消防、应急器材
答案: D
318．【单选题】＃题目：毒害品装卸船作业，要挂好足够大的（  ），防止有毒物跌落港池，污染水源。
A、框架
B、木板
C、防坠安全网
D、钢板
答案: C
319．【单选题】＃题目：遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或者产生有毒气体的危险货物，在装运时应采用（  ）措施。
A、隔热、隔离
B、防潮、隔离
C、物理隔离
D、隔热、防潮
答案: D
320．【单选题】＃题目：钢板、钢坯装卸船作业过程中，下列做法正确的是（  ）。
A、为提高作业效率，应多层叠吊且捆扎牢固
B、起吊前应确认钢坯、钢板码放平稳、受力均匀
C、吊物接近船舶舷墙时，应快速通过以缩短作业时间
D、作业时指挥人员应站在吊物回转半径内指挥
答案: B
321．【单选题】＃题目：钢板钢坯装卸船作业，卸货顺序是（  ）。
A、逐行进行
B、逐排进行
C、逐层进行
D、逐层逐行进行
答案: D
322．【单选题】＃题目：钢板钢坯装卸船作业，货码起吊约（  ）米应做停顿，确认吊具位置正确，都均匀受力。
A、0.3-0.5
B、1
C、5
D、2
答案: A
323．【单选题】＃题目：钢板钢坯装卸船作业，要防止碰撞舱口。货码底部应高出船舱口顶部（  ）米以上。
A、0.3
B、1
C、2
D、3
答案: B
324．【单选题】＃题目：袋装货物中，一般采用（  ）成组装卸。
A、托盘
B、网兜
C、帆布网
D、货架
答案: B
325．【单选题】＃题目：以下不属于起重设备完好标准的主要项目的是（  ）。
A、操作系统灵敏可靠，调速正常
B、起重和牵引能力能达到设计要求
C、润滑装置齐全，基本无漏油
D、电气装置齐全有效，安全装置灵敏可靠
答案: C
326．【单选题】＃题目：袋货装卸船作业中，注意事项，不包括（  ）。
A、防止绳索碰人
B、严禁兜钩作业
C、潮湿天气不作业
D、防止掉袋发生
答案: C
327．【单选题】＃题目：袋货装卸船作业中，质量（  ）公斤以上为大袋。
A、50
B、40
C、30
D、20
答案: A
328．【单选题】＃题目：抓斗有轻型、中型、重型和特重型之分，它是根据（  ）来划分的。
A、抓斗自重
B、抓斗容量
C、被抓取物料特性
D、抓斗的抓取重量
答案: C
329．【单选题】＃题目：在散货装卸船作业中，对于易扬尘的货物（如煤炭、矿石等），为了减少粉尘污染，通常会采取（  ）措施。
A、控制抓斗卸料高度，低速平稳操作
B、在作业现场喷洒水雾
C、加装防尘网或遮盖物
D、以上都是
答案: D
330．【单选题】＃题目：抓斗抓取物料的能力是靠抓斗的（  ）产生的。
A、自重载荷
B、颚板的数目
C、最大开度
D、颚板的形状
答案: A
331．【单选题】＃题目：门座式起重机在卸散货船作业时，应该按照（  ）顺序均匀卸载，不应“挖井”作业。
A、先抓取中间，后四周
B、先四周，后中间
C、从高处抓取
D、从一边到另一边
答案: B
332．【单选题】＃题目：原木卸船作业，一般采用（  ）抓斗。
A、通用抓斗
B、多瓣抓斗
C、木材专用
D、煤炭专用抓斗
答案: C
333．【单选题】＃题目：原木卸船作业，为了保证抓斗和船具完好，舱底原木要保留（  ）层。
A、1-2
B、2-3
C、3-4
D、4-5
答案: A
334．【单选题】＃题目：原木卸船作业，采用原木专用抓斗（  ）方法，使舱下原木逐渐产生自流。
A、悠钩抓取
B、均匀抓取
C、快速抓取
D、慢速抓取
答案: A
335．【单选题】＃题目：有生命的货物(如种子)或发酵、氧化的货物(如鱼粉、原木、废钢铁)，极有可能造成舱室（  ）危险及作业人员生命。
A、缺氧
B、起火
C、腐蚀
D、爆炸
答案: A
336．【单选题】＃题目：操作人员对所用设备要做到“四懂”“三会”，其中“三会”是会操作、会维护保养、（  ）。
A、会维修
B、会装配
C、会采购
D、会排除故障
答案: D
337．【单选题】＃题目：大雨，大雾天气时，要预防雷击和电伤，能见度极低时应与相关人员沟通并（  ）。
A、慢速作业
B、快速作业
C、停止作业
D、打开大灯，谨慎作业
答案: C
338．【单选题】＃题目：晨昏作业时，因阳光平射而造成炫目，应放下（  ）。
A、导流板
B、舱盖板
C、遮阳板
D、操作板
答案: C
339．【单选题】＃题目：大风天气时，需要做好防风措施，（  ）级以上大风需要停止作业。
A、5
B、6
C、7
D、8
答案: C
340．【单选题】＃题目：钢板装卸船作业，每层钢板间需要添加楞木，抽绳时要（  ）。防止钢丝绳弹伤挂钩人员。
A、快速
B、慢速
C、加速
D、变速
答案: B
341．【单选题】＃题目：玻璃装卸船作业时，需要机械和人员配合好，（  ）防止玻璃破碎。
A、轻起轻落
B、快起快落
C、快起慢落
D、慢起快落
答案: A
342．【单选题】＃题目：袋货装卸船作业中，货物堆码整齐，垛差（  ）。
A、越大越好
B、随意排列
C、严格执行相关标准，避免过大
D、无需执行相关标准
答案: C
343．【单选题】＃题目：矿石装卸船作业时，需要抓取均匀，避免（  ），防止船舶偏斜，翘头。
A、愚公移山
B、挖井留山
C、掘井无泉
D、河边打井
答案: B
344．【单选题】＃题目：在处理易挥发、有毒或易燃易爆化学品之前，应确保作业区域充分通风。根据安全规范，至少需要提前开启通风系统运行多久？（  ）
A、15分钟
B、30分钟
C、1小时
D、2小时
答案: B
345．【单选题】＃题目：一般的危险货物，由作业指导员监督指挥安全装卸，危险性达到（  ）级的危险货物，应通知安全部门协作监督。
A、四
B、三
C、二
D、一
答案: D
346．【单选题】＃题目：毒害品装卸船作业时，需要（  ）防止有毒物品跌落港池，污染水源。
A、仅挂好警示标识
B、尽快作业
C、挂好足够大的安全网
D、拒绝装卸作业
答案: C
347．【单选题】＃题目：吊运长形刚性物体时，物体变形小或允许变形小，采用多吊点时，必须使各吊点尽可能（  ）。
A、受力不均
B、受力均匀
C、受到过大的力
D、受到过小的力
答案: B
348．【单选题】＃题目：实际操作中，控制手柄转到零位时，吊钩和车体仍在运行。这很有可能是出现了（  ）。
A、失控
B、制动器失灵
C、防撞限位失灵
D、夹轮器合不上
答案: B
349．【单选题】＃题目：升降机构制动器失灵时，未找到合适的降落地点，应该迅速把控制器手柄逐级转到（  ）。
A、上升最快的一档
B、上升最慢的一档
C、下降最快的一档
D、下降最慢的一档
答案: B
350．【单选题】＃题目：升降机制动器失灵，经过点动和反向操作之后，重物仍在下滑，这种情况可以怀疑是电气故障导致的，应该立即（  ）。
A、切断电源
B、复位寻找故障
C、拍下紧停后切断电源
D、将手柄调至上升最快的一档
答案: C
351．【单选题】＃题目：操作者经验不足导致控制器手柄没有完全放在零位上，误认为电源已切断但制动器失灵。此时应该（    )。
A、点动和反向操作
B、什么也不管
C、将控制器手柄放在上升最快的一档
D、复位检查故障
答案: A
352．【单选题】＃题目：失控，就是在电动机处于（  ）的情况下，控制器对机构失去了正常控制作用。
A、失电
B、通电
C、制动
D、故障
答案: B
353．【单选题】＃题目：门座式起重机作业时，货物在吊运过程中突然加速下滑，应（  ）。
A、快速拉动起升手柄
B、迅速将控制器回零，再缓慢制动
C、立即切断电源，拍下紧急按钮
D、立刻离开司机室
答案: B
354．【单选题】＃题目：失控现象的本质是（  ）。
A、电动机拖着重物正转
B、电动机拖着重物反转
C、电动机被重物拖着倒转
D、发电机被重物拖着正转
答案: C
355．【单选题】＃题目：当起升机构控制失灵时，会出现控制器手柄处于（  ）位置，负载在（  ）。
A、上升，下降
B、上升，上升
C、下降，上升
D、下降，下降
答案: A
356．【单选题】＃题目：起升机构停电，司机应该控制手柄处于（  ）位置，令负载（  ）。
A、上升，缓慢下降
B、上升，上升
C、零位，缓慢下降
D、下降，下降
答案: C
357．【单选题】＃题目：起重机作业中若停电，司机应尽快采取措施将货物落到地面，若货物无法落下，应该（  ）。
A、将控制器手柄拨到上升速度最慢的一档
B、将控制器手柄拨到下降速度最慢的一档
C、将控制器手柄拨到零位，并切断电源
D、直接切断电源
答案: C
358．【单选题】＃题目：在出现起重机作业停电情况时，司机采取对应的措施后，应该（  ）。
A、提前下班
B、玩手机等待
C、电话报告上级主管处理
D、擅自下机
答案: C
359．【单选题】＃题目：起重机作业中停电，司机应尽快将（  ）。
A、起升手柄扳到零位
B、所有控制器手柄扳到零位
C、将起升手柄扳到上升位置
D、将起升手柄扳到下降位置
答案: B
360．【单选题】＃题目：起重机作业中，活动范围、起升高度较大的特点会导致什么后果？（  ）
A、操作难度降低
B、事故范围较小
C、事故范围较大
D、作业效率降低
答案: C
361．【单选题】＃题目：起重机作业中，若起升机构制动器失灵，首先应采取的措施是？（  ）
A、立即拍下紧停按钮
B、进行一点点动或打反车动作
C、直接将货物落地
D、等待维修人员到场
答案: B
362．【单选题】＃题目：起重机作业中，以下哪一项不属于作业环境带来的安全隐患？（  ）
A、照明条件
B、地面积水
C、吊物重量差别大
D、6级阵风
答案: C
363．【单选题】＃题目：起重机作业中突然停电，司机首先应做的是？（  ）
A、立即离开驾驶室
B、将控制手柄归零
C、直接拍下紧停按钮
D、尝试启动备用电源
答案: B
364．【单选题】＃题目：下列选项中，不属于起重机大车运行防碰撞安全保护装置的是（  ）。
A、红外线防撞感应限位
B、超声波防撞感应限位
C、机械缓冲防撞装置
D、量子波防撞感应装置
答案: D
365．【单选题】＃题目：起重机司机起吊货物前，为避免货物在起升过程中与周边设施碰撞，必须优先确认的内容是。（  ）
A、货物重量
B、起升高度和两侧安全距离
C、吊具型号
D、钢丝绳磨损情况
答案: B
366．【单选题】＃题目：集装箱吊具将集装箱吊离地面时，若顶销未处于全伸出位置，最可能引发的碰撞风险是。（  ）
A、集装箱与吊具碰撞
B、集装箱与地面设备碰撞
C、集装箱脱钩后与周边物体碰撞
D、吊具与起重机臂架碰撞
答案: C
367．【单选题】＃题目：起重机大车行走机构外侧的缓冲器，其主要作用是防止（  ）碰撞。
A、货物与地面碰撞
B、相邻门式起重机之间的碰撞
C、货物与吊具碰撞
D、起重机与作业人员碰撞
答案: B
368．【单选题】＃题目：发生以下哪些情况，容易发生起升钢丝绳打折、扭结？（  ）。
A、快速起升
B、缓慢起升
C、快速下降
D、松绳或着箱限位损坏
答案: D
369．【单选题】＃题目：为防止钢丝绳在运行中打折、卡死，滑轮必须设置（  ）。
A、润滑装置
B、防脱槽装置
C、缓冲装置
D、报警装置
答案: B
370．【单选题】＃题目：为防止钢丝绳在运行中打折、卡死，起重司机操作时不应（  ）。
A、平稳起吊
B、保证钢丝绳润滑良好、无扭结
C、货物下放地面时，应充分松绳，使钢丝绳脱离滑轮防脱槽装置
D、避免钢丝绳与船舷等物体干涉
答案: C
371．【单选题】＃题目：为防止钢丝绳在运行中打折、卡死，在钢丝绳卷筒通常设置（  ）。
A、缓冲装置
B、防脱槽装置
C、防打折装置
D、润滑装置
答案: B
372．【单选题】＃题目：因腐蚀而受损的钢丝绳使表面的某一局部金属成为阳极，另一邻近的局部金属成为（  ），从而形成了大量的小电池，进一步加速腐蚀。
A、南极
B、北极
C、中极
D、阴极
答案: D
373．【单选题】＃题目：（  ）是指一个表面的金属黏附到另一个表面的现象。
A、咬结
B、腐蚀
C、胶合
D、锈蚀
答案: C
374．【单选题】＃题目：胶合是指一个表面的金属（  ）到另一个表面的现象。
A、黏附
B、放大
C、缩小
D、扩大
答案: A
375．【单选题】＃题目：下列选项不是大型电动装卸机械油漆前的重要环节的有（  ）。
A、冲砂
B、清洁油污
C、处理表面缺陷
D、抛光
答案: D
376．【单选题】＃题目：油漆涂装前不能用于检测除油程度的方法是（  ）。
A、洒水法
B、划粉笔法
C、红外检测
D、油纸检验法
答案: C
377．【单选题】＃题目：表面处理后（  ）小时内必须涂漆。
A、6
B、7
C、8
D、9
答案: A
378．【单选题】＃题目：物体表面与硬质颗粒或硬质凸出物（包括硬金属）相互摩擦引起表面材料损失，是何种磨损形式？（  ）
A、磨粒磨损
B、黏着磨损
C、表面疲劳磨损
D、腐蚀磨损
答案: A
379．【单选题】＃题目：摩擦副相对运动时，由于固相焊合作用的结果，造成接触面金属损耗。是何种磨损形式？（  ）
A、磨粒磨损
B、粘着磨损
C、表面疲劳磨损
D、腐蚀磨损
答案: B
380．【单选题】＃题目：两接触表面在交变接触压应力的作用下，材料表面因疲劳而产生物质损失，属于（  ）。
A、磨粒磨损
B、粘着磨损
C、表面疲劳磨损
D、腐蚀磨损
答案: C
381．【单选题】＃题目：零件表面在摩擦的过程中，表面金属与周围介质发生化学或电化学反应，因而出现的物质损失。是何种磨损形式？（  ）
A、磨粒磨损
B、粘着磨损
C、表面疲劳磨损
D、腐蚀磨损
答案: D
382．【单选题】＃题目：射线检测主要应用于金属、非金属及其工件的（  ）缺陷的检测，检测结果准确度高、可靠性好。
A、内部
B、表面
C、外部
D、腐蚀
答案: A
383．【单选题】＃题目：磁粉检测是利用漏磁和合适的检测介质发现材料（  ）的不连续性的。
A、内部
B、表面和近表面
C、表面
D、近表面
答案: B
384．【单选题】＃题目：渗透检验就是利用液体的毛细管作用，将渗透液渗入（  ）、工件表面开口缺陷处，再通过显像剂渗入的渗透液吸出到表面显示缺陷的存在的检测方法。
A、液体材料
B、液态金属
C、固体材料
D、材料
答案: C
385．【单选题】＃题目：吊具锁头一般使用（  ）可检测出表面和近表面裂纹。
A、渗透检验
B、射线检验
C、磁粉检测
D、超声波检测
答案: C
386．【单选题】＃题目：起重机械上所有电气设备正常（  ）的金属外壳、变压器铁芯及其金属隔离层、穿线金属管槽、电缆金属护层等均应可靠接地。
A、带电
B、不带电
C、外露
D、隐蔽
答案: B
387．【单选题】＃题目：起重机轨道接地电阻应不大于（  ）Ω。
A、1
B、2
C、3
D、4
答案: D
388．【单选题】＃题目：影响轮胎使用寿命的最重要因素是（  ）。
A、材质
B、直径
C、大小
D、气压
答案: D
389．【单选题】＃题目：关于轮胎的存放，不正确的是（  ）。
A、轮胎粘上油或水，容易受到伤痕或变形。因此请放在没有油和水的地方
B、不要放在可以导致轮胎伤痕或变形的地方
C、不要放置在发电机、电池等旁边
D、放置在干燥、有阳光的地方
答案: D
390．【单选题】＃题目：电动装卸机械在起升方面的安全保护装置有超负荷限制器和（  ）。
A、防撞橡胶
B、缓冲器
C、高度限位器
D、停止限位
答案: C
391．【单选题】＃题目：通过倾转动作无法调平吊具，应调整（  ）。
A、编码器
B、超速开关
C、凸轮限位
D、钢丝绳
答案: D
392．【单选题】＃题目：俯仰未到达水平位，动作已停止，显示为0度，此时应调整（  ）。
A、编码器
B、超速开关
C、凸轮限位
D、钢丝绳
答案: C
393．【单选题】＃题目：梯形架顶部滑轮组中心对机架中心线的位置偏差不得大（  ）mm。
A、5
B、10
C、15
D、20
答案: B
394．【单选题】＃题目：国产M40-45门座式起重机旋转支承型式为（  ）。
A、转柱式
B、转盘式
C、大轴承式
D、磨盘式
答案: A
395．【单选题】＃题目：起重机机构运动状态改变时，产生的惯性载荷称（  ）。
A、动力载荷
B、弹性载荷
C、惯性载荷
D、冲击载荷
答案: A
396．【单选题】＃题目：拉（压）杆的危险截面必为全杆中（  ）的横截面。
A、正应力最大
B、面积最大
C、轴力最大
D、面积最小
答案: A
397．【单选题】＃题目：门吊象鼻梁承受的主要力是（  ）。
A、拉力
B、弯矩
C、扭矩
D、剪力
答案: B
398．【单选题】＃题目：对中心距可调的传动装置，调整中心距，即能改变（  ）。
A、齿侧间隙
B、传动比
C、输出轴的扭矩
D、速度
答案: A
399．【单选题】＃题目：门座式起重机臂架钢管开裂，焊接修复前关键需要（  ）。
A、清除管内积水
B、油漆修补
C、除锈
D、探伤
答案: A
400．【单选题】＃题目：为使同一支腿车轮受力均匀，应采用（  ）。
A、均衡梁
B、台车
C、均衡台车
D、鞍梁
答案: C
401．【单选题】＃题目：橡胶缓冲器用于线速度（  ）的工作机构中。
A、50米/分以上
B、50米/分以下
C、30米/分以下
D、30米/分以上
答案: C
402．【单选题】＃题目：液压缓冲器用于线速度（  ）的机构中。
A、50～120米/分
B、120米/分以上
C、150米/分以下
D、150米/分以上
答案: B
403．【单选题】＃题目：门座式起重机大车防撞装置用于停止大车动作的保护是：（  ）。
A、橡胶缓冲器
B、超声波防撞感应限位
C、防撞限位
D、红外线防撞感应限位
答案: C
404．【单选题】＃题目：防风拉杆安装时须注意上下螺牙的长度，应（  ）。
A、完全相等
B、上长下短
C、上短下长
D、相近
答案: D
405．【单选题】＃题目：港机防风装置设计，应满足（  ）m/s的要求。
A、30
B、22
C、35
D、40
答案: C
406．【单选题】＃题目：以下元件，不属于防风装置的有：（  ）。
A、大车锚定
B、夹轮器
C、拉索/拉杆
D、花兰
答案: D
407．【单选题】门座式起重机作业中控制扬尘，抓斗卸料时距物料面的高度一般应控制在（  ）米以下。
A、0.5
B、1
C、1.5
D、2
答案: B
408．【单选题】＃题目：（  ）的作用是保护起吊物品重量不超过起重机允许的最大起重量。
A、 力矩限制器
B、起重量限制器
C、起升高度限制器
D、幅度限制器
答案: B
409．【单选题】＃题目：力矩限制器发生故障时，会（  ）。
A、弹出信息提示窗口
B、发出故障声光提示
C、AB选项的都有
D、AB选项的都没有
答案: C
410．【单选题】＃题目：力矩限制器中的幅度是指（  ）。
A、臂架与水平面的角度
B、臂架与人字架的角度
C、吊钩与门座式起重机中心的距离
D、臂架长度
答案: C
411．【单选题】＃题目：吊钩除承受货物重量外，还要承受起升机械起动与制动的冲击载荷，吊钩材料应具备足够的机械强度和（  ）。
A、刚性
B、冲击韧性
C、可塑性
D、硬性
答案: B
412．【单选题】＃题目：吊钩开口度比原尺寸增加（  ）%，应报废。
A、6
B、8
C、10
D、12
答案: C
413．【单选题】＃题目：吊钩钩身扭转变形超过（  ），应报废。
A、4°
B、6°
C、8°
D、10°
答案: D
414．【单选题】＃题目：吊钩危险断面或吊钩颈部产生（  ），应报废。
A、塑性变形
B、磨损
C、弹性变形
D、点蚀
答案: A
415．【单选题】＃题目：下列选项中哪个不是吊具进行开闭锁的前提条件：（  ）。
A、开锁信号
B、闭锁信号
C、着箱信号
D、导板信号
答案: D
416．【单选题】＃题目：集装箱门座式起重机，为保证吊具开闭锁安全进行，吊具着箱信号具有双重保护，分别是电气联锁和（  ）。
A、机械联锁
B、开锁保护
C、闭锁保护
D、油缸自锁
答案: A
417．【单选题】＃题目：当臂架俯仰摆动及物品坠落会影响司机室安全时，司机室不应当设置在（  ）。
A、正下方
B、左侧
C、右侧
D、后侧
答案: A
418．【单选题】＃题目：司机室地板应用防滑的（  ）隔热材料覆盖。
A、非金属
B、铁板
C、钢板
D、铝板
答案: A
419．【单选题】＃题目：警报危险灯应采用（  ）。
A、蓝色
B、绿色
C、红色
D、黄色
答案: C
420．【单选题】＃题目：敞开式司机室应设高度不小于（  ）的护栏。
A、0.5米
B、1米
C、2米
D、4米
答案: B
421．【单选题】＃题目：齿轮减速器（飞溅润滑），油面应保持在比最高面和最低面（  ）的位置。
A、中间面稍高
B、中间面稍低
C、低
D、高
答案: A
422．【单选题】＃题目：减速箱齿轮油含水量超过（  ）需要更换油品。
A、0.05%
B、0.1%
C、0.2%
D、0.3%
答案: B
423．【单选题】＃题目：油品检测时，采油样方式不对的是（  ）。
A、每次尽可能从同一点采样
B、在油温接近操作温度的时候取样
C、在油箱底部的排油口处
D、需要用清洁、干燥的采样瓶
答案: C
424．【单选题】＃题目：更换减速器润滑油时，应在油温处于（  ）状态时排净废润滑油。
A、低温冷却
B、高温温热
C、完全冷却
D、常温静置
答案: B
425．【单选题】＃题目：在不断开电路而需要测量起重机电气回路电流时，可用（  ）进行测量。
A、万用表
B、电流表
C、电压表
D、钳形电流表
答案: D
426．【单选题】＃题目：（  ）是一种电工工具，用来测试导线是否带电。
A、试电笔
B、万用表
C、电流表
D、电压表
答案: A
427．【单选题】＃题目：低压试电笔检测的电压范围为（  ）V。
A、24-220
B、48-220
C、60-380
D、60-500
答案: D
428．【单选题】＃题目：电工使用钢丝钳时，描述错误的是（  ）。
A、齿口可以用来夹紧或起松螺母
B、使用前，应检查钢丝钳绝缘是否良好
C、可以带电剪切导线
D、不得用刀口同时剪切不同电位的两根线
答案: C
429．【单选题】＃题目：交流系统中，大于（  ）V则称为高压电。
A、220
B、250
C、380
D、1000
答案: D
430．【单选题】＃题目：我国把安全电压额定值等级分为（  ）五级。
A、120V、48V、36V、24V、12V
B、56v、48V、32V、24V、12V
C、42v、36V、24V、12V、6V
D、48V、36V、24V、12V、6V
答案: C
431．【单选题】＃题目：在工频交流电作用下，当通电时间超过心脏搏动周期时，引起成年男性发生心室颤动的最小电流约为 （  ） mA，成年女性约为 （  ） mA。
A、50、30
B、30、25
C、25、16
D、16、10
答案: D
432．【单选题】＃题目：对于防止触电的技术措施，不包括（  ）。
A、绝缘、屏护、间距
B、保护接地、接零
C、装漏电保护装置
D、穿戴劳动保护用品
答案: D
433．【单选题】＃题目：在机械设备安装精度要求较高时，为了保证安全顺利地装配，可采用辅助吊点配合简易吊具调节机件所需位置的吊装法。通常多采用（  ）来调节机体的位置。
A、钢丝绳
B、链条
C、绳索
D、环链手拉葫芦
答案: D
434．【单选题】＃题目：在进行电气设备维修时，哪种工具是用于检测电路中是否存在电压的？（  ）。
A、电烙铁
B、万用表
C、螺丝刀
D、扳手
答案: B
435．【单选题】＃题目：下列哪种工具不是钳工常用的维修工具？（  ）
A、扳手
B、锤子
C、焊枪
D、钢锯
答案: C
436．【单选题】＃题目：起锯时，左手拇指靠着锯条侧面，使锯条能正确地锯在所需的位置上，施加压力要适当，行程要短，速度要慢，起锯角不要超过（  ）。
A、10°
B、13°
C、15°
D、16°
答案: C
437．【单选题】＃题目：游标卡尺，是一种测量长度、内外径、（  ）的量具。
A、深度
B、硬度
C、长度
D、角度
答案: A
438．【单选题】＃题目：游标卡尺，读数时首先以游标零刻度线为准在（  ）上读取毫米整数，即以（  ）为单位的整数部分。
A、尺身、厘米
B、游标、毫米
C、尺身、毫米.
D、游标、厘米
答案: C
439．【单选题】＃题目：游标卡尺，用10分度游标卡尺测量工件，主尺读数为25mm，游标尺上第6条刻度线与主尺刻度线对齐，则工件长度为（  ）mm。
A、25.06
B、25.6
C、26.5
D、25.5
答案: B
440．【单选题】＃题目：游标卡尺由（  ）和附在主尺上能滑动的（  ）两部分构成。
A、主尺、卡爪
B、主尺、游标
C、卡爪、游标
D、卡爪、主尺
答案: B
441．【单选题】＃题目：万用表按显示方式分为（  ）万用表和（  ）万用表。
A、指针、刻度
B、指针、数字
C、黑白、彩色
D、模拟、数字
答案: B
442．【单选题】＃题目：万用表由（  ）、（  ）及（  ）等三个主要部分组成。
A、表头、测量电路、转换开关
B、表座、表壳、转换开关
C、表头、表壳、测量电路
D、表座、测量电路、转换开关
答案: A
443．【单选题】＃题目：万用表工作电路计算的主要依据是（  ）。
A、闭合电路焦耳定律
B、闭合电路库仑定律
C、闭合电路欧姆定律
D、闭合电路安倍定律
答案: C
444．【单选题】＃题目：使用万用表在测量某电路电阻时，必须切断（  ）。
A、万用表的电源
B、被测设备的总电源
C、被测电路的控制电源
D、被测电路的电源
答案: D
445．【单选题】＃题目：下面哪个不是门座式起重机大车无法行走的故障原因（  ）。
A、机脚防撞限位触发
B、大车锚定限位触发
C、行走激光限位触发
D、臂架俯仰上极限触发
答案: D
446．【单选题】＃题目：关于大车行走机构的防风安全装置，以下说法正确的是（ ）。
A、防风铁楔在工作间隙必须始终紧贴车轮
B、夹轨器工作时，是靠夹钳与轨道的摩擦力来防风
C、风速仪报警后，应立即切断大车行走电源并紧急制动
D、锚定装置可以在起重机运行时作为辅助制动使用
答案: B
447．【单选题】＃题目：门座起重机大车运行中突然停车，首先应检查的是（  ）。
A、起升限位
B、大车行走限位、急停按钮、安全回路
C、变幅钢丝绳
D、液压油位
答案: B
448．【单选题】＃题目：门座式起重机大车运行时，出现车身明显偏斜并伴有啃轨声，最可能的原因是（ ）。
A、电机缺相运行
B、车轮轮缘磨损严重且两侧车轮直径差异过大
C、锚定装置未完全松开
D、风力过大导致阻力不均
答案: B
449．【单选题】＃题目：门座式起重机旋转机构启动时出现剧烈抖动、无法平稳起步，最常见的直接故障原因是（  ）。
A、旋转电机绕组短路
B、旋转制动器未完全松开
C、变幅机构油缸泄漏
D、起升钢丝绳磨损
答案: B
450．【单选题】＃题目：门座起重机旋转过程中转速忽快忽慢、运行卡顿，排除电气控制故障后，核心机械故障多为（  ）。
A、旋转支承轮磨损严重
B、驾驶室玻璃松动
C、吊钩滑轮卡滞
D、电缆卷筒故障
答案: A
451．【单选题】＃题目：门座式起重机旋转到位后出现自行溜转、无法精准定位，首要排查的部件是（  ）。
A、旋转制动器
B、回转缓冲阀
C、旋转电机
D、限位开关
答案: A
452．【单选题】＃题目：旋转减速箱出现异常高温，伴随漏油、异响，根本原因不包括（  ）。
A、润滑油变质、油量不足
B、齿轮啮合间隙过大/过小
C、轴承损坏
D、旋转电机电压偏高
答案: D
453．【单选题】＃题目： 门座式起重机起升机构启动后，吊钩无动作且电机无运转声响，最可能的故障原因是（  ）。
A、制动器未松开
B、起升电机电源故障或控制回路断路
C、钢丝绳卡阻
D、减速器齿轮损坏
答案: B
454．【单选题】＃题目：起升过程中吊钩出现缓慢下滑、溜钩现象，且制动器制动时有异响，核心故障原因是（  ）。
A、制动轮磨损严重、制动片间隙过大或磨损过度
B、起升电机功率不足
C、钢丝绳断丝
D、减速器漏油
答案: A
455．【单选题】＃题目：起升吊钩升降速度明显变慢，负载运行时无力，排除外部负载因素后，主要故障点为（  ）。
A、钢丝绳伸长
B、制动器半制动状态、电机缺相或电压不足作
C、吊钩滑轮卡阻
D、限位开关动
答案: B
456．【单选题】＃题目：门座起重机起升限位开关动作后，吊钩无法继续上升，但也无法下降，故障原因是（  ）。
A、起升电机烧毁
B、限位开关损坏卡死、控制回路联锁故障
C、钢丝绳缠绕
D、减速器卡死
答案: B
457．【单选题】＃题目：变幅机构只能单向动作，反向无反应，电气方面的主要故障是（  ）。
A、总电源跳闸
B、反向接触器损坏或线路断路
C、液压电磁阀卡滞
D、变幅过载保护动作
答案: B
458．【单选题】＃题目：门座起重机变幅到位后无法停止，持续运行超出限位，故障根源是（  ）。
A、变幅制动器失灵
B、变幅限位开关损坏或接线脱落
C、液压系统压力过高
D、操作手柄卡滞
答案: B
459．【单选题】＃题目：变幅机构启动困难，需多次操作才能动作，电气故障大概率为（  ）。
A、电机绝缘层破损
B、控制线路接触不良、虚接
C、变压器损坏
D、急停按钮按下
答案: B
460．【单选题】＃题目：变幅机构运行时抖动剧烈、动作不平稳，排除电气因素后，主要机械故障为（  ）。
A、变幅减速器齿轮磨损严重、啮合间隙过大
B、变幅手柄操作不到位
C、变幅齿条销轴润滑充足
D、液压油液位正常
答案: A
461．【单选题】＃题目：门座式起重机运行过程中，行走机构出现异响且行走卡顿，最常见的机械故障原因是（  ）。
A、电机缺相
B、轨道异物卡阻、车轮轴承损坏
C、电气线路老化
D、制动闸片磨损
答案: B
462．【单选题】＃题目：门座式起重机起升机构钢丝绳频繁跳槽，不属于该故障诱因的是（  ）。
A、滑轮槽磨损严重
B、钢丝绳松驰、排列不齐
C、滑轮偏斜
D、起升载荷超标
答案: D
463．【单选题】＃题目：门座式起重机制动机构制动失灵，溜车现象明显，首要排查的机械故障是（  ）。
A、制动闸瓦严重磨损、制动弹簧失效
B、制动电机故障
C、液压制动油路堵塞
D、控制线路短路
答案: A
464．【单选题】＃题目：门座起重机金属结构出现局部裂纹、变形，常见诱因不包括（  ）。
A、长期超载作业
B、金属结构锈蚀减薄
C、正常维保润滑
D、频繁冲击载荷
答案: C
465．【单选题】＃题目：液压系统压力正常，但执行元件动作到位后无法保压，出现自行回落/滑移，主要原因是（  ）。
A、液压泵内泄
B、单向阀、平衡阀密封失效
C、过滤器堵塞
D、油液温度过低
答案: B
466．【单选题】＃题目：液压系统出现大面积外漏，油液渗漏明显，最直接的故障原因是（  ）。
A、液压油黏度太低
B、密封件老化、破损或安装不当
C、系统压力过低
D、油液杂质过多
答案: B
467．【单选题】＃题目：门座式起重机液压系统出现动作迟缓、无力，且伴随系统压力偏低，最常见的故障原因是（  ）
A、液压油温度过高
B、液压泵磨损内泄严重
C、管路轻微堵塞
D、电磁阀阀芯卡滞
答案: B
468．【单选题】＃题目：门座起重机液压系统噪声过大、伴随剧烈振动，不可能的原因是（  ）
A、吸油管路漏气
B、液压泵吸空
C、油位过低
D、溢流阀压力稳定
答案: D
469．【单选题】＃题目：门座式起重机通电后整机无任何反应，指示灯、控制回路均无电，最常见的故障原因是（  ）
A、主电机绕组烧毁
B、总电源开关跳闸、熔断器熔断或电源缺相
C、制动器故障抱死
D、限位开关误动作​
答案: B
470．【单选题】＃题目：门座式起重机起升机构无法上升，但可以正常下降，排除机械卡滞后，电气侧核心故障点大概率是（  ）
A、下降接触器损坏​
B、起升上升限位开关损坏或误动作
C、主回路电缆破损
D、控制手柄故障
答案: B
471．【单选题】＃题目：门座起重机运行过程中，电机出现异常过热且伴随转速变慢、无力，电气方面最常见的原因是（  ）
A、电源电压过高
B、电机缺相运行
C、制动器间隙过大
D、负载过重
答案: B
472．【单选题】＃题目：门座式起重机各机构动作时，接触器频繁吸合断开、出现“嗒嗒”异响，主要故障原因是（  ）
A、接触器线圈电压不稳、接线松动或铁芯卡滞
B、电机负载过大
C、熔断器接触不良
D、限位开关失效
答案: A
473．【单选题】＃题目：钢丝绳绕进卷筒绳槽时倾角一般按（  ）控制。
A、r≤0.5～2.50
B、r≤5～60
C、r≤6～70
D、r≤7～80
答案: A
474．【单选题】＃题目：在计算钢丝绳安全系数时，一般情况下是以（  ）荷载进行计算。
A、拉伸弹性
B、拉伸屈服
C、拉伸破坏
D、弯折屈服
答案: C
475．【单选题】＃题目：滑轮直径愈小，钢丝绳曲率愈大，弯曲应力愈（  ），钢丝绳也愈容易损坏。
A、小
B、平均
C、大
D、均衡
答案: C
476．【单选题】＃题目：钢芯单层股钢丝绳公称直径磨损达（  ）时应予以报废。
A、5.5%
B、6.5%
C、7.5%
D、8.5%
答案: C
477．【单选题】＃题目：滑轮组是由钢丝绳、定滑轮和（  ）等组成。
A、均衡滑轮
B、动滑轮
C、均衡滑轮和动滑轮
D、滑轮罩壳
答案: C
478．【单选题】＃题目：铸钢滑轮修复后轮槽壁厚度不小于原厚度的80%，径向偏差不得大于（  ）mm。
A、7
B、5
C、3
D、4
答案: C
479．【单选题】＃题目：在起升高度很大的情况下，钢丝绳的收放量较大，为了使卷筒不至过长，可选用（  ）。
A、大直径的卷筒
B、倍率高的起升滑轮组
C、传动比大的减速器
D、直径大的滑轮组
答案: B
480．【单选题】＃题目：滑轮槽底半径的磨损量超过钢丝绳直径的（  ）时，必须更换。
A、5%
B、25%
C、20%
D、40%
答案: B
481．【单选题】＃题目：制动器销轴磨损量超过（  ）时，应更换。
A、3%
B、5%
C、20%
D、15%
答案: B
482．【单选题】＃题目：制动器的杠杆应该由钢锻压成，铸成或焊成，以保证足够的（  ）。
A、刚度
B、强度
C、韧性
D、硬度
答案: B
483．【单选题】＃题目：门座式起重机制动器各铰点转动要灵活，但不得松动，空行程最大不得超过总行程的（  ）%。
A、10
B、8
C、6
D、20
答案: A
484．【单选题】＃题目：盘式高速制动器制动衬垫与制动盘接触面积不得小于（  ）%。
A、80%
B、60%
C、70%
D、50%
答案: B
485．【单选题】＃题目：电动机电源电压波动一般不应超过额定电压的正负（  ）。
A、3%
B、5%
C、20%
D、15%
答案: B
486．【单选题】＃题目：电动机接入的三相不平衡电压超过平均值偏差的（  ），电机运行声音会不正常。
A、3%
B、5%
C、20%
D、15%
答案: B
487．【单选题】＃题目：电动机绝缘电阻不小于（  ）MΩ。
A、0.5
B、0.3
C、0.1
D、0.4
答案: A
488．【单选题】＃题目：变频器OC是什么故障？（  ）
A、过电压
B、过速
C、断路
D、过电流
答案: D
489．【单选题】＃题目：变频器OV是什么故障？（  ）
A、过电压
B、过速
C、断路
D、过电流
答案: A
490．【单选题】＃题目：变频器OS是什么故障？（  ）
A、过电压
B、过速
C、断路
D、过电流
答案: B
491．【单选题】＃题目：变频器PGO是什么故障？（  ）
A、过电压
B、PG断路
C、断路
D、过电流
答案: B
492．【单选题】＃题目：应根据机构的传动比和（  ）等条件，选取需要的减速器。
A、转数
B、起重量
C、电机功率
D、速度
答案: C
493．【单选题】＃题目：在蜗轮减速器中，如出现蜗轮、蜗杆啮合轴向位置不正时，应调整（  ）。
A、蜗轮
B、蜗杆
C、电机
D、轴承
答案: A
494．【单选题】＃题目：减速器发热，超过周边温度（  ）应停机。
A、20℃
B、30℃
C、40℃
D、50℃
答案: C
495．【单选题】＃题目：减速器振动，主要原因是：（  ）。
A、轴的连接部件不同轴
B、缺油
C、渗油
D、齿轮磨损
答案: A
496．【单选题】＃题目：车轮踏面出现直径大于1.50mm，深度大于（  ）mm，且多于5处麻点时，必须更换。
A、5
B、3
C、2
D、4
答案: B
497．【单选题】＃题目：轮缘厚度磨损量超过设计厚度的（  ）%，必须更换。
A、50
B、30
C、20
D、40
答案: A
498．【单选题】＃题目：轮缘因磨损、折断、破碎或其他缺陷修补、加工后，其厚度不得少于设计厚度的（  ）%。
A、50
B、70
C、80
D、60
答案: C
499．【单选题】＃题目：车轮轮缘磨损的主要原因是：（  ）。
A、走偏
B、啃轨
C、轨道不平
D、车轮悬空
答案: B
500．【单选题】＃题目：电缆护套厚度磨损或腐蚀量大于设计厚度的（  ），应更换。
A、1/4
B、1/3
C、1/5
D、1/2
答案: B
501．【单选题】＃题目：电缆护套孔洞或蚕食伤痕的厚度大于设计厚度的（  ）应更换。
A、1/4
B、2/5
C、3/5
D、1/2
答案: D
502．【单选题】＃题目：电缆变形部位直径与设计直径相差大于（  ）%，应更换。
A、20
B、30
C、40
D、50
答案: B
503．【单选题】＃题目：绝缘电阻值应不小于（  ）MΩ。
A、0.5
B、0.4
C、0.3
D、0.2
答案: A
504．【单选题】＃题目：下列选项中不属于滚动轴承常见故障形式的是（  ）。
A、疲劳剥落
B、磨损
C、腐蚀
D、异响
答案: D
505．【单选题】＃题目：下列对滑动轴承故障的主要表现形式描述错误的是（  ）。
A、轴承异常磨损、刮伤、拉毛
B、轴承疲劳，轴承过载
C、轴承腐蚀
D、轴承保持架损坏
答案: D
506．【单选题】＃题目：下列关于通过工作温度预测运转中的轴承有无故障的描述，错误的是（  ）。
A、出现异常高温，可以不用停止运转，继续作业
B、出现故障时，不仅温度升高，还会出现不规则变化
C、轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升，1~2h后达到稳定状态
D、润滑、安装不合适，轴承温度都会急骤上升
答案: A
507．【单选题】＃题目：在轴承维护中，下列哪个问题是导致轴承早期失效最常见的原因？（  ）。
A、轴承安装不当
B、润滑不当
C、轴承尺寸不合适
D、轴承运转温度过高
答案: B
508．【单选题】＃题目：门座式起重机减速器滚动轴承发生高热现象的时候，检查发现轴等设备完好，则需要（    )。
A、补充润滑油脂
B、增大轴承间隙
C、降低环境温度，采取降温措施
D、正常作业
答案: C
509．【单选题】＃题目：门座式起重机作业时减速器滚动轴承声音增大，发现轴承损坏，则需（  ）。
A、补充润滑油脂
B、更换轴承
C、调整轴承间隙
D、少量轴承损坏不影响正常作业
答案: B
510．【单选题】＃题目：门座式起重机减速器漏油，检查发现箱内润滑油过多，则需（  ）。
A、放油，直到油面符合规定高度
B、正常作业
C、加注润滑油
D、更换密封件
答案: A
511．【单选题】＃题目：门座式起重机起升时联轴器发生异响，检查发现联轴器连接的两轴同轴度误差大，需要（  ）。
A、补充润滑油脂
B、检查电气系统
C、更换联轴器
D、重新调整同轴度
答案: D
512．【单选题】＃题目：我国内贸集装箱大部分都是20尺集装箱的情况下，门座起重机设备如果配置（  ）吊具，作业效率最佳。
A、单箱吊具
B、双箱吊具
C、三箱吊具
D、四箱吊具
答案: B
513．【单选题】＃题目：门座式起重机吊具减摇系统可以使用（  ）方法实行。
A、机械
B、电子
C、人力
D、反向操作
答案: B
514．【单选题】＃题目：门座式起重机吊具具有重心自动调节功能，通过安装重心调节装置，确保集装箱一直与地面（  ）。
A、平行
B、垂直
C、相交
D、相切
答案: A
515．【单选题】＃题目：当门座式起重机在空载或者满载下方时，载荷位能将释放并通过电动机再生电能，可以通过（  ）方式释放，达到节能降耗的效果。
A、能量回馈
B、电阻消耗
C、导入大地
D、接入照明设备
答案: A
516．【单选题】＃题目：以下哪一项是节能减排的项目？（  ）
A、污水处理设备升级扩容项目
B、全自动远控RTG项目
C、岸桥小车拖令升级改造项目
D、RTG锂电池转场改造项目
答案: D
517．【单选题】＃题目：以下哪一点不是港口节能减排技术?（  ）
A、门式起重机势能回收技术
B、集装箱拖车混合动力技术
C、超声波防撞技术
D、大型集装箱船岸电技术
答案: C
518．【单选题】＃题目：以下节能减排技术哪个是正确的?（  ）
A、废旧利用——报废设备再利用，延长报废时间
B、淘汰换新——将所有旧设备全部报废淘汰，更换更为高效的新设备
C、加强维护——通过更为科学与先进的维护技术，降低用能设备的损耗
D、以上的项目全都为正确的
答案: C
519．【单选题】＃题目：以下哪一点不是节能减排技术?（  ）
A、将老旧的卤素灯换成新型LED灯
B、起重机势能回收技术
C、自动润滑机械结构技术
D、RTG转场系统油改电技术
答案: C
520．【单选题】＃题目：我国第一个自动化码头是（  ）。
A、厦门远海全自动化集装箱码头
B、青岛前湾全自动化集装箱码头
C、上海洋山四期全自动化集装箱码头
D、唐山港京唐港区自动化集装箱码头
答案: A
521．【单选题】＃题目：世界第一个自动化码头是（  ）。
A、荷兰鹿特丹港ECT码头
B、英国伦敦Thames码头
C、日本川崎码头
D、巴西班让码头
答案: A
522．【单选题】＃题目：放眼全球，堆场自动化设备比较统一使用（  ）的方案，这项技术成熟可靠，环保低碳效率高。
A、ARMG
B、RMG
C、RTG
D、ERTG
答案: A
523．【单选题】＃题目：远控门座式起重机作业时，当通信网络出现中断时，门座式起重机应（  ）。
A、自动停止并进入安全状态
B、继续当前动作
C、加速完成作业
D、切换至手动模式
答案: A

524．【单选题】＃题目：下列关于自动化码头AGV的固定路径法导航方式，有误的是（  ）。
A、固定路径法以超声波定位技术为代表
B、该方法简单可靠，曾长期应用
C、小车运行路线固定，维护性很差
D、路径更改需挖掘地面铺设磁钉
答案: A
525．【单选题】＃题目：以下哪一种方法不属于自动化码头AGV的自由路径法导航方式（  ）。
A、毫米波雷达法
B、惯性导航系统
C、差分全球定位系统
D、电磁导航技术
答案: D
526．【单选题】＃题目：今后港口AGV导航技术的发展方向是（  ）。
A、固定路径法
B、激光定位导航法
C、差分全球定位系统
D、惯性导航系统
答案: C
527．【单选题】＃题目：自动化码头AGV自由路径法导航技术中，精度较差的是（  ）。
A、激光定位导航法
B、视觉定位导航法
C、毫米波雷达法
D、差分全球定位系统
答案: B
528．【单选题】＃题目：传感器的技术指标包括（  ）。
A、稳态特性、动态特性
B、动态特性、静态特性
C、稳态特性、静态特性
D、静态特性、动态特性、稳态特性
答案: B
529．【单选题】＃题目：光学传感器属于（  ）技术。
A、信息获取
B、信息传输
C、信息处理
D、信息控制
答案: A
530．【单选题】＃题目：物联网的核心技术是（  ）。
A、射频识别
B、集成电路
C、无线电
D、操作系统
答案: A
531．【单选题】＃题目：以下选项不属于港口信息系统中物联网感知层的是（  ）。
A、二维码电子标签
B、GPS设备
C、路由器
D、报警器
答案: C
532．【单选题】＃题目：光学传感器在物联网整体构架中属于（  ）。
A、感知层
B、数据传输层
C、处理层
D、应用层
答案: A
533．【单选题】＃题目：以下属于港口信息系统物联网中感知层的是（  ）。
A、VPN设备
B、路由器
C、自动化双小车岸桥吊具检测系统
D、智能作业系统
答案: C
534．【单选题】＃题目：自动化码头ARTG定位技术对格雷母线应用很多，格雷母线定位的主要技术特点不正确的是（  ）。
A、接触工作方式，天线箱和格雷母线之间通过通信线连接
B、绝对位置检测，能够连续地、高精度地检测绝对地址
C、抗干扰能力强
D、适用于恶劣工作条件
答案: A
535．【单选题】＃题目：根据自动化箱区定义规则，大车行走经过磁钉时两者位置超过（  ）为位置不合法。
A、3mm
B、4mm
C、5mm
D、6mm
答案: C
536．【单选题】＃题目：自动化码头定位技术在AGV已普遍应用，下列说法不正确的是（  ）。
A、定位技术是实现AGV自主导航的基础
B、RFID技术具有非接触、非视距等优点
C、RFID技术应用于AGV小车系统
D、RFID技术成本比超声波定位技术高
答案: D
537．【单选题】＃题目：自动化码头ARMG的定位主要由哪3个机构定位构成（  ）。
A、大车、起升、吊具
B、大车、小车、吊具
C、起升、小车、吊具
D、大车、起升、小车
答案: D
538．【单选题】＃题目：实时操作系统主要用于有实时要求的过程控制等领域。实时系统对于来自外部的信息必须在（  ）。
A、一个时间片内进行处理
B、一个周转时间内进行处理
C、一个机器周期内进行处理
D、被控对象规定时间内及时响应并进行处理
答案: D
539．【单选题】＃题目：实时控制输出是实时输出运算后的控制信号，经（  ）后驱动执行机构，完成控制任务。
A、量程转换
B、光电转换
C、A/D转换
D、D/A转换
答案: D
540．【单选题】＃题目：实时控制也被称为（  ）。
A、他人控制
B、过程控制
C、组织控制
D、外在控制
答案: B
541．【单选题】＃题目：实时控制通常采用的I/O控制方式是（  ）。
A、程序式控制
B、中断控制
C、DMA控制
D、自动控制
答案: B
542．【单选题】＃题目：门座式起重机远程控制系统的核心上位机，主要依托哪种网络实现稳定的数据传输与指令下发（  ）。
A、民用WiFi网络
B、工业以太网+5G专网
C、普通蓝牙
D、局域网有线
答案: B
543．【单选题】＃题目：门座式起重机远控系统中，用于实时回传作业画面、实现远程可视化操控的核心设备是（  ）。
A、压力传感器
B、高清工业摄像头
C、倾角传感器
D、限位开关
答案: B
544．【单选题】＃题目：门座式起重机本地操控与远程操控切换时，需优先保证（  ）。
A、切换速度
B、安全互锁，防止双控冲突
C、操作便捷性
D、信号流畅度
答案: B
545．【单选题】＃题目：门座式起重机远程控制系统上位机日常巡检，重点排查的项目是（  ）。
A、机箱外观划痕
B、系统运行状态、网络链路、报警日志
C、桌面整洁度
D、外接设备线缆磨损
答案: B
546．【单选题】＃题目：影响门座式起重机自动化作业精度的核心因素是（  ）。
A、操作人员经验
B、作业时间
C、传感器精度、算法优化
D、设备外观
答案: C
547．【单选题】＃题目：保证自动化装卸精度，需定期校准的设备是（ ）
A、角度传感器
B、照明灯具
C、润滑泵
D、喇叭
答案: A
548．【单选题】＃题目： 自动化作业精度不达标时，应（  ）。
A、继续作业
B、暂停校准，调试合格后再作业
C、降低精度要求
D、切换手动无视精度
答案: B
549．【单选题】＃题目：门座式起重机自动化作业精度管控中，不属于精度校正范畴的是（  ）。
A、定位传感器零点校准
B、起升高度限位微调
C、回转角度参数修正
D、更换机身装饰盖板
答案: D
550．【单选题】＃题目：门座式起重机远控信号传输中，抵御工业现场电磁干扰的常用方式是（  ）。
A、普通线缆传输
B、屏蔽线缆+光纤传输
C、无线直连
D、降低传输功率
答案: B
551．【单选题】＃题目： 远控系统信号延迟过高，会导致的问题是（  ）。
A、操控精准度下降，易引发安全隐患
B、提升作业效率
C、无任何影响
D、延长设备寿命
答案: A
552．【单选题】＃题目：户外门座式起重机远控5G信号传输，优先选用的设备防护等级是（  ）。
A、IP30
B、IP54
C、IP65及以上
D、IP20
答案: C
553．【单选题】＃题目：门座式起重机远控现场出现强电磁干扰，导致信号卡顿，可行的处置措施是（  ）。
A、加大信号功率
B、加装屏蔽装置，远离干扰源，切换备用链路缆
C、关闭信号滤波装置
D、更换普通传输线
答案: B
554．【单选题】＃题目： 门座式起重机自动化防摇摆技术，主要针对哪个机构的运行晃动进行抑制（  ）
A、起升、旋转、小车行走
B、仅大车行走
C、仅液压系统
D、仅润滑系统
答案: A
555．【单选题】＃题目：智能防摇摆系统的控制原理是（  ）
A、抵消吊重惯性力，优化加减速曲线
B、强制固定吊具
C、降低运行速度
D、缩短运行行程
答案: A
556．【单选题】＃题目：加装防摇摆系统后，门座式起重机作业效率会（  ）
A、大幅降低
B、显著提升，精准高效
C、无变化
D、轻微降低
答案: B
557．【单选题】＃题目：门座式起重机自动化防摇摆系统失效，吊重晃动剧烈时，应（  ）。
A、全速运行，尽快完成作业
B、降低运行速度，平缓启停，手动稳钩
C、紧急制动强行停机
D、切换高速档位，抵消晃动
答案: B
558．【单选题】＃题目：随着人工智能技术、无人驾驶技术、5G通信技术的快速发展，无人电动集卡（IGV）备受关注。关于无人电动集卡（IGV）的说法有误的是（  ）。
A、无人电动集卡（IGV）的应用能降低自动化码头建设投资
B、可采用无人电动集卡（IGV）水平运输方案
C、无人电动集卡（IGV）采用北斗卫星和传感器定位导航技术
D、目前无人电动集卡（IGV）已广泛应用
答案: A
559．【单选题】＃题目：我国的港口机械标准化工作开始于20世纪（  ）年代。
A、60
B、70
C、80
D、90
答案: C
560．【单选题】＃题目：水平运输方式的研究是智慧港口建设的重要环节，目前全自动化集装箱码头应用最普遍的水平运输方式是（  ）。
A、IGV
B、ASC
C、AGV
D、SC
答案: C
561．【单选题】远控门座式起重机系统中，司机通过（  ）观察吊具与船舱的相对位置关系。
A、普通监控摄像头
B、激光扫描仪
C、红外热成像仪
D、高清变焦摄像头+全景鹰眼系统
答案: D

2、 多选题（146题）

562．【多选题】＃题目：职业道德的特点是（  ）。
A、职业性
B、实践性
C、继承性
D、纪律性
E、多样性
答案: ABCDE
563．【多选题】＃题目：职业道德所遵循的原则是（  ）。
A、为人民服务原则
B、个人主义原则
C、经济至上原则
D、企业优先原则
E、集体主义原则
答案: AE
564．【多选题】＃题目：职业行为规范包括以下（  ）方面内容。
A、爱岗敬业
B、诚实守信
C、办事公道
D、服务群众
E、奉献社会
答案: ABCDE
565．【多选题】＃题目：《公民道德建设实施纲要》提出，必须在全社会大力倡导（  ）的基本道德规范。
A、爱国守法
B、明礼诚信
C、团结友善
D、勤俭自强
E、敬业奉献
答案: ABCDE
566．【多选题】＃题目：诚实守信是为人之本，从业之道，具体包括（  ）。
A、为人正直
B、忠诚所属单位
C、维护单位信誉
D、保守组织秘密
E、奉献爱心
答案: BCD
567．【多选题】＃题目：爱岗敬业的具体要求是（  ）。
A、抓住择业机遇
B、树立职业理想
C、强化职业责任
D、提高职业技能
E、强调家庭原因
答案: BCD
568．【多选题】＃题目：职业纪律具有的特点是（  ）。
A、明确的规定性
B、一定的强制性
C、一定的弹性
D、一定的自我约束性
E、一定的自愿性
答案: AB
569．【多选题】#题目：《中华人民共和国宪法》第五十四条规定，中华人民共和国公民有维护祖国（  ）的义务。
A、安全
B、荣誉
C、利益
D、统一
E、独立
答案: ABC
570．【多选题】＃题目：下列是接触元素的是（  ）。
A、点
B、线
C、面
D、体
E、球
答案: ABC
571．【多选题】＃题目：窄V带已广泛用于（  ）且机构要求紧凑的机械传动中。
A、高速
B、低速
C、大功率
D、小功率
E、传动精度高
答案: AC
572．【多选题】＃题目：不可以方便实现变速变向的传动是（  ）。
A、带传动
B、链传动
C、轮系
D、齿轮传动
E、蜗轮蜗杆传动
答案: ABDE
573．【多选题】＃题目：一般零件按零件结构形状特点，大体可分为（  ）。
A、轴套类
B、轮盘类
C、叉架类
D、箱体类
E、齿轮类
答案: ABCD
574．【多选题】＃题目：一张完整的零件图包括以下几项基本内容：（  ）。
A、公差
B、图形
C、尺寸
D、技术要求
E、标题栏
答案: BCDE
575．【多选题】＃题目：装配图的具体内容包括（  ）。
A、一组视图
B、必要的尺寸
C、技术要求
D、标题栏
E、材料
答案: ABCD
576．【多选题】＃题目：装配图的尺寸标注要求与零件图的尺寸标注要求不同，它不需要标注每个零件的全部尺寸，只需标注一些必要尺寸，这些必要尺寸可按其作用不同大致归纳为以下几类（  ）等。
A、规格尺寸
B、装配尺寸
C、安装尺寸
D、外形尺寸
E、其他重要尺寸
答案: ABCDE
577．【多选题】＃题目：梁弯曲变形的内力包括（  ）。
A、轴力
B、剪力
C、弯矩
D、扭矩
E、应力
答案: BC
578．【多选题】＃题目：轴上零件的轴向定位方法有（  ）。
A、轴肩和轴环
B、圆螺母
C、套筒
D、轴端挡圈
E、键连接
答案: ABCD
579．【多选题】＃题目：润滑脂的特点较多，不包括（  ）。
A、流动性差
B、摩擦阻力大
C、导热系数小
D、机械效率高
E、粘度低
答案: DE
580．【多选题】＃题目：闭环控制系统又称为反馈控制系统，一般包含以下部分（  ）。
A、控制器
B、执行环节
C、被控对象
D、反馈环节
E、测量环节
答案: ABCDE
581．【多选题】＃题目：为了限制启动电流，他励直流电动机通常采用（  ）方式启动。
A、电枢回路串电阻
B、降低电枢电压
C、升压启动
D、直接启动
E、增大电枢电压
答案: AB
582．【多选题】＃题目：交流接触器主要由（  ）部分组成。
A、电磁系统
B、触头系统
C、灭弧装置
D、绝缘外壳及附件
E、铁心
答案: ABCD
583．【多选题】＃题目：三相笼型异步电动机的启动方式有（  ）等方式。
A、直接启动
B、降压启动
C、转子回路串电阻启动
D、转子串频敏变阻器启动
E、转子回路并电阻启动
答案: AB
584．【多选题】＃题目：电气技术中的文字符号分为（  ）等部分。
A、基本文字符号
B、增强文字符号
C、辅助文字符号
D、逻辑文字符号
E、象形符号
答案: AC
585．【多选题】＃题目：PLC的编程语言丰富，可分为（  ）等多种。
A、梯形图语言
B、语句表
C、控制系统流程图
D、C语言
E、window软件
答案: ABC
586．【多选题】＃题目：数字式万用表由（  ）等部分组成。
A、显示屏
B、电源开关
C、转换开关(量程开关)
D、输入插口
E、输出插口
答案: ABCD
587．【多选题】＃题目：以下属于常用绝缘材料的有（  ）。
A、玻璃
B、云母
C、矿物油
D、塑料
E、铜
答案: ABCD
588．【多选题】＃题目：异步电动机的基本调速方法有（  ）。
A、改变定子极对数P调速
B、改变电源频率f1调速
C、改变转差率s调速
D、转子串电阻调速
E、改变电压V调速
答案: ABCD
589．【多选题】＃题目：单向阀的作用包括（  ）。
A、组成单向节流阀
B、组成液压锁
C、过滤
D、背压
E、升压
答案: ABD
590．【多选题】＃题目：对缸体组件的要求包括（  ）。
A、足够的强度
B、较高的表面硬度
C、较高的表面精度
D、可靠的密封性
E、方便安装
答案: ACD
591．【多选题】＃题目：节流调速回路包括（  ）。
A、进油路节流调速回路
B、回油路节流调速回路
C、旁油路节流调速回路
D、控制路调速回路
E、液压马达调速回路
答案: ABC
592．【多选题】＃题目：对于卸荷回路，表达正确的有（  ）。
A、可使系统获得最低的工作压力，延长液压泵寿命
B、可采用滑阀机能为“H”或“M”型换向阀来实现
C、不可采用换向阀来实现卸载
D、可以用顺序阀实现卸荷
E、可以单独用溢流阀实现卸荷
答案: AB
593．【多选题】＃题目：有卸荷功能的中位机能是（  ）。
A、H型
B、O型
C、M型
D、P型
E、K型
答案: ACE
594．【多选题】＃题目：普通锉按其断面形状分为（  ）等。
A、平锉
B、三角锉
C、圆锉
D、刀口锉
E、扁锉
答案: ABC
595．【多选题】＃题目：套螺纹操作方法有（  ）。
A、刚套螺纹时，不加压
B、用V形夹块或厚铜衬作衬垫
C、要经常倒转以断屑
D、套螺纹时加冷却润滑液，常用的有机油或较浓的乳化液
E、可以在不停车的情况下检查工件的精度
答案: ABCD
596．【多选题】＃题目：下列关于台钻特点的叙述，正确的是（  ）。
A、操作者衣袖要扎紧，严禁戴手套
B、不能用手直接清除切屑
C、维修不方便
D、转速较高，不适用于有些特殊材料或工艺需用低速加工的情况
E、可以在不停车的情况下检查工件的精度
答案: ABD
597．【多选题】＃题目：下列关于机械伤害事故的特点描述正确的是（  ）。
A、机械伤害作用力强大
B、当发现有人可能被机械伤害时，紧急停车就可以避免
C、机械伤害后果惨重
D、可能致人伤亡
E、机械伤害事故是不可避免的
答案: ACD
598．【多选题】＃题目：根据事故发生的原因，可将设备事故性质分为以下哪几种（  ）。
A、责任事故
B、安全事故
C、自然事故
D、质量事故
E、意外事故
答案: ACD
599．【多选题】＃题目：影响磨损的因素有很多种，其中包括（  ）。
A、材料
B、运转条件
C、几何因素
D、设备
E、润滑条件
答案: ABCE
600．【多选题】＃题目：对轴和轴承座壳体孔的清洗描述正确的是（  ）。
A、必须经过彻底清洗才能安装使用
B、轴和轴承座的清洗可以选用汽油或煤油清洗
C、轴承座的清洗可以选用盐酸清洗
D、清洗完最好用干布擦拭干净
E、轴承座的清洗可以选用硫酸清洗
答案: ABD
601．【多选题】＃题目：钢丝绳在卷筒上的缠绕通常包括两种方式（  ）。
A、乱槽缠绕
B、多层缠绕
C、单层缠绕
D、回弯缠绕
E、没有规定
答案: BC
602．【多选题】＃题目：制动器不产生压力、无法制动的原因包括（  ）。
A、溢流阀的阻尼孔堵塞
B、滤油器堵塞
C、油泵接头未拧紧
D、制动片松动
E、液压油的压力过高
答案: ABC
603．【多选题】＃题目：润滑不良或者超期使用，联轴器会导致的故障有（  ）。
A、联轴器半体内产生裂纹
B、连接螺栓及销轴孔磨损
C、联轴器移位
D、齿形联轴器轮齿磨损或折断
E、卡死
答案: ABDE
604．【多选题】＃题目：机械设备减速器漏油的原因包括（  ）。
A、密封失效
B、箱体变形
C、剖分面不平
D、螺栓松动
E、密封圈损坏
答案: ABCDE
605．【多选题】＃题目：起升机构的卷绕系统包括（  ）。
A、钢丝绳
B、卷筒
C、减速器
D、滑轮
E、抓斗
答案: ABD
606．【多选题】＃题目：旋转支承装置采用滚动轴承支承优点不包括（  ）。
A、损坏后修理方便
B、不必考虑旋转部分的稳定
C、省去了中心轴枢
D、安装调整方便
E、安装方便
答案: BCD
607．【多选题】＃题目：非工作性变幅机构的主要特征包括（  ）。.
A、工作次数少
B、幅度调整好后作业时不变
C、采用较高的变幅速度
D、变幅速度对装卸生产率的影响小
E、工作次数多
答案: ABD
608．【多选题】＃题目：无轨式运行机构的优点包括（  ）。
A、运行阻力小
B、可以在普通路面上做任意方向的运行
C、调度性好
D、有较大的牵引力
E、有较大的爬坡能力
答案: BCDE
609．【多选题】＃题目：防风装置的养护要求包括（  ）。
A、锚定装置正常
B、防风拉索齐全完好
C、夹轮器工作正常
D、防风止挡器正常
E、防风铁靴状态正常
答案: ABCDE
610．【多选题】＃题目：水的灭火作用是（  ）。
A、冷却作用
B、窒息作用
C、稀释作用
D、分离作用
E、乳化作用
答案: ABCDE
611．【多选题】＃题目：下列哪种情况会产生电火花?（  ）。
A、电气开关开启或关闭时
B、使用防爆手电筒
C、电路短路
D、带负载强行断电
E、电气设备漏电
答案: ACDE
612．【多选题】＃题目：对（  ）人员进行紧急救护时可以进行人工呼吸。
A、有毒气体中毒
B、触电假死
C、溺水
D、中暑
E、传染病
答案: BCD
613．【多选题】＃题目：在装卸（  ）等危险品时，原则上应最后装，最先卸。
A、爆炸品
B、有机过氧化物
C、放射性物品
D、一级毒害品
E、一级易燃液体
答案: ABCDE
614．【多选题】＃题目：为减少白色污染，国家提倡购物（  ）。
A、少用塑料袋
B、少用一次性饭盒
C、多用塑料袋
D、多用布袋子
E、多用菜篮子
答案: ABDE
615．【多选题】＃题目：根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的从业人员不服管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，应受到的处罚包括（  ）。
A、给予一定罚款
B、依照有关规章制度给予处分
C、由生产经营单位给予批评教育
D、解除劳动合同
E、造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任
答案: BCE
616．【多选题】＃题目：劳动者在（  ）情形下，依法享受社会保险待遇。
A、生育
B、升学
C、失业
D、工伤
E、犯罪
答案: ACD
617．【多选题】＃题目：订立劳动合同，应当遵循（  ）的原则。
A、夸大待遇
B、合法
C、公平
D、平等自愿
E、协商一致
答案: BCDE
618．【多选题】＃题目：公民应当增强环境保护意识，采取（  ）生活方式，自觉履行环境保护义务。
A、浪费
B、低碳
C、节俭
D、使用环保不达标产品
E、过度包装
答案: BC
619．【多选题】＃题目：特种设备（  ）和检测应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。
A、生产
B、经营
C、使用
D、检验
E、采购
答案: ABCD
620．【多选题】＃题目：防治大气污染，应当加强对（  ）、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
A、燃气
B、燃煤
C、燃油
D、工业
E、机动车船
答案: BDE
621．【多选题】＃题目：关于抓斗选取，描述正确的是（  ）。
A、通用抓斗可以抓取通用散货
B、木材抓取，选取木材专用抓斗
C、六瓣抓斗可以用于散货清舱作业
D、黏性货物作业，空斗运行时要闭斗进舱
E、对于难抓取的物料，应尽早排出舱底，安排清舱机械下舱
答案: BDE
622．【多选题】＃题目：关于常见货物的堆放原则，下列说法正确的有（  ）。
A、遵循 “大不压小、重不压轻” 的原则，避免货物被压损
B、易受潮货物做好干燥通风 + 底部垫高的处理，能减少受潮霉变的风险
C、易燃易爆货物应单独存放，且与其他货物保持安全距离
D、相同类型的货物应集中堆放，便于管理和作业
E、货物外包装标识应朝向内侧堆放，以保护标识清晰完整
答案: ABCD
623．【多选题】＃题目：关于常见货物的性能与堆放、作业注意事项，下列说法正确的有（  ）。
A、纸浆具有吸湿性，堆放时需做好防潮措施，避免受潮结块
B、橡胶制品耐老化性强，适宜长期露天堆放，日照可保持干燥
C、钢材密度大、硬度高，堆叠时需注意承重，避免底层货物变形
D、煤炭具有自燃性，堆存时需控制堆高和通风，防止热量积聚
E、粮食具有呼吸性，储存时需保持通风，避免发热霉变
答案: ACDE
624．【多选题】＃题目：清舱作业要求（  ）。
A、要与指挥人员和清舱机械紧密配合
B、六瓣抓斗或双瓣抓斗都可选用
C、尽量抓取物料多的地方
D、避免撒漏
E、可以甩斗抓取舱底货物
答案: ACD
625．【多选题】＃题目：道路交通标志的类型有（  ）。
A、警告标志
B、禁令标志
C、指示标志
D、指路标志
E、辅助标志
答案: ABCDE
626．【多选题】＃题目：驾驶机动车上道路行驶，必须满足的条件有（  ）。
A、悬挂机动车号牌
B、放置检验合格标志
C、放置保险标志
D、随车携带机动车行驶证
E、随身携带机动车驾驶证
答案: ABCDE
627．【多选题】＃题目：驾驶汽车怎样向左安全变更车道？（  ）
A、观察左侧道路情况
B、打开左转向灯
C、不得影响正常通行车辆
D、迅速向左变道
E、左后无车的情况下可以直接变道
答案: ABC
628．【多选题】＃题目：司机在发现码头轨道存在下列问题时应报修（  ）。
A、轨道螺丝松
B、卡板脱落
C、变形
D、断裂
E、严重高低差
答案: ABCDE
629．【多选题】＃题目：码头的防撞装置有哪些（  ）。
A、防撞缓冲胶
B、防撞行程限位开关
C、激光限位开关
D、行走锚定插销
E、力矩限制器
答案: ABC
630．【多选题】＃题目：下面属于码头防风装置的有（  ）。
A、行走锚定
B、防风拉索
C、夹轮器
D、防爬器
E、风速仪
答案: ABCD
631．【多选题】＃题目：司机在给设备通电时需要事先检查（  ）。
A、电缆供电箱是否完好
B、电缆外皮是否完好
C、供电箱开关是否正常
D、电缆插头是否完好
E、是否挂好用电警示牌
答案: ABCD
632．【多选题】＃题目：当有7级以上大风时，门座式起重机应立即停止工作，并采取以下（  ）措施防风。
A、将门座式起重机走到锚定位并将其锚定
B、放下回转锁定装置
C、锁紧夹轨器或夹轮器
D、拉紧防风拉索
E、整机断电
答案: ABCDE
633．【多选题】＃题目：大雨大雾天气时，要注意（  ）。
A、预防雷击
B、预防电伤
C、能见度低时停止作业
D、切断电源
E、关好门窗
答案: ABCDE
634．【多选题】＃题目：夜间作业时，应注意（  ）。
A、视线不良，作业中要看清指挥手势
B、慢档作业，小心为上
C、可听对讲机指挥操作
D、连续作业疲倦时，可适当休息
E、停止作业
答案: AD
635．【多选题】＃题目：门座式起重机在6级风环境下，需采取的安全操作措施包括哪些？（  ）。
A、停止起升、变幅等高危作业
B、立即启动夹轨器、锚定装置进行防风固定
C、将起重臂收回至安全收拢位置
D、开启警示灯并提醒现场人员注意安全
E、对港机结构进行临时加固
答案: ACD
636．【多选题】＃题目：关于重大件的描述，正确的是（  ）。
A、质量大时，不能使用一般的起重机装卸
B、单件尺寸过大过宽过高，在装载方面会受到一定限制
C、25米长的重轨属于重大件
D、体积较大的成套设备属于重大件
E、30吨卷钢属于重大件
答案: ABCDE
637．【多选题】＃题目：重大件货物的特性包括（  ）。
A、笨重性
B、完整的成套性
C、局部的脆弱性
D、重心不确定性
E、重心往往在体积中心
答案: ABCD
638．【多选题】＃题目：关于长形物体吊点的选择，描述正确的是（  ）。
A、如采用一个吊点，吊点位置应在距离起吊端0.3L处
B、如采用二个吊点，吊点距物体两端的距离为0.2L
C、如采用三个吊点，三个吊点应该均分长形物体
D、采用多吊点时，必须使各吊索受力均匀
E、如采用三个吊点，中间吊点应在物体中心处
答案: ABDE
639．【多选题】＃题目：重大件吊运的安全技术操作要求（  ）。
A、操作要轻稳准
B、货物起吊要慢
C、起吊后要及时稳钩观察
D、防止碰撞
E、被吊重物尽可能放低
答案: ABCDE
640．【多选题】危险品吊装作业前，应做好的准备工作有（  ）
A、检查吊具、索具完好有效，无破损、变形
B、核对危险品品名、性质、危险特性及安全注意事项
C、作业人员按规定佩戴相应防护用品
D、清理作业现场，设置警戒区域
E、恶劣天气（雷雨、大风）应停止作业
答案: ABCDE
641．【多选题】＃题目：危险货物装卸作业场地要求（  ）。
A、作业场地要求干净清洁
B、严禁明火作业，杜绝一切火种
C、可以使用手机或对讲机
D、配备必要的消防器材和消毒用品
E、夜间必须保证有足够的照明
答案: ABDE
642．【多选题】＃题目：危险货物装卸人员要求（  ）。
A、身体健康，体检要求合格
B、皮肤轻微破损，一般不影响上岗
C、必须取得“危险货物作业证”
D、正确穿戴好劳动保护用品
E、必须经过专业培训合格
答案: ACDE
643．【多选题】＃题目：危险货物装卸机械及工具要求（  ）。
A、应根据危险货物性质选用专用或适配的机械及工具
B、使用前必须彻底清扫，保持清洁干燥
C、严禁沾染与所装货物性质相抵触的物质
D、装卸作业时应按额定负荷降低 50% 使用
E、工具按正常负荷使用
答案: ABC
644．【多选题】＃题目：危险货物安全操作规程包括（  ）。
A、作业现场配置消防、应急器材
B、参加作业人员必须按规定穿戴好劳动保护用品
C、毒害品装卸船作业时，要挂好足够大的安全网
D、遇到雷鸣、电闪或附近火警时，应立即停止作业
E、要有装卸作业工艺方案、安全措施、应急措施等
答案: ABCDE
645．【多选题】＃题目：钢板作业，要注意（  ）。
A、根据货物重量选择高低档
B、服从指挥手指挥
C、禁止超载作业
D、严禁碰撞舱口
E、抽钢丝绳时要慢
答案: ABCDE
646．【多选题】＃题目：关于袋货卸船作业，描述正确的是（  ）。
A、质量50kg及以下为小袋，50KG以上为大袋
B、袋货一般用托盘成组装卸
C、防止碰撞车船，防止撒漏
D、防止掉袋造成事故
E、堆码要整齐
答案: ACDE
647．【多选题】＃题目：散货卸船要求，正确的是（  ）。
A、低开斗，防止撒漏，减少扬尘污染
B、避免挖井留山
C、避免碰撞舱口
D、通用抓斗可通用散货
E、严禁门座式起重机与清舱机械及人员同舱内同一地点附近同时作业
答案: ABCE
648．【多选题】＃题目：原木作业要求（  ）。
A、使用原木专用抓斗
B、可以采用六瓣抓斗抓取
C、可以采用原木抓斗悠钩抓取办法
D、不能挖井作业
E、允许工人协助扶抓斗定位
答案: ACD
649．【多选题】＃题目：以下哪些情况发生时，需要停止作业（  ）。
A、7级大风
B、台风
C、8级大风
D、小雨且能见度良好
E、晨昏时刻
答案: ABC
650．【多选题】＃题目：煤炭卸车作业严禁（  ）。
A、用抓斗牵拉车皮
B、与清车底人员同时作业
C、从车皮两头开始作业
D、避免抓斗磕碰车皮
E、卡在车皮内盲目起升
答案: ABE
651．【多选题】＃题目：危险品作业人员需要（  ）。
A、连续加班，快速完成作业
B、身体健康
C、无禁忌证
D、定期进行体检
E、皮肤有些许破损
答案: BCD
652．【多选题】＃题目：无论是什么原因造成制动器失灵，操作者应该（  ）。
A、慌张失措
B、镇定处理
C、精神集中
D、按步骤采取措施
E、沉着冷静
答案: BCDE
653．【多选题】＃题目：造成失控可能的原因有（  ）。
A、违规吊运超重货物
B、微距离下降时点车速度过慢
C、电气元件故障
D、按规定操作轻货物
E、控制线路故障
答案: ABCE
654．【多选题】＃题目：起重机作业停电，哪些操作是可行的（  ）。
A、将起升手柄扳到下降位置
B、将所有控制手柄扳到零位
C、采取措施让货物停在半空中
D、电话报告上级主管处理
E、货物无法落下，应切断电源开关
答案: BDE
655．【多选题】＃题目：根据起重机作业的相关内容，下列哪些情况可能造成起重机安全事故（  ）。
A、超载起吊重物
B、起升机构制动器失灵
C、指挥信号错误
D、作业前未检查设备安全装置
E、大风、雷雨等恶劣天气露天作业
答案: ABCDE
656．【多选题】＃题目：为防止起重机吊运货物时发生碰撞事故，下列操作与装置正确的有（  ）。
A、吊运时机身及货物与周边设备保持足够安全距离
B、起吊前确认起升高度与两侧安全距离
C、大车运行机构设置缓冲器等防碰撞装置
D、集装箱吊具吊离地面时确保顶销锁止可靠
E、吊运过程中货物可近距离贴近设备快速通过
答案: ABCD
657．【多选题】＃题目：为保护钢丝绳不发生弯折，钢丝绳使用时不能（  ）。
A、斜拉硬拽
B、超负荷起吊
C、与硬物摩擦
D、扭结、压扁操作
E、在卷筒上保留超过安全圈数的钢丝绳
答案: ABCD
658．【多选题】＃题目：对港机锈蚀部位的油漆处理，主要有以下哪些注意事项（  ）。
A、处理前先进行探伤，看是否存在开裂
B、对锈蚀部位进行彻底打磨
C、只打磨锈蚀部位，周边无须处理
D、要参考处理当天空气湿度
E、要确保油漆厚度
答案: ABDE
659．【多选题】＃题目：对于金属结构锈蚀部位的油漆修补，修补前应（  ）。
A、除油
B、将锈蚀部位及其周边打磨干净
C、充分干燥
D、修复穿孔开裂等缺陷
E、可多上一层底漆覆盖
答案: ABCD
660．【多选题】＃题目：为了反映零件的磨损，常常需要用一些参量来表征材料的磨损性能。常用的参量有以下几种：（  ）。
A、磨损量
B、磨损率
C、磨损度
D、耐磨性
E、耐腐蚀性
答案: ABCD
661．【多选题】＃题目：金属结构检测常用方法有（  ）。
A、超声检测
B、射线检测
C、磁粉检测
D、渗透检验
E、涡流检测
答案: ABCDE
662．【多选题】＃题目：接地的主要作用是（  ）。
A、人身遭受电击
B、设备和线路遭受损坏
C、预防火灾和防止雷击
D、美观
E、不能保障电气系统受损
答案: ABC
663．【多选题】＃题目：起升机构出现异响，一般会有以下（  ）原因引起。
A、电机轴承损坏
B、钢丝绳弯曲
C、减速箱轴承损坏
D、减速箱崩齿
E、卷筒与低速轴轴线不对中
答案: ACDE
664．【多选题】＃题目：俯仰安全钩无法正常钩挂的原因有：（  ）。
A、角度未够
B、安全钩配重过重
C、安全钩销轴卡滞
D、安全钩或拉桩变形
E、安全钩推杆失效
答案: ABCDE
665．【多选题】＃题目：单臂架门座式起重机臂架出现异响的部位一般有：（  ）。
A、变幅齿条崩齿
B、臂架铰点轴承损坏
C、臂架顶滑轮轴承损坏
D、左右钢丝绳不平衡
E、电机速度异常
答案: ABC
666．【多选题】＃题目：属于门座式起重机的防台装置的有（  ）。
A、大车锚定
B、夹轮器
C、防风拉索
D、小车锚定
E、防爬靴
答案: ABCDE
667．【多选题】＃题目：起重设备重量传感器使用环境恶劣，一般应有以下性能：（  ）。
A、可靠的防水、防尘
B、耐腐蚀
C、耐高温
D、抗干扰
E、高疲劳强度
答案: ABCDE
668．【多选题】＃题目：力矩限制器超载保护指示灯亮时，此时应该（  ）。
A、慢速放下集装箱
B、拔了力矩限制器电源
C、听从现场指挥手的命令
D、需要用到旋转动作时使用高速档位
E、动变幅提高幅度
答案: AC
669．【多选题】＃题目：吊钩在使用过程中应经常检查哪些情况？（  ）
A、有无裂纹
B、严重变形
C、腐蚀
D、磨损现象
E、轴承有无异响
答案: ABCDE
670．【多选题】＃题目：下列属于机械设备吊具动作慢的主要原因的是（  ）。
A、液压系统堵塞
B、电磁阀老化
C、过滤器故障
D、压力异常
E、电机反转
答案: ABCD
671．【多选题】＃题目：司机室的设计应当考虑（  ）。
A、高温
B、有毒气体
C、尘土
D、安全
E、视野
答案: ABCDE
672．【多选题】＃题目：下面属于一般油品检测项目的有：（  ）。
A、运动粘度
B、微粒数
C、以Karl Fisher法测得的水含量
D、分光镜下的金属微粒
E、相对粘度
答案: ABCD
673．【多选题】＃题目：对试电笔描述正确的是（  ）。
A、试电笔的笔尾是由绝缘材料制成
B、低压试电笔检测的电压范围为60-220V
C、当试电笔测试带电体时，电流经带电体、试电笔、人体及大地形成通电回路
D、验电时，手指必须触及笔尾的金属体
E、验电时，手指必须触及笔尖的金属部分
答案: CD
674．【多选题】＃题目：对于安全用电常识，描述正确的是（  ）。
A、凡是对地电压大于250V者称为高压电
B、我国的安全电压额定值等级分为42V、36V、24V、12V、6v五个等级
C、电流对人体的伤害主要是电击和电伤
D、对于交流工频电，成年男性的致命电流为50mA
E、一般在低压系统中，保护接电电阻阻值应小于4欧姆
答案: ABCE
675．【多选题】＃题目：下列属于普通锉的是（  ）。
A、方锉
B、圆锉
C、菱形锉
D、半圆锉
E、刀口锉
答案: ABD
676．【多选题】＃题目：游标卡尺的使用范围是（  ）。
A、测量工件宽度
B、测量工件外径
C、测量工件内径
D、测量工件深度
E、测量工件的角度
答案: ABCD
677．【多选题】＃题目：万用表是一种带有整流器，可测量（  ）等多种电学参量的磁电式仪表。
A、交流电流
B、直流电流
C、温度
D、电阻
E、电压
答案: ABDE
678．【多选题】＃题目：下列属于门座式起重机大车行走机构常见故障原因的有（  ）。
A、车轮轴承损坏、齿轮箱缺油或打齿
B、制动器调整不当、制动瓦抱死
C、轨道不平、轨距偏差、接缝过大
D、行走电机缺相、变频器故障
E、吊钩滑轮磨损
答案: BCDE
679．【多选题】＃题目：门座式起重机旋转无力、转速缓慢，可能的故障原因有（  ）。
A、旋转电机功率不足、绕组故障
B、减速箱齿轮磨损严重、传动效率降低
C、旋转制动器未完全松开、存在制动阻力
D、旋转支承轮卡滞、摩擦阻力过大
E、起升制动器未完全松开、存在制动阻力
答案: ABCD
680．【多选题】＃题目：门座式起重机起升机构无法启动的常见原因有（  ）。
A、总电源未接通、控制回路保险熔断
B、制动器故障未打开
C、起升限位、紧急开关动作
D、电机轴承损坏卡死
E、起升风机热继电器跳闸
答案: ABCDE
681．【多选题】＃题目：门座式起重机变幅机构运行异常，表现为动作忽快忽慢、间歇性卡顿，排除机械、液压故障后，常见电气故障原因包含（  ）。
A、变幅电机碳刷磨损严重、滑环接触不良，供电不稳
B、变幅变频器故障、参数漂移，输出转速异常
C、变幅减速箱齿轮磨损，传动阻力忽大忽小
D、电气线路老化破损，出现虚接、短路隐患
E、变幅接触器触点烧蚀、接触不良，供电间歇性中断
答案: ABDE
682．【多选题】＃题目：门座式起重机起升机构抖动严重、升降不稳，可能的机械故障原因有（  ）。
A、减速机齿轮磨损、啮合不良
B、钢丝绳张力不均
C、滑轮轴承损坏
D、起升电机轴承故障
E、电控程序紊乱
答案: ABCD
683．【多选题】＃题目：门座式起重机液压系统压力不足，可能的故障原因有（  ）。
A、液压泵磨损、轴向间隙过大内泄
B、溢流阀阀芯卡滞、压力调定偏低
C、液压缸活塞密封破损内泄
D、吸油过滤器堵塞供油不畅
E、液压油液位过高
答案: ABCD
684．【多选题】＃题目：门座式起重机整机无法启动，属于电气侧常见故障原因的有（  ）。
A、总电源空气开关跳闸、漏电保护器动作​
B、控制回路熔断器熔断、变压器损坏​
C、紧急停止按钮未复位​
D、轨道卡滞、机械抱死
E、电源进线缺相、电压异常
答案: ABCE
685．【多选题】＃题目：钢丝绳报废的主要表现形式有：（  ）。
A、断丝超标
B、断股
C、绳芯锈蚀
D、弯曲
E、直径减少超标
答案: ABCE
686．【多选题】＃题目：大型港口机械设备使用过程中，滑轮报废的情形有（  ）。
A、槽底起纹严重
B、槽侧磨损超标
C、结构开裂
D、轴承跑外圈
E、轴承跑内圈
答案: ABCDE
687．【多选题】＃题目：盘式制动器一般失灵的原因有：（  ）。
A、偏刹
B、刹车盘刹车片磨损
C、制动力矩不足
D、销轴磨损
E、制动面积过小
答案: ABCE
688．【多选题】＃题目：电动机工作不正常的原因主要有（  ）。
A、电源过高或过低
B、三相电源不平衡
C、缺相
D、负载过重
E、轴承损坏
答案: ABCDE
689．【多选题】＃题目：变频电机每分钟转速不稳，是（  ）原因引起的。
A、负载过大
B、负载变化过大
C、电源开相
D、编码器异常
E、减速箱传动比变化
答案: BCD
690．【多选题】＃题目：减速器拆卸与安装注意事项有：（  ）。
A、先搞清楚内部结构再着手拆卸
B、对不易拆或拆卸后会降低连接质量的部分避免拆卸
C、拆卸时，用力要适当
D、用敲击法拆卸零件时，应注意保护零件表面
E、对难于拆卸的零件，可用氧气乙炔加热拆出
答案: ABCD
691．【多选题】＃题目：车轮踏面出现（  ）时，必须更换。
A、裂纹
B、沙眼
C、气孔
D、麻点
E、夹渣
答案: ABCE
692．【多选题】＃题目：高压动力电缆因绝缘发生老化，出现下列情况之一时，必须即时修复或更换：（  ）。
A、电缆龟裂、发脆
B、出现鼓包、放电痕迹
C、严重过热、发烫
D、电缆护套破损、开裂
E、接头打火、氧化
答案: ABCDE
693．【多选题】＃题目：轴承过热，有异常声响，原因可能有（  ）。
A、轴承润滑不良或有杂质
B、装配不良
C、轴承磨损严重、损坏
D、液压件或管路漏油
E、轴承没压紧
答案: ABCE
694．【多选题】＃题目：夹轮器油位低报警，以下那些处理方法是正确的（  ）。
A、在现场看油位计的油位是否正常
B、检查油位的开关线路
C、无需观察，直接加油
D、检测是否有漏油点
E、强制程序继续作业
答案: ABD
695．【多选题】＃题目：门座式起重机起升钢丝绳迅速磨损且经常破裂，可能的原因有（  ）。
A、滑轮裂纹或者轮缘断裂
B、卷筒磨损
C、钢丝绳长期使用未能及时保养
D、滑轮绳槽磨损不匀
E、轻负荷作业且遵循安全守则
答案: ABCD
696．【多选题】＃题目：集装箱专用门座式起重机的特点有（  ）。
A、可配备20FT和40FT集装箱用伸缩吊具或双20FT集装箱伸缩吊具
B、吊具电缆可以通过电缆卷盘收放或吊具电缆集缆筐收放
C、起升速度调速平稳，低速稳定性好
D、最大工作幅度35m时，可适应江海直达集装箱船的装卸
E、适应码头10.5-16m标准轨距
答案: ABCDE
697．【多选题】＃题目：岸电节能减排技术对比传统的燃油有哪些优势?（  ）
A、降低原油消耗
B、降低发电机组的噪音
C、降低维护成本
D、减少有害气体的产生
E、提高工作效率
答案: ABCD
698．【多选题】＃题目：闭环过程自动控制系统又称为反馈控制系统，主要由（  ）等组成。 
A、给定元件 
B、比较元件
C、放大元件
D、被控对象
E、执行元件
答案: ABCDE
699．【多选题】＃题目：港口机械管理的目的是优化配置港口企业港机设备资源，为企业装卸生产提供（  ）技术设备。
A、高效的
B、高速的
C、经济的
D、先进的
E、可靠的
答案: ACE  
700．【多选题】＃题目：传感器技术包括传感器的（  ）。
A、基础研究
B、网络系统的研究
C、设备研究
D、集成电路研究
E、应用研究
答案: ABE
701．【多选题】＃题目：物联网港口信息系统由以下哪些部分组成（  ）。
A、智能泊车系统
B、智能仓储监控系统
C、智能作业系统
D、港口信息平台
E、港口气象系统
答案: BCD
702．【多选题】＃题目：自动化码头需要应用实时控制技术的包括（  ）。
A、AGV避障和路径优化
B、装卸设备防碰撞
C、船型扫描系统
D、港口信息平台
E、堆场实时扫描系统
答案: ABE
703．【多选题】＃题目：门座式起重机远程控制基础架构包含的核心模块有（  ）。
A、远程操控台
B、现场数据采集单元
C、信号传输模块
D、本地电控执行单元
E、视频监控可视化单元
答案: ABCDE
704．【多选题】＃题目：提升门座式起重机自动化作业精度的措施有（  ）。
A、高精度传感器选型
B、定期校准调试
C、优化防摆控制算法
D、规范作业参数设定
E、增大起重机运行速度
答案: ABCD
705．【多选题】＃题目：门座式起重机远控系统保障信号稳定传输的措施有（  ）。
A、采用工业级通信模块
B、信号屏蔽抗干扰
C、冗余传输链路
D、数据加密传输
E、定期检修传输线路与接口
答案: ABCDE
706．【多选题】＃题目：门座式起重机自动化防摇摆控制的优势包括（  ）。
A、减少货物晃动掉落
B、提升作业精准度
C、缩短作业周期
D、降低设备磨损
E、改善远程操控手感
答案: ABCDE
707．【多选题】＃题目：符合国家相关部门发布的智慧绿色港口相关政策的措施包括（  ）。
A、提升港口工艺与装备智能化水平
B、研究和推广铁水多式联运技术
C、推进码头船舶岸电技术运用
D、提高港口装卸作业效率
E、合理利用港口资源
答案: ABCDE

3、 判断题（293题）

708．【判断题】＃题目：（  ）遵守职业道德规范就是要求从业人员一心维护本单位、本部门的利益。
答案: 错
709．【判断题】＃题目：（  ）加强职业道德建设是促进行业、企业生存和发展的需要，也是提高从业人员素质的需要。
答案: 对
710．【判断题】＃题目：（  ）职业道德是指从事一定职业的人们，在长期职业活动中形成的一种行为规范。
答案: 对
711．【判断题】＃题目：（  ）质量和信誉是密不可分的。
答案: 对
712．【判断题】＃题目：（  ）爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。
答案: 错
713．【判断题】＃题目：（  ）职业良心与职业技能一样，是每个合格的职业劳动者必备的基本素质。
答案: 对
714．【判断题】＃题目：（  ）自律性是指职业道德具有自我约束、控制的特征。
答案: 对
715．【判断题】＃题目：（  ）技艺精湛是指从业人员要对本岗位的业务技术掌握得非常熟练精湛，做到精益求精。
答案: 对
716．【判断题】＃题目：（  ）职业道德属于精神范畴，与物质文明无关。
答案: 错
717．【判断题】＃题目：（  ）职业行为对于一个人的社会交往来说是最基本的。
答案: 对
718．【判断题】＃题目：（  ）职业道德规范仅仅对那些在工作中立功受奖的先进人物才有意义。
答案: 错
719．【判断题】＃题目：（  ）道德对行为约束的范围比法律更广泛。
答案: 对
720．【判断题】＃题目：（  ）远控门座式起重机作业时，由于司机在远端操作，现场无需配备安全监护人员。
答案: 错
721．【判断题】＃题目：（  ）职业良心可以为职业劳动者在行为之前提供鉴别和选择的尺度和依据。
答案: 对
722．【判断题】＃题目：（  ）奉献社会、敢于担当要求专业技术人员要树立奉献精神，增强无私奉献的意识。
答案: 对
723．【判断题】#题目： （  ）奉献社会、敢于担当要求专业技术人员要以身作则，遵守社会公德。
答案: 对
724．【判断题】＃题目：（  ）高副是点或线的接触，所以承受载荷时单位面积上的压力较小。
答案: 错
725．【判断题】＃题目：（  ）轴与滑动轴承组成高副。
答案: 错
726．【判断题】＃题目：（  ）安装V带时，张紧程度越紧越好。
答案: 错
727．【判断题】＃题目：（  ）V带传动中，带速过大或过小都不利于带的传动。
答案: 对
728．【判断题】＃题目：（  ）轮系使用惰轮既可变速，又可变向。
答案: 错
729．【判断题】＃题目：（  ）采用轮系传动可以实现无级变速。
答案: 错
730．【判断题】＃题目：（  ）外形尺寸表示机器或部件外形轮廓的大小，即总长、总宽和总高尺寸。
答案: 对
731．【判断题】＃题目：（  ）图纸幅面是指图纸本身的大小规格，简称图幅。
答案: 对
732．【判断题】＃题目：（  ）视图主要用于表达物体的外部结构和形状，对物体中不可见的结构和形状在必要时才用细虚线画出。
答案: 对
733．【判断题】＃题目：（  ）图中标注的尺寸数值为实物的真实大小，与图样的比例无关。
答案: 对
734．【判断题】＃题目：（  ）在装配图中，为了表示运动零件的运动范围或极限位置，可采用点画线画出零件极限位置上的外形图。
答案: 错
735．【判断题】＃题目：（  ）在装配图中必须标注零件的全部尺寸。
答案: 错
736．【判断题】＃题目：（  ）装配图用以指导机器的装配、检验、调试和维修。
答案: 对
737．【判断题】＃题目：（  ）装配尺寸是表示机器或部件中零件之间装配关系的尺寸。
答案: 对
738．【判断题】＃题目：（  ）弹性模量E表示材料在拉压时抵抗弹性变形的能力。
答案: 对
739．【判断题】＃题目：（  ）构件所受的外力与内力均可以用截面法计算。
答案: 对
740．【判断题】＃题目：（  ）楔键连接能使轴上的零件周向固定，且能使零件承受单方向的轴向力。
答案: 对
741．【判断题】＃题目：（  ）过盈配合的周向固定对中性好，可经常拆卸。
答案: 错
742．【判断题】＃题目：（  ）运行中油生成油泥，标志着油的氧化过程已经进行很长时间了。
答案: 对
743．【判断题】＃题目:（  ）在润滑剂的选用原则中，当工作温度较低时，一般选用粘度较高的润滑油。
答案: 错
744．【判断题】＃题目：（  ）在自动控制系统中，开环控制系统的输出端与输入端之间存在反馈回路，输出量可以反馈到输入端，输出量反馈与输入量共同完成控制作用。
答案: 错
745．【判断题】＃题目：（  ）在自动控制系统中，妨碍控制量对被控量进行正常控制的所有因素称为扰动量。
答案: 对
746．【判断题】＃题目：（  ）在电气控制中，利用接触器的触点实现联锁控制称电气联锁。
答案: 对
747．【判断题】＃题目：（  ）在电气控制中，交流接触器通过自身的常开触点使线圈总是处于得电状态的现象叫做互锁。
答案: 错
748．【判断题】＃题目：（  ）接触器是一种适合用于远距离频繁接通和分断交直流主电路的自动控制电器。
答案: 对
749．【判断题】＃题目：（  ）继电器一般用来直接控制有较大电流的主电路。
答案: 错
750．【判断题】＃题目：（  ）绕线式异步电动机转子串入适当的电阻，可以减小启动电流，增大启动转矩。
答案: 对
751．【判断题】＃题目：（  ）三相异步电动机的常见故障有：电动机过热、电动机振动、电动机启动后转速低或转矩小。
答案: 对
752．【判断题】＃题目：（  ）电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。
答案: 对
753．【判断题】＃题目：（  ）电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。
答案: 对
754．【判断题】＃题目：（  ）可编程控制器采用循环扫描的工作方式，其工作过程主要分为输入采样、程序执行、输出刷新，一直循环扫描工作。
答案: 对
755．【判断题】＃题目：（  ）可编程控制器软硬件功能强大，运行稳定可靠，但使用和维护不方便。
答案: 错
756．【判断题】＃题目：（  ）试电笔中笔尖、笔尾由金属材料制成，笔杆由绝缘材料制成。
答案: 对
757．【判断题】＃题目：（  ）在使用旋具带电作业时，手可以触及旋具的金属杆。
答案: 错
758．【判断题】＃题目：（  ）对运行中断路器一般要求，断路器经增容改造后，不应修改铭牌的相应内容。
答案: 错
759．【判断题】＃题目：（  ）隔离开关是隔离电源用的电器，它具有灭弧装置，能带负荷拉合，能切断短路电流。
答案: 错
760．【判断题】＃题目：（  ）中间直流环节采用大电感滤波的属于电压源变频装置。
答案: 错
761．【判断题】＃题目：（  ）采用外控方式时，应接通变频器的电源后，再接通控制电路来控制电动机的起、停。
答案: 对
762．【判断题】＃题目：（  ）溢流阀和卸荷阀都属于压力控制阀。
答案: 对
763．【判断题】＃题目：（  ）液压系统中常见卸荷方式是液压马达卸荷。
答案: 错
764．【判断题】＃题目：（  ）为防止油液泄漏，密封装置在液压缸中的位置不包括缸筒与端盖。
答案: 错
765．【判断题】＃题目：（  ）液压油缸的O 形密封圈在工作压力高于 16MPa 时，需搭配挡圈密封。
答案: 对
766．【判断题】＃题目：（  ）进油路节流调速回路中液压缸的运动速度与节流阀通流面积成反比。
答案: 错
767．【判断题】＃题目：（  ）调速回路的功用在于使执行元件获得尽可能大的工作速度，以提高劳动生产率并使功率得到合理的利用。
答案: 错
768．【判断题】＃题目：（  ）卸荷回路的作用是：使液压泵作空载运转，以减少功率损耗，降低系统发热，延长液压泵和电机的使用寿命。
答案: 对
769．【判断题】＃题目：（  ）卸载回路一般采用滑阀机能是“P”型或“M”型换向阀。
答案: 错
770．【判断题】＃题目：（  ）锁紧回路的作用是防止执行元件在停止运动时因外界因素而发生漂移或窜动。
答案: 对
771．【判断题】＃题目：（  ）闭锁回路属于方向控制回路，可采用滑阀机能为中间封闭或P、O连接的换向阀来实现。
答案: 对
772．【判断题】＃题目：（  ）用台虎钳进行强力作业时，应尽量使力背向固定钳身。
答案: 错
773．【判断题】＃题目：（  ）游标卡尺测量内尺寸时，两量爪应张开到略小于被测尺寸，两测量爪在孔的直径上，不能偏斜。
答案: 对
774．【判断题】＃题目：（  ）钻孔一般属于粗加工，加切削液的目的以润滑为主。
答案: 错
775．【判断题】＃题目：（  ）切削深度指已加工表面与待加工表面之间的垂直距离，直径小于30mm的孔应一次钻出。
答案: 错
776．【判断题】＃题目：（  ）钻孔时，检验工件和变换转速可不在停车状态下进行。
答案: 错
777．【判断题】＃题目：（  ）使用台钻钻通孔时工件底面应放垫块，以防止钻坏工作台或台虎钳的底平面。
答案: 对
778．【判断题】＃题目：（  ）滚动轴承的常用安装工具有不锈钢棒。
答案: 错
779．【判断题】＃题目：（  ）设备监测是指对运行中的对象的某些状态量进行定期地或连续地测量，并以测出的量值作为设备评价的依据。
答案: 对
780．【判断题】＃题目：（  ）远控门座式起重机系统必须采用5G或光纤等冗余通信方式，确保通信可靠性。
答案：对
781．【判断题】＃题目：（  ）润滑油最基本的特性是黏度。
答案: 对
782．【判断题】＃题目：（  ）为了防止胶合，应采用高黏度的齿轮润滑油，已胶合的齿轮可以继续使用。
答案: 错
783．【判断题】＃题目：（  ）运动中有冲击、振动，经常变载、变速、起动、停车、反转频繁，以及做往复或间歇运动时，都有利于油膜的形成。
答案: 错
784．【判断题】＃题目：（  ）滚动轴承属于精密零件，因而在使用时要求有相当慎重的态度。
答案: 对
785．【判断题】＃题目：（  ）轴承润滑不良或者异物侵入以及过载等原因都可能导致轴承早期损坏。
答案: 对
786．【判断题】＃题目：（  ）钢丝绳的使用寿命主要取决于强度下降的快慢，当强度降到极限时仍可继续使用。
答案: 错
787．【判断题】＃题目：（  ）钢丝绳拉紧后货物起吊离开地面，就应该及时制动观察货物运动状态。
答案: 错
788．【判断题】＃题目：（  ）所谓制动器失灵，就是控制器手柄转到零位，吊钩或车体仍在运行。
答案: 对
789．【判断题】＃题目：（  ）盘式制动器主要分为电磁式和液压式，在港口装卸设备中被广泛采用。
答案: 对
790．【判断题】＃题目：（  ）联轴器半体内产生裂纹，可能是由于润滑不良。
答案: 错
791．【判断题】＃题目：（  ）两轴的同轴度误差大，容易造成联轴器滚动时卡劲。
答案: 对
792．【判断题】＃题目：（  ）减速器产生振动，可以不用调整继续使用。
答案: 错
793．【判断题】＃题目：（  ）减速器箱体如果温度超过周围空气温度40℃，应停止使用。
答案: 对
794．【判断题】＃题目：（  ）在起升机构中，为了保证安全工作，还设有辅助装置。
答案: 对
795．【判断题】＃题目：（  ）起升机构的传动装置主要采用机械传动，可分为开式传动和闭式传动。
答案: 对
796．【判断题】＃题目：（  ）旋转支承装置是用来保证起重机的旋转部分和不旋转部分的对中，并把旋转部分的力(包括垂直力、水平力和倾翻力矩)传递给起重机的不旋转部分的装置。
答案: 对
797．【判断题】＃题目：（  ）旋转驱动装置必须满足实现无级调速。
答案: 错
798．【判断题】＃题目：（  ）液压驱动变幅机构的优点包括结构最紧凑、运动平稳。
答案: 对
799．【判断题】＃题目：（  ）曲柄连杆变幅驱动机构的优点：曲柄连杆机构能自动限制变幅极限位置。
答案: 对
800．【判断题】＃题目：（  ）钢轨顶面要求光滑、耐压、耐磨。
答案: 对
801．【判断题】＃题目：（  ）运行机构集中驱动形式的缺点包括驱动路线较长、传动件繁多、结构复杂等。
答案: 对
802．【判断题】＃题目：（  ）用起重量限制器不应降低起重能力，设定点应调整到使电动装卸机械在正常工作条件下可吊运额定载荷。
答案: 对
803．【判断题】＃题目：（  ）同一轨道上运行的两台电动装卸机械之间及同一台电动装卸机械的两台小车之间的缓冲器应调整为同型号。
答案: 对
804．【判断题】＃题目：（  ）纽约世贸中心大楼在“9·11”事件中倒塌的原因是钢结构被烧后支撑力减弱引起的。
答案: 对
805．【判断题】＃题目：（  ）配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。
答案: 错
806．【判断题】＃题目：（  ）因为零线比火线安全，所以开关大都安装在零线上。
答案: 错
807．【判断题】＃题目：（  ）触电者由于痉挛，手指紧握导线，可用干燥的模板垫在触电者身下，再采取其他办法切断电源。
答案: 对
808．【判断题】＃题目：（  ）为防止有毒气体或粉尘危害人体，应采取呼吸防护和皮肤防护措施。
答案: 对
809．【判断题】＃题目：（  ）劳动保护用品能折合成现金发给员工个人自行购买。
答案: 错
810．【判断题】＃题目：（  ）对TDI与水发生反应发生的火灾，灭火时不宜使用水及泡沫灭火器灭火，应采用干粉灭火器及CO2灭火器来灭火。
答案: 对
811．【判断题】＃题目：（  ）装卸毒害品过程中，若因天气热感到口渴则需当场饮水，以防中暑。
答案: 错
812．【判断题】＃题目：（  ）废旧电池是有害垃圾，它可造成人体镉中毒，必须专门回收。
答案: 对
813．【判断题】＃题目：（  ）石油是可再生能源。
答案: 错
814．【判断题】＃题目：（  ）《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。
答案: 对
815．【判断题】＃题目：（  ）危险货物作业区域应当设置明显标志，禁止无关人员进入和无关船舶停靠。
答案: 对
816．【判断题】＃题目：（  ）劳动者在用人单位工作满10年的，必须订立无固定期限劳动合同。
答案: 错
817．【判断题】＃题目：（  ）用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，但重新入职或换岗的劳动者除外。
答案: 错
818．【判断题】＃题目：（  ）经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资，最长不超过12个月。
答案: 错
819．【判断题】＃题目：（  ）从事非全日制用工的劳动者可以与一个以上用人单位订立劳动合同。
答案: 对
820．【判断题】＃题目：（  ）国家实行重点污染物排放总量控制制度。重点污染物排放总量控制指标由国务院下达，省、自治区、直辖市人民政府分解落实。
答案: 对
821．【判断题】＃题目：（  ）国家强制投保环境污染责任保险。
答案: 错
822．【判断题】＃题目：（  ）特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备承租单位承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
答案: 错
823．【判断题】＃题目：（  ）国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度。
答案: 对
824．【判断题】＃题目：（  ）两瓣抓斗通用性最强，常用于装卸原木。
答案: 错
825．【判断题】＃题目：（  ）有黏性的货物在抓斗作业过程中，空斗运行一般开斗进舱。
答案: 错
826．【判断题】＃题目：（  ）货物堆叠的大原则是大不压小，重不压轻。
答案: 对
827．【判断题】＃题目：（  ）货物的堆叠方式对作业效率和货物堆存品质无明显差别。
答案: 错
828．【判断题】＃题目：（  ）只要是粮食货类，其容重都是无差别的。
答案: 错
829．【判断题】＃题目：（  ）对于比重不明的散货，要首先测得货物的比重后，才选用合适的工属具进行作业。
答案: 对
830．【判断题】＃题目：（  ）清舱作业，可使用六瓣抓斗进行。
答案: 错
831．【判断题】＃题目：（  ）清舱机械暂停作业时，要与指挥手确认清舱机械的停放位置；指挥手吹哨暂停起重机作业，明确后，司机长喇叭回应。
答案: 对
832．【判断题】＃题目：（  ）禁令标志的图案为红底白圈。
答案: 错
833．【判断题】＃题目：（  ）警告标志颜色为黄底、黑边、黑图案。
答案: 对
834．【判断题】＃题目：（  ）变更车道前确认后方无来车时可以不开转向灯变道。
答案: 错
835．【判断题】＃题目：（  ）遇到道路交通事故，过往车辆驾驶人应当予以协助。
答案: 对
836．【判断题】＃题目：（  ）行车中遇牲畜通过道路影响通行时，可采取连续鸣喇叭的方式进行驱赶。
答案: 错
837．【判断题】＃题目：（  ）驾驶机动车在高速公路减速车道上行驶时，如遇前方有低速行驶的车辆，应伺机超车，以防止交通堵塞。
答案: 错
838．【判断题】＃题目：（  ）司机在上门座式起重机或岸桥作业前还需检查码头前沿轨道是否正常。
答案: 对
839．【判断题】＃题目：（  ）司机在上桥式起重机作业前不需检查轨道的情况。
答案: 错
840．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机机脚的防撞缓冲胶可以用皮带来卷。
答案: 错
841．【判断题】＃题目：（  ）司机上机前要检查防撞限位和防撞缓冲胶是否完好。
答案: 对
842．【判断题】＃题目：（  ）在防风锚定装置的检查中，只需关注设备的锚定装置，不需要检查地面的锚定设施。
答案: 错
843．【判断题】＃题目：（  ）防风锚定装置的检查只需在每年的台风季节前进行一次。
答案: 错
844．【判断题】＃题目：（  ）对于高压供电的电动装卸机械，司机可以自行去通断高压电。
答案: 错
845．【判断题】＃题目：（  ）在给低压门座式起重机通电前要检查好供电箱。
答案: 对
846．【判断题】＃题目：（  ）当有7级以上大风时，门座式起重机应立即停止工作。
答案: 对
847．【判断题】＃题目：（  ）遇到大风天气，抓斗作业按正常操作。
答案: 错
848．【判断题】＃题目：（  ）大雨大雾天气作业时，要预防雷击和电伤。
答案: 对
849．【判断题】＃题目：（  ）大雨大雾天气作业时，能见度低时，可使用对讲机指挥进行操作。
答案: 错
850．【判断题】＃题目：（  ）人多车多作业时，要注意观察，及时鸣笛示警，主动避让。
答案: 对
851．【判断题】＃题目：（  ）人多车多作业时，运行线路严禁站人，轮流过车是允许的。
答案: 错
852．【判断题】＃题目：（  ）电动港机作业中，只要风速未达到8级，就无需启动防风装置。
答案: 错
853．【判断题】＃题目：（  ）蒲福风力等级表中，6级风的风速范围是10.8~13.8m/s，此时港机应停止作业。
答案: 对
854．【判断题】＃题目：（  ）钢轨、成套设备都属于重大件货物。
答案: 对
855．【判断题】＃题目：（  ）重大件货物的重心往往就是体积重心位置。
答案: 错
856．【判断题】＃题目：（  ）重大件操作必须认真查看“重大件货物清单”，弄清实际货件的质量、尺寸和特性，谨慎作业。
答案: 对
857．【判断题】＃题目：（  ）重大件货物不仅质量大，而且体积庞大，运输困难，惯性大，操作时必须安全操作。
答案: 对
858．【判断题】＃题目：（  ）重大件吊点位置，可以采用估计物体重心位置，采用低位试吊的办法逐步找到重心。
答案: 对
859．【判断题】＃题目：（  ）重大件吊点位置，采用二个吊点时，吊点距离物体两端的距离为0.1L。
答案: 错
860．【判断题】＃题目：（  ）重大件作业前，调度部门应召集作业人员开碰头会，布置作业要求和注意事项。
答案: 对
861．【判断题】＃题目：（  ）重大件作业，其作业区域需要派人做好现场监督工作，一般无需设置警戒标志。
答案: 错
862．【判断题】＃题目：（  ）氮气是属于非易燃、无毒气体。
答案: 对
863．【判断题】＃题目：（  ）自动化门座式起重机可以在没有任何人工干预的情况下，24小时连续自动完成作业任务。
答案：错
864．【判断题】＃题目：（  ）危险货物作业场所，严禁明火作业，杜绝一切火种。
答案: 对
865．【判断题】＃题目：（  ）危险货物作业场所，一般对使用手机或对讲机无特别要求。
答案: 错
866．【判断题】＃题目：（  ）参加危险货物装卸作业的人员必须经过专业培训机构进行培训后，即可上岗。
答案: 错
867．【判断题】＃题目：（  ）皮肤破损的作业人员不能参加危险货物的装卸作业。
答案: 对
868．【判断题】＃题目：（  ）危险货物装卸的机械和工属具可以直接公用。
答案: 错
869．【判断题】＃题目：（  ）危险货物装卸的机械和工属具需降低额定负荷使用。
答案: 对
870．【判断题】＃题目：（  ）装卸危险货物现场应有相应的消防、应急器材。
答案: 对
871．【判断题】＃题目：（  ）毒害品卸船作业时，一般没有必要挂安全网作业。
答案: 错
872．【判断题】＃题目：（  ）钢板作业由于件重大、面积大，其坠落危害性大，因此要一律满档操作。
答案: 错
873．【判断题】＃题目：（  ）钢板作业由于危险性大，起落钩要轻、运行平稳，防止碰撞舱口。
答案: 对
874．【判断题】＃题目：（  ）质量40KG及以下的袋货为小袋。
答案: 错
875．【判断题】＃题目：（  ）袋货一般采用托盘成组装卸。
答案: 错
876．【判断题】＃题目：（  ）在散货装卸船作业中，为了提高效率，可以同时在多个舱口进行装载和卸载操作，而无需考虑船舶的稳定性。
答案: 错
877．【判断题】＃题目：（  ）电动装卸机械与清舱机械配合作业时，严禁门座式起重机与清舱机械机人员同舱内同一地点附近同时作业。
答案: 对
878．【判断题】＃题目：（  ）原木作业时，可以通用双瓣抓斗进行抓取。
答案: 错
879．【判断题】＃题目：（  ）原木作业不准垂直挖井作业，在保证不踏跺、井深不超过3米及卸船结束时，才允许工人下舱牵钩作业。
答案: 对
880．【判断题】＃题目：（  ）夜间作业，由于视线不良，司机作业中要注意看清指挥手势，确认无误后再动作。
答案: 对
881．【判断题】＃题目：（  ）人多车多时，要注意观察，及时鸣笛示警，运行线上偶尔可以站人过车。
答案: 错
882．【判断题】＃题目：（  ）袋货装卸船作业中，要防止绳索碰人造成摔伤，挫伤。
答案: 对
883．【判断题】＃题目：（  ）为保证抓斗和船具保留完好，舱底原木要保留1-3层。
答案: 对
884．【判断题】＃题目：（  ）危险品作业时，遇到大风大雨天气可以小心继续作业。
答案: 错
885．【判断题】＃题目：（  ）装卸运输棉，麻，油料等易燃货物时，少量火种可以带入作业现场。
答案: 错
886．【判断题】＃题目：（  ）升降机构制动器失灵时，找到合适的降落地点后可以让货物自由降落。
答案: 错
887．【判断题】＃题目：（  ）电气方面原因造成制动器失灵，应该立即拍下紧停开关，切断电源。
答案: 对
888．【判断题】＃题目：（  ）失控现象在重载作业时更容易发生。
答案: 对
889．【判断题】＃题目：（  ）造成失控的原因不仅有操作不当，也有可能是电器元件故障造成的。
答案: 对
890．【判断题】＃题目：（  ）起重机作业停电，司机将起升控制器手柄扳到零位即可。
答案: 错
891．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机防摇系统通过检测吊具摆动幅度，自动调整小车运行速度来消除摆动。
答案：对
892．【判断题】＃题目：（  ）起重机司机应具备查隐患、防事故的能力。
答案: 对
893．【判断题】＃题目：（  ）现代起重设备作业中起升机构制动器失灵时，应立即按下紧急停止按钮。
答案: 对
894．【判断题】＃题目：（  ）起重机吊运货物时，机身及货物与周围设备、物品应保持足够安全距离，防止发生碰撞刮擦。
答案: 对
895．【判断题】＃题目：（  ）起重机大车行走机构外侧的缓冲器，可在相邻门式起重机发生碰撞时起到缓冲减损作用。
答案: 对
896．【判断题】＃题目：（  ）为防止钢丝绳打折、卡死，货物落地后应充分松绳，使钢丝绳脱离滑轮防脱槽装置。
答案: 错
897．【判断题】＃题目：（  ）为防止钢丝绳在运行中打折、卡死，滑轮和卷筒均应设置防脱槽装置。
答案: 对
898．【判断题】＃题目：（  ）对港机的锈蚀部位的处理最关键的环节是上底漆。
答案: 错
899．【判断题】＃题目：（  ）雾天可进行金属结构油漆作业。
答案: 错
900．【判断题】＃题目：（  ）油漆涂装时，金属转角处的锐角必须打磨成圆角或倒角。
答案: 对
901．【判断题】＃题目：（  ）金属表面如出现穿孔、焊缝开裂或钢板变形导致漏水或藏水等问题时，油漆涂装前，需在表面处理之前修补完善。
答案: 对
902．【判断题】＃题目：（  ）磨损是零部件失效的一种基本类型。通常意义上来讲，磨损是指零部件几何尺寸（体积）变小。
答案: 对
903．【判断题】＃题目：（  ）零部件失去原有设计所规定的功能称为磨损。
答案: 错
904．【判断题】＃题目：（  ）能量回馈装置在门座式起重机起升重物时，将电能转化为动能储存起来。
答案：错
905．【判断题】＃题目：（  ）射线检测适用于材料、工件的平面检测、异型件及T型焊缝、角焊缝。
答案: 错
906．【判断题】＃题目：（  ）接地线与零线应分开。
答案: 对
907．【判断题】＃题目：（  ）电机接地线松脱，可继续安全使用。
答案: 错
908．【判断题】＃题目：（  ）轮胎花纹的主要作用就是增加胎面与路面间的摩擦力，以防止车轮打滑。
答案: 对
909．【判断题】＃题目：（  ）已知重物Q，起升滑轮倍率M，如不考虑阻力，则驱动分支上所需的牵引力为S=Q/M。
答案: 对
910．【判断题】＃题目：（  ）10t门座起重机起吊重量为10t，是指最大幅度最小起重量。
答案: 错
911．【判断题】＃题目：（  ）俯仰处于起桥状态时，安全钩应有效钩挂，并处于受力状态。
答案: 对
912．【判断题】＃题目：（  ）俯仰动作速度较慢，可适当调快。
答案: 错
913．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机旋转速度控制一般有变频式与切换电阻式。
答案: 对
914．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机进行回旋动作前，必须关注变幅角度与起升高度，避免吊具与大车机构发生碰撞。
答案: 对
915．【判断题】＃题目：（  ）门座起重机的自重力矩为复原力矩，所以起重机的自重越大越好。
答案: 错
916．【判断题】＃题目：（  ）大车防撞限位动作后，可继续向该方向行走大车。
答案: 错
917．【判断题】＃题目：（  ）防风拉杆安装完毕后，必须用力拧紧。
答案: 对
918．【判断题】＃题目：（  ）超负荷保护动作后，可以打旁路继续起升。
答案: 错
919．【判断题】＃题目：（  ）重量传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。
答案: 对
920．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机采用LED照明替代传统金卤灯，可节能50%以上且寿命更长。
答案：对
921．【判断题】＃题目：（  ）力矩限制器超载保护指示灯亮时，妨碍作业的可以先拔了电源。
答案: 错
922．【判断题】＃题目：（  ）新钩应做负荷试验，测量钩口开度不应超过原开度的0.25%。
答案: 对
923．【判断题】＃题目：（  ）吊钩上的缺陷可补焊。
答案: 错
924．【判断题】＃题目：（  ）通过大数据分析门座式起重机的历史运行数据，可以预测钢丝绳的剩余使用寿命，实现按需更换。
答案：对
925．【判断题】＃题目：（  ）吊具选择40尺工况，却直接伸到45尺位置，是20尺限位损坏所致。
答案: 错
926．【判断题】＃题目：（  ）在高温环境工作的司机室，地板应当设置隔热板。
答案: 对
927．【判断题】＃题目：（  ）司机室应设置在臂架的正下方，以获取更好的视野。
答案: 错
928．【判断题】＃题目：（  ）对于轴承和其它有相对滑动的零部件，当新润滑脂从一侧泵入时，旧的润滑脂从另一侧通过密封圈流出是正常现象。
答案: 对
929．【判断题】＃题目：（  ）对于不常使用的减速器，油底部的阀应定期打开以检查油中的含水量。
答案: 对
930．【判断题】＃题目：（  ）试电笔试电时，要用手指触及笔尖技术部分，才能检测物体是否带电。
答案: 错
931．【判断题】＃题目：（  ）低压试电笔检测电范围为60-220V。
答案: 错
932．【判断题】＃题目：（  ）一般多以对地电压250V作为划分交流电高、低压的界限。
答案: 对
933．【判断题】＃题目：（  ）工频电流为50mA就可以使人遭到致命电击。
答案: 对
934．【判断题】＃题目：（  ）麻花钻由柄部、颈部和工作部分组成。
答案: 对
935．【判断题】＃题目：（  ）一般锯条分为粗、中、细三种，细齿锯条适合低碳钢。
答案: 错
936．【判断题】＃题目：（  ）游标卡尺是比较精密的测量工具，要轻拿轻放，不得碰撞或跌落地下。
答案: 对
937．【判断题】＃题目：（  ）游标卡尺测量的精度为0.01毫米。
答案: 错
938．【判断题】＃题目：（  ）在使用万用表之前，应先进行“机械调零”，即在没有被测电量时，使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
答案: 对
939．【判断题】＃题目：（  ）万用表使用时，要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
答案: 对
940．【判断题】＃题目：（  ）门座起重机大车行走机构出现异响，只需要润滑，不用检查车轮轴承和齿轮箱。
答案: 错
941．【判断题】＃题目：（  ）行走减速器固定螺栓松动对制动器没有影响。
答案: 错
942．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机旋转异响仅由机械部件磨损导致，与电气系统无关。
答案: 错
943．【判断题】＃题目：（  ）旋转电机过载、缺相运行，会引发电机发热、旋转无力甚至停机故障。
答案: 对
944．【判断题】＃题目：（  ）起升机构运行时减速器轻微异响，可继续带载作业，无需停机检查。
答案: 错
945．【判断题】＃题目：（  ）钢丝绳断丝、变形不会影响起升动作，只需定期更换即可，不构成即时故障。
答案: 错
946．【判断题】＃题目：（  ）变幅限位开关是安全保护装置，其损坏会导致变幅机构超行程运行，引发安全事故。
答案: 对
947．【判断题】＃题目：（  ）变幅减速器润滑油不足、变质，只会影响设备寿命，不会导致变幅动作卡顿、抖动。
答案: 错
948．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机钢丝绳出现断丝、断股现象，仅需局部修补即可继续使用，无需更换。
答案: 错
949．【判断题】＃题目：（  ）门座起重机行走机构跑偏，仅由电气控制偏差导致，与机械轨道、车轮无关。
答案: 错
950．【判断题】＃题目：（  ）更换门座起重机液压密封件时，只需匹配规格，无需关注密封件材质与液压油的兼容性。
答案: 错
951．【判断题】＃题目：（  ）液压油中混入空气，仅会导致系统噪声增大，不会引发执行元件爬行、压力波动问题。
答案: 错
952．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机电源缺相时，仅会影响电机转速，不会造成电机烧毁故障。
答案: 错
953．【判断题】＃题目：（  ）限位开关是门座起重机的安全保护元件，其误动作或损坏会导致对应机构无法正常运行，属于常见电气故障。
答案: 对
954．【判断题】＃题目：（  ）钢丝绳断裂的主要原因是反复弯曲引起的金属疲劳造成的。
答案: 对
955．【判断题】＃题目：（  ）钢丝绳断裂的主要原因是反复拉伸引起的金属疲劳造成的。
答案: 错
956．【判断题】＃题目：（  ）滑轮轴出现裂纹或滑轮轴径的磨损量超过设计轴径的1.5%时，必须更换。
答案: 对
957．【判断题】＃题目：（  ）滑轮出现裂纹或破碎时，允许焊补，观察使用。
答案: 错
958．【判断题】＃题目：（  ）脚踏液压制动器失灵的原因有管道接头泄漏或缺少制动液。
答案: 对
959．【判断题】＃题目：（  ）盘式制动器制动盘两侧磨损量为3mm，可继续使用。
答案: 错
960．【判断题】＃题目：（  ）电机轴承润滑一般使用粘度较低的高速润滑油。
答案: 对
961．【判断题】＃题目：（  ）电机产生振动的原因是定子和转子互相摩擦。
答案: 错
962．【判断题】＃题目：（  ）状态监测系统发现异常后，可以立即给出具体的故障部位和维修方案，无需人工诊断。
答案：错
963．【判断题】＃题目：（  ）变频器报出PGO代表PG断路故障。
答案: 对
964．【判断题】＃题目：（  ）减速器发热过度的排除方法是，修复、更换轴承，泄放多余的润滑油，降低润滑油粘度。
答案: 对
965．【判断题】＃题目：（  ）减速器的目的是将电机输入的转速降低，把电机输入的扭矩减小。
答案: 错
966．【判断题】＃题目：（  ）小车轮更换完成后须调整左右侧高低差，避免小车走偏。
答案: 对
967．【判断题】＃题目：（  ）大车轮更换过程中无须使用千斤顶。
答案: 错
968．【判断题】＃题目：（  ）低压电缆芯线接结端子应接触有效、可靠。
答案: 对
969．【判断题】＃题目：（  ）高压动力电缆运行中，绝缘电阻迅速下降可继续观察使用。
答案: 错
970．【判断题】＃题目：（  ）当载荷超过滚动轴承或者滚动体的强度极限时会引起滚动轴承零件的破裂。
答案: 对
971．【判断题】＃题目：（  ）轴承异常磨损、刮伤、拉毛等故障发生后仍然可以使用。
答案: 错
972．【判断题】＃题目：（  ）夹轮器动作缓慢时，观察现场压力表，压力表显示在5MPa左右，则泵是没有问题的。
答案: 错
973．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机起升钢丝绳迅速磨损且经常破裂，此时无须检查，更换钢丝绳即可。
答案: 错
974．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机常见的故障一般分为机械故障，电气故障，金属结构故障。
答案: 对
975．【判断题】＃题目：（  ）集装箱专用门座起重机是在通用门座起重机基础上突出集装箱装卸能力的一种产品。
答案: 对
976．【判断题】＃题目：（  ）集装箱专用门座起重机的特点是以集装箱为作业对象。
答案: 对
977．【判断题】＃题目：（  ）门式起重机势能回收有助于港口节能减排。
答案: 对
978．【判断题】＃题目：（  ）废旧设备再利用，延长报废时间有助于港口节能减排。
答案: 错
979．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机"油改电"后，使用岸电供电，作业成本相比柴油发电通常会显著降低。
答案：对
980．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机使用岸电供电时，必须配备与柴油发电完全相同的备用电源，以防停电。
答案：错
981．【判断题】＃题目：（  ）导航技术的科学原理和方法包括电、磁、光、力学等。
答案: 对
982．【判断题】＃题目：（  ）导航系统由硬件系统、导航电子地图、导航引擎等三大部分组成。
答案: 对
983．【判断题】＃题目：（  ）传感器是一种探测和感受并传递外界的温度、光亮、烟雾浓度和湿度等各种信号的装置。
答案: 对
984．【判断题】＃题目：（  ）传感器技术是自动化码头定位技术和导航技术的核心。
答案: 对
985．【判断题】＃题目：（  ）物联网在港口信息系统中整体构架包括感知层、数据感知层、处理层和应用层。
答案: 错
986．【判断题】＃题目：（  ）传感器技术对物联网的实现起到了决定性作用。
答案: 对
987．【判断题】＃题目：（  ）自动化码头应用的定位技术位置信息是指物理位置。
答案: 对
988．【判断题】＃题目：（  ）格雷母线是一种比较成熟的位移检测和数据通信传感器。
答案: 对
989．【判断题】＃题目：（  ）PLC是实时控制系统。
答案: 对
990．【判断题】＃题目：（  ）在集装箱码头中，实时控制系统需要计算机技术、物联网技术、定位技术和导航技术。
答案: 对
991．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机远程控制系统可以脱离本地安全保护装置，单独依靠远程指令实现安全管控。
答案: 错
992．【判断题】＃题目：（  ）工业级5G模块是门座式起重机移动式远控、户外无布线场景下的主流传输载体。
答案: 对
993．【判断题】＃题目： （  ）门座式起重机自动化作业精度无需管控，满足大致位置即可。
答案: 错
994．【判断题】＃题目：（  ）优化控制算法、定期维保传感器，可提升自动化作业精度。
答案: 对
995．【判断题】＃题目：（  ）门座式起重机远控信号传输无需加密，普通网络即可满足安全要求。
答案: 错
996．【判断题】＃题目：（  ）加装信号中继器可有效提升远控信号的传输距离和稳定性。
答案: 对
997．【判断题】＃题目： （  ）门座式起重机防摇摆控制仅适用于自动化作业，远程手动操控无需启用。
答案: 错
998．【判断题】＃题目：（  ）防摇摆系统可有效减少吊具碰撞，提升货物装卸安全性。
答案: 对
999．【判断题】＃题目：（  ）智能电动集卡对港口改造要求低，无轨导航，可全港区行驶。
答案: 对
1000．【判断题】＃题目:（  ）对于一般机型的门座式起重机，其运行机构的齿轮或蜗轮减速器，起升和旋转机构的减速器，都采用油箱稀油循环润滑。
答案：错


