
附件3

2026年全国行业职业技能竞赛——第十六届

全国交通运输行业筑路工（职工组）职业

技能大赛广东省选拔赛技术方案

为科学组织筑路工（职工组）职业技能竞赛，保证竞赛公平公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据竞赛有关规定，制定本方案。
一、竞赛职业

竞赛职业为筑路工，范围为操作专用机械和设备，进行路基、路面、桥隧管涵等相关施工企业人员。
二、竞赛成绩

（一）个人成绩

选手个人成绩由理论知识成绩和技能操作成绩两部分组成，满分均为100分。其中理论知识成绩按20%的比例折算计入个人总成绩；技能操作成绩按80%的比例折算计入个人总成绩。折算后的理论知识成绩与技能操作成绩相加得出参赛选手个人总成绩，成绩经四舍五入均计算到小数点后2位。

所有参赛选手名次按个人总成绩从高到低排序（成绩计算到小数点后两位），确定最终名次。若总成绩相同，则以技能操作成绩高者名次在前；若总成绩和技能操作竞赛成绩均相同，则以完成技能操作所有项目总时间少者名次在前；如总成绩、技能操作成绩、完成技能操作所有项目总时间均相同，则以压路机操作技能成绩高者名次在前，如该项目成绩仍然相同则以该项目完成时间少者名次在前。

（二）团体成绩

团体成绩以参赛队计算,为每个参赛队2名参赛选手的平均成绩，从高到低排序（成绩计算到小数点后2位），确定最终团体名次。如遇团体总成绩相同，选手个人最佳名次在前者，团体名次在前。

三、竞赛内容

竞赛内容分为理论知识竞赛和技能操作竞赛两部分。

（一）理论知识竞赛
理论知识竞赛个人成绩满分为100分，占总分20%。采用闭卷机考（试题库中系统随机抽题）的方式进行，限定时间为60分钟。题型为不定项选择题。试题库（1000道题）中80%试题提前一定时间公开供参赛选手练习，试题库（1000道题）中20%试题考试时进行随机抽取。具体实施细则详见附件1。

理论知识参考资料及规范：

1.《液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求》（GB/T 3766-2015）

2.《重型机械通用技术条件 第16部分：液压系统》（GB/T 37400.16-2019）

3.《土方机械 液压挖掘机 技术条件》（GB/T 9139-2018）

4.《土方机械 装载机 技术条件》（GB/T 10175-2021）

5.《工程机械维护保养通则》（GB/T 38124-2019）

6.《电动工程机械 通用技术条件》（GB/T 34594-2023）

7.《土方机械 纯电动液压挖掘机 技术要求》（GB/T 45046-2024）

8.《工程机械用柴油机 第2部分：性能试验方法》（JB/T 4198.2-2020）

9.《工程机械用柴油机 第3部分：可靠性、耐久性试验方法》（JB/T 4198.3-2020）

10.《液压气动系统设计手册》（张利平主编 机械工业出版社）

11.《工程机械液压系统维护与故障诊断手册》（张凤山、静永臣主编 化学工业出版社）

12.《筑路工国家职业技能标准（2019版）》规定的筑路工应知应会知识

13.《液压与气动技术》（赵波、王宏元、吴哲主编，机械工业出版社）

14.《液压传动》（王积伟 主编，机械工业出版社）

15.《工程机械发动机构造与维修》（赵捷 主编，化学工业出版社）

16.《工程机械底盘构造与维修》（汤振周主编，化学工业出版社）

17.《工程机械电液控制技术》（叶敏、张宏兵主编，人民交通出版社）

18.《挖掘机结构与工作原理》（张宏 主编，人民交通出版社）

19.《工程机械安全操作与维护保养》（张铁、李雪冰 主编，化学工业出版社）

20.《设备故障诊断与维修》（丁加军 主编，机械工业出版社）

21.《新能源工程机械技术》（刘波澜 主编，机械工业出版社）

22.《工程机械施工》（王定祥、尚晓梅 主编，人民交通出版社）

（二）技能操作竞赛

技能操作竞赛个人成绩满分100分（占总成绩的80%），分为2个项目，具体如下表。

	技能操作

竞赛项目
	具体内容
	单项分数
	占技能操作竞赛权重

	1.压路机“检‧排‧养”综合技能
	①根据压路机用户使用手册和日常点检表，完成压路机日常点检，规范填写作业表。

②根据点检结果，完成点检故障识别、诊断与排除，规范填写作业表。

③根据现场提供的维修保养手册、检测诊断仪器及工具等，独立规范完成发动机的维护保养，规范填写作业表。
	100
	40%



	2.压路机操作技能
	根据压路机操作技能竞赛实施细则，完成路面（面层）碾压、倒车入库。
	100
	60%


1.压路机“检‧排‧养”综合技能项目

考核内容：参赛选手在规定时间内，按照整机设备操作与维护手册、发动机厂商维修使用手册、项目任务单等技术资料，完成压路机点检、故障排除及发动机的维护保养任务。

竞赛实施：实施细则见附件2。参赛选手根据《压路机“检‧排‧养”综合技能项目任务单》（附件2-1）的要求，完成压路机日常点检、点检故障的识别、诊断与排除，并对发动机进行专项维护保养等，并提交作业表（附表2-1、2-2、2-3）。竞赛所需器具、设备由竞赛组织方统一提供，详见附件2-2。评分标准见附件2-3。
比赛时间：30分钟。

2.压路机操作技能项目

考核内容：参赛选手需在规定时间内，按照竞赛流程操作压路机完成路面（面层）碾压、倒车入库等任务。作业全过程应严格遵循规定路线要求，规范、安全、高效地完成设备操作。
竞赛实施：实施细则见附件3。参赛选手根据《压路机操作技能项目任务单》（附件3-1）要求完成压路机技能操作，并在压路机操作技能评分表上签字确认成绩。竞赛所需器具、设备由竞赛组织方统一提供，具体见附件3-2。评分标准见附件3-3。
比赛时间：10分钟。

压路机具体参数见《戴纳派克CC6200VI压路机技术参数》（附件4）。

四、裁判设置及要求

（一）裁判设置

竞赛设总裁判长1名，副总裁判长1名，裁判员8名。总裁判长负责全部比赛项目的评判组织工作；副总裁判长负责实操项目的评判组织工作；裁判员负责发令、计时、具体操作、现场纪律等评判工作。

（二）裁判人员要求

1.思想政治好，道德修养高，热爱本职工作，具有良好的职业道德和心理素质，无不良从业记录，在本地区或本行业内享有较高声誉。

2.长期从事本职业（专业）技术工作，具有较高的裁判理论水平和丰富的实际操作经验，熟练掌握竞赛规则，在竞赛活动中运用准确、得当。

3.本科及以上文化程度，原则上具有本职业（工种）高级工及以上职业资格或技能等级，或具有副高级及以上专业技术职称。

4.年龄原则上不超过60周岁，且身体健康，获得工作单位支持，能够按时到岗并按要求完成指定裁判工作。

5.能够自觉坚持公平、公正原则，服从组织安排，秉公执裁，不徇私情。

五、竞赛保障

（一）竞赛安全保障

1.协办单位与相关部门须建立协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处理突发事件。

2.竞赛执行委员会办公室在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所、交通、后勤保障等方面进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场布置和设备设施安装应符合国家有关安全规定。

3.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。

4.协办单位应向竞赛执行委员会办公室提供设施设备安全验收报告和消防应急预案。赛场应提供应急医疗措施和消防安全措施。

（二）竞赛组织保障

1.协办单位为参赛选手、领队、教练、裁判员、媒体以及工作人员提供相应的生活服务和后勤保障。

2.协办单位和技术支持单位为竞赛设施设备、软件系统提供调试、保养、维护等服务，确保竞赛顺利进行。

3.协办单位为竞赛提供必要的电力、网络等保障，赛场区域内须设置电子监控、照明设施，外围设置隔离警戒，做好选手参赛和竞赛观摩、采访等人员的引导服务。

4.赛场设置选手检录区、候赛区，裁判员室、仲裁室，嘉宾休息区、媒体工作区、赛事观摩区、医疗服务区等，注意确保裁判人员和选手相对独立，确保竞赛安全、有序、绿色、高效。
六、其他说明

（一）竞赛执行委员会办公室设在广东省公路事务中心工会。联系人：胡丽，电话：13500001916，电子邮箱：gdglgh@gd.gov.cn。
（二）本技术工作文件为暂定方案，由竞赛执行委员会组织专家团队编写审查。实施过程中如有问题请向技术专家组反馈，最终方案如有调整将于省赛前公布。联系人：胡留党，电话：13694231165，邮箱389027922@qq.com。

附件1
理论知识竞赛实施细则

一、竞赛流程

1.参赛选手提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区，不得随意离开。参赛选手不得带任何通讯工具（含智能手表、AI眼镜等设备）进入比赛场地。

2.参赛选手在理论比赛场地外按照抽签号有序抽签并确认座位号码，等待进入。

3.抽签结束后进入理论比赛场地，对号入座。

4.按照提示，开始理论比赛。

5.答题完毕后按照计算机提示结束比赛并举手示意，签字确认比赛成绩，经裁判允许后离开理论比赛场地。

二、评判标准

理论知识竞赛采用闭卷机考（系统随机抽题）的方式进行，限定时间为60分钟。题型为不定项选择题（答案中至少有1项正确，多选、少选或错选均不得分），共100题，每题1分。

如参赛选手出现作弊、违反公平竞赛规则等情况，该选手的理论知识成绩以0分计。

附件2

压路机“检‧排‧养”综合技能项目实施细则

一、竞赛流程

1.参赛选手提前30分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区，不得随意离开。参赛选手不得带任何通讯工具（含智能手表、AI眼镜等设备）进入比赛场地。

2.参赛选手在候赛区抽签确定比赛工位号。

3.到达比赛工位后，领取任务单及作业表（见附件2-1），进行设备和工具的检查。

4.竞赛开始后，根据整机设备操作与维护手册对压路机设备进行点检，完成操作任务的同时，将过程完整、规范地记录到压路机点检作业表。

5.将点检发现的故障内容（现象）、分析的原因、解决措施，完整、规范地记录到压路机点检故障诊断与排除作业表。

6.根据发动机厂商维修使用手册完成发动机的维护保养，并将过程完整、规范地记录到发动机维护保养作业表。

7.竞赛完成后示意裁判并提交作业表，选手有序退出赛场，不得在赛场逗留。

二、竞赛时间

竞赛限时30分钟，时间到，选手立即停止竞赛。

三、竞赛内容

参赛选手在规定时间内，根据压路机“检‧排‧养”综合技能任务单要求，独立完成压路机整机点检、故障识别诊断与排除、发动机维护保养等任务，填写并提交相应作业表。
四、竞赛要求

1.竞赛采用指定的工量具，参赛选手不允许使用非指定的工量具。

2.参赛选手在比赛过程中可以启动设备，但不得有行走动作，必须做到安全第一。若违反安全操作规范，经裁判员评估有安全风险时，可以立即叫停比赛，整改合格后方可继续比赛。

3.项目作业表需用签字笔填写，表面必须保持整洁，字迹工整、清晰。

4.竞赛结束后，参赛选手将工量具进行清洁、整理并归位到原始位置，提交任务单及所有作业表，经裁判员同意后离开赛场。

五、设备、工具、材料

竞赛所用设备、工具由竞赛组织方统一提供，个人防护用品可以自带（不得泄露参赛选手的姓名、参赛地区和参赛单位等有关信息），详见《压路机“检‧排‧养”综合技能项目设备、工具、材料》（附件2-2）。

六、场地布设

现场设检录区、候赛区、比赛区。各区相对分隔并有醒目的指示牌。选手按现场工作人员引导有序进入相应区域。

七、评分规则

参赛选手在完成操作、记录后向现场裁判提交比赛成果，裁判组根据各参赛选手现场操作的规范性和提交的作业表进行评分，各项考核及配分详见附件2-3。

附件2-1

压路机“检‧排‧养”综合技能项目

 任务单

	选手参赛号
	
	裁判签字
	

	作业起始时间
	
	作业结束时间
	


一、工作任务

压路机“检‧排‧养”综合技能项目，要求参赛选手依次完成下列三个任务：

1.压路机点检。

2.压路机点检故障诊断与排除。

3.发动机维护保养。

选手需填写并提交作业表：压路机点检作业表（附表2-1）、压路机点检故障诊断与排除作业表（附表2-2）、发动机维护保养作业表（附表2-3）。

竞赛时间

30分钟内。
三、注意事项（包括但不限于以下内容）

1.着工作服，穿劳保鞋，正确佩戴安全帽和侧面保护的护目镜。

2.处理高温、锋利、易滑情况或者重物时需佩戴PU手套；处理液体时，需佩戴丁腈橡胶手套。

3.禁止佩戴珠宝首饰、领带、挂牌等影响安全操作的物件；长头发者须将长发盘起，置于安全帽内。

4.风险提示：
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	险情1：运行中的发动机部件会缠住衣服、头发或四肢从而导致严重的身体伤害。

远离运行中的部件（风扇、带轮和皮带）。
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	险情2：发动机的高电压系统可能会电伤-即使是在点火钥匙处在关闭的状态下。

在进行检测和断开接头时，请按照厂家的维修信息说明进行操作。
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	险情3：如果在发动机运转过程中，发电机设备上的交流发电机产生的高压会电伤。

不要从发电机上拆除发动机的保护罩或控制面板。

不要在发动机上触动任何断电器。
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	险情4：高温零件和液体会严重地烧伤皮肤。

在接触任何发动机系统部件时请小心。
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	险情5：触摸发动机润滑液体可能导致皮肤过敏。

戴丁腈手套（现场提供）

运用抹布（现场提供）
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	险情6：选手可能会被发动机的支架绊倒。

注意脚下。

任何时候都采用三点支撑。
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	险情7：尖锐物会划伤皮肤。

请远离尖锐物。


附表2-1

压路机点检作业表

	序号
	检查项目
	记录内容

	11
	点点检准备与安全防护
	示例：发动机已熄火、手刹已拉紧；

	
	
	

	
	
	

	22
	发发动机系统
	

	
	
	

	
	
	

	33
	液液压系统
	

	
	
	

	
	
	

	44
	的电气系统
	

	
	
	

	
	
	

	45
	功功能模块
	

	
	
	


附表2-2

压路机点检故障诊断与排除作业表

	序号
	故障内容
	原因及措施

	1
	示例：**灯不亮
	示例：因 **保险丝损坏导致，更换**保险丝故障排除。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附表2-3 

 发动机维护保养作业表
	序号
	项目
	内容

	1
	示例：更换空气滤清器
	示例：1.熄火断电，打开发动机舱，找到空气滤芯外壳

2.松开外壳卡扣 / 固定螺栓，掀开上盖

3.取出旧滤芯，清理壳内灰尘杂物

4.比对型号，装入全新滤芯，贴合卡槽

5.盖紧外壳，扣牢卡扣、拧紧固定件

6.检查密封无缝隙，复位完毕

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件2-2

压路机“检‧排‧养”综合技能项目

设备、工具、材料（每工位）

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	戴纳派克CC6200VI压路机
	1
	台
	选手用

	2
	整机设备操作与维护手册
	1
	本
	

	3
	F4.5 CM2620 F141C用户手册
	1
	本
	

	4
	燃油滤芯
	2
	个
	

	5
	万用表
	1
	个
	

	6
	滤芯扳手
	1
	套
	

	7
	八抽屉柜型工具车
	1
	台
	

	8
	套筒组套
	1
	组
	

	9
	开口扳手组套
	1
	组
	

	10
	内六角扳手组套
	1
	组
	

	11
	活动扳手及钳子组套
	1
	组
	

	12
	柔性磁性捡拾器
	1
	个
	

	13
	护目镜
	1
	个
	

	14
	硅胶耳塞
	1
	套
	

	15
	全棉纱线手套
	1
	包
	

	16
	PU手套
	1
	包
	

	17
	丁腈手套
	1
	包
	

	18
	空气滤清器
	1
	个
	

	19
	空调空气滤清器
	1
	个
	

	20
	化油器清洗剂
	1
	瓶
	

	21
	记号笔
	1
	支
	

	22
	吸油纸
	1
	卷
	

	23
	卫生工具
	1
	套
	选手用

	24
	手电筒
	1
	个
	

	25
	警示牌
	1
	块
	

	26
	A4文件夹板
	1
	个
	

	27
	签字笔（黑色）
	1
	支
	

	28
	工作台、凳
	1
	套
	

	29
	安全帽（ 黄色）、反光衣
	1
	套
	

	30
	安全帽（ 红色）、反光衣
	2
	套
	裁判用

	31
	签字笔（红色）
	2
	支
	

	32
	A4文件夹板
	2
	个
	

	33
	工作台、凳
	2
	套
	

	34
	秒表
	2
	个
	

	35
	手持旗（红色）
	2
	面
	

	36
	哨子
	2
	只
	


注：1.组织方提供的设备、工具、材料等不得带离比赛区。

2.请选手自带工作服、劳保鞋（严禁泄露选手的信息）。

附件2-3

压路机“检‧排‧养”综合技能项目

评分表（样表）

	项目
	配分
	评分标准
	得分

	安全防护与操作
（10分）
	10
	发现任何危险动作时，裁判可立即终止选手比赛。

发生下列任意一项，得分为0分：

未佩戴安全帽、防护手套，穿反光背心、劳保鞋等；

未设置警示标识；

未清点并确认工量具；

发生工具或零件落地；

工具车不移动时未制动；

未执行启动前“绕机一周”路线；

上下压路机未采用三点接触式，或手上携带任何物品。

运行发动机时，未佩戴耳塞或耳罩；

未确认发动机已熄火、手刹已拉紧、钥匙拔出、挡杆置于空挡；

选手受到伤害(挤伤、砸伤、烫伤、碰伤等）。
	

	压路机

日常点检

（40分）
	发动机系统
	14
	检查机油油位是否在刻度范围内，是否有泄漏；

检查冷却液液位是否在刻度范围内，是否有泄漏；

检查燃油油位是否已加满；

检查空气滤芯积尘情况；

检查发动机皮带张紧情况；

检查冷却液散热器（散热器片、管路连接、固定螺栓等）；

检查发动机紧固件（螺栓、卡箍）等；
	

	
	液压系统
	8
	检查液压油油位是否在刻度范围内；

检查机舱内液压泵和阀块是否有渗漏；

检查行走马达和振动马达处接头是否有渗漏。
	

	
	电气系统
	8
	检查蓄电池壳体、接线柱、线束连接等；

测量蓄电池电压；

检查蓄电池负极开关；

检查警示灯、喇叭是否正常。
	

	
	其他功能

模块
	4
	检查洒水功能，未检查或检查后未处置不得分；

检查刮板设置间隙。
	

	
	工量具使用
	6
	工量具选择正确；

工量具使用规范。
	

	故障诊断与排除
（30分）
	故障识别
	6
	正确表述故障现象。
	

	
	故障分析
	12
	明确故障点，准确判别故障原因。
	

	
	故障排除
	12
	有效排除故障，并验证。
	

	
	工量具使用及现场整理
	6
	工量具选择正确；

工量具使用规范；

工具、设备无损坏，完成后设备复原；

工作场地清洁。
	

	发动机维护保养（20分）
	更换空气滤清器
	8
	按照更换步骤分步得分。
	

	
	更换空调滤芯
	7
	按照更换步骤分步得分。
	

	
	工具使用
	5
	选用适当工具并正确使用；

工量具使用完毕，应擦拭干净，归位放置；

工作场地清洁。
	


附件3

压路机操作技能项目实施细则

一、竞赛流程

1.参赛选手提前10分钟到达检录区，有序出示参赛证、身份证等竞赛相关证件进行身份信息检录，检录完成后有序进入候赛区，不得随意离开。参赛选手不得带任何通讯工具（含智能手表、AI眼镜等设备）进入比赛场地。

2.参赛选手在候赛区抽签确定比赛工位号。

3.到达比赛工位后，领取压路机操作技能任务单（见附件3-1）和设备钥匙。

4.参赛选手根据裁判指令开始比赛，由参赛选手按下计时器启动按钮开始计时。

5.完成竞赛任务后，由参赛选手按下计时器终止按钮，向现场裁判提交设备钥匙。

6.经现场裁判确认后，参赛选手有序退出比赛场地。

二、竞赛时长
竞赛限时10分钟；时间到选手立即停止竞赛。

三、竞赛内容

1.参赛选手在规定时间内，根据压路机操作技能任务单，独立完成压路机路面（面层）碾压、倒车入库等任务。

2.竞赛要求

（1）参赛选手单独完成操作任务，可以在技术支持人员的协助下完成竞赛前设备调整，参赛选手必须明确发出需求指令，否则，技术支持人员不得做出任何动作。

（2）参赛选手在操作过程中必须做到安全第一，参赛选手若有违反安全操作规范的动作，经裁判员评估有安全风险时，可以立即叫停比赛。

（3）参赛选手可根据操作的需要规范地调整方向盘角度，座椅的前后，靠背的角度及左右整体滑动座椅，但不得开启振动模式。

（4）整个竞赛过程，一次行进和一次倒退，不得出现多次碾压，不得出现头伸出窗外，急停，原地转向等行为，一经发现按违规处理，裁判有权中断比赛，整个模块按零分计。

（5）参赛选手用时达到10分钟，现场裁判终止比赛，按照实际完成项目计分。

（6）倒车入库后，参赛选手需将操作手柄置于中位，调整为怠速挡，启动驻车制动后熄火。

四、设备、工具、材料

竞赛所用设备、工具由竞赛组织方统一提供，个人防护用品可以自带（不得泄露参赛选手的姓名、参赛地区和参赛单位等有关信息），详见《压路机操作技能设备、工具、材料》（附件3-2）

五、场地布设

现场设检录区、候赛区、比赛区。各区相对分隔并有醒目的指示牌。选手按现场工作人员引导有序进入相应区域。

六、评分规则

参赛选手在完成操作后，裁判组根据参赛选手操作的规范性和现场比赛结果进行评分，各项考核及配分详见附件3-3。

七、其他
戴纳派克CC6200VI压路机，具体参数见《竞赛机型戴纳派克CC6200VI压路机技术参数》（附件4）。

附件3-1

压路机操作技能项目

任务单

	选手参赛号
	
	裁判签字
	

	作业起始时间
	
	作业结束时间
	


一、工作任务说明

压路机操作技能项目旨在系统考核参赛选手安全、高效完成压实作业的专业操作能力，涵盖起步行驶、路面（面层）碾压、倒车入库等全流程的规范动作与安全意识，重点评估对设备操作的精准性、施工质量的把控力以及作业效率的整体水平。

本项目要求参赛选手在10分钟内，在压路机上依次完成路面（面层）碾压、倒车入库两项任务。

参赛选手在按下比赛计时按钮前，可以在技术支持人员的协助下完成竞赛前设备调整，选手必须明确发出需求指令。

三、工作任务内容

该项目由两个任务组成，分别为路面（面层）碾压、倒车入库，两个任务需依次连续进行，竞赛总流程见图1。

如图2所示，在圆点位置安放检测片，检测片的直径为4cm，在前轮左右两侧伸出轮缘25cm处安装传感器，用以检测前轮的碾压轨迹，检测点总数70个，每个1分。
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图1  竞赛总流程图

[image: image9.jpg]T LA

25cm|. |





图2  传感器安装位置示意图

选手按下计时器“开始”按钮后，上车驾驶压路机由机库驶出，由始端GF进入，沿线路①（F→I→L）前进，碾压路面的右侧，碾压段均布35个检测点；出终端KL后进入换向区域KLMN（该区域为非碾压区）换向倒车；沿线路②（K→J→G）倒车，碾压路面的左侧，碾压段KJG均布35个检测点；倒入机库，完成一次性定点停车。选手下车按下计时器“停止”按钮或限定时间到，裁判员哨音响起同时举旗示意计时终止，选手竞赛结束。

（1）路面（面层）碾压

本项考核选手驾驶压路机进行直行、弯道的碾压技能。

考核内容：选手驾驶压路机匀速行驶，考核压路机前轮碾压轨迹的精准性（利用前轮左右两侧伸出的传感器进行检测），如图2所示。

本项分值：本项总分70分。

（2）倒车入库

本项考核选手驾驶压路机倒车入库和定点停车的技能。

考核内容：选手按指定路线倒车入库，居中停正，通过一次停车完成。图3为机库停车示意图，车库地面上设有靶盘，靶盘中不同区域对应不同分值，前轮传感器检测到不同的区域赋以相应的分值（1环：赋2分；2环：赋4分；3环：赋6分；4环：赋8分；5环：赋10分）。目标环分布及区域尺寸如图4所示（前轮左右2个点考核，每个考核点满分10分）。

本项分值：本项总分20分。
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图3  机库停机示意图

附件3-2

压路机操作技能项目

设备、工具、材料（每工位）

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	戴纳派克CC6200VI压路机
	1
	台
	选手用

	2
	检测设备
	1
	套
	

	3
	整机设备操作与维护手册
	1
	本
	

	4
	时间显示器
	1
	台
	

	5
	警示牌
	1
	块
	

	6
	卫生工具
	1
	套
	

	7
	全棉纱线手套
	1
	包
	

	8
	记号笔
	1
	支
	

	9
	A4文件夹板
	1
	个
	

	10
	签字笔（黑色）
	3
	支
	

	11
	工作台、凳
	1
	套
	

	12
	安全帽 （黄色）、反光衣
	1
	套
	

	13
	安全帽（红色）、反光衣
	2
	套
	裁判用

	14
	签字笔（红色）
	2
	支
	

	15
	A4文件夹板
	2
	个
	

	16
	工作台、凳
	2
	套
	

	17
	秒表
	2
	个
	

	18
	手持旗（红色）
	2
	面
	

	19
	哨子
	2
	只
	


注：1.组织方提供的设备、工具、材料等不得带离比赛区。

2.请选手自带工作服、劳保鞋（严禁泄露选手的信息）。
附件3-3

压路机操作技能项目

评分表（样表）

	项目
	配分
	评分标准
	得分

	安全项目
	10
	发生下列任意一项，得分为0分：

未按规定佩戴安全帽、未穿工作服及反光背心、劳保鞋；

未执行“绕机一周”路线；

上下压路机未采用三点接触式防护装置；

前进碾压或倒退碾压前未鸣笛；

未系安全带或者驾驶过程中存在离开座椅；

倒车入库后操作手柄未置于中位或油门未调整为怠速、或未启动驻车制动、或未熄火等。
	

	路面碾压
	70
	按检测到的检测点个数计分，每个1分，前后多次碾压及原地转向不得分；

进入换向区域（KLMN），压路机的任何部位超出MN、KM、LN线一次扣5分。
	

	倒车入库
	20
	按检测到的左右2个靶盘传感器的不同区域所对应分值相加值计分。

多次前后碾压及原地转向不得分。
	


附件4

戴纳派克CC6200VI压路机技术参数

	项目
	参数
	单位

	工作质量
	12750
	Kg

	行驶速度
	0-12
	Km/h

	理论爬坡能力
	32
	%

	前轮静线压力
	29.1
	kg/cm

	后轮静线压力
	29.1
	kg/cm

	最小转弯半径(外)
	7500
	mm

	最小离地间隙
	310
	mm

	轴距
	3760
	mm

	振动频率
	51/67
	Hz

	振幅（高/低）
	0.8/0.3
	mm

	激振力(大/小)
	157/103
	KN

	燃油箱
	180
	L

	液压油箱
	40
	L

	水箱
	850/1050
	L

	柴油机型号
	Cummins F4.5
	

	标定功率
	125
	kW

	标定转速
	2200
	r/min

	标定燃油消耗率
	229
	g/kW.h

	外形尺寸(长×宽×高)
	5060*2500*2990
	mm






