**表1 广东省普通公路灾损中断总体情况表**

数据日期：截至2025年1月23日12时

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **路线编号** | **桩号范围** | **发生位置** | **中断发生时间** | **中断类型** | **中断原因** | **抢通措施** | **预计恢复时间** |
| 1 | S526 | K17+900-K17+950 | 清远市英德市东华镇鸡斗窝村路段 | 2024年8月10日08时45分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方导致交通双向中断，塌方量约4500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场人员驻守；设置提醒标识牌；采取交通管制为保障过往人民群众的安全。 | 2025年12月31日18时00分 |
| 2 | S267 | K51+000-K52+400 | 广州市花都区炭步镇红峰村路段 | 2024年4月27日21时00分 | 灾损路段 | 由于右侧高边坡受涉路施工开挖影响，导致高边坡受损，路面出现下沉开裂情况，经花都区住建局、炭步镇政府、交警部门及相关专家综合研判，对该路段实施全封闭。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年2月25日23时00分 |
| 3 | Y933 | K0+319-K0+319 | 肇庆市德庆县武垄镇竹村路段 | 2024年8月30日15时50分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约45米，技术状况：三类，桥龄：51年） | 采取交通管制桥两端已用铁皮围挡，禁止通行。 | 2025年12月30日17时00分 |
| 4 | CI04 | K2+290-K2+310 | 梅州市五华县安流镇低坑村路段 | 2024年8月19日08时05分 | 灾损路段 | 由于路基塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约80立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；采取交通管制，封闭道路 | 2025年3月31日18时00分 |
| 5 | C176 | K0+050-K0+070 | 清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇高明村委会白屋村路段 | 2024年8月16日13时00分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施 | 2025年5月30日18时00分 |
| 6 | Y481 | K1+600-K1+610 | 湛江市徐闻县锦和镇沟西村委会下洋村路段 | 2024年8月13日19时50分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约640立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场已实施现场人员驻守、采取交通管制、设置提醒标识牌等措施 | 2025年2月13日23时00分 |
| 7 | C351 | K1+500-K1+850 | 梅州市五华县转水镇黄龙村路段 | 2024年7月28日14时17分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约1000立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施 | 2025年3月31日18时00分 |
| 8 | Y212 | K0+050-K0+150 | 梅州市丰顺县留隍镇田坫村路段 | 2024年7月26日14时30分 | 灾损路段 | 由于水淹路面后存在安全隐患等原因导致交通双向中断，水深约130厘米。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约60米，技术状况：一类，桥龄：30年） | 实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年3月6日14时00分 |
| 9 | Y194 | K3+809-K3+817 | 肇庆市封开县金装镇红泥桥路段 | 2024年7月10日17时42分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约8米，技术状况：五类，桥龄：32年） | 现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通等措施 | 2025年12月10日15时00分 |
| 10 | Y158 | K0+759-K0+759 | 梅州市平远县大柘镇东片村路段 | 2024年6月20日18时30分 | 灾损路段 | 由于洪水导致交通中断，无人员伤亡，无车辆滞留，实施采取交通管制措施（此路段属性桥梁，名称：振东桥，长度：70米，技术等级：三类，桥龄：36年）。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约70米，技术状况：三类，桥龄：36年） | 现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌、现场人员驻守等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 11 | CB72 | K0+409-K0+409 | 梅州市平远县东石镇大屋村路段 | 2024年6月20日10时00分 | 灾损路段 | 由于桥梁损坏等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约28米，技术状况：三类，桥龄：42年） | 实施采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 12 | CH10 | K0+240-K0+240 | 梅州市平远县热柘镇上山村路段 | 2024年6月20日08时48分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约40米，技术状况：三类，桥龄：33年） | 现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 13 | Y113 | K0+000-K0+050 | 梅州市梅县区松源镇新南村路段 | 2024年6月18日19时08分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约17米，技术状况：二类，桥龄：76年） | 现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年8月15日15时00分 |
| 14 | Y512 | K4+453-K4+466 | 云浮市郁南县连滩镇逍遥迳心村路段 | 2024年6月18日09时08分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约13米，技术状况：二类，桥龄：28年） | 现场已实施采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、现场人员驻守等措施。已开展桥梁重建施工。 | 2025年2月27日18时00分 |
| 15 | Y366 | K0+330-K0+685 | 梅州市梅县区白渡镇沙坪村路段 | 2024年6月17日09时30分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约190米，技术状况：五类，桥龄：89年） | 现场已实施采取交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施 | 2025年10月30日17时00分 |
| 16 | CD62 | K0+170-K0+320 | 韶关市乐昌市两江镇普乐村路段 | 2024年6月16日08时56分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约21米，技术状况：二类，桥龄：18年） | 现场已实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、人员驻守、采取交通管制等措施 | 2025年6月30日23时00分 |
| 17 | C611 | K0+661-K0+661 | 梅州市平远县东石镇村庄路段 | 2024年6月16日08时41分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约52米，技术状况：五类，桥龄：32年） | 现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 18 | Y690 | K4+785-K4+885 | 河源市和平县古寨镇梅华村路段 | 2024年4月25日09时18分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约1500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施 | 2025年2月25日15时00分 |
| 19 | X808 | K6+237-K6+800 | 清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇鹿鸣路路段 | 2024年4月21日09时33分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约53米，技术状况：二类，桥龄：54年） | 现场已实施采取交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施 | 2025年5月31日08时00分 |
| 20 | C058 | K0+480-K0+500 | 韶关市新丰县梅坑镇大岭村路段 | 2024年4月20日12时30分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约32米，技术状况：一类，桥龄：26年） | 现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施 | 2025年6月20日12时00分 |
| 21 | C207 | K0+040-K0+100 | 韶关市新丰县梅坑镇张田村路段 | 2024年4月19日16时56分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约50米，技术状况：二类，桥龄：24年） | 现场已实施采取交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施 | 2025年6月20日10时00分 |
| 22 | X479 | K9+947-K9+947 | 云浮市罗定市连州镇连州桥路段 | 2023年9月8日17时40分 | 灾损路段 | 受河水上涨影响，桥面、护栏损坏。水位下降后，当地公路部门已组织人员清理桥面杂物，加固护栏等。该桥为四类桥，桥长32米，建设年份为1966年。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约32米，技术状况：四类，桥龄：57年） | 当地公路部门已对路段实施交通围蔽管制措施 | 2025年6月30日10时00分 |
| 23 | C806 | K0+741-K0+771 | 云浮市罗定市泗纶镇青桐村委青桐电站桥路段 | 2023年9月5日16时40分 | 灾损路段 | 青桐电站桥（桥长30米，建于1999年，四类桥）被冲毁，造成公路中断，车辆暂时无法通行。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约30米，技术状况：四类，桥龄：24年） | 当地公路部门已封闭该路段交通，禁止车辆和行人通行 | 2025年6月30日17时00分 |
| 24 | Y468 | K0+446-K0+446 | 清远市英德市白沙镇水中一桥路段 | 2023年3月29日16时40分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约40米，技术状况：五类，桥龄：24年） | 设置提醒标识牌目前该桥已进行封闭并设置警示标志 | 2025年6月30日22时00分 |
| 25 | C193 | K0+597-K0+607 | 茂名市茂南区山阁镇烧酒村路段 | 2023年10月2308时12分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约6米，技术状况：二类，桥龄：16年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制原处拆除旧桥重建新桥梁 | 2025年5月30日00时00分 |
| 26 | C364 | K0+000-K1+231 | 茂名市化州市平定镇旺耀村路段 | 2023年10月2108时25分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约21米，技术状况：二类，桥龄：27年） | 采取交通管制，设置提醒标识牌，现场人员驻守 | 2025年9月30日10时00分 |
| 27 | CQ12 | K0+109-K0+109 | 茂名市化州市江湖镇连界村路段 | 2023年10月2107时00分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方导致交通双向中断，塌方量约42立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 采取交通管制，设置提醒标识牌，现场人员驻守 | 2025年8月30日11时00分 |
| 28 | Y838 | K0+279-K0+279 | 茂名市高州市金山街道文龙村路段 | 2023年10月2020时12分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约12米，技术状况：三类，桥龄：47年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制，无人员伤亡，无车辆滞留。无绕行路线。 | 2025年7月30日17时00分 |
| 29 | Y375 | K0+945-K0+945 | 茂名市化州市平定镇那宾村路段 | 2023年10月2017时45分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约7米，技术状况：三类，桥龄：21年） | 封闭交通，设置提醒标识牌，现场人员驻守 | 2025年6月30日12时00分 |
| 30 | Y381 | K2+680-K2+695 | 茂名市化州市平定镇那平村路段 | 2023年10月2016时30分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方导致交通双向中断，塌方量约131立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌，现场人员驻守 | 2025年8月31日18时00分 |
| 31 | C946 | K0+018-K0+036 | 云浮市罗定市罗镜镇新榕新西村委路段 | 2023年10月2015时30分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约18米，技术状况：五类，桥龄：33年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制目前已围蔽施工 | 2025年6月30日10时00分 |
| 32 | C304 | K0+193-K0+217 | 云浮市罗定市分界镇金垌石角村路段 | 2023年10月2013时45分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：33年） | 现场人员驻守；设置提醒标识牌；采取交通管制目前围蔽施工中 | 2025年6月30日18时00分 |
| 33 | X820 | K11+380-K11+397 | 云浮市罗定市连州镇蒲垌村委路段 | 2023年10月2012时45分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约17米，技术状况：四类，桥龄：29年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制现已围蔽施工 | 2025年3月15日12时00分 |
| 34 | C311 | K0+318-K0+342 | 云浮市罗定市分界镇金河村路段 | 2023年10月2011时43分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：34年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制；现场人员驻守目前正围蔽施工 | 2025年6月30日18时00分 |
| 35 | C319 | K0+770-K0+818 | 云浮市罗定市分界镇石牌村万田路段 | 2023年10月2011时42分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约48米，技术状况：五类，桥龄：23年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制目前已围蔽施工 | 2025年7月30日15时00分 |
| 36 | X481 | K24+250-K24+262 | 云浮市罗定市龙湾镇双合村委路段 | 2023年10月2010时40分 | 灾损路段 | 目前已围蔽施工，已建设临时便道。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约12米，技术状况：四类，桥龄：28年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制无人员伤亡，无车辆滞留 | 2025年6月30日18时00分 |
| 37 | Y805 | K5+480-K5+495 | 茂名市化州市平定镇那平村路段 | 2023年10月2000时00分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方导致交通双向中断，塌方量约131立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌，现场人员驻守 | 2025年9月30日17时00分 |
| 38 | X820 | K6+123 | 湛江市遂溪县港门镇新洋仔桥 | 2022年7月05日08时41分 | 灾损路段 | 全长57米，3#桥墩已移位下沉，栏杆损坏），存在较大安全隐患，现场无人员伤亡报告 | 现场拉起警戒线，目前已进行封闭。目前省政府仍在规划抢通方案。 | 2025年2月28日17时00分 |
| 39 | CA85 | K0+094 | 肇庆市四会市威整镇瓦屋村委飞天庙水闸桥 | 2022年7月01日14时30分 | 灾损路段 | 受强降雨影响，飞天庙水闸桥因桥下基础淘空需要封闭该桥，导致双向交通中断。中断情况：飞天庙水闸桥:3#墩左侧（大桩号侧），墩底部掏空，宽度150cm，总高190cm，深度340cm；左侧河提挡墙底部掏空，宽度520cm，总高202cm，深度452cm。，桥梁全长85.5米，跨径总长68.4米，桥面全宽3.5米。 | 采取临时封闭交通管控措施，双向交通禁止车辆行人通过，并已通知过往车辆和当地人民政府及村委会、村民。 | 2025年6月30日17时00分 |
| 40 | X383 | K36+900 | 清远市阳山县大崀镇茶坑路段 | 2022年6月28日19时08分 | 灾损路段 | 因上边坡塌方导致公路路面断裂下沉，造成交通中断 | 派人对道路进行封闭，禁止行人及车辆通行 | 2025年2月28日17时00分 |
| 41 | Y634 | K0+578 | 清远市英德市横石水镇新星村新街桥 | 2022年6月27日18时30分 | 灾损路段 | 因洪涝到致桥梁冲毁（桥长20米，宽1.5米），无人员伤亡，交通中断 | 派人员到现场拉起警戒线及设置设路障 | 2025年2月28日17时00分 |
| 42 | CA41 | K0+937 | 肇庆市怀集县洽水镇新湾村新湾二桥 | 2022年6月22日12时30分 | 灾损路段 | 受强降雨影响，桥梁1号桥台被冲毁，交通中断，损失金额待研判桥梁情况：桥长55米、桥总宽4.6米、桥型为双曲拱桥，跨径组合1\*38m，建成时间为2003年，原技术状况评定二类 | 采取临时封闭交通管控措施，双向交通禁止车辆行人通过，并已通知当地村委村民，需要重建。 | 2025年6月30日17时00分 |
| 43 | X396 | K0+185 | 清远市佛冈县汤塘镇升平-清城江口三门桥 | 2022年5月12日17时42分 | 灾损路段 | 三门桥洪水冲毁，桥梁全长25米，二类桥 | 汤塘镇政府立即组织养护单位派人进行值守和交通管制。 | 2025年2月8日17时00分 |
| 备注：普通公路未抢通灾损路段43处，其中：国省道未抢通灾损路段2处（广州市1处、清远市1处），农村公路未抢通灾损路段41处（韶关市3处、河源市1处、梅州市9处、湛江市2处、茂名市7处、肇庆市4处、清远市6处、云浮市9处）。 |