表1

广东省普通公路灾损中断总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **城市** | **发生位置** | **中断发生时间** | **中断原因** | **抢通措施** | **预计恢复时间** |
| 1 | 惠州市 | S254线惠州市博罗县横河镇横河桥(K117+106-K117+106) | 2025年4月18日10时45分 | 因桥墩下沉导致桥梁上部结构悬空，存在安全隐患。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约78米，技术状况：三类，桥龄：52年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 17时00分 |
| 2 | 清远市 | S526线清远市英德市东华镇鸡斗窝村路段(K17+900-K17+950) | 2024年8月10日08时45分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断，塌方量约4500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月31日 18时00分 |
| 3 | 珠海市 | X582线珠海市斗门区斗门镇小濠冲小学路段(K8+100-K9+000) | 2025年4月5日23时40分 | 泥头车碰撞桥墩受损事故。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年4月30日 18时00分 |
| 4 | 韶关市 | C058线韶关市新丰县梅坑镇大岭村木山桥(K0+480-K0+500) | 2024年4月20日09时08分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约32米，技术状况：一类，桥龄：26年。 | 当地交通公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2025年6月20日 12时00分 |
| 5 | 韶关市 | C207线韶关市新丰县梅坑镇张田村上张田桥(K0+040-K0+100) | 2024年4月19日20时12分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约50米，技术状况：二类，桥龄：24年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月20日 10时00分 |
| 6 | 梅州市 | Y212线梅州市丰顺县留隍镇田坫村田站水面桥(K0+050-K0+150) | 2024年7月26日13时00分 | 由于水淹路面后存在安全隐患等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约60米，技术状况：一类，桥龄：30年。 | 当地交通公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施。 | 2025年12月6日 14时00分 |
| 7 | 梅州市 | Y158线梅州市平远县大柘镇东片村振东桥(K0+759-K0+759) | 2024年6月20日08时56分 | 由于洪水导致交通中断。无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约70米，技术状况：三类，桥龄：36年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌、现场人员驻守等措施。 | 2025年12月31日 23时00分 |
| 8 | 梅州市 | CB72线梅州市平远县东石镇大屋村老祖房桥(K0+409-K0+409) | 2024年6月20日08时25分 | 由于桥梁损坏等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约28米，技术状况：三类，桥龄：42年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月31日 23时00分 |
| 9 | 梅州市 | Y113线梅州市梅县区松源镇新南村龙宫桥(K0+000-K0+050) | 2024年6月18日08时05分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约17米，技术状况：二类，桥龄：76年。 | 当地交通公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施。 | 2025年8月15日 15时00分 |
| 10 | 梅州市 | Y366线梅州市梅县区白渡镇沙坪村白渡大桥(K0+330-K0+685) | 2024年6月17日16时40分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约190米，技术状况：五类，桥龄：89年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年10月30日 17时00分 |
| 11 | 梅州市 | C611线梅州市平远县东石镇村庄石礤桥(K0+661-K0+661) | 2024年6月16日09时33分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约52米，技术状况：五类，桥龄：32年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施。 | 2025年12月31日 23时00分 |
| 12 | 茂名市 | CQ12线茂名市化州市江湖镇连界村路段(K0+109-K0+109) | 2023年10月21日16时40分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年8月30日 11时00分 |
| 13 | 茂名市 | C364线茂名市化州市平定镇旺耀村塘尾桥(K0+000-K1+231) | 2023年10月21日10时00分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约21米，技术状况：二类，桥龄：27年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年9月30日 10时00分 |
| 14 | 茂名市 | Y375线茂名市化州市平定镇那宾村那宾桥(K0+945-K0+945) | 2023年10月20日19时50分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约7米，技术状况：三类，桥龄：21年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 12时00分 |
| 15 | 茂名市 | Y805线茂名市化州市平定镇那平村路段(K5+480-K5+495) | 2023年10月20日17时40分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年9月30日 17时00分 |
| 16 | 茂名市 | Y381线茂名市化州市平定镇那平村路段(K2+680-K2+695) | 2023年10月20日15时50分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年8月31日 18时00分 |
| 17 | 肇庆市 | Y933线肇庆市德庆县武垄镇竹村植村桥(K0+319-K0+319) | 2024年8月30日16时30分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约45米，技术状况：三类，桥龄：51年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月30日 17时00分 |
| 18 | 肇庆市 | Y194线肇庆市封开县金装镇红泥桥(K3+809-K3+817) | 2024年7月10日14时17分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约8米，技术状况：五类，桥龄：32年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2025年12月10日 15时00分 |
| 19 | 肇庆市 | CA85线肇庆市四会市威整镇瓦屋村委飞天庙水闸桥(K0+094-K0+094) | 2022年7月1日08时30分 | 因桥下基础淘空需要封闭该桥，导致双向交通中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 17时00分 |
| 20 | 肇庆市 | CA41线肇庆市怀集县洽水镇新湾村新湾二桥(K0+937-K0+937) | 2022年6月22日07时38分 | 桥梁1号桥台被冲毁导致交通双向中断。该桥长度：约55米，桥龄：22年。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 17时00分 |
| 21 | 清远市 | C176线清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇高明村委会白屋村路段(K0+050-K0+070) | 2024年8月16日14时30分 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年5月30日 18时00分 |
| 22 | 清远市 | Y468线清远市英德市白沙镇水中一桥(K0+446-K0+446) | 2023年3月29日09时30分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约40米，技术状况：五类，桥龄：24年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 22时00分 |
| 23 | 清远市 | X383线清远市阳山县大崀镇茶坑路段(K35+300-K36+900) | 2022年6月28日06时28分 | 上下边坡塌方路基中断，导致交通中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 17时00分 |
| 24 | 清远市 | X396线清远市佛冈县汤塘镇升平至清城江口三门桥路段(K0+185-K0+185) | 2022年5月12日09时30分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约25米，技术状况：二类。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施，正在施工重建桥梁。 | 2025年4月30日 17时00分 |
| 25 | 云浮市 | X473线云浮市郁南县桂圩镇罗顺社廓村路段(K24+533-K24+538) | 2025年3月20日08时25分 | 涵洞左幅道路破损，路段通行的重型车辆多，为避免右幅道路严重负荷出现问题封闭双向交通。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月20日 09时00分 |
| 26 | 云浮市 | C311线云浮市罗定市分界镇金河村金河口桥(K0+318-K0+342) | 2023年10月20日13时45分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：34年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 18时00分 |
| 27 | 云浮市 | X481线云浮市罗定市龙湾镇双合村委路段(K24+250-K24+262) | 2023年10月20日10时40分 | 目前已围蔽施工，已建设临时便道。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约12米，技术状况：四类，桥龄：28年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 18时00分 |
| 28 | 云浮市 | C304线云浮市罗定市分界镇金垌石角村石角桥(K0+193-K0+217) | 2023年10月20日11时43分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：33年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。目前围蔽施工中。 | 2025年6月30日 18时00分 |
| 29 | 云浮市 | C946线云浮市罗定市罗镜镇新榕新西村委河六桥(K0+018-K0+036) | 2023年10月20日09时18分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约18米，技术状况：五类，桥龄：33年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。目前已围蔽施工。 | 2025年6月30日 10时00分 |
| 30 | 云浮市 | C319线云浮市罗定市分界镇石牌村万田坑口桥(K0+770-K0+818) | 2023年10月20日12时45分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约48米，技术状况：五类，桥龄：23年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。目前已围蔽施工。 | 2025年7月30日 15时00分 |
| 31 | 云浮市 | X479线云浮市罗定市连州镇连州桥(K9+947-K9+947) | 2023年9月8日00时00分 | 桥面、护栏损坏导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约32米，技术状况：四类，桥龄：57年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 10时00分 |
| 32 | 云浮市 | C806线云浮市罗定市泗纶镇青桐村委青桐电站桥(K0+741-K0+771) | 2023年9月5日07时00分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约30米，技术状况：四类，桥龄：24年。 | 当地交通公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 17时00分 |