附件1

**2025年端午节期间全省普通公路灾损中断路段明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地级**  **以上市** | **发生位置** | **中断发生时间** | **中断原因** | **抢通措施** | **预计恢复时间** |
| 1 | 珠海 | 县道X582线珠海斗门小濠冲小学路段，K8+100-K9+000 | 2025年4月5日23时40分 | 泥头车碰撞桥墩受损事故。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年5月31日18时00分 |
| 2 | 韶关 | 县道X875线翁源龙仙镇联群村路段，K2+250-K2+750 | 2025年5月20日9时38分 | 边坡塌方导致半幅道路受影响，因存在安全隐患，当地公路部门主动封闭交通。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月20日17时0分 |
| 3 | 韶关 | 村道C058线新丰梅坑镇木山桥，K0+480-K0+500 | 2024年4月20日09时08分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约32米，技术状况：一类，桥龄：26年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2025年6月20日12时00分 |
| 4 | 韶关 | 村道C207线新丰梅坑镇张田村上张田桥，K0+040-K0+100 | 2024年4月19日20时12分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约50米，技术状况：二类，桥龄：24年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月20日10时00分 |
| 5 | 梅州 | 乡道Y113线梅州梅县松源龙宫桥，K0+000-K0+050 | 2024年6月18日08时05分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约17米，技术状况：二类，桥龄：76年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施。 | 2025年8月15日15时00分 |
| 6 | 梅州 | 乡道Y366线梅州梅县白渡大桥，K0+330-K0+685 | 2024年6月17日16时40分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约190米，技术状况：五类，桥龄：89年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年10月30日17时00分 |
| 7 | 梅州 | 乡道Y158线平远大柘振东桥，K0+759-K0+759 | 2024年6月20日08时56分 | 由于洪水导致交通中断。无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约70米，技术状况：三类，桥龄：36年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌、现场人员驻守等措施。 | 2025年12月31日23时00分 |
| 8 | 梅州 | 村道C611线平远东石石礤桥，K0+661-K0+661 | 2024年6月16日09时33分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约52米，技术状况：五类，桥龄：32年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施。 | 2025年12月31日23时00分 |
| 9 | 梅州 | 村道CB72线平远东石老祖房桥，K0+409-K0+409 | 2024年6月20日08时25分 | 由于桥梁损坏等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约28米，技术状况：三类，桥龄：42年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月31日23时00分 |
| 10 | 梅州 | 乡道Y212线丰顺留隍水面桥，K0+050-K0+150 | 2024年7月26日13时00分 | 由于水淹路面后存在安全隐患等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约60米，技术状况：一类，桥龄：30年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施。 | 2025年12月6日14时00分 |
| 11 | 惠州 | 省道S254线博罗横河桥，K117+106-K117+106 | 2025年4月18日10时45分 | 因桥墩下沉导致桥梁上部结构悬空，存在安全隐患。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约78米，技术状况：三类，桥龄：52年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日17时00分 |
| 12 | 茂名 | 乡道Y011线信宜北界段，K2+770-K2+790 | 2025年5月18日18时27分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年9月18日18时0分 |
| 13 | 茂名 | 乡道Y375线化州平定那宾桥，K0+945-K0+945 | 2023年10月20日19时50分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约7米，技术状况：三类，桥龄：21年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日 12时00分 |
| 14 | 茂名 | 乡道Y381线化州平定那平段，K2+680-K2+695 | 2023年10月20日15时50分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年8月31日18时00分 |
| 15 | 茂名 | 乡道Y805线化州平定那平段，K5+480-K5+495 | 2023年10月20日17时40分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年9月30日17时00分 |
| 16 | 茂名市 | 村道C364线化州平定塘尾桥，K0+000-K1+231 | 2023年10月21日10时00分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约21米，技术状况：二类，桥龄：27年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年9月30日10时00分 |
| 17 | 茂名 | 村道CQ12线化州江湖连界段，K0+109-K0+109 | 2023年10月21日16时40分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年8月30日11时00分 |
| 18 | 肇庆 | 村道CA85线四会威整飞天庙水闸桥，K0+094-K0+094 | 2022年7月1日08时30分 | 因桥下基础淘空需要封闭该桥，导致双向交通中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日17时00分 |
| 19 | 肇庆 | 乡道Y933线德庆武垄植村桥，K0+319-K0+319 | 2024年8月30日16时30分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约45米，技术状况：三类，桥龄：51年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月30日17时00分 |
| 20 | 肇庆 | 村道CA41线怀集洽水新湾二桥，K0+937-K0+937 | 2022年6月22日07时38分 | 桥梁1号桥台被冲毁导致交通双向中断。该桥长度：约55米，桥龄：22年。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日17时00分 |
| 21 | 清远 | 乡道Y352线清远清新龙颈建星桥，K0+443-K0+483 | 2025年5月7日1时0分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约40米，技术状况：二类，桥龄：41年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2026年5月7日9时0分 |
| 22 | 清远 | 村道CD39线清远清新龙颈龙新段，K0+940-K0+980 | 2025年5月7日17时0分 | 水淹路面，该路段有一座漫水桥，石崇低水桥。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年5月30日 12时0分 |
| 23 | 清远 | 省道S526线英德东华段，K17+900-K17+950 | 2024年8月10日08时45分 | 由于边坡塌方导致交通双向中断，塌方量约4500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月31日18时00分 |
| 24 | 清远 | 乡道Y468线英德白沙水中一桥，K0+446-K0+446 | 2023年3月29日09时30分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约40米，技术状况：五类，桥龄：24年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日22时00分 |
| 25 | 清远 | 县道X396线佛冈汤塘三门桥，K0+185-K0+185 | 2022年5月12日09时30分 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约25米，技术状况：二类。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施，正在施工重建桥梁。 | 2025年5月31日 17时00分 |
| 26 | 清远 | 村道C176线连山小三江白屋段，K0+050-K0+070 | 2024年8月16日14时30分 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年5月30日18时00分 |
| 27 | 云浮 | 县道X479线罗定连州桥，K9+947-K9+947 | 2023年9月8日00时00分 | 桥面、护栏损坏导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约32米，技术状况：四类，桥龄：57年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日10时00分 |
| 28 | 云浮 | 县道X481线罗定龙湾双合段，K24+250-K24+262 | 2023年10月20日10时40分 | 目前已围蔽施工，已建设临时便道。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约12米，技术状况：四类，桥龄：28年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日18时00分 |
| 29 | 云浮 | 村道C304线云浮罗定分界石角桥，K0+193-K0+217 | 2023年10月20日11时43分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：33年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。目前围蔽施工中。 | 2025年6月30日18时00分 |
| 30 | 云浮 | 村道C311线罗定分界金河口桥，K0+318-K0+342 | 2023年10月20日13时45分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：34年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日18时00分 |
| 31 | 云浮市 | 村道C319线罗定分界坑口桥，K0+770-K0+818 | 2023年10月20日12时45分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约48米，技术状况：五类，桥龄：23年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。目前已围蔽施工。 | 2025年7月30日15时00分 |
| 32 | 云浮市 | 村道C806线罗定泗纶青桐电站桥，K0+741-K0+771 | 2023年9月5日07时00分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约30米，技术状况：四类，桥龄：24年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年6月30日17时00分 |
| 33 | 云浮市 | 村道C946线罗定罗镜河六桥，K0+018-K0+036 | 2023年10月20日09时18分 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留。该桥长度：约18米，技术状况：五类，桥龄：33年。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。目前已围蔽施工。 | 2025年6月30日10时00分 |
| 34 | 云浮市 | 县道X473线郁南桂圩罗顺社廓段，K24+533-K24+538 | 2025年3月20日08时25分 | 涵洞左幅道路破损，路段通行的重型车辆多，为避免右幅道路严重负荷出现问题封闭双向交通。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月20日09时00分 |