附件1

2026年春节假日期间全省普通公路灾损中断路段明细表
	序号
	地级
以上市
	发生位置
	中断发生时间
	中断原因
	抢通措施
	预计恢复时间

	1
	河源
	村道CM22线东源叶谭儒步村陶口桥，
K0+071-K0+076
	2025年7月31日22:36
	约6米长桥梁被冲毁，二类，20年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。
	2026年6月1日
0时

	2
	河源
	村道C843线龙川黄布新隆桥，
K0+445-K0+475
	2025年6月18日15:40
	约25米长桥梁损坏，三类，27年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。
	2026年9月30日
23时

	3
	惠州
	省道S254线博罗横河镇横河桥，
K117+106-K117+106
	2025年4月18日10:45
	约78米长桥梁损坏，三类，52年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。
	2026年6月30日
17时

	4
	汕尾
	乡道Y527线陆丰西南黄塘村（K1+219-K2+014）段
	2025年9月20日16:00
	路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
16时

	5
	湛江
	乡道Y756线雷州乌石岭下村拱涵，
K1+476-K1+496
	2025年10月10日18:40
	涵洞坍塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年3月30日
19时

	6
	湛江
	乡道Y932线吴川市长岐镇枕岭村二车岭桥，K2+600-K2+700
	2025年7月23日16:07
	约35米长桥梁损坏，三类，52年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年5月23日
16时

	7
	湛江
	省道S376线徐闻县徐城街道大水桥水库堤坝，
K43+380-K44+230
	2025年10月6日9:00
	路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年8月18日
9时

	8
	湛江
	乡道Y224线徐闻锦和红星村石盘桥，
K4+377-K4+405
	2025年6月30日17:40
	约28米长桥梁损坏，二类，257年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
18时

	9
	茂名
	村道C176线电白罗坑里平村麻竹根桥，
K0+219-K0+219
	2025年10月13日11:32
	约20米长桥梁损坏，三类，37年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年11月30日23时

	10
	茂名
	村道CB49线电白那霍谢观村良田堡桥，
K0+158-K0+158
	2025年6月25日17:36
	约43米长桥梁损坏，一类，24年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年10月30日17时

	11
	茂名
	村道C001线电白望夫田面村坭涌桥，
K0+118-K0+118
	2025年6月25日11:06
	约48米长桥梁损坏，三类，26年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年12月31日23时

	12
	茂名
	村道CB54线电白那霍新塘村企石桥，
K0+172-K0+172
	2025年6月19日21:25
	约26米长桥梁损坏，三类，24年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年12月31日23时

	13
	茂名
	县道X842线电白那霍镇水石村梅子琅桥，K4+699-K4+699
	2025年6月18日18:17
	约34米长桥梁损坏，三类，26年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年10月31日18时

	14
	茂名
	乡道Y344线电白那霍镇石龙村对面河桥，K0+926-K0+926
	2025年6月18日16:02
	约53米长桥梁损坏，一类，5年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年12月31日23时

	15
	茂名
	乡道Y343线电白那霍覃坑村垌头桥，
K0+051-K0+051
	2025年6月18日15:54
	约49米长桥梁损坏，四类，36年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年7月31日
23时

	16
	茂名
	乡道Y011线信宜北界村（K2+770-K2+790）段
	2025年5月18日18:27
	路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年2月28日
18时

	17
	肇庆
	村道CA49线四会迳口上坑村上坑桥，
K0+905-K0+917
	2025年8月6日7:10
	约12米长桥梁损坏，二类，51年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年12月31日15时

	18
	肇庆
	村道C993线德庆高良江南村罗金桥，
K0+476-K0+476
	2025年6月16日12:20
	约25米长桥梁损坏，二类，6年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2027年7月15日
15时

	19
	肇庆
	村道C881线德庆高良山根村山根桥，
K0+018-K0+018
	2025年6月15日12:02
	约35米长桥梁损坏，二类，36年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2027年12月31日12时

	20
	肇庆
	乡道Y814线封开南丰社区龙吟桥，
K1+588-K1+620
	2025年8月5日11:18
	约32米长桥梁损坏，二类，56年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年8月30日
18时

	21
	肇庆
	乡道Y780线封开南丰开明村开明桥，
K0+000-K0+017
	2025年8月3日10:56
	约17米长桥梁损坏，二类，30年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年8月20日
18时

	22
	肇庆
	村道C347线怀集中洲水下桥，
K0+100-K0+180
	2025年6月17日12:56
	约75米长桥梁损坏，二类，27年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年7月20日
12时

	23
	肇庆
	乡道Y905线怀集中州坑州桥，
K3+010-K3+022
	2025年6月17日10:44
	约10米长桥梁损坏，二类，240年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年12月23日11时

	24
	肇庆
	乡道Y905线怀集中州下蓝坑桥，
K2+274-K2+286
	2025年6月17日6:34
	约12米长桥梁损坏，二类，40年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年12月24日10时

	25
	清远
	村道C618线清新禾云南社村马安山桥，
K0+740-K0+780
	2025年8月4日12:40
	约33米长桥梁损坏，五类，21年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
12时

	26
	清远
	乡道Y215线清新龙颈龙东村圆管涵，
K5+300-K5+310
	2025年6月16日15:50
	涵洞坍塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年4月30日
0时

	27
	清远
	村道CD39线清新龙颈石崇村龙新路圆管涵，
K0+940-K0+980
	2025年5月7日17:00
	漫水桥石崇低水桥水深约50厘米。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
12时

	28
	清远
	乡道Y352线清新龙颈建星村建星桥，
K0+443-K0+483
	2025年5月7日1:00
	约40米长桥梁损坏，二类，41年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年5月7日
9时

	29
	清远
	乡道Y652线英德浛洸鱼水村盖板涵，K3+100-K3+105
	2025年8月7日17:50
	涵洞坍塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
17时

	30
	清远
	村道CF12线连州九陂四联村何屋桥，
K1+090-K1+130
	2025年7月2日17:10
	约28米长桥梁损坏，五类，28年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	[bookmark: _GoBack]2026年12月31日17时

	31
	清远
	村道C927线佛冈水头龙凤伯佳桥，K0+295-K0+310
	2025年8月5日14:15
	约52米长桥梁损坏，二类，36年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年2月20日
17时

	32
	云浮
	村道CB62线罗定附城街道丰盛村（K0+418-K0+458）段
	2025年6月19日16:55
	路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
17时

	33
	云浮
	县道X820线罗定连州镇蒲垌村（K14+256-K14+261）段
	2025年6月19日8:40
	路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
18时

	34
	云浮
	村道CD40线罗定附城街道康任村（K1+161-K1+181）段
	2025年6月15日17:40
	路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。
	当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。
	2026年6月30日
17时
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